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MACIOPT JOCTYINHOCTH (OCH)
00BLeKTA CONNAILHONH HHppPacTPyRTYphI Ne 1
1. Obume cBexenns 00 odbexTe

1.1. HaumenoBanue (Bu1) oObexkra: Mynuunnanbuoe oGuieobpasosarenbHoe
ABTOHOMHOE YUpeAK/ICHHE cpeitss o0ueodpazoBarenbhas ukona Ne 7

1.2.  Aapec obbekra: 452680, Poccuiickas  ®egepauns.  Pecny®ianka
bawkoprocran, r. Hedrekamek, yi. Jlennna, jom 5Sb

1.3. Cegenns 0 pasmewnieHnn o0beKTa:

- yueOHblii Kopnyc W3 3 orwkeidt, 41723 m? nuiomaab 3acTpoiikH 31aHHA
wKossl - 2301.7 m%;

- OTAeNBHO CTOAWME 3AaHus:  tMp  (He  Qynkumonupyer) - 409 m?

urapak - 29.9 3
- HAJIMYKE MPHIICTAIONICTO 3eMEJILHOrO y4acTka (1a, Het): 23620.0 m*

1.4, Toa mocrpoiiku  spanms: 1972 1. [OCICAHEIO  KalHTAILHOIO

pemonTa - 2022-2023 1.

1.5: [lQTa MPEACTOALMX [UIAHOBLIX PEMOHTHBIX 1)2!()(”1 MEKVIHe20 - CKCTOAHO
JCTHHIE IEPHO, KANUMAILHO2O

1.6.  Hassanme  oprauusaimy  (YUpeRACHHA)  ([0JIHOC  IOpPHAHYECKOE
HAUMEHOBAHME — COIIAcHO YCTagy, KPAaTkoe HAHMEHOBaHHe: MyHMUMIAILHOE
06[]1006[’“303“Te.’|lxIlOt, ABTOHOMHOE )"IDL‘IK,'ICHIIC Cpe/iHAs U(’)l[LCU(‘)D&I'SUBHT\.‘]IbIIiIH
wikona Ne 7 (MOAY COLL Ne 7)

1.7. IOpuansecknii anpec oprannsauny (yupesenus): 452680, Poccuiickas
denepauns, Pecniy6inka bamkoproctan, r. Hedrekamek, yii. Jlenunna, jom 5B

1.8. OcHOBaHHE UIs 110/1b30BAHKS OOLEKTOM (ONEPATHBHOE YNPAB/ICHHE, apeHa,
COOCTBEHHOCTE): ONEPATHBHOE YIIPAB/ICHHE




1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ УО администрации  городского округа город Нефтекамск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,                 ул. Нефтяников 22

1. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием,                    в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся           на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность - 750 учащихся; количество обслуживаемых                       в день  - 774  учащихся; вместимость – 790 человек; пропускная                способность – 829 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут                  до объекта осуществляется общественным транспортом по направлениям: остановка «Нефтяной колледж» и остановка «Центральный рынок». Остановочные комплексы расположены на расстоянии 400-500 метров          от объекта. Путь следования от остановочных комплексов  проходит                   по пешеходным дорожкам  без барьеров. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400-500 м;
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин;
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):  нерегулируемый пешеходный переход 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
 с учетом СП 35-101-2001

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№

п/п
	Основные 

структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ 

на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая 
к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ДУ (С)
	
	1, 2

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г, У)

ДУ (К, О, С)
	
	3, 4

	3
	Путь (пути) движения 
внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ДУ (К, О, С)
	
	5, 7, 8, 9, 

11, 13, 14

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ-И (Г, У)
	
	25, 26, 28, 

39



	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, С, О)
	
	35, 36, 37, 40, 42

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
	
	33, 34, 4

	7
	Пути движения к объекту                         (от остановки транспорта)
	ДУ
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов  с нарушениями умственного развития и слуха. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения объект временно недоступен.  Отсутствует площадка для парковки автотранспортных средств инвалидов. Асфальтобетонное покрытие территории  нуждается в капитальном ремонте, что затрудняет условия движения для МГН. Пандус, установленный           при входе в здание школы со двора не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (Отсутствует поручень с правой стороны пандуса, уклон составляет 18% вместо положенных 8%). Отсутствует кнопка вызова. Размеры входных площадок соответствуют нормам: не менее 1,5 м при открывании «к себе», согласно п.3.19 СНИП 35-01-2001.                    Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, штангой, не соответствуют СНИП 35-01-2001.  Проведение мероприятий                            по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только при проведении реконструкции помещений здания. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует.              Нет системы связи на всех зонах.
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая                    к зданию (участок)
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения                   внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения к объекту               (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «__» ________ 2025 г.

2. Акта обследования объекта № 1 о т «__» ________ 2025 г.

3. Результатов обследования к Акту обследования № 1 
от «__» ________ 2025 г. 
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
1.2. Адрес объекта: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 5Б
1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус из 3 этажей, 4172,3 м², площадь застройки здания           школы - 2301,7 м²;
- отдельно стоящие здания: тир (не функционирует) - 40,9 м²                                и гараж -  29,9 м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23620,0 м²
1.4. Год постройки здания: 1972 г., последнего капитального                    ремонта - 2022-2023 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно летний период, капитального _________
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое   наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (МОАУ СОШ № 7)
1.7 . Юридический адрес организации (учреждения):  452680,        Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 5Б 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ УО администрации  городского округа город Нефтекамск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,                 ул. Нефтяников 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием,                    в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся           на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность - 750 учащихся; количество обслуживаемых                       в день  - 774  учащихся; вместимость – 790 человек; пропускная                способность – 829 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут                  до объекта осуществляется общественным транспортом по направлениям: остановка «Нефтяной колледж» и остановка «Центральный рынок». Остановочные комплексы расположены на расстоянии 400-500 метров          от объекта. Путь следования от остановочных комплексов  проходит                   по пешеходным дорожкам  без барьеров. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400-500 м;

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):  нерегулируемый пешеходный переход 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
 с учетом СП 35-101-2001

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая                    к зданию (участок)
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения                   внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения к объекту               (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _________ Байрузова Н.Л.,                                          директор МОАУ СОШ № 7, 8 (34783) 4-38-11
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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1. Baiipy3osa
2025,

Q)

AKT OBCJIEJOBAHUSA
MyHHUMIAILIOT0 00111e0GPA30BATENAbHOI0 ABTOHOMHOI0 YUPeAK/ICHHS
cpeanss 00meodpaloBaTeabHas mWKoaa Ne 7
ropoackoro okpyra ropoi Hedrexamex Pecnydunku bamkoprocran

K NACIHOPTY AOCTYIIHOCTH
Ne 01

r. Hedrrekamex «_» 2025

1. O6mme cBe1enusi 06 0dbeKTE

1.1. HaumenoBanue (BHA) oObexkTa: MyHMLHIAIbHOS 00UE0Opa3oBaTENbHOE
ABTOHOMHOE YupekeHne cpensis 06uieodpasopareibias wkoa Ne 7

12. Anmpec obbekra: 452680. Poccuiickas  ®enepaums.  PecnyOanka
Bauikoproctas, T. Hedrekamek. yi1. Jlenuna, jjlom Sb

1.3. Cezenus 0 pasMeliieHnn oObekTa:

- OTJEJILHO CTOsIEE 3anne u3 3 sraeii, 4172,3 m%:

- uyacTh 3MAHMS W3 2 oTakeil, naowaab sactpoiikn obbekta — 2400 w?
(koaa - 23011 M2, Tup - 62.0 M2, rapax - 36.3m%);

- HAJHUHE TIPHICTAIOLETO 3eMEIBHOIO YHacTKa (1a, Het): 23620,0 m*

1.4, Toa noctpoiikn  3mammsi: 1972 1. 1oejaeaHero  KamuTajlbHOro
pemonTa - 2022- 2023 1.

1.5. Jlata npeactosuiMX IUIAHOBBIX PEMOHTHBIX PadoT: TEKYIICIO - CKEroIHO B
netHui neproi 2025, KanHTaibHOro

1.6. Haspanue oprasnsaiin (yupesienns) (110JHOC IOPHIMYECKOC HAHMCHOBAHHE

corsactio  Ycrasy, KpaTkoe HAaUMCHOBAHHC): MyHHIHIAIbHOE
00111e06Pa30BATENLHOC ABTOHOMHOC YUpesk/IeHne cpeisis 0bieodpasoBarebias
mkoaa Ne 7 (MOAY COILL Ne 7)





1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина 5Б
2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием,                   в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся             на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность - 750 учащихся; количество обслуживаемых                      в день - 774 учащихся; вместимость – 790 человек; пропускная      способность – 829 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)

Дополнительная информация ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут до объекта осуществляется общественным транспортом по направлениям: остановка «Нефтяной колледж» и  остановка «Центральный рынок». Остановочные комплексы расположены на расстоянии 400-500 метров от объекта. Путь следования от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам  без барьеров. В одном месте установлен светофор.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400-500 м;

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать):   нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта 
для инвалидов – форма обслуживания*

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№

п/п
	Основные 

структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ 

на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая 
к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ДУ (С)
	
	1, 2

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г, У)

ДУ (К, О, С)
	
	3, 4

	3
	Путь (пути) движения 
внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ДУ (К, О, С)
	
	5, 7, 8, 9, 

11, 13, 14

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ-И (Г, У)
	
	25, 26, 28, 

39



	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, С, О)
	
	35, 36, 37, 40, 42

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
	
	33, 34, 4

	7
	Пути движения к объекту                         (от остановки транспорта)
	ДУ
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов  с нарушениями умственного развития и слуха. Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения объект временно недоступен.  Отсутствует площадка для парковки автотранспортных средств инвалидов. Асфальтобетонное покрытие территории  нуждается в капитальном ремонте, что затрудняет условия движения для МГН. Пандус, установленный           при входе в здание школы со двора не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (Отсутствует поручень с правой стороны пандуса, уклон составляет 18% вместо положенных 8%). Отсутствует кнопка вызова. Размеры входных площадок соответствуют нормам: не менее 1,5 м при открывании «к себе», согласно п.3.19 СНИП 35-01-2001.                    Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, штангой, не соответствуют СНИП 35-01-2001.  Проведение мероприятий                            по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только при проведении реконструкции помещений здания. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует.              Нет системы связи на всех зонах.
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные 
зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий  ремонт, организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте            (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту                         (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки


	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансирования в рамках исполнения программы «Доступная среда в Республике Башкортостан»  (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______________________________________________________________;
4.4.6. другое __________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)
                                       5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание



3. Путей движения в здании





4. Зоны целевого назначения объекта



5. Санитарно-гигиенических помещений


6. Системы информации (и связи) на объекте

7. Результаты фотофиксации на объекте – 47 шт.
8. Поэтажные планы, паспорт БТИ – 10 листов.
Директор МОАУ СОШ № 7                                 ________ Байрузова Н.Л. 
Члены рабочей группы

Заместитель директора по АХЧ                            ________ Якупов И.А.
Заместитель директора по УР в начальной школе ________ Загретдинова Г.Г.

Социальный педагог в основной школе                  ________ Мугарипова В.М.
  Приложение 1

к Акту обследования МОАУ СОШ № 7 

      к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д.5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	1,2
	Вход на территорию ч/з въездные ворота и калитку (шириной - 110 см и высотой - 160 см). При входе на территорию отсутствует система связи (вызовы) с персоналом объекта и информация об объекте  с нанесением шрифта Брайля.
	К, О, С,         Г,У
	Вход на участок          следует оборудовать  доступными  для МГН, в том числе  инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Должны быть предусмотрены  условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН  по участку к доступному входу в  здание.
	Капитальный ремонт

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	1,2
	Нарушено дорожное покрытие. Отсутствуют система информации о расположении объекта и указатели пути движения на территорию объекта.
	К, О, С,      Г,У++
	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для  МГН система средств информационной  поддержки.

Ширина пешеходного пути     с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.

Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без  зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви,             опор вспомогательных средств хождения  и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
	Капитальный ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствие приспособленных путей    движения для маломобильных групп  населения. Нарушено дорожное покрытие. Отсутствуют система информации о расположении объекта и указатели пути движения на территорию объекта. При входе на территорию отсутствует система связи (вызовы) с персоналом объекта и информация об объекте  с нанесением шрифта Брайля.
	Всех категорий
	
	Капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая 

к зданию
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ВНД (С)
	
	1,2
	Капитальный и текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию нуждается в капитальном ремонте дорожного покрытия, в устройстве автопарковки и выделении парковочных мест для инвалидов.  Имеется недостаток информационных составляющих. Людям с нарушением зрения необходима помощь персонала учреждения.
  Приложение 2
     к Акту обследования МОАУ СОШ № 7 

          к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
  № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д.5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница  (наружная)  центральный вход
	есть
	
	3


	Ширина марша 5,6 м. Ступени: ширина проступи - 0,38 м, высота ступени - 0,13 м. Поручни отсутствуют.
	С
	Необходимо установить поручни (6 шт.) на высоте 0,9 м  и тактильные плитки или другие элементы, предупреждающие его пути.( СНиП 35.01.2001п.3.6 и ГОСТ Р 52875.2007 п.4.2.2
	Капитальный ремонт

	2.2
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	3
	Размеры площадки 5,6 × 2,6 м (2,6 м - глубина). Поверхность площадки не скользкая при намокании  (литая полимерная поверхность). Поперечный уклон: 1- 2 %.
	все
	Для незрячих установить тактильную предупредительную разметку перед ступенями и открытой дверью.
	Текущий ремонт

	2.3
	Дверь входная (центральный вход)
	есть
	
	3
	Двери двухстворчатые из ПВХ. Ширина дверного проема 1,6м, створки -  0,76м. Есть порог высотой 7см. Отсутствуют контрастные круги на входной двери согласно СП 59.13330.2020 п.6.1.6. 
	К, О, С
	Установить  на уровнях 0,9 - 1,0 м 1,3 - 1,4 м контрастные круги д. 0,1 - 0,2 м с обеих сторон дверных полотен (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.).
	 Текущий ремонт

	2.4
	Тамбур
	есть
	
	5,6
	Размер тамбура основного входа составляет 2,4 (глубина) × 4,65 м. Покрытие пола не допускает скольжения. Поперечный уклон: 1- 2 %.
	все
	  Замечаний нет.
	

	2.5
	Лестница наружная со стороны двора
	есть
	
	4
	Ширина марша - 5,27 м. Ширина проступей - 0,3 м, высота ступеней - 0,12 м.


	К, О, С
	Необходимо установить тактильные плитки или другие элементы (указатели пути).
	Текущий ремонт

	2,6
	Входная площадка (перед дверью). Вход со стороны двора
	есть
	
	4
	Размеры площадки 5,27 × 1,87 м. Поверхность площадки не скользкая (полимерное покрытие). Поперечный уклон: 1 - 2%.
	все
	Для незрячих установить тактильную предупредительную разметку.
	Текущий ремонт

	2,7
	Дверь входная со стороны двора
	
	
	4
	Двери двухстворчатые шириной 1,47м- 2шт. 

 Створки шириной 0,76 м. На входной группе табличка с дублированием шрифта Брайля. Отсутствуют  контрастные круги с обеих сторон дверей.
	К, О, С
	. Установить  на уровнях 0,9 - 1,0 м 1,3 - 1,4 м контрастные круги д. 0,1 - 0,2 м с обеих сторон дверных полотен (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.).
	Текущий ремонт

	2,8
	Пандус наружный со стороны двора
	
	
	4
	Пандус размерами 4,4 × 1,0 м. Имеет уклон 18 %  вместо допускаемого 8 %. С правой стороны отсутствует поручень. Отсутствуют завершающие части.
	все
	Установить 2-ой поручень, завершающие части поручней должны выступать за пределы лестничного марша на 0,3 м (ГОСТ Р 51261). и выполнить пандус с уклоном 8%.
	Текущий ремонт

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	Приспособлено частично.
	все
	Необходимо установить тактильные указатели.. Установить  на уровнях 0,9 - 1,0 м 1,3 - 1,4 м контрастные круги д. 0,1 - 0,2 м с обеих сторон дверных полотен (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.). 

Установить 2-ой поручень на пандусе, завершающие части поручней должны выступать за пределы лестничного марша на

0,3 м., обустроить пандус с уклоном 8%.
	Капитальный и текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДЧ-И ( Г, У) 
ВНД (К, С,О)
	
	3- 6
	Капитальный ремонт, текущий ремонт.


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей с нарушениями зрения и инвалидам-колясочникам и инвалидам  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  вход в здание доступен условно, требуется помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства. 

Приложение 3
                                                                               к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

                   к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
  № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
1 этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д.5Б 
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	7-8
	 Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Размеры вестибюля составляют 8,74 × 11,27 м, коридоров - 29,02 × 2,69 м и 2,37 - 5,80 × 57,01м. Покрытие пола твердое, не допускающее скольжения. Имеются схемы эвакуации 1-го этажа, расположенные на высоте 1,72 м от пола.
	С
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные   предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	9-10
	Ширина марша - 1,3 м.

На  лестницах  присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола 1,20 м (металлическая часть).

Размер  разворотных площадок на лестничных клетках: 1,8 × 2,7 м.
Размеры ступеней: 30 см – ширина проступи, высота подъема ступени - 13 см.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
Все проступи лестниц выполнены из керамогранитной плитки с ребрами, препятствующими скольжению.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	12
	На пути движения двери двухстворчатые, размер в проеме - 130 см. 

Ширина одной  створки - 80 см.

Ширина дверных проемов соответствует п.3.23 СНиП 35-01-2001.
	К, О, С, Г
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	11
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные. Двери на путях эвакуации имеют цвет не менее 70 % цвета стены.
	К, О, Г,  С, У
	Замечаний нет.
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы.
	
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на   них наклеены световые ленты.

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания 
(в  т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И(Г,У)

ВНД 


	
	7- 17
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается.
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
2  этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б 

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	13-16
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Размеры коридора 26,12 × 1,81 м и 2,45 - 5,81 × 33,99 м. Покрытие пола твердое, не допускающее скольжения. Имеются схемы эвакуации 2-го этажа, расположенные на высоте 1,61 м от пола.
	С
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	9- 10
	Ширина марша – 1,3 м.
На лестницах  присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола 1,20 м (металлическая часть).

Размер  разворотных площадок на лестничных клетках: 1,8 × 2,7 м.
Размеры ступеней: 30 см – ширина проступи, высота подъема ступени – 13 см.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
Все проступи лестниц выполнены из керамогранитной плитки с ребрами, препятствующими скольжению.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	22
	На пути движения двери двухстворчатые, размер в проеме - 130 см. 

Ширина одной  створки - 80 см.

Ширина дверных проемов соответствует п.3.23 СНиП 35-01-2001.
	К, О, С, Г
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	9-11
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них наклеены световые ленты.

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
 (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И ( Г, У)

ВНД (К, С,О)
	
	9- 22
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
3  этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б 

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	18- 21
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Размеры коридора: 1,55 - 5,59 × 57,06 мм. Покрытие пола твердое, не допускающее скольжения. Имеются схемы эвакуации 3-го этажа,  расположенные на высоте 1,61 м от пола.
	С
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	9- 10
	Ширина марша- 1,3 м.
На  лестнице  присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола - 1,20 м (металлическая часть).

Размер  разворотных площадок на лестничных клетках: 1,8 × 2,7 м.
Размеры ступеней: 30 см – ширина проступи, высота подъема ступени - 13см.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
Все проступи лестниц выполнены из керамогранитной плитки с ребрами, препятствующими скольжению.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	23
	На пути движения двери двухстворчатые, размер в проеме -  103 см. 

Ширина одной  створки - 77 см.

Ширина дверных проемов соответствует п.3.23 СНиП 35-01-2001.
	К, О, С, Г
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	9- 11
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на            них наклеены         световые ленты.
Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
 (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И ( Г, У)

ВНД (К,С, О)
	
	9- 23
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
                                                                                                                                         Приложение 4
                                                                                       к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

          к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	24
	Двери в классы  имеют нормативную ширину - 0,9 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 1,7 м со стороны дверной ручки согласно нормативам. Дублирование на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум без повреждений. Пороги соответствуют нормам.
	К, О, С
	Следует установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками.
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	
	25- 50


	Актовый зал:

Приспособлено частично. Ширина лестницы выхода на сцену -   5,26 м, ширина проступи - 0,3 м, высота ступени – 0,16 м. Два спуска к сцене имеют ширину 1,03 м, высотой ступени - 0,16 м и шириной проступи - 0,3 м. Табличка с назначением зала установлена неправильно. Отсутствует дублирование шрифтом Брайля. Дверь в актовый зал -  двухстворчатая, шириной - 1,03 м. Ширина рабочей створки – 0,8 м.

Спортзал:
Дверь в спортзал двухстворчатая  размером 1,3 м, створка - 0,8 м.

Ширина дверного проема соответствует п.3.23 СНиП 35-01-20001. Табличка имеется. Установлена на высоте 1,74 м от пола. Предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами отсутствует.


	К, О
	Организовать помощь со стороны работников учреждения.

Оборудовать тактильными конусами, расположенными в линейном порядке по краю сцены.

Ширина поля тактильных указателей по ширине сцены, глубина поля: 500 – 600 мм  (п.5.1.10.6.2.8 СП 59.13330.2020).

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.


	Текущий ремонт

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Недостаток визуальной и тактильной

Информации.
	все
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. 

Следует организовать дублирование дверных табличек рельефными знаками.

Организовать помощь со стороны

работников учреждения.
	Текущий ремонт

и организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД ( К, О, С)
	
	24- 30
	Текущий  ремонт и

организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинеты и залы для МГБ.. Организовать помощь со стороны работников учреждения. 
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

2 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	30-32
	Двери в классы  имеют нормативную ширину 0,9 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 1,7 м со стороны дверной ручки согласно нормативам. Дублирование на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум без повреждений. Пороги соответствуют нормам.
	К, О, С
	 Следует установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля).
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания (для приема пищи)
	есть
	
	
	Обеденный зал столовой: 

Дверь двухстворчатая шириной проема 1,4 м. Рабочая створка - 0,8 м.

Информационная табличка установлена неправильно (над дверью).Отсутствует дублирование информации на табличках рельефными знаками (шрифт Брайля).
	К, О, С
	Следует установить информирующее обозначение помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м .дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля).
	Текущий ремонт

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Недостаток визуальной и тактильной

информации.
	К, О, С
	Следует установить дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля) информационных табличек.

Организовать помощь со стороны работников учреждения.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	30-32
	Текущий  ремонт, организационные мероприятия




* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в классы и залы для МГБ. и организовать помощь со стороны работников учреждения.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

3 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	33- 34
	Двери в классы  имеют нормативную ширину 0,9 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 1,7 м со стороны дверной ручки согласно нормативам. Дублирование на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум без повреждений. Пороги соответствуют нормам. Кабинет № 305 (табличка установлена с другой стороны двери).
	К, О, С
	Следует установить дублирование информационных табличек рельефными знаками (шрифтом Брайля).
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания (для приема пищи)
	есть
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	К, О, С
	.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И(Г,У)

ВНД(К,О,С)
	
	33- 34
	Текущий ремонт, организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в классы.

Приложение 5
                                                                                        к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

           к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
1 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б 

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания

	Работы по адаптации



	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание


	Значимо для

инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	35- 36
	Санузлы в основном корпусе: м/ж – 2 шт.; в зоне спортзала: м/ж – 1 шт.

Санузлы имеют индивидуальные кабины размерами 0,8–0,93 × 1,43 м в количестве 3 шт (ж), открывающиеся наружу, и мужской санузел размерами 1,0-1,03 × 1,5 м в количестве 1 шт. Размер санузлов: 2,5 × 2,5 м. Унитазы установлены на отметке 0,4 м от пола. Писсуары установлены на отметке 0,5 м от пола (низ чаши).

Размеры умывальной: 1,8 × 1,3 м. Умывальники расположены на высоте 0,9 м от пола.

Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют.

Ширина дверных полотен составляет 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020.

Имеются пороги: 3 см.

Санузлы не пригодны для МГН.
	все
	 На  основании технического решения  и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички с дублированием рельефными 2012

п.8.16.

знаками на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330. 
	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	есть
	-
	40-
	Душевые находятся в зоне спортзала. Размеры душевых:  2,71 × 0,9 м.

Дверные проемы к душевым -  0,6 м, не соответствуют нормам для МГН.
	
	Техническое решение невозможно.
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	39
	- совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды);

- высота крючков – 1,3 м от пола и 1,82 м;

- общая площадь - 86,4 м³.

Ширина дверных проемов (0,7 м) не соответствует СП 59.13330.2020.
	все
	Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной

гардеробной для МГН и установить табличку со стороны дверной 

ручки с дублированием рельефными знаками согласно СП 59.13330.2020.
	Техни ческое

 решен ие,

текущий ремонт


	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020. Имеются пороги: 3 см.
	все
	На основании технического решения  и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений 

установить таблички с дублированием рельефными знаками на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.2012

п.8.16.

Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной

гардеробной для МГН и установить табличку со стороны дверной 

ручки с дублированием рельефными знаками согласно

СП 59.13330.2020.
	Техни ческое решен ие,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические  помещения
	ДЧ-И (Г, У),

ВНД (К,С, О)
	
	35,36,39,40
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся не кресле-коляске, для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, необходима помощь персонала учреждения.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
2 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	37- 38
	Санузлы на 2ом этаже (: м/ж) – 2 шт.; .

Санузлы имеют индивидуальные кабины размерами 0,8–0,93 × 1,43 м в количестве 3 шт (ж), открывающиеся наружу, и мужской санузел размерами 1,0-1,03 × 1,5 м в количестве 1 шт. Размер санузлов: 2,5 × 2,5 м. Унитазы установлены на отметке 0,4 м от пола. Писсуары установлены на отметке 0,5 м от пола (низ чаши).

Размеры умывальной: 1,8 × 1,3 м. Умывальники расположены на высоте 0,9 м от пола.

Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют.

Ширина дверных полотен составляет 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020.

Имеются пороги: 3 см.

Санузлы не пригодны для МГН.
	все
	 На  основании технического решения  и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички с дублированием рельефными 2012

п.8.16.

знаками на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.
	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	нет
	-
	-
	Душевая отсутствует.
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	
	
	Гардеробная на 2ом этаже отсутствует.
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020. Имеются пороги: 3 см.
	все
	На основании технического решения  и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений 

установить таблички с дублированием рельефными знаками на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.2012

п.8.16.

Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной

гардеробной для МГН и установить табличку со стороны дверной 

ручки с дублированием рельефными знаками согласно

СП 59.13330.2020.
	Техни ческое решен ие,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-

гигиенических  помещений
	ДЧ-И (Г, У),

ВНД (К,С, О)
	
	37- 38
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся не кресле-коляске, для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, необходима помощь персонала учреждения.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
3 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	41- 47
	Санузлы на 3ем этаже (: м/ж) – 2 шт.; .

Санузлы имеют индивидуальные кабины размерами 0,8–0,93 × 1,43 м в количестве 3 шт (ж), открывающиеся наружу, и мужской санузел размерами 1,0-1,03 × 1,5 м в количестве 1 шт. Размер санузлов: 2,5 × 2,5 м. Унитазы установлены на отметке 0,4 м от пола. Писсуары установлены на отметке 0,5 м от пола (низ чаши).

Размеры умывальной: 1,8 × 1,3 м. Умывальники расположены на высоте 0,9 м от пола.

Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют.

Ширина дверных полотен составляет 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020.

Имеются пороги: 3 см.

Санузлы не пригодны для МГН.
	все
	На  основании технического решения  и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички с дублированием рельефными 2012

п.8.16.

знаками на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.
	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	нет
	-
	-
	Душевая отсутствует.
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	
	Гардеробная на 3ем этаже отсутствует.
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни и штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020. Имеются пороги: 3 см.
	все
	На  основании технического решения  и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички с дублированием рельефными 2012

п.8.16.

знаками на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.
	Техни ческое решен ие,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-

Гигиенических  помещений
	ДЧ-И (Г, У),

ВНД (К, С, О)
	
	41- 47
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся не кресле-коляске, для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, необходима помощь персонала учреждения.
                                                                                                                                                                                                      Приложение 6
                                                                                        к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

           к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5Б
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	
	Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов. Оборудовать доступными для инвалидов с элементами информации об объекте (п.3.11 СНИП 35.01.2001).

Отсутствуют контрастные круги с наружной и внутренней стороны дверного полотна. (п.6.1.6 СП 59.13330.2020)
	К
	Система средств информаций и сигнализаций об опасности, размещенные в

помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на пути их движения, должны быть комплексными (СП 59.1333.2020).
	Текущий ремонт, организационные 

мероприятия

	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	.
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Системы средств                 

информации и сигнализации об опасности визуальные, акустические и тактильные отсутствуют.
	К, С, О, Г, У
	Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации, ориентирование и опознание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении  и назначении элементов, расположении путей эвакуации. Они должны соответствовать  требованиям ГОСТ 51671, ГОСТ Р51264 и СП 59.13330.2020. Оборудовать мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте.

Установить на уровнях 0,9-1,0м 1,3-1,4м контрастные круги диаметром 0,1-0,2м от поверхности пола с наружной и внутренней стороны дверного полотна. 

Установить предупредительную информацию о препятствии (перед дверными проемами и выходами на лестницы и пандусы, перед поворотом путей).

Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос желтого цвета  шириной 0,8-1,0м (СП 59.13330.2020)
	Организационные мероприятия,

индивидуальные решения ТСР,

текущий ремонт




II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы

информации на объекте
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, Г, О, У)


	-
	-
	Организационные мероприятия, индивидуальные решения ТСР, текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, Г, О, У).
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