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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

объекта социальной инфраструктуры № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (дошкольное учреждение)
1.2. Адрес объекта: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1 755,4 м², площадь застройки               здания -   1 141 м²;
- отдельно стоящие здания: склад - 48 м², склад -  17,1 м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да): 9 886,0 м²
1.4. Год постройки здания: 1972г., последнего капитального                   ремонта – нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно в летний период
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (МОАУ СОШ № 7)
1.7 . Юридический адрес организации (учреждения): 452680, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 5Б
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ УО администрации  городского округа город Нефтекамск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,                   ул. Нефтяников 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность – 220 человек в смену
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут                  до объекта осуществляется общественным транспортом по  направлению: остановка «Дом быта» (Бизнес-центр). Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования             от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам                      без барьеров. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300- 400 м;
3.2.2 время движения (пешком): 5-8 мин;
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2.
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3.
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4.
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5.
	с нарушениями слуха
	Б

	6.
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных 

категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ 

на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ВНД (С)
	
	1, 2

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)
	
	3, 4, 5, 10

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	6, 8, 9, 14,
26, 27, 30

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ-И (Г, У)
	
	7, 15, 19, 23, 25

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)
	
	11, 12, 16,
17, 18, 24

	6
	Система информации и связи                     (на всех зонах)
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
	
	1-4

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-качалках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения объект временно недоступен.. Отсутствует площадка для парковки автотранспортных средств инвалидов. Асфальтобетонное покрытие территории  нуждается в капитальном ремонте, что затрудняет условия движения для МГН. 
4. Управленческое решение 
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт и организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте  (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	7
	Пути движения к объекту                        (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) о т «__» ________ 2025 г.

2. Акта обследования объекта № 1 о т «__» ________ 2025 г. 
3. Результатов обследования к Акту обследования № 1 
от «__» ________ 2025 г.
	СОГЛАСОВАНО

Председатель БРО ВОИ

__________  О.Л. Ротов

«__»  _________  2025 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ СОШ № 7

__________  Н.Л. Байрузова

«__»  _________  2025 г.


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа

 город Нефтекамск Республики Башкортостан

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
№ 01

	г. Нефтекамск


	«__» _________ 2025 г.


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (дошкольное учреждение)
1.2. Адрес объекта: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1 755,4 м²;
-  площадь застройки объекта: 1 143 м²;

- отдельно стоящие здания: склад – 48 м², склад - 17,1 м²; 

- наличие прилегающего земельного участка (да): 9 886,0 м²

1.4. Год постройки здания: 1972 г., последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно          в летний период 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (МОАУ СОШ № 7)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина 5Б
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием,                  в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1,5 до 8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся         на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет 
2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность  - 220 человек в смену
Дополнительная информация ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут до объекта осуществляется общественным транспортом по направлению: остановка «Дом быта» (Бизнес-центр). Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам  без барьеров. В одном месте установлен светофор.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-400 м;
3.2.2 время движения (пешком): 5-8 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2.
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3.
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4.
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5.
	с нарушениями слуха
	Б

	6.
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных 

категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ 

на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ВНД (С)
	
	1, 2

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)
	
	3, 4, 5, 10



	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	6, 8, 9, 14,

26, 27, 30

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ-И (Г, У)
	
	7, 15, 19, 23, 25

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)
	
	11, 12, 16,

17, 18, 24

	6
	Система информации и связи                     (на всех зонах)
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
	
	1-4

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	 
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-качалках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения объект временно недоступен. Отсутствует площадка для парковки автотранспортных средств инвалидов. Асфальтобетонное покрытие территории  нуждается в капитальном ремонте, что затрудняет условия движения для МГН. Отсутствует пандус на центральном входе. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только при проведении реконструкции помещений здания. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая             к зданию (участок)
	Капитальный ремонт                    
 и организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий  ремонт                             и организационные мероприятия 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт                             и организационные мероприятия

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте 
(на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту 
 (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки


	 Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансирования в рамках исполнения программы «Доступная среда в Республике Башкортостан»  (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования   и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______________________________________________________________;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)
                                       5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание



3. Путей движения в здании





4. Зоны целевого назначения объекта



5. Санитарно-гигиенических помещений


6. Системы информации (и связи) на объекте

7. Результаты фотофиксации на объекте – 44 шт.
8. Поэтажные планы, паспорт БТИ – 10 листов.
Директор МОАУ СОШ № 7                                 ________ Байрузова Н.Л. 
Члены рабочей группы

Заместитель директора по АХЧ                            ________ Якупов И.А.
Заместитель директора по УР в начальной школе ________ Загретдинова Г.Г.

Социальный педагог в основной школе                  ________ Мугарипова В.М.
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

№ 01

1. Общие сведения об объекте

2.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное       общеобразовательное
автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 (дошкольное учреждение)
1.2. Адрес объекта: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1 755,4 м², площадь застройки         здания: 1 141 м²;
- отдельно стоящие здания: склад – 48 м², склад - 17,1 м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да): 9 886,0 м²
1.4. Год постройки здания: 1972 г., последнего капитального                   ремонта – нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно в летний период
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (МОАУ СОШ № 7)
1.8 . Юридический  адрес  организации   (учреждения): 452680,      Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 5Б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ УО администрации  городского округа город Нефтекамск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,                   ул. Нефтяников 22

3. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  от 1,5 до  8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность – 220 человек в смену
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут                  до объекта осуществляется общественным транспортом по  направлению: остановка «Дом быта» (Бизнес-центр). Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования             от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам                      без барьеров. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-400 м
3.2.2 время движения (пешком): 5-8 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2.
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3.
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4.
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5.
	с нарушениями слуха
	Б

	6.
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Технические решения невозможны

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт и организация альтернативной формы обслуживания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте  (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	7
	Пути движения к объекту                        (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт, текущий ремонт


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано      _________      Байрузова Н.Л. директор МОАУ СОШ № 7 8(34783) 4-38-11
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
                                         Приложение 1

   к Акту обследования МОАУ СОШ № 7 

               к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
        № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г

(дошкольное учреждение)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы)
на территорию
	есть
	
	1
	Приспособлено частично.

Вход на территорию: необходимо оборудовать отдельную калитку для всех категорий МНГ шириной прохода не менее 0,9 м.
	К, О, С,          Г, У
	Должны быть предусмотрены  условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в  здание.
	Капитальный ремонт, текущий ремонт

	1.2
	Путь (пути) движения
на территории
	есть
	
	2
	Нарушено дорожное покрытие. Отсутствуют система информации          о расположении объекта и указатели пути движения на территорию объекта.
	С
	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных                 для  МГН, система средств информационной  поддержки.

Ширина пешеходного пути                    с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.

Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без  зазоров, не создающим вибрацию                        при движении, а также предотвращающим скольжение,           т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения                    и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
	Капитальный ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Автостоянка
и парковка
	нет
	
	
	
	
	Организовать специально выделенные парковочные места с разметкой на асфальте.
	Текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования
к зоне
	
	
	
	Отсутствие приспособленных путей    движения для маломобильных групп  населения. Нарушено дорожное покрытие. Отсутствуют система информации о расположении объекта          и указатели пути движения                       на территорию объекта. При входе                на территорию отсутствует система  информация об объекте  с нанесением шрифта Брайля.
	Всех категорий
	
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая 

к зданию
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ВНД (С)
	
	1-2
	Капитальный и текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, нуждается в капитальном ремонте дорожного покрытия, в устройстве автопарковки и выделении парковочных мест для инвалидов.  Имеется недостаток информационных составляющих. Людям с нарушением зрения необходима помощь персонала учреждения.
  Приложение 2
     к Акту обследования МОАУ СОШ № 7 

          к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
  № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г








(дошкольное учреждение)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница  (наружная)  центральный вход
	есть
	
	3-4
	Ступени: ширина проступи - 0,40 м, высота ступени - 0,11- 0,17 м. Поручни отсутствуют. Имеется кнопка вызова персонала.

Пандус отсутствует.
	К, О, С, Г, У
	Необходимо установить поручни на высоте 0,9 м                  и тактильные плитки или другие элементы, предупреждающие его пути (СНиП 35.01.2001п.3.6 и ГОСТ Р 52875.2007 п.4.2.2).
	Капитальный и текущий ремонт

	2.2
	Входная площадка
(перед дверью)
	есть
	
	3-4
	Размеры площадки: 5,43×1,03 м                    (1,03 м - глубина). Поверхность площадки:        бетонная. Поперечный уклон: 1-2 %.
	К, О, С
	Для незрячих - установить тактильную предупредительную разметку перед ступенями           и открытой дверью.
	Капитальный и  текущий ремонт

	2.3
	Дверь входная (центральный вход)
	есть
	
	3-4
	Двери: двухстворчатые металлические. Ширина дверного проема -  1,8 м, створки -  0,93 м. Порог  высотой 50 мм в дверном проеме.  Отсутствуют контрастные круги на входной двери согласно СП 59.13330.2020 п.6.1.6. 
	К, О, С
	Установить  на уровнях 0,9-1,0 м 1,3-1,4 м контрастные круги             д. 0,1-0,2 м с обеих сторон дверных полотен                          (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.).
	 Текущий ремонт

	2.4
	Тамбур
	есть
	
	5,

10
	Размер тамбура основного входа составляет 1,06 м (глубина) × 2,5 м. Покрытие пола:   окрашенная метхласская плитка. 
	все
	  Замечаний нет.
	

	
	Общие требования

к зоне
	
	
	
	Приспособлено частично.
	все
	Необходимо установить тактильные указатели. Установить  на уровнях 0,9-1,0 м 1,3-1,4 м контрастные круги          д. 0,1-0,2 м с обеих сторон дверных полотен                            (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.). 

Обустроить пандус с уклоном            8-10 %. Смонтировать поручни.
	Капитальный 

и текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДЧ-И (Г, У) 
ВНД (К, О, С)
	
	3, 4, 5, 10
	Капитальный ремонт, текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей с нарушениями зрения и инвалидам-колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата вход в здание доступен условно, требуется помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства. Отсутствуют пандус и поручни.

Приложение 3
                                                                               к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

                       к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
  № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
1 этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г







(дошкольное учреждение)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль,  галерея, балкон)
	есть
	
	6
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы  и перед поворотами. Размеры коридора: 4,28 м (ширина) х 5,62 м и 1,4 м х 24,01 м. 
Покрытие пола: линолеум,                   не допускающий скольжения. 
	С
	Участки пола на путях движения           на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,           а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные   предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница
(внутри здания)
	есть
	
	14
	Ширина марша:  1,13-1,14 м.

На  лестницах  присутствуют поручни: с одной стороны высота от пола - 0,97 м (металлическая часть) и 0,5 м - с другой.
Размер  разворотных площадок на лестничных клетках: 1,33×2,4 м.
Размеры ступеней: 0,3-0,31 м - ширина проступи, высота подъема            ступени – 0,17 м.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя        и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет           или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению           к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся                     в темноте, или на  них должны быть наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус
(внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	8, 9
	Ширина дверных проемов в группах 0,8 м не соответствует                           п.3.23 СНиП 35-01-2001. 

На всех дверях имеются информационные таблички с указанием назначения кабинета.
	К, О, С
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75 м.
	Капитальный, текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации
(в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	9, 26,

27, 30


	На этажах установлены информационные планы эвакуации. Планы эвакуации не выполнены тактильно-визуальным способом. Имеются основной (центральный) и запасные пути эвакуации.
	К, О, Г,  С, У
	Обеспечить при входе в здание схему объекта, выполненную тактильно визуальным способом с обозначением путей движения для МГН. Разработать организационные меры помощи сотрудников объекта МГН в случае чрезвычайной ситуации для скорейшей эвакуации из здания.
	Текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы.
	
	Участки пола на путях движения           на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,           а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на   них должны быть наклеены световые ленты.

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет          или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению         к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом                  с дверью, со стороны дверной ручки           на высоте 1,4-1,75 м. Опасные помещения (бойлерная, трансформаторная) оборудовать запорами, исключающими свободное попадание внутрь помещения.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
(в  т.ч. пути эвакуации)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ- И (Г, У)
	
	6, 8, 9, 14, 26, 27, 30
	Капитальный, текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-ЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается.
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. 
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
2  этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г

(дошкольное учреждение)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	29,

30


	Размеры коридора: 5,64×4,74 м                 

и 1,60×5,74 м. Покрытие пола: 

ДСП.

Имеются схемы эвакуации 2-го 

этажа. 
	С
	Участки пола на путях движения            на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,          а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Капитальный, текущий ремонт

	3.2
	Лестница 
(внутри здания)
	есть
	
	14
	Ширина марша: 1,13-1,14 м.
На лестницах  присутствуют поручни: с одной стороны высота от пола - 0,97 м (металлическая часть) и с другой - на высоте 0,5 м.
Размер  разворотных площадок       на лестничных клетках:                      1,33×2,40 м.
Размеры ступеней: 0,31 м – ширина проступи, высота подъема        ступени – 0,17 м.
Верхняя          и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет                   или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению          к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них должны быть  наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус
 (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	15
	. 

Ширина  створок - 80 см.

Ширина дверных проемов не соответствует нормам. Информационные таблички не продублированы тактильно точечным линейно рельефным шрифтом.
	К, О, С
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола. Таблички должны быть дублированы рельефными знаками 

(п.6.5.9. СП 59.13330.2020). Обеспечить нормативную ширину проемов (9,9 м).
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации
 (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	9, 28, 27,

30
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Участки пола на путях движения         на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,          а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся                    в темноте, или на  них должны быть наклеены световые ленты.

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет                или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению          к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом               с дверью со стороны дверной ручки            на высоте 1,4-1,75 м. 

Проектные решения должны обеспечивать  безопасность МГН всех категорий. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, С, О)
	
	9, 26, 27, 30
	Капитальный, текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
                                                                                                                                                  Приложение 4
                                                                                            к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

              к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г









(дошкольное учреждение)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	15, 23, 25
	Двери в группы  имеют нормативную ширину - 0,8 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на дверном полотне.  Дублирование            на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум                       без повреждений. Пороги соответствуют нормам.
	К, О,               С
	Следует установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью           со стороны дверной ручки            на высоте от 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками. 

Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9 м). Разработать альтернативные способы получения услуги для людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата и передвигающихся на креслах- качалках или разработать индивидуальное решение с применением ТСР.  Организовать помощь сотрудников объекта для перемещения по объекту МГН к месту получения услуги.
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	
	7


	Физкультурный зал.

Размеры зала: 11,37×5,60 м.

Ширина дверного проема (0,8 м) не соответствует п.3.23 СНиП 35-01-20001.            

Табличка имеется. Установлена                на дверном полотне. Предупредительная информация                о препятствии перед дверными проемами отсутствует. 
	К, О
	Организовать помощь со стороны работников учреждения.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м                          перед дверными проемами                      и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания 
с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Недостаток визуальной и тактильной

информации.
	все
	Участки пола на путях движения  на расстоянии 0,6 м                           перед дверными проемами                       и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. 

Следует организовать дублирование дверных табличек рельефными знаками.

Организовать помощь со стороны работников учреждения.
	Текущий ремонт

и организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	7, 15, 23, 25
	Текущий  ремонт

и организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинеты и залы для МГБ. Организовать помощь со стороны работников учреждения. 
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

2 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г









(дошкольное учреждение)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	23, 25
	Двери в классы  имеют нормативную ширину - 0,8 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на дверном полотне.  Дублирование            на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум                       без повреждений. Пороги соответствуют нормам.
	К, О, С
	Следует установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью           со стороны дверной ручки            на высоте от 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками. Обеспечить нормативную ширину дверных проемов (0,9м). Разработать альтернативные способы получения услуги для людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата и передвигающихся на креслах- качалках или разработать индивидуальное решение с применением ТСР.  Организовать помощь сотрудников объекта для перемещения по объекту МГН к месту получения услуги.
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания (для приема пищи)
	есть
	
	19


	Музыкальный зал.

S = 76,1 м².
Двери в музыкальный зал: 2х створчатые шириной 1,2 м (с двух сторон). Полы: линолеум.

Дублирование            на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).

	К, О, С
	Организовать помощь со стороны работников учреждения.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м                          перед дверными проемами                      и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт,

организационные мероприятия

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания 
с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Недостаток визуальной и тактильной

информации.
	К, О, С
	Следует установить дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля) информационных табличек.

Организовать помощь со стороны работников учреждения.
	Текущий ремонт,

организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	19, 23, 25
	Текущий  ремонт, организационные мероприятия




* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в классы и залы для МГБ и организовать помощь со стороны работников учреждения.
   Приложение 5
                                                                                            к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

          к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
1- 2 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 8Г
(дошкольное учреждение)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания

	Работы по адаптации



	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание


	Значимо для

инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	11,12,

16, 17,

18,24
	Информационные обозначения                     и таблички установлены на дверных полотнах. 

Дублирование            на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Ширина дверных полотен составляет 0,6-0,8 м, что не соответствует                      п.6.2.4 СП 59.13330.2020 (необходимо -  0,9 м).

В старшей группе должно быть разделение санузлов на зоны: мальчиковые и для девочек.

Детские туалетные комнаты не пригодны для обслуживания инвалидов категории К, О, С.
	К, О, С
	 На  основании технического решения              и при разработке комплекса мероприятий выполнить доступные санитарно-технические помещения согласно разделу 6.3 СП 59.13330.2020. 

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички                  с дублированием рельефными знаками                  на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330. 


	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный 

ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	нет
	-
	-
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	
	
	.
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения                        и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что             не соответствует                                 п.6.2.4 СП 59.13330.2020. Имеются пороги: 3 см.
	все
	На основании технического решения              и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-технические помещения для категории инвалидов К, О, С.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички                 с дублированием рельефными знаками на высоте 1,5 м от пола согласно                                   СП 136.13330.2012 п.8.16.

Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной гардеробной для МГН              и установить табличку со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками согласно

СП 59.13330.2020.
	Техни ческое решение,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические  помещения
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, С, О)
	
	11, 12, 16, 17, 18, 24
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, для людей                с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала учреждения.

                                                                                                                                                                                                      Приложение 6
                                                                                            к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

           к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.8Г
(дошкольное учреждение)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	1, 4
	 На территории, прилегающей к зданию, частично организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения (название учреждения выполнено тактильно- рельефным шрифтом). Оборудовать доступные для инвалидов элементы информации об объекте (п.3.11 СНИП 35.01.2001).

Отсутствуют контрастные круги с наружной и внутренней стороны дверного полотна                                (п.6.1.6 СП 59.13330.2020).
	К
	Система средств информаций и сигнализаций об опасности, размещенные в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов                    и на пути их движения, должны быть комплексными (СП 59.1333.2020).

Установить при входе на объект  и на каждом этаже схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом, в т.ч. с использованием шрифта Брайля. Схема объекта должна располагаться на высоте 1,2- 1,6 м.
	Текущий ремонт, организационные мероприятия



	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	.
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования
 к зоне
	
	
	
	Системы средств                  информации и сигнализации об опасности (визуальные, акустические и тактильные) отсутствуют.
	К, С, О, Г, У
	Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации, ориентирование и опознание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении  и назначении элементов, расположении путей эвакуации. Они должны соответствовать  требованиям ГОСТ 51671, ГОСТ Р51264                               и СП 59.13330.2020. Оборудовать мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте.

Установить на уровнях 0,9-1,0 м  и 1,3-1,4 м контрастные круги диаметром 0,1-0,2 м                      от поверхности пола с наружной и внутренней стороны дверного полотна. 

Установить предупредительную информацию о препятствии  (перед дверными проемами и выходами на лестницы и пандусы, перед поворотом путей).

Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос желтого цвета  шириной             0,8-1,0 м (СП 59.13330.2020).
	Организационные мероприятия,

индивидуальные решения с ТСР,

текущий ремонт




II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы

информации на     

объекте
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, Г, О, У)


	-
	1, 4
	Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично для МГН категории К, Г, О
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