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1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ УО администрации  городского округа город Нефтекамск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,                   ул. Нефтяников 22

1. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность - 750 учащихся; количество обслуживаемых                      в день - 698 учащихся; вместимость  – 787 человек; пропускная                 способность – 787 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут                  до объекта осуществляется общественным транспортом по  направлению: остановка «Дом быта» (Бизнес-центр). Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования             от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам                      без барьеров. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных 

категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ 

на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ДУ (С)
	
	1, 2, 3

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г, У)
ДУ (К, О, С)
	
	4, 5

	3
	Путь (пути) движения внутри здания    (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ДУ (К, О, С)
	
	8, 9, 10, 

11, 13, 14

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ-И (Г, У)
	
	25, 26, 33,

21

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)
	
	19, 20, 38,

39, 31, 32

	6
	Система информации и связи                     (на всех зонах)
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
	
	18, 25, 26, 33, 42

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-качалках ,с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения объект временно недоступен.. Отсутствует площадка для парковки автотранспортных средств инвалидов. Асфальтобетонное покрытие территории  нуждается в капитальном ремонте, что затрудняет условия движения для МГН. Пандус, установленный при входе в здание школы со двора не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (уклон составляет 17%  вместо положенных 8-10%).  Отсутствует кнопка вызова. Размеры входных площадок соответствуют нормам: не менее 1,5 м при открывании «к себе», согласно п.3.19 СНИП 35-01-2001.  Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, штангой, не соответствуют СНИП 35-01-2001. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только при проведении реконструкции помещений здания. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.
4. Управленческое решение 
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт и организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт и организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте  (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения к объекту                        (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) о т «__» ________ 2025 г.

2. Акта обследования объекта № 1 о т «__» ________ 2025 г. 
3. Результатов обследования к Акту обследования № 1 
от «__» ________ 2025 г.
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1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина 5Б
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием,                  в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся         на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет 
2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность  - 750 учащихся; количество обслуживаемых                     в день - 774 учащихся; вместимость – 790 человек; пропускная                способность – 829 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)
Дополнительная информация ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут до объекта осуществляется общественным транспортом по направлениию: остановка «Дом быта» (Бизнес-центр). Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам  без барьеров. В одном месте установлен светофор.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-400 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№

п/п
	Основные 
структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных 

категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ 

на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ДУ (С)
	
	1, 2, 3

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И (Г, У)
ДУ (К, О, С)
	
	4, 5

	3
	Путь (пути) движения внутри здания    (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У)

ДУ (К, О, С)
	
	8, 9, 10, 

11, 13, 14

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К, О, С)

ДЧ-И (Г, У)
	
	25, 26, 33,

21

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)
	
	19, 20, 38,

39, 31, 32

	6
	Система информации и связи                     (на всех зонах)
	ВНД (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
	
	18, 25, 26, 33, 42

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-качалках ,с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения объект временно недоступен.. Отсутствует площадка для парковки автотранспортных средств инвалидов. Асфальтобетонное покрытие территории  нуждается в капитальном ремонте, что затрудняет условия движения для МГН. Пандус, установленный при входе в здание школы со двора не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (уклон составляет 17%  вместо положенных 8-10%).  Отсутствует кнопка вызова. Размеры входных площадок соответствуют нормам: не менее 1,5 м при открывании «к себе», согласно п.3.19 СНИП 35-01-2001.  Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, штангой, не соответствуют СНИП 35-01-2001. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только при проведении реконструкции помещений здания. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая             к зданию (участок)
	Капитальный ремонт                    
 и организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий  ремонт                             и организационные мероприятия 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт                             и организационные мероприятия

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте 
(на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту 
 (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки


	 Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансирования в рамках исполнения программы «Доступная среда в Республике Башкортостан»  (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования   и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______________________________________________________________;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)
                                       5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание



3. Путей движения в здании





4. Зоны целевого назначения объекта



5. Санитарно-гигиенических помещений


6. Системы информации (и связи) на объекте

7. Результаты фотофиксации на объекте – 44 шт.
8. Поэтажные планы, паспорт БТИ - 10листов.
Директор МОАУ СОШ № 7                                 ________ Байрузова Н.Л. 
Члены рабочей группы

Заместитель директора по АХЧ                            ________ Якупов И.А.
Заместитель директора по УР в начальной школе ________ Загретдинова Г.Г.

Социальный педагог в основной школе                  ________ Мугарипова В.М.
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
1.2. Адрес объекта: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, дом 44В
1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус из 3 этажей, 4127,7 м², площадь застройки здания               школы: 2329,5 м²;
- отдельно стоящие здания: тир (не функционирует) - 40,9 м², гараж -  29,9 м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23620,0 м²
1.4. Год постройки здания: 1975г., последнего капитального                   ремонта - 2022-2023 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно летний период, капитального _________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (МОАУ СОШ № 7)
1.7 . Юридический адрес организации (учреждения): 452680, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 5Б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ УО администрации  городского округа город Нефтекамск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,                   ул. Нефтяников 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность - 750 учащихся; количество обслуживаемых                      в день - 698 учащихся; вместимость  – 787 человек; пропускная                 способность – 787 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут                  до объекта осуществляется общественным транспортом по  направлению: остановка «Дом быта» (Бизнес-центр). Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования             от остановочных комплексов  проходит по пешеходным дорожкам                      без барьеров. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт и организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт и организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Капитальный ремонт и организационные мероприятия

	6
	Система информации на объекте  (на всех зонах)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

	7
	Пути движения к объекту                        (от остановки транспорта)
	Организационные мероприятия

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано      _________      Байрузова Н.Л. директор МОАУ СОШ № 7 8(34783) 4-38-11
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
  Приложение 1

к Акту обследования МОАУ СОШ № 7 

      к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, дом 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) 
на территорию
	есть
	
	1,2,3
	Вход на территорию - ч/з въездные ворота и калитку (шириной - 110 см        и высотой - 160 см). При входе                на территорию отсутствует система связи (вызовы) с персоналом объекта         и информация об объекте                         с нанесением шрифта Брайля.
	К, О, С,         Г, У
	Вход на участок          следует оборудовать  доступными  для МГН,  в том числе  инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Должны быть предусмотрены  условия беспрепятственного, безопасного       и удобного передвижения МГН          по участку к доступному входу                  в  здание.
	Капитальный ремонт

	1.2
	Путь (пути) движения
 на территории
	есть
	
	1,2,3
	Нарушено дорожное покрытие. Отсутствуют система информации          о расположении объекта и указатели пути движения на территорию объекта.
	К, О, С,      Г, У
	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных                 для  МГН, система средств информационной  поддержки.

Ширина пешеходного пути                    с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.

Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без  зазоров, не создающим вибрацию                        при движении, а также предотвращающим скольжение,           т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви,             опор вспомогательных средств хождения                    и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
	Капитальный ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Автостоянка 
и парковка
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования
 к зоне
	
	
	
	Отсутствие приспособленных путей    движения для маломобильных групп  населения. Нарушено дорожное покрытие. Отсутствуют система информации о расположении объекта          и указатели пути движения                       на территорию объекта. При входе                на территорию отсутствует система связи (вызовы) с персоналом объекта            и информация об объекте  с нанесением шрифта Брайля.
	Всех категорий
	
	Капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая 

к зданию
	ДЧ-И (К, О, Г, У)

ВНД (С)
	
	
	Капитальный и текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, нуждается в капитальном ремонте дорожного покрытия, в устройстве автопарковки и выделении парковочных мест для инвалидов.  Имеется недостаток информационных составляющих. Людям с нарушением зрения необходима помощь персонала учреждения.
  Приложение 2
     к Акту обследования МОАУ СОШ № 7 

          к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
  № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект,

д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница  (наружная)  центральный вход
	есть
	
	4


	Ширина марша - 5,80 м. Ступени: ширина проступи - 0,30 м, высота ступени - 0,13 м. Поручни отсутствуют.
	С
	Необходимо установить поручни (6 шт.) на высоте 0,9 м                  и тактильные плитки или другие элементы, предупреждающие его пути (СНиП 35.01.2001п.3.6 и ГОСТ Р 52875.2007 п.4.2.2).
	Капитальный ремонт

	2.2
	Входная площадка 
(перед дверью)
	есть
	
	4
	Размеры площадки: 5,80 × 2,80 м                    (2,80 м - глубина). Поверхность площадки         не скользкая при намокании  (литая полимерная поверхность). Поперечный уклон: 1- 2 %.
	все
	Для незрячих - установить тактильную предупредительную разметку перед ступенями           и открытой дверью.
	Текущий ремонт

	2.3
	Дверь входная (центральный вход)
	есть
	
	4
	Двери двухстворчатые из ПВХ. Ширина дверного проема-  1,4 м, створки -  0,84 м. Есть порог высотой 7 см. Отсутствуют контрастные круги на входной двери согласно                    СП 59.13330.2020 п.6.1.6. 
	К, О, С
	Установить  на уровнях 0,9 - 1,0 м 1,3 - 1,4 м контрастные круги             д. 0,1 - 0,2 м с обеих сторон дверных полотен                          (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.).
	 Текущий ремонт

	2.4
	Тамбур
	есть
	
	6
	Размер тамбура основного входа составляет 1,95 (глубина) × 5,60 м. Покрытие пола           не допускает скольжения. Поперечный уклон: 1- 2 %.
	все
	  Замечаний нет.
	

	2.5
	Лестница наружная 

со стороны двора
	есть
	
	5
	Ширина марша – 6,10 м. Ширина             проступей - 0,29 м, высота ступеней - 0,13 м.


	К, О, С
	Необходимо установить тактильные плитки или другие элементы (указатели пути).
	Текущий ремонт

	2,6
	Входная площадка 

(перед дверью). Вход со стороны двора
	есть
	
	5
	Размеры площадки 6,10 × 2,25 м. Поверхность площадки не скользкая (полимерное покрытие). Поперечный уклон: 1 – 2 %.
	все
	Для незрячих - установить тактильную предупредительную разметку.
	Текущий ремонт

	2,7
	Дверь входная со стороны двора
	
	
	5
	Двери двухстворчатые шириной 1,84 м - 2шт. 

Створки шириной 0,94 м. На входной группе табличка с дублированием шрифта Брайля. Отсутствуют  контрастные круги с обеих сторон дверей.
	К, О, С
	Установить  на уровнях 0,9 - 1,0 м 1,3 - 1,4 м контрастные круги          д. 0,1 - 0,2 м с обеих сторон дверных полотен                       (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.).
	Текущий ремонт

	2,8
	Пандус наружный 

со стороны двора
	
	
	5,

43
	Пандус размерами 5,1 × 1,1 м. Имеет уклон          17 %  вместо допускаемого 8-10 %. 
	все
	Выполнить пандус с уклоном             8-10 %.
	Текущий ремонт

	
	Общие требования

 к зоне
	
	
	
	Приспособлено частично.
	все
	Необходимо установить тактильные указатели. Установить  на уровнях 0,9 - 1,0 м 1,3 - 1,4 м контрастные круги          д. 0,1 - 0,2 м с обеих сторон дверных полотен                            (СП 59.13330.2020 п.6.1.6.). 

Обустроить пандус с уклоном            8-10 %.
	Капитальный 

и текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДЧ-И (, Г, У) 
ВНД (К,О, С)
	
	
	Капитальный ремонт, текущий ремонт.


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей с нарушениями зрения и инвалидам-колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата вход в здание доступен условно, требуется помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства. 

Приложение 3
                                                                               к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

                       к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
  № 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
1 этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	7,9,

10,

11,

12
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы  и перед поворотами. Площадь вестибюля составляет 96,5м². Размеры коридоров:                             28,30 × 2,15 м -- (60,8 м²)                   и  S = 236,7м².

Покрытие пола твердое,                   не допускающее скольжения. Имеются схемы эвакуации 1-го этажа, расположенные на высоте 1,72 м от пола.
	С
	Участки пола на путях движения           на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,           а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные   предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница
 (внутри здания)
	есть
	
	8,14
	Ширина марша - 1,3 м.

На  лестницах  присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола 1,20 м (металлическая часть).

Размер  разворотных площадок на лестничных клетках: 1,8 × 2,7 м.
Размеры ступеней: 30 см – ширина проступи, высота подъема            ступени - 13 см.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя        и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
Все проступи лестниц выполнены из керамогранитной плитки                  с ребрами, препятствующими скольжению.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет           или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению           к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся                     в темноте, или на  них должны быть наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус 
(внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	
	На пути движения двери двухстворчатые, размер                     в проеме - 130 см. 

Ширина одной  створки - 80 см.

Ширина дверных проемов соответствует                           п.3.23 СНиП 35-01-2001.
	К, О, С, Г
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации
 (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	13
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные. Двери на путях эвакуации имеют цвет не менее 70 % цвета стены.
	К, О, Г,  С, У
	Замечаний нет.
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы.
	
	Участки пола на путях движения           на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,           а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на   них должны быть наклеены световые ленты.

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет          или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению         к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом                  с дверью, со стороны дверной ручки           на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
(в  т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И

ВНД(К,О,С)
	
	
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается.
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
2  этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект,

д.44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	27,

28,

29
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы  и перед поворотами. Размеры коридора: 25,45 × 1,80 м                     и 2,40-5,54 × 57,06 м. Покрытие пола твердое, не допускающее скольжения. Имеются схемы эвакуации 2-го этажа, расположенные на высоте 1,61 м  от пола.
	С
	Участки пола на путях движения            на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,          а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница 
(внутри здания)
	есть
	
	13,

14
	Ширина марша – 1,3 м.
На лестницах  присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола 1,20 м (металлическая часть).

Размер  разворотных площадок       на лестничных клетках:                      1,8 × 2,7 м.
Размеры ступеней: 30 см – ширина проступи, высота подъема        ступени – 13 см.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя          и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
Все проступи лестниц выполнены из керамогранитной плитки           с ребрами, препятствующими скольжению.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет                   или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению          к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них должны быть  наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус
 (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	
	На пути движения двери двухстворчатые,  размер                    в проеме - 130 см. 

Ширина одной  створки - 80 см.

Ширина дверных проемов соответствует                           п.3.23 СНиП 35-01-2001.
	К, О, С, Г
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации
 (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Участки пола на путях движения         на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,          а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся                    в темноте, или на  них должны быть наклеены световые ленты.

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет                или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению          к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом               с дверью со стороны дверной ручки            на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И ( Г, У)

ВНД (К, С,О)
	
	
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
3  этаж

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект,

д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	36,

37
	Отсутствуют  тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотами. Размеры коридора:            1,5-5,55 × 57,05 м. Покрытие           пола - твердое, не допускающее скольжения. Имеются схемы эвакуации 3-го этажа,  расположенные на высоте 1,61 м        от пола.
	С
	Участки пола на путях движения       на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,         а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница 
(внутри здания)
	есть
	
	
	Ширина марша- 1,3 м.
На  лестнице  присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола - 1,20 м (металлическая часть).

Размер  разворотных площадок         на лестничных клетках: 1,8 × 2,7 м.
Размеры ступеней: 30 см – ширина проступи, высота подъема             ступени - 13см.
Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя          и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края, не примыкающие к стенам, краевых бортиков не имеют.
Все проступи лестниц выполнены из керамогранитной плитки                      с ребрами, препятствующими скольжению.
	О, С
	Верхнюю и нижнюю ступени                   в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать                   в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету               по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на  них должны быть наклеены световые ленты.
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус
 (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	35
	На пути движения двери двухстворчатые, размер                           в проеме -  103 см. 

Ширина одной  створки - 77 см.

Ширина дверных проемов соответствует                                      п.3.23 СНиП 35-01-2001.
	К, О, С, Г
	Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью                 со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации  (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Участки пола на путях движения         на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы,            а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны  быть окрашены краской, светящейся           в темноте, или на них должны быть  наклеены          световые ленты.
Верхнюю и нижнюю ступени               в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать                    в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету               по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3  м.

Установить информирующие таблички с обозначением помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4 - 1,75 м.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И,Г, У)

ВНД (К,С, О)
	
	
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается
Комментарий к заключению: Людям, пользующимся креслом-коляской и людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полок, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета.
                                                                                                                                            Приложение 4
                                                                                       к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

          к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, 

д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	16
	Двери в классы  имеют нормативную ширину - 0,9 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 1,7 м           со стороны дверной ручки согласно нормативам. Дублирование                    на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум                       без повреждений. Пороги соответствуют нормам.
	К, О,    С
	Следует установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью           со стороны дверной ручки            на высоте от 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками.
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	
	21,22,23,

44


	Актовый зал:

Приспособлено частично. Ширина лестницы выхода на сцену -   1,04 м, ширина проступи - 0,3 м, высота ступени – 0,13-0,16 м. Ширина лестницы спуска в зал - 1,27 м, высота ступени - 0,13-0,17 м, ширина проступи - 0,3 м. Табличка                  с назначением зала установлена неправильно. Отсутствует дублирование шрифтом Брайля. Дверь в актовый                                      зал -  двухстворчатая,                       шириной - 1,05 м. Ширина рабочей створки – 0,84 м.

Спортзал:
Дверь в спортзал - двухстворчатая,  размером - 1,03 м, створка - 0,84 м.

Ширина дверного проема соответствует                                        п.3.23 СНиП 35-01-20001.            Табличка имеется. Установлена                на высоте 1,74 м от пола. Предупредительная информация                о препятствии перед дверными проемами отсутствует.
	К, О
	Организовать помощь со стороны работников учреждения.

Оборудовать тактильными конусами, расположенными                   в линейном порядке по краю сцены.

Ширина поля тактильных указателей по ширине сцены, глубина поля: 500–600 мм  (п.5.1.10.6.2.8 СП 59.13330.2020).

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м                          перед дверными проемами                      и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.


	Текущий ремонт

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания 
с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Недостаток визуальной и тактильной

информации.
	все
	Участки пола на путях движения  на расстоянии 0,6 м                           перед дверными проемами                       и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные  предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. 

Следует организовать дублирование дверных табличек рельефными знаками.

Организовать помощь со стороны работников учреждения.
	Текущий ремонт

и организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	24- 30
	Текущий  ремонт

и организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинеты и залы для МГБ. Организовать помощь со стороны работников учреждения. 
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

2 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	26
	Двери в классы  имеют нормативную ширину 0,9 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 1,7 м                  со стороны дверной ручки согласно нормативам. Дублирование              на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум                        без повреждений. Пороги соответствуют нормам.
	К, О, С
	 Следует установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью,            со стороны дверной ручки             на высоте от 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля).
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания (для приема пищи)
	есть
	
	25


	Обеденный зал столовой: 

Дверь – двухстворчатая, шириной проема - 1,27 м. Рабочая                        створка - 0,86 м.

Информационная табличка установлена неправильно                      (над дверью). Отсутствует дублирование информации                      на табличках рельефными знаками (шрифт Брайля).
	К, О, С
	Следует установить информирующее обозначение помещения рядом с дверью,               со стороны дверной ручки                  на высоте от 1,4 до 1,75 м .дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля).
	Текущий ремонт

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания 
с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Недостаток визуальной и тактильной

информации.
	К, О, С
	Следует установить дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля) информационных табличек.

Организовать помощь со стороны работников учреждения.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
	
	30-32
	Текущий  ремонт, организационные мероприятия




* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в классы и залы для МГБ и организовать помощь со стороны работников учреждения.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

3 этаж 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	42
	Двери в классы  имеют нормативную ширину 0,9 м.       Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 1,7 м            со стороны дверной ручки согласно нормативам. Дублирование                      на табличках рельефными знаками отсутствует (не  дублируются шрифтом Брайля).
Покрытие пола: линолеум                        без повреждений. Пороги соответствуют нормам.                 Кабинет № 305 (табличка установлена с другой стороны двери).
	К, О, С
	Следует установить дублирование информационных табличек рельефными знаками (шрифтом Брайля).
	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания (для приема пищи)
	есть
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания
 с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	К, О, С
	.
	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания

инвалидов
	ДЧ-В(Г,У)

ВНД(К,С,О)
	
	33- 34
	Текущий ремонт, организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в классы.

Приложение 5
                                                                                        к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

           к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
1 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания

	Работы по адаптации



	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание


	Значимо для

инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	18,19,

20
	Санузлы в начальном корпусе:             м/ж – 2 шт; в зоне спортзала:                     м/ж – 1 шт.

Санузлы имеют индивидуальные кабины размерами 0,8–0,93 × 1,43 м            в количестве 3 шт (ж), открывающиеся наружу, и мужской санузел размерами 1,0-1,03 × 1,5 м в количестве 2 шт. Размер санузлов: 2,47 × 2,5 м. Унитазы установлены на отметке 0,4 м от пола. Писсуары установлены на отметке             0,5 м от пола (низ чаши).

Размеры умывальной: 1,8 × 1,3 м. Умывальники расположены на высоте 0,52 м от пола.

Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения                     и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют.

Ширина дверных полотен составляет 0,6 м, что не соответствует                      п.6.2.4 СП 59.13330.2020.

Имеются пороги: 3 см.

Санузлы не пригодны для МГН.
	все
	 На  основании технического решения              и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички                  с дублированием рельефными знаками                  на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330. 
	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	есть
	-
	-
	Душевые находятся в зоне спортзала. Размеры душевых:  2,70 × 1,0 м.

Дверные проемы к душевым -  0,6 м, не соответствуют нормам для МГН.
	
	Техническое решение невозможно.
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	
	- совмещенные (для уличной,  домашней и рабочей одежды);

- высота крючков – 0,77 м, 1,27м                  и 1,45 м от пола;

- общая площадь - 81,81 м².

Ширина дверных проемов (0,85 м)               не соответствует СП 59.13330.2020.
	все
	Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной

гардеробной для МГН          и установить табличку            со стороны дверной 

ручки с дублированием рельефными знаками согласно                                    СП 59.13330.2020.
	Техни ческое

 решен ие,

текущий ремонт


	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют.

Информационные обозначения                        и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что             не соответствует                                 п.6.2.4 СП 59.13330.2020. Имеются пороги: 3 см.
	все
	На основании технического решения              и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений 

установить таблички                 с дублированием рельефными знаками на высоте 1,5 м от пола согласно                                   СП 136.13330.2012 п.8.16.

Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной

гардеробной для МГН              и установить табличку со стороны дверной 

ручки с дублированием рельефными знаками согласно

СП 59.13330.2020.
	Техни ческое решен ие,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические  помещения
	ДЧ-И (, Г, У)

ВНД (К,С, О)
	
	
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, для людей                с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала учреждения.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
2 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	31,32
	Санузлы на 2-ом этаже (м/ж) – 2 шт.

Санузлы имеют индивидуальные кабины размерами 0,8–0,93 × 1,43 м в количестве 3 шт (ж), открывающиеся наружу,             и мужской санузел размерами                 1,0-1,03 × 1,5 м в количестве 1 шт. Размер санузлов: 2,5 × 2,5 м. Унитазы установлены на отметке 0,4 м от пола. Писсуары установлены на отметке 0,5 м от пола (низ чаши).

Размеры умывальной: 1,8 × 1,3 м. Умывальники расположены на высоте            0,9 м от пола.

Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова  и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют.

Ширина дверных полотен составляет            0,6 м, что не соответствует п.6.2.4                   СП 59.13330.2020.

Имеются пороги: 3 см.

Санузлы не пригодны для МГН.
	все
	 На  основании технического решения            и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички            с дублированием рельефными знаками            на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.
	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	нет
	-
	-
	Душевая отсутствует.
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	
	
	Гардеробная на 2-ом этаже отсутствует
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова            и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что не соответствует п.6.2.4                         СП 59.13330.2020. 

Имеются пороги: 3 см.
	все
	На основании технического решения             и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений 

установить таблички                 с дублированием рельефными знаками               на высоте 1,5 м от пола согласно                                   СП 136.13330.2012 п.8.16.

Расширить дверной проем до 0,9 м в выбранной

гардеробной для МГН                и установить табличку            со стороны дверной 

ручки с дублированием рельефными знаками согласно

СП 59.13330.2020.
	Техни ческое решен ие,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-

гигиенических  помещений
	ДЧ-И (СГ, У),

ВНД (К,С, О)
	
	
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала учреждения.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
3 этаж
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	38,

39
	Санузлы на 3-ем этаже (м/ж) – 2 шт.

Санузлы имеют индивидуальные кабины размерами 0,8–0,93 × 1,43 м в количестве 3 шт (ж), открывающиеся наружу,             и мужской санузел размерами                  1,0-1,03 × 1,5 м в количестве 1 шт. Размер санузлов: 2,5 × 2,5 м. Унитазы установлены на отметке 0,4 м от пола. Писсуары установлены на отметке 0,5 м от пола (низ чаши).

Размеры умывальной: 1,8 × 1,3 м. Умывальники расположены на высоте             0,9 м от пола.

Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова     и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют.

Ширина дверных полотен составляет             0,6 м, что не соответствует п.6.2.4                    СП 59.13330.2020.

Имеются пороги: 3 см.

Санузлы не пригодны для МГН.
	все
	На  основании технического решения            и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички                  с дублированием рельефными знаками           на высоте 1,5 м от пола согласно СП 136.13330.
	Техни ческое

решение,

организационные

мероприятия,

капитальный ремонт



	5.2
	Душевая/ванная комната
	нет
	-
	-
	Душевая отсутствует.
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	
	Гардеробная на 3-ем этаже отсутствует
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Поручни и штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова          и др. отсутствуют.

Информационные обозначения и таблички с дублирующей информацией рельефными знаками отсутствуют. 

Ширина дверных полотен 0,6 м, что              не соответствует п.6.2.4 СП 59.13330.2020. Имеются пороги: 3 см.
	все
	На  основании технического решения           и при разработке комплекса мероприятий выполнить санитарно-техническое помещение для МГН.

Дверные проемы расширить до 0,9 м.

У дверей санитарно- технических помещений установить таблички           с дублированием рельефными знаками                           на высоте 1,5 м                          от пола согласно                         СП 136.13330.
	Техни ческое решен ие,

организационные мероприятия,

текущий ремонт,

капитальный ремонт


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-

гигиенические  помещения
	ДЧ-И ( Г, У),

ВНД (К, С,О)
	
	
	Организационные мероприятия, техническое решение, капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, для людей                 с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала учреждения.
                                                                                                                                                                                                      Приложение 6
                                                                                        к Акту обследования МОАУ СОШ № 7

           к паспорту доступности МОАУ СОШ № 7
№ 01 от «__»  _______ 2025 г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Наименование объекта, адрес: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Комсомольский проспект, д. 44В
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	
	Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов. Оборудовать доступными для инвалидов с элементами информации об объекте (п.3.11 СНИП 35.01.2001).

Отсутствуют контрастные круги                      с наружной и внутренней стороны дверного полотна                                (п.6.1.6 СП 59.13330.2020).
	К
	Система средств информаций и сигнализаций об опасности, размещенные в помещениях, предназначенных                        для пребывания всех категорий инвалидов                    и на пути их движения, должны быть комплексными (СП 59.1333.2020).
	Текущий ремонт, организационные

мероприятия

	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	.
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования
 к зоне
	
	
	
	Системы средств                  информации                           и сигнализации об опасности                          визуальные, акустические и тактильные отсутствуют.
	К, С, О, Г, У
	Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации, ориентирование и опознание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении  и назначении элементов, расположении путей эвакуации. Они должны соответствовать  требованиям ГОСТ 51671, ГОСТ Р51264                               и СП 59.13330.2020. Оборудовать мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте.

Установить на уровнях 0,9-1,0 м  и 1,3-1,4 м контрастные круги диаметром 0,1-0,2 м                      от поверхности пола с наружной и внутренней стороны дверного полотна. 

Установить предупредительную информацию о препятствии  (перед дверными проемами        и выходами на лестницы              и пандусы, перед поворотом путей).

Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос желтого цвета  шириной             0,8- 1,0 м (СП 59.13330.2020).
	Организационные мероприятия,

индивидуальные решения с ТСР,

текущий ремонт




II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы

информации на объекте
	ВНД (С)

ДЧ-И (К,Г,О, У)


	-
	-
	Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично для МГН категории К,Г,О У;       
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BauikoprocTan, 1. Hedrekamek, yi. KomMcomosbeknii npocneT, 1om 44B

1.3. CBeaenns 0 pa3MelieHHN 00beKTa:

- yueOHbIH kopnyc M3 3 draxkeid, 41
wkosabl: 2329.5 M2

- OTIENIbHO CTOSIIHE 3anns: THP (e Qynkunonnpyer) - 40.9 M?, rapax - 29.9 w*;
- HAJIHYHE NPHIIETAIOIEro 3eMeNLHOTO YuacTKa (1a, Het): 23620.0 m?

7M. niomank 3acTpoiiku  31aHus

1.4. Toa mOCTPOMKH  3/laHUA: 1975r.,  mocieHero  KamMTAIbHOrO
™
pemonTa - 2022-2023 r.

1.5. Jlata npejACTOSIMX TLIAHOBBIX PEMOHTHBLIX PabOl: meKviyeco - CHKErOIHO
JIETHUIL IEPHOL, KANUMATbHOCO

1.6.  Hassanue  opraumsamu  (YupeaicHus).,  (I0AHOE  IOPHAHUECKOE
HAUMCHOBAHUE — COIIACHO YCTaBy. KpaTkoe HauMeHoBanue: MyHuumnanbhoe
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wikona Ne 7 (MOAY COILL Ne 7

1.7. KOpuanueckuit aapec opranu3aitim (YUpeKIeHHs): 680. Po
denepanus, Pecnybimka bawkoproctan, r. Hedrekamek, yi. Jlennua, jjom 5B

1.8. OcHoBanHe 18 NOJIL30BAHNUS 00LEKTOM (ONCPATUBHOE YHPABJICHHE, apen/a,
COGCTBEHHOCTD): ONEPATHBHOE YIIPAB.ICHHE
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