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[bookmark: _GoBack]1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа составлена в соответствии с:
- АООП Воскресенская КШИ (вариант 1);
- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19 декабря 2014 года;
[bookmark: bookmark6] - Учебным планом ВКШИ за 2025-2026 год.
Учебный предмет «Труд (технология)» (профиль «Швейное дело») относится к предметной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана.  Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» в 6а классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 194 часа в год (6 часов в неделю).
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Труд (технология)» («Швейное дело»).
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
	Задачи обучения:
· [bookmark: _heading=h.3znysh7]развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности);
· обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
· расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
· расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;
· расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
· ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
· ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
· формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;
· ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся;
· формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;
· формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;
· совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
· коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
· коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
· коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;
· развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
· формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;
· формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.
Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»  по направлению «Швейное дело» в 5а  классе определяет следующие задачи:
· формирование знаний о санитарно - гигиенических требованиях к рабочим местам; оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 
· формирование умений выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, тамбурные стежки;
· формирование умений составить коллекцию тканей - гладкокрашеных, с печатным рисунком, с блестящей поверхностью, с ворсовой поверхностью, определять лицевую и изнаночную стороны тканей, долевое и поперечное направление нитей в ткани;
· формирование умений пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговицы, стачивать распоровшийся шов;
· формирование умения производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
· формирование умения работать на швейной машине;
· формирование умений выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом.
· формирование умений строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали.
2. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
· сформированность начальных представлений о собственных возможностях;
· овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
· владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
· сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уроках профильного труда;
· воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· сформированность установки на   бережное отношение к материальным ценностям.
Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «труд (технология)» в 6А классе
[bookmark: _heading=h.4d34og8]Минимальный уровень: 
· знать правила техники безопасности;
· понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
· знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту;
· иметь представления об основных свойствах используемых материалов;
· знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;
· уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы;
· иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее основных частей;
· владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье);
· читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия;
· заботливо и бережно относиться к общественному достоянию;
· уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»);
· выполнять прямые, косые стежки;
· пришивать плоские пуговицы;
· производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
· выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом;
· уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали;
· соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность.
Достаточный уровень:
· знать правила техники безопасности и соблюдать их;
· понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место;
· производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы;
· определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
· экономно расходовать материалы;
· планировать   предстоящую практическую работу;  
· знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
· осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
· соблюдать правила подготовки швейной машины к работе; 
· знать основные механизмы швейных машин с электроприводом; 
· знать приемы выполнения ручных и машинных работ;
· уметь определять хлопчатобумажные ткани, знать их свойства;
· выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, тамбурные стежки;
· пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, стачивать распоровшийся шов;
· производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
· выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом;
· уметь строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали;
· понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.
3. [bookmark: _Toc144152918]СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение предмету «Труд (технология)» в 6А классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций.
Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового. 
Обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые материалы и т.д.). 
В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д.
Преподавание урока труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности.

Содержание разделов
	№ 
	Название раздела
	Кол-во 
часов

	1. 
	 Виды обтачек и обработка ими срезов ткани
	10

	2. 
	Обработка косых срезов ткани косой обтачкой
	8

	3. 
	Работа с тканью. Изготовление косынки
	14

	4. 
	Обработка сборок
	6

	5. 
	Работа с тканью. Изготовление фартука
	24

	6. 
	Ремонт одежды
	6

	7. 
	Запошивочный шов
	4

	8. 
	Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с круглым вырезом
	30

	9. 
	Обработка накладных карманов и соединение их с основной деталью
	8

	10. 
	Применение лоскутной техники в изделиях
	32

	11. 
	Работа с тканью. Изготовление диванной подушки.
	7

	12. 
	Работа с тканью. Пошив бриджей
	23

	13. 
	Ремонт одежды
	2

	14. 
	Практическое повторение
	20

	

	                                                                             Итого:
	194

























4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

	№
	                  Тема урока
	Кол-во            часов
	Дата
	Основные виды учебной деятельности обучающихся

	Виды обтачки и обработка ими срезов ткани-10 часов

	1-2
	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. 
	2
	01.09
01.09
	Знакомятся с учебником, его разделами, условными обозначениями. Читают вступительную статью. Отвечают на вопросы учителя. Называют профессии швейного производства. Повторяют инструктаж по технике безопасности.
Называют и показывают рабочие инструменты и приспособления. Учатся правильно организовывать рабочее место. Повторяют правила безопасной работы швейными инструментами.

	3-4
	Виды и свойства срезов ткани

	2
	03.09
03.09
	Срезы ткани: виды, их названия. 
Определение долевой и поперечной нити в ткани.
Определение срезов ткани на образце, 
Заполнение таблицы «Срезы ткани»

	5-6
	Долевые и поперечные обтачки


	2
	05.09
05.09
	Долевые и поперечные обтачки, их свойства и применение. 
Рассматривание образцов долевых и поперечных обтачек
Технологические требования к раскрою обтачек.
Раскрой долевых и поперечных обтачки и оформление их в тетрадь

	  7-8
	Обработка среза долевой обтачкой на лицевую сторону.

	2
	08.09
08.09
	Знакомство с шириной обтачки. 
Обтачки из отделочной ткани. 
Знакомство с видами швов при соединении обтачек. 
Работа с предметно-технологической картой. Демонстрация приемов заметывания
Обработка среза долевой обтачкой на лицевую сторону.

	9-10
	Обработка среза поперечной обтачкой на изнаночную сторону


	2
	10.09
10.09
	Повторение последовательности обработки среза обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой. Демонстрация приемов заметывания
Обработка среза поперечной обтачкой на изнаночную сторону.

	Обработка косых срезов ткани косой обтачкой-8 часов

	11
	Косые обтачки. Раскрой косых обтачек
	1
	12.09

	Определение направления нитей в ткани. 
Правила раскроя косых обтачек. 
Назначение и виды косых обтачек.
Раскрой косых обтачек и оформление в тетради

	12
	Соединение косых обтачек

	1
	12.09
	Правила раскроя косых обтачек. 
Назначение и виды косых обтачек
Соединение косых обтачек

	13-14
	Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой.

	2
	15.09
15.09
	Знакомство с последовательностью обработки закругленного среза одинарной косой обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой.
Демонстрация приемов выметывания.
 Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой на изнаночную сторону

	15-17
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой

	3
	17.09
17.09
 19.09
	Знакомство с последовательность обработки закругленного среза двойной косой обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой. Демонстрация приемов заметывания. 
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой на изнаночную сторону.
Наметывание и настрачивание двойной косой обтачки на закругленный срез.

	18
	Административное тестирование (стартовый контроль)
	1
	19.09
	Выполнение теста.



	
	Работа с тканью. Изготовление косынки-14 часов

	19
	Косынка. Анализ образца. Раскрой косынки
	1
	22.09
	Анализ объекта труда. 
Знакомство с видами тканей, применяемые для косынки. 
Создание коллекцию тканей для пошива косынок в тетрадь.

	20
	Раскрой косынки
	1
	22.09
	Повторение размеры припусков на швы. 
Повторение техники безопасности при раскрое. 
Технические требования к раскрою косынки. 
Раскрой косынки

	21
	План пошива косынки.

	1
	24.09
	Составление плана пошива косынки в коллективной беседе.
Запись плана пошива косынки в тетради.

	22-23
	Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	24.09
26.09
	Работа с предметно-технологической картой. 
Повторение этапов выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. 
Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. 
Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом

	24-25
	Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	26.09
29.09
	Работа с предметно-технологической картой. 
Повторение этапов выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. 
Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. 
Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом

	26
	Заготовка долевой обтачки косынки
	1
	29.09
	Определение размера долевой обтачки. 
Работа с предметно-технологической картой. 
Раскрой долевой обтачки

	27-30
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	4
	01.10
01.10
03.10
03.10
	Знакомство с правилами обработки косого среза долевой обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой.
Обработка косого среза долевой обтачкой.  Наметывание и настрачивание долевой обтачки на косой срез

	31-32
	Окончательная отделка и утюжка косынки

	2
	06.10
06.10
	Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к выполнению операции.
Повторение правил техники безопасности при работе с утюгом
Выполнение окончательной отделки и утюжки косынки.
Оценивание выполненной работы

	
	Обработка сборок – 6 часов

	33-34
	Сборка. Выполнение сборки ручным способом



	2
	08.10
08.10
	Анализ объекта труда.
Знакомство со способами выполнения сборок.
Технические требования для выполнения данной операции.
Знакомство с приемами выполнения данной операции. 
Расчет ткани для выполнения сборок
Выполнение сборки ручным способом.
Оформление работы в тетради

	35-36
	Сборка. Выполнение сборки ручным способом

	2
	10.10
10.10
	Анализ объекта труда.
Знакомство со способами выполнения машинных сборок. 
Технические требования к выполнению машинных сборок.
Демонстрация приемов выполнения машинных сборок.  
Расчет ткани для выполнения сборок
Выполнение сборки машинным способом.   Оформление работы в тетради

	37-38
	Практическая работа «Обработка косого среза долевой обтачкой».
Тестовые задания за 1 четверть
	2
	15.10
15.10
	Технологические требования к обработке косого среза долевой обтачкой.
Обработка косого среза долевой обтачкой на образце. Оценивание выполненной работы. 
Выполнение теста.

	
	Работа с тканью. Изготовление фартука-24 часа

	39
	Фартук на поясе. Анализ образца. Детали изделия
	1
	17.10

	Анализ объекта труда. 
Знакомство с видами тканей, применяемые для фартука, назначением фартука, фасонами фартука.
Описывание различные модели фартуков. Создание коллекцию тканей для пошива фартука в тетради.
Знакомство с деталями фартука.
Знакомство с мерками для построения чертежа фартука, названиями контурных линий. 
Снятие мерок и запись их в тетрадь.

	40-42
	Построение чертежа фартука в М 1:4
	3
	17.10
20.10
20.10
	Линейка закройщика.
Правила построения чертежа фартука в М 1:4
Запись инструкционной карты

	43-44
	Построение выкройки фартука

	2
	22.10
22.10

	Правила построения выкройки фартука на свой размер.
Построение выкройки фартука 
Вырезание выкройки фартука

	45
	Подготовка ткани к раскрою. 
	1
	24.10

	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. 
Декатирование ткани. 
Подготовка ткани к раскрою.
Определение направления нити, лицевой и изнаночной сторон, дефектов ткани.

	46
	Раскрой фартука
	1
	24.10
	Раскладка выкройки на ткани.
Повторение размеров припусков на швы.
Повторение техники безопасности при раскрое. 
Раскрой фартук

	47
	Подготовка, кроя фартука к обработке. 
	1
	05.11
	Повторение правил подготовки ткани к обработке. 
Обозначение середины нижней части фартука, пояса.
Прокладывание копировальными строчками контурных линий.

	48
	Составление плана пошива фартука
	1
	05.11
	Составление плана пошива фартука в тетради в ходе коллективной беседы и запись его в тетради

	49
	Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука и кармана. 
	1
	07.11
	Определение длины косой обтачки. 
Заготовка косую обтачку для обработки нижней части фартука и кармана.
Раскрой косой обтачки.

	50-52
	Обработка кармана фартука двойной косой обтачкой
	3
	07.11
10.11
10.11
	Знакомство с последовательностью обработки кармана фартука двойной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой. 
Технологические требования к обработке кармана.
Демонстрация технологических приемов обработки кармана фартука двойной косой обтачкой

	53-56
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой
	4
	12.11
12.11
14.11
14.11
	Повторение последовательности обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению операции.
Демонстрация технологических приемов обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой.

	57
	Выполнение сборок по верхнему срезу фартука машинным способом
	1
	17.11
	Повторение   выполнения сборок машинным способом.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению машинных сборок.
Выполнение сборок по верхнему срезу фартука машинным способом

	58
	Обработка пояса фартука.

	1
	17.11
	Способы обработки пояса фартука. 
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению операции.
Обработка пояса фартука.

	59-60
	Обработка поясом верхней части фартука

	2
	19.11
19.11

	Обработка  поясом верхней части фартука.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке поясом верхней части фартука.
Приметывание и притачивание нижней части пояса к верхней части фартука
Обработка поясом верхней части фартука.
Наметывание пояса, закрывая машинную строчку
Обработка поясом верхней части фартука.
Настрачивание пояса на верхнюю часть фартука, ширина шва 1-2 мм от подогнутого края

	61-62
	Окончательная отделка фартука. Утюжка фартука. 

	2
	21.11
21.11
	Повторение правил выполнения окончательной отделки изделия.
Технологические требования к окончательной отделке и утюжке фартука.
Выполнение окончательной отделки и утюжки фартука.
Проверка качества выполненной работы.
Оценивание выполненную работу.

	
	 Ремонт одежды. Заплаты -6 часов

	63-64
	Определение вида ремонта
Наложение заплаты ручным способом
	2
	24.11
24.11
	Знакомство с видами ремонта одежды.    Знакомство со способами наложения заплаты. 
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению заплаты. 
Определение вид ремонта. 
Подбор ткани с учетом рисунка.
Заготовка заплаты
Обработка заплаты ручным способом.


	65-66
	Наложение заплаты машинным способом
	2
	26.11
26.11
	Повторение видов ремонта одежды.    
Повторение способов наложения заплаты.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению заплаты машинным способом.
Определение вида ремонта.
Подбор ткани с учетом рисунка.
Заготовка заплаты
Обработка заплату машинным способом. Оценивание выполненной работы

	67-68
	Практическая работа «Обработка среза двойной косой обтачкой»
Административное тестирование (полугодовой контроль)
	2
	28.11
28.11

	Работа выполняется по готовому крою, с опорой на предметно-операционную карту.
Выполнение теста.

	
	Запошивочный шов-4 часа

	69-70
	Конструкция и выполнение запошивочного шва I способом
	2
	01.12
01.12
	Знакомство с конструкцией запошивочного шва при выполнении I способом.
Рассмотрение образов
Выполнение запошивочного шва I способом на образце.
Оформление в тетради

	71-72
	Конструкция и выполнение запошивочного шва II способом
	2
	03.12
03.12
	Знакомство с конструкцией шва при выполнении II способом.
Рассмотрение образцов
Выполнение запошивочного шва II способом на образце.
Оформление в тетради

	
	Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с круглым вырезом-30 часов

	73
	Сатиновое и саржевое переплетение в ткани.
Ночная сорочка с круглым вырезом. Анализ образца
	1
	05.12

	Знакомство с видами переплетений в тканях. Рассматривание образцов
Определение на образцах виды переплетений ткани и оформление их в тетради.
Анализ объекта труда.
Определение видов тканей, применяемые для ночной сорочки.
Определение швов, применяемых при пошиве ночной сорочки.
Подбор коллекции тканей для ночной сорочки и оформление в тетради.
Знакомство с названиями мерок.
Знакомство с технологией снятия мерок.
Технологические требования к снятию мерок.
Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки.
Запись мерок в тетрадь

	74
	Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки.

	1
	05.12
	Знакомство с названиями мерок.
Знакомство с технологией снятия мерок.
Технологические требования к снятию мерок.
Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки.
Запись мерок в тетрадь.

	75-76
	Построение чертежа ночной сорочки с круглым вырезом в М 1:4
	2
	08.12
08.12
	Построение чертежа выкройки ночной сорочки в М 1:4.
Запись инструкционной карты

	77-78
	Построение выкройки ночной сорочки с круглым вырезом.

	2
	10.12
10.12
	Правила построение выкройки ночной сорочки на свой размер.
Вырезание выкройки.
Построение чертежа выкройки ночной сорочки в натуральную величину.

	79-80
	Раскрой ночной сорочки с круглым вырезом
	2
	12.12
12.12
	Раскладка выкройки на ткани.
Повторение размеров припусков на швы.
Повторение техники безопасности при раскрое
Раскрой ночной сорочки с круглым вырезом

	81
	Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке.

	1
	15.12
	Повторение копировальных стежков, их назначение.
Подготовка, кроя ночной сорочки к обработке 
Прокладка копировальных строчек, контрольных линий.

	82
	Обработка плечевых срезов
	1
	15.12

	Знакомство с последовательностью обработки плечевых срезов.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования выполнения запошивочного шва.
Демонстрация технологических приемов обработки плечевых срезов
Обработка плечевых срезов запошивочным швом

	83-84
	Заготовка косой обтачки для обработки горловины ночной сорочки.

	2
	17.12
17.12
	Определение длины косой обтачки для горловины ночной сорочки. 
Заготовка косой обтачки для обработки горловины ночной сорочки.
Раскрой косой обтачки.

	85-86
	Практическая работа. «Обработка накладного кармана».
Тестирование за 2 четверть.
	2
	19.12
19.12
	Выполнение на образце накладного, закруглённого с отворотом кармана.
Выполнение теста.

	87-92
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	6
	22.12
22.12
24.12
24.12
26.12
26.12
	Повторение последовательности обработки среза двойной косой обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования обработки горловины двойной косой обтачкой.
Демонстрация технологических приемов обработки выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
Соединение косой обтачки в круг.
Складывание обтачки вдвое, сметывание срезов
Приметывание двойной косой обтачки к срезу горловины
Обтачивание выреза горловины двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм
Отгибание обтачки на лицевую сторону, выправление и выметывание шва, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм
Настрачивание косой обтачки на основную деталь на расстоянии 1-2 мм от края обтачки
Проведение влажно-тепловой обработки горловины

	93-96
	Соединение боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом
	4
	29.12
29.12
12.01
12.01
	Повторение последовательности обработки срезов   запошивочным швом. 
Работа с предметно-технологической картой. 
Технологические требования выполнения запошивочного шва.
Демонстрация технологических приемов обработки боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом
Обработка боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.
Складывание деталей лицевой стороной внутрь, сметывание, стачивание
Раскладывание деталей в разные стороны, огибание срезом одной детали срез другой, заметывание
Настрачивание на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края

	97-99
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой
	3
	14.01
14.01
16.01
	Повторение последовательности обработки среза двойной косой обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования обработки пройм двойной косой обтачкой.
Демонстрация технологических приемов обработки пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой
Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Соединение косой обтачки в круг.
Складывание обтачки вдвое, сметывание срезов
Приметывание двойной косой обтачки к срезу пройм.
Обтачивание пройм двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм
Отгибание обтачки на лицевую сторону, выправление и выметывание шва, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм
Настрачивание на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.
Проведение влажно-тепловой обработки пройм

	100-101
	Обработка нижнего среза ночной сорочки
	2
	16.01
19.01
	Повторение видов обработки низа изделия.
Работа с предметно-технологической картой.  Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрыты срезом.
Демонстрация технологических приемов обработки низа изделия
Обработка нижнего среза ночной сорочки

	102
	Окончательная отделка ночной сорочки. Утюжка ночной сорочки с круглым вырезом. 
	1
	19.01
	Повторение правил выполнения окончательной отделки изделия.
Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к окончательной отделке и утюжке ночной сорочки
Выполнение окончательной отделки и утюжки ночной сорочки с круглым вырезом. Оценивание выполненной работы.

	
	Обработка накладных карманов и соединение их с основной деталью-8 часов

	103
	Назначение карманов и их фасоны
	1
	21.01
	Знакомство с карманами: виды, форма, название срезов. 
Рассматривание образцов.
Зарисовка карманов в тетрадь

	104-106
	Обработка гладкого накладного кармана и его соединение с основной деталью
	3
	21.01
23.01
23.01
	Знакомство с последовательностью обработки накладного кармана.
Определение места расположение кармана на изделии. 
Знакомство с размерами припуска на швы.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке карманов
Демонстрация технологических приемов обработки гладкого накладного кармана
Обработка гладкого накладного кармана и его соединение с основной деталью

	107-110
	Обработка накладного кармана с отворотом
	4
	26.01
26.01
28.01
28.01
	Знакомство с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом.
Знакомство с размерами припуска на швы.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к изготовлению накладного кармана с отворотом
Демонстрация технологических приемов обработки накладного кармана с отворотом
Обработка накладного кармана с отворотом.
Соединение кармана с основной деталью

	
	Лоскутное шитьё. Изготовление прихваток-32 часа

	111-114
	Пошив прихваток в технике «Русский квадрат»
	4
	30.01
30.01
02.02
02.02
	Лоскутное шитьё. История возникновения.
Знакомство с прихватками: виды, размеры, применяемые ткани. 
Рассматривание образцов. 
Технологические требования к пошиву прихваток в технике «Русский квадрат»
Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	115-118
	Пошив прихваток в технике «Колодец»
	4
	04.02
04.02
06.02
06.02
	Рассматривание образцов.
Технологические требования к пошиву прихваток в технике «Колодец»
Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
Сбор узора на основной детали 
Обработка боковых сторон прихватки

	119-122
	Пошив прихваток в технике «Мельница»
	4
	09.02
09.02
11.02
11.02
	Технологические требования к пошиву прихваток в технике «Мельница».
 Рассматривание образцов. 
Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	123-126
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	4
	13.02
13.02
16.02
16.02
	Рассматривание образцов.
Технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из полос
Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	127-128
	Пошив прихватки с орнаментом из полос


	2
	18.02
18.02
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки


	
129-132
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	4
	20.02
20.02
25.02
25.02
	Знакомство с закономерностями цветовых сочетаний при лоскутном шитье.
Рассматривание образцов. 
Технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из квадратов
Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	133-134
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	2
	27.02
27.02
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	135-138
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	4
	02.03
02.03
04.03
04.03
	Знакомство с геометрическими составляющими лоскутного шитья.
Рассматривание образцов. 
Технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из треугольников
Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	139-140
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	06.03
06.03
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
Сбор узора на основной детали
Обработка боковых сторон прихватки

	141-142
	Практическая работа «Технология изготовление прихватки из лоскутков ткани».
Тестирование за 3 четверть.
	2
	11.03
11.03
	Технология изготовление прихватки из лоскутков ткани.
Пошив прихватки.
Выполнение теста.

	
	Работа с тканью. Изготовление диванной подушки-7 часов

	143
	Раскрой диванной подушки
	1
	13.03
	Повторение правил раскладки выкройки на ткани.
Повторение размеров припусков на швы.
Повторение правил техники безопасности при раскрое. 
Раскрой диванной подушки

	144
	Подготовка кроя диванной подушки к обработке.

	1
	 13.03
	Повторение правил подготовки кроя подушки к обработке. 
Прокладывание копировальных стежков, контурных линий.

	145-146
	Украшение диванной подушки аппликацией
	2
	16.03
16.03
	Знакомство с видами аппликаций. 
Знакомство с правилами выполнения аппликации. 
Технологические требования к выполнению аппликации на диванную подушку
Выполнение аппликации на диванную подушку.
 Подбор рисунка, изготовление шаблонов, вырезание элементы рисунка из ткани
Раскладка на крое подушки, настрачивание на основную деталь
Отделка подушки декоративными стежками

	147-148
	Соединение деталей подушки
	2
	18.03
18.03
	Повторение правил сметывания деталей подушки.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к соединению деталей подушки
Соединительные швы. 
Стачной шов.
Соединение деталей подушки стачным швом

	149
	Набивка подушки синтепоном. Окончательная отделка подушки
	1
	23.03

	Знакомство с видами набивки подушки.
Технологические требования к набивке подушки.
Набивка подушки синтепоном.
Повторение правил выполнения окончательной отделки подушки
Соблюдают технологические требования к отделке подушки.
Выполнение окончательной отделка подушки. Оценивание выполненной работы

	Работа с тканью. Изготовление бриджей-23 часа

	150
	Поясные изделия
	1
	23.03
	Знакомство с поясными изделиями: понятие, виды, ткани.
Рассматривание образцов.
Составление каталога видов брюк.
Выполнение эскиза в тетради

	151
	Бриджи. Анализ образца
	1
	25.03
	Анализ объекта труда.
Знакомство с бриджами: фасоны, назначение.
Знакомство с деталями бриджей, названиями контурных линий.
Рассматривание образцов в журналах мод.
Выполнение эскиза бридж и оформление в тетради

	152
	Ткани, применяемые для пошива бриджей
	1
	25.03
	Знакомство с тканями, применяемые для бриджей. 
Рассматривание образцов.
Составление коллекции тканей для пошива бриджей

	153
	Детали изделия
	1
	27.03
	Повторение названий деталей бриджей, контурных линий. 
Знакомство с мерками для построения чертежа бриджей. 
Знакомство с правилами снятие мерок для построения чертежа выкройки бриджей и запись их в тетрадь

	154-155
	Построение чертежа бриджей   
	2
	27.03
06.04
	Снятие мерок для построения выкройки бридж.
Повторение правил построения чертежа на свой размер. 
Построение чертежа выкройки бриджей. Запись инструкционной карты

	156-157
	Построение выкройки бриджей в натуральную величину
	2
	06.04
08.04
	Повторение правил построения выкройки.
Повторение названий точек, линий чертежа
Построение выкройки бриджей в натуральную величину.
Вырезание выкройки

	158
	Подготовка ткани к раскрою
	1
	08.04
	Повторение правил подготовки ткани к раскрою. Декатирование ткани. 
Определение направления нитей в ткани.   Подготовка ткань к раскрою

	159
	Раскрой бриджей
	1
	10.04
	Повторение правил раскладки выкройки на ткани, обмеловка выкройки.
Повторение размеров припусков на швы. 
Повторение техники безопасности при раскрое.
Раскрой бриджей

	160
	Подготовка кроя бриджей к обработке
	1
	10.04
	Повторение правил подготовки кроя бриджей к обработке.
Прокладывание копировальных строчек, контрольных линий

	161
	Составление плана пошива бриджей
	1
	13.04
	Составление плана пошива бриджей в ходе коллективной беседы и запись его в тетради

	162
	Сметывание боковых срезов бриджей
	1
	13.04
	Повторение правил сметывания боковых срезов бриджей. 
Сметывание боковые срезов бриджей

	163
	Сметывание шаговых и среднего среза бриджей
	1
	15.04
	Повторение правил сметывания шаговых и среднего срезов бриджей.
Сметывание шаговых и средних срезов бриджей.

	164
	Проведение примерки бриджей
	1
	15.04
	Знакомство с требованиями к проведению примерки.  
Технологические требования к качеству проведения примерки бриджей.
Проведение примерки бриджей.

	165
	Исправление недочетов бриджей, выявленных после примерки
	1
	17.04

	Знакомство с видами недочетов и способами их исправления. 
Технологические требования к исправлению недочетов бриджей.
Исправление недочетов бриджей, выявленных после первой примерки

	166
	Обработка бриджей после примерки. Применение оверлока
	1
	17.04

	Знакомство с правилами обработки бриджей после примерки. 
Работа с предметно-технологической картой. 
Технологические требования к выполнению операции.
Демонстрация технологических приемов стачивания боковых, шаговых и среднего швов.
Обработка бриджей после примерки.
Применение оверлока.

	167-168
	Обработка верхнего среза бриджей.
	2
	20.04
20.04
	Знакомство со способами обработки верхнего среза бриджей. 
Рассматривание образцов. 
Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования к обработке верхнего среза бриджей.
Демонстрация технологических приемов обработки верхнего среза бриджей.
Обработка верхнего среза бриджей

	169
	Обработка нижнего среза бриджей
	1
	22.04

	Знакомство со способами обработки низа изделия.
Выбор в коллективной беседе способа обработки низа бриджей.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке нижнего среза бриджей.
Обработка нижнего среза бриджей.

	170
	Окончательная отделка и утюжка бриджей. 
	1
	22.04
	Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к окончательной отделке бриджей.
Выполнение окончательной отделки и утюжки бриджей.

	171-172
	Практическая работа «Выполнение запошивочного шва» 
Административное тестирование (итоговый контроль)
	2
	24.04
	Выполнение запошивочного шва на образце.
Выполнение теста.

	Ремонт изделия-2 часа

	173-174
	Штопка изделия
	2
	27.04
27.04

	Анализ объекта труда.
Последовательность изготовления изделия.  Технологические требования к штопке изделия.
Выполнение штопки

	
	Практическое  повторение-20 часов

	175
	Раскрой косынки.

	1
	29.04
	Повторение размеры припусков на швы. 
Повторение техники безопасности при раскрое. 
Технические требования к раскрою косынки. 
Раскрой косынки.

	176
	План пошива косынки
	1
	29.04
	Составление плана пошива косынки в коллективной беседе.
Запись плана пошива косынки в тетради

	177-178
	Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	04.05
04.05
	Повторение правил выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. 
Работа с предметно-технологической картой. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.

	179-180
	Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	06.05
06.05
	Повторение правил выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. 
Работа с предметно-технологической картой. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом
Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.

	181-182
	Заготовка долевой обтачки косынки.

	2
	08.05
08.05
	Определение размера долевой обтачки. 
Работа с предметно-технологической картой. 
Раскрой долевой обтачки.

	183-184
	Практическая работа «Ремонт одежды».
Тестирование за 4 четверть.

	2
	13.05
13.05
	Анализ объекта труда.
Последовательность изготовления изделия.  Технологические требования к штопке изделия.
Выполнение штопки.
Выполнение теста.

	185-186
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	2
	15.05
15.05
	Знакомство с правилами обработки косого среза долевой обтачкой. 
Работа с предметно-технологической картой.
Обработка косого среза долевой обтачкой.  Наметывание и настрачивание долевой обтачки на косой срез.
Выметывание долевой обтачки.
Настрачивание долевой обтачки на основную деталь.

	187
	Отделка косынки вышивкой
	1
	18.05
	Повторение видов вышивки.
Отделка косынки вышивкой

	188-189
	Окончательная отделка и утюжка косынки
	2
	18.05
20.05
	Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к качеству выполнения отделки и утюжки косынки.
Повторение правил техники безопасности при работе с утюгом.
Выполнение окончательной отделки и утюжки косынки.
Оценивание выполненной работы.

	190-192
	Обработка накладного кармана с отворотом
	3
	20.05
22.05
22.05

	Знакомство с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом.
Знакомство с размерами припуска на швы.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к изготовлению накладного кармана с отворотом.
Демонстрация технологических приемов обработки накладного кармана с отворотом.
Обработка накладного кармана с отворотом.
Соединение кармана с основной деталью.

	193-194
	Практическая работа. «Обработка на образце закругленного среза двойной косой обтачкой».  
Итоговое тестирование за год.

	2
	25.05
25.05
	Повторение последовательности.
Технологические требования к качеству обработки закругленного среза двойной косой обтачкой.
Выполнение теста


 Приложение 1




График контрольного тестирования

	1 четверть
	19.09
15.10


	2 четверть
	28.11
19.12


	3 четверть
	11.03


	4 четверть
	24.04
15.05
25.05
















Приложение 2
Административное тестирование (стартовый контроль)
1. В какой части растения находится волокно хлопка?
 а) стебле растения;
 б) в семенной коробке;
 в) в листьях.
2. Составь технологическую цепочку получения ткани из следующих специальных терминов:
а) нить  
б) ткань
в) волокно 
3. Отметь кружочками швы, которые используются при пошиве мешочка для работы.
а) стачной;
б) запошивочный;
в) шов вподгибку с закрытым срезом;
4. Сантиметровая лента нужна:
а) для обмера фигуры человека;
б) измерения площади мастерской или класса;
в) построения геометрических фигур на уроках математики.
5.Выбери правильную последовательность пошива наволочки с клапаном.
а) обработать поперечные срезы
б) отутюжить готовую наволочку
в) обработать боковые срезы
6. Выбери правильную последовательность  этапов работы по раскрою любого швейного изделия.
а) отложить припуски на швы
б) обвести выкройку по контуру мылом или мелом.                                                                                            
в) вырезать деталь по отложенным припускам.
Тестирование за 1 четверть
Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа).
Выбери один правильный ответ и подчеркни его.
1. Почему срез называют долевым?
а) ткань разрезана по поперечной нити
б) ткань разрезана по долевой нити
в) ткань разрезана по косому направлению нитей
2. Чтобы получить косой срез ткани нужно?
а) разрезать ткань по долевому направлению нитей
б) разрезать ткань по косому направлению нитей
в) разрезать ткань по поперечному направлению нитей
3. Вставь нужное слово в предложение.
Самое большое растяжение имеет …………….срез ткани.
4. Нить основы определяют:
а) по рисунку ткани
б) по растяжению
в) по ворсу
5. Закругленный срез в изделии легче обрабатывать
а) долевой обтачкой
б) косой обтачкой
в) поперечной обтачкой
Практическая работа «Обработка косого среза долевой обтачкой».
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
1. Подогнуть срез обтачки, заметать по сгибу на 0,5 см
2. Приметать обтачку к косынке, ширина шва 0,5 см
3. Притачать обтачку, ширина шва 0,5 см
4. Обработать углы.
5. Вывернуть на лицевую сторону и выметать на кант (2 мм)
6. Наметать и настрочить, на 0,1 -0,2 см
7. Отутюжить готовое изделие.
Административное тестирование (полугодовой контроль)
Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа).
1. Какие мерки записываются в половинном размере?
а) обхваты
б) полуобхваты
в) длины
2. Подпиши, какие обтачки изображены на рисунках



_______________          ________________             ________________
3. Выбери мерки для фартука
а) Сб, Ст, Днч
б) Ст, Шг, Ди
в) Днч, Цг, Сб
4. Соединение приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой – это… 
а) смётывание
б) обтачивание
в) стачивание
5. Прочитайте план работы по пошиву фартука. Пункты плана перепутаны. Проставьте цифры от 1 до 5 в соответствии с правильным порядком работы.
План работы по пошиву фартука:
-  Обработать пояс.
- Обработать боковой и нижний срезы косой обтачкой.
- Заготовить косую обтачку.
- Отутюжить готовое изделие.
- Обработать верхний срез поясом.
Практическая работа «Обработка среза двойной косой обтачкой»
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
Раскроить детали: основную деталь и косую обтачку из отделочной ткани. Ширина обтачки — 5–6 см, длина — равна длине обрабатываемого среза детали.
Сложить косую обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь. С помощью утюга придать ей форму обрабатываемого среза детали (сутюжить сгиб, отогнуть срезы).
Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону основной детали, уравнять срезы, приметать. 
Притачать, ширина шва — 5–7 мм. 
Удалить нитки строчек временного назначения.
Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить шов, выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1–2 мм. 
Наметать обтачку по сгибу, настрочить на расстоянии 1–2 мм от сгиба. Удалить нитки временного назначения, приутюжить.
Работа выполняется с опорой на предметно-операционную карту.
Тестирование за 2 четверть
1.Карман- это?
а) лист бумаги, сложенный пополам.
б) одна из деталей одежды.
в) полоска ткани для обработки срезов изделия.
2. Какие бывают виды накладных карманов?
а) без отворота.
б) гладкие накладные.
в) отворотами.
3. Какие срезы различают в крое кармана?
а) левый.
б) правый.
в) верхний, боковой, нижний срез.
4. Направление долевой нити в крое кармана проходит по направлению...
а) от бокового к боковому срезу.
б) от левого к правому углу.
в) от верхнего среза к нижнему срезу.
5. Что не является отделкой кармана?
а) дырка.
б) кружево.
в) вышивка.
Практическая работа «Обработка накладного кармана».
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
1.Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.
Заутюжить припуск верхнего среза в два приема. Ширина заутюживания 1,5 – 2 см. Застрочить заутюженный верхний срез кармана на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края.
2.Заутюживание боковых и нижних срезов кармана.
Боковые и нижние срезы кармана заутюжить на изнаночную сторону с использованием шаблона-лекала кармана в готовом виде (без припусков на швы). Ширина припуска заутюживания 0,7 см. Сначала заутюжить нижний срез, а затем боковые.
3. Разметка места расположения кармана.
Наметить место расположения кармана четырьмя линиям, перенося контур кармана в готовом виде.
4.Настрачивание кармана на основную деталь.
Карман наложить на основную деталь, совмещая линии наметки с контурами готового кармана. Настрочить карман на основную деталь. Ширина шва зависит от модели 0,1 -0,5 см. Шов настрачивания можно выполнить двумя параллельными строчками. В верхних углах кармана выполнить закрепку.
5.Влажно- тепловая обработка кармана.
Готовый карман приутюжить с лицевой стороны через проутюжильник.
 Тестирование за 3 четверть
1.  Какой вид декоративно-прикладного искусства, изучался в этом году?                                              
а) бисероплетение
б) лоскутная техника
в) макраме                                                                                                                                                                      
2. Выбери из перечисленного изделия, которые можно создавать из лоскутков:
а) прихватки                                                
б) одежду                            
в) картины
3. Выбери из перечисленного геометрические фигуры, используемые для создания лоскутных композиций:
а) квадрат 
б) прямоугольник                                          
в) круг                                                   
4. Дополни предложение:
ТКАЦКОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ - это …       нитей    …      и … .                                                                                                                                     
5.  Укажи правильный порядок действий при выполнении практической работы (цифрами от 1 до 9):
	 
	Продумать, какое изделие из лоскутков будешь выполнять

	 
	Подобрать лоскутки ткани по цвету

	 
	Обратить внимание на направление нитей основы, на симметричность парных деталей

	 
	Составить композицию из лоскутков

	 
	Соблюдать технику безопасности при работе с ножницами и иглой

	 
	Вырезать детали

	 
	Обработать срезы

	 
	Сшить лоскутки

	 
	Заутюжить швы


Практическая работа «Технология изготовление прихватки из лоскутков ткани».
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
Соблюдай правила безопасной работы с утюгом и ножницами. Соблюдай температурный режим нагрева подошвы утюга, исходя из волокнистого состава ткани,  с которой ты работаешь. 
Для раскроя деталей используют шаблоны — выкройки из плотной бумаги или картона. Начертив шаблоны, необходимо сделать припуски на обработку швов (0,7–1 см).
Построить схему узора в натуральную величину: сначала — центральный квадрат, затем достроить равнобедренными прямоугольными треугольниками (получается новый квадрат), затем достроить узор следующим рядом треугольников.
Выполнить шаблоны и для удобства пронумеровать треугольники.
Раскроить детали: центральный квадрат и по 4 треугольника по шаблонам. Треугольник №2 должен быть из той же ткани, что и квадрат, треугольники №1 и №3 — одинакового цвета, отличающегося от цвета квадрата.
Разложить детали согласно схеме.
Собрать узор:
К центральному квадрату приложить и пришить (притачить) первый треугольник №1, отутюжить швы.
Затем пришить 2-й, 3-й и 4-й треугольники №1.
Выполнив первый ряд узора, подровнять получившийся квадрат.
Пришить второй ряд треугольников (№2).
Таким же образом пришить следующий ряд (треугольники №3), не забывая каждый раз приутюживать шов.
Когда узор собран, подровнять квадрат и выкроить по его размеру ещё 2 квадрата: один из синтепона, другой — из однотонной ткани.
Сложить детали вместе, соединить (смётать).
Окантовать косой бейкой или полоской ткани срезы прихватки. Затем обогнуть срез бейкой, приметать с другой стороны. Оставить запас для выполнения петельки.
 Административное тестирование (итоговый контроль)
1. Как называются изделия, которые держатся на фигуре на линии плеч? (выбери один правильный вариант) 
а) плечевые изделия;
б) поясные изделия;
в) головные уборы;
2. Из этой ткани НЕ рекомендуют шить ночную сорочку. (выбери один правильный вариант)
а) льняная;
б) хлопчатобумажная;
в) шерстяная;
3. Для построения чертежа выкройки ночной сорочки снимают какие мерки?
а) Сб, Ди.
б) Ст, Сг.
в) Ди, Сш.
г) Сг, Ди.
4. Боковые срезы ночной сорочки соединяют? 
а) швом вподгибку с закрытым срезом или стачным швом;
б) запошивочным швом или накладным швом;
в) двойным швом или запошивочным швом;
5. Нижний срез ночной сорочки обрабатывают? 
а) швом вподгибку с закрытым срезом или запошивочным швом;
б) швом вподгибку с закрытым срезом или косой обтачкой;
в) швом вподгибку с закрытым срезом или подкройной обтачкой;
г) швом вподгибку с закрытым срезом или двойным швом
Практическая работа «Запошивочный шов»
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Срез нижней детали выпустить на 5 мм, сметать.
2. Стачать. Ширина шва от среза верхней детали 5 мм.
3. Расправить шов. Припуском шва большей ширины обогнуть припуск шва меньшей ширины на ширину запошивочного шва 7 мм, заметать.
5. Настрочить на 1-2 мм от края подгиба. Удалить нитки заметывания, приутюжить шов.
Тестирование за 4 четверть
1. С какой стороны изделия накладывают заплату на поврежденный участок изделия?
а) лицевую
б) изнаночную
2. Какие стежки применяют для закрепления заплаты ручным способом?
а) прямые
б) косые
в) петельные
3. Какого цвета нитки применяют для наложения заплаты?
а) белые
б) в цвет изделия
в) контрастные
4. Как называют приспособление для выполнения штопки?
а) грибок
б) плоская колодка
в) полукруглая колодка
5. Какие нитки применяют для выполнения штопки?
а) швейные
б) штопальные
в) вязальные
Практическая работа «Ремонт одежды»
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
Подобрать подходящую для заплаты ткань.
Выкроить заплату в 2 раза больше, чем рваное отверстие.
Приложить заплату на лицевую сторону ткани изделия наверх рядом с рваным отверстием.
Одну сторону заплаты (рядом с дырой) пришить мелкими стежками.
Отогнуть на дыру.
Остальные три стороны подогнуть внутрь и пришить.
Обработать изнанку петельным швом.
Прогладить через влажную ткань.
Итоговое тестирование за год.
[bookmark: bookmark9]1. Терминология машинных работ
   Задание: укажи стрелочкой соответствие термина его определению.

        Стачивание                              это процесс соединения деталей изделия с помощью швейных ниток с использованием иглы или швейной машины. Детали располагаются лицевыми сторонами друг к другу и сшиваются по намеченной линии.
  Обтачивание                        это прокладывание машинной отделочной строчки для соединения деталей, наложенных одна на другую, а также закрепление припусков шва или складки, направленных в одну сторону.
Настрачивание              это процесс обработки краёв изделия — детали кроя, которая точно повторяет форму среза. Ею обрабатывают с изнаночной стороны горловину, пройму, линию борта, верх юбки, брюк или подол
2. Укажи стрелочками, от каких растений или животных получают эти виды волокон.
1. Волокна шёлка                                хлопок
2. Волокна шерсти                              тутовый шелкопряд 
3. Волокна хлопка                              овца
3.Подпиши название  швов.
                 


_________________      _____________________________
4.Укажите цифрами последовательность заправки верхней нити швейной машины:
а) ушко иглы;
б) катушечный стержень;
в) нижний нитенаправитель;
г) пружинный держатель;
д) верхний нитенаправитель;
е) рычаг нитепритягивателя;
ж) крючок
5. Выберите правильный ответ.
Синтетические волокна:
 а)встречаются в природе 
б) получают из древесины;   
в) получают путём синтеза из нефти и газа;
6. Выберите несколько правильных ответов.
Ткани из синтетических волокон обладают:
а) низкой сминаемостью
б) высокой прочностью
в) высокой воздухопроницаемостью
Практическая работа «Обработка на образце закругленного среза двойной косой обтачкой».  
Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить практическую работу.)
Раскроить детали: основную деталь и косую обтачку из отделочной ткани. Ширина обтачки — 5–6 см, длина — равна длине обрабатываемого среза детали.
Сложить косую обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь. С помощью утюга придать ей форму обрабатываемого среза детали (сутюжить сгиб, отогнуть срезы).
Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону основной детали, уравнять срезы, приметать. 
Притачать, ширина шва — 5–7 мм. Удалить нитки строчек временного назначения.
Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить шов, выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1–2 мм. 
Наметать обтачку по сгибу, настрочить на расстоянии 1–2 мм от сгиба. Удалить нитки временного назначения, приутюжить








	














                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    Приложение 3
Описание материально-технических ресурсов, учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.

                 Учебник технология «Швейное дело» 6 класс Москва «Просвещение» 2021г. Г.Б.Картушина. Г.Г.Мозговая.
Материально – техническое обеспечение
Компьютер
Мультимедийныйпроектор
Интерактивная доска
Интернет-ресурсы:
http://school–collection.edu.ru
https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
Компьютерные презентации к урокам








	

