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1. Общие положения инструкции.

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в школе устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений и территорий образовательного учреждения, нормы поведения работников в целях обеспечения пожарной безопасности.
1.2. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана согласно: Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями, согласно Постановлениям Правительства РФ от 17.02.2014г. №113, 23 июня 2014 года N 581, 6 марта 2015г № 201, 10 ноября 2015г №1213, 6 апреля 2016 г. №275 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 (ред. от 22.06.2010 г.) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; Федеральному закону №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 23 июня 2016 года.
1.3. Руководители, учителя, воспитатель ГПД, обслуживающий персонал и другие сотрудники МОБУ СОШ с.Янгантау, а также обучающиеся обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.
1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школе и выполнение новой инструкции о мерах пожарной безопасности в МОБУ СОШ с.Янгантау несет – директор школы.
1.5. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в МОБУ СОШ с.Янгантау не допускаются.
1.6. Директор МОБУ СОШ с.Янгантау обязан:
а) обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения установленного в школе противопожарного режима всеми сотрудниками, учащимися, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков; 
б) организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте школы и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками образовательного учреждения. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.
в) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия сотрудников МОБУ СОШ с.Янгантау на случай возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.
г) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий школы после завершения учебных занятий и работы образовательного учреждения; 
д) обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов. 
1.7. Со всеми учащимися МОБУ СОШ с.Янгантау один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров в школе и дома.
1.8. Практические занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

2. Содержание территории, зданий и помещений образовательного учреждения.

2.1. Образовательное учреждение перед началом каждого учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в состав которых входят представители государственного пожарного надзора.
2.2. Территория образовательного учреждения должна содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории школы.
2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по иным причинам, препятствующим проезду автомобилей пожарной службы, необходимо немедленно оповестить пожарную охрану.
2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории образовательного учреждения строго запрещено.
2.5. Вместимость помещений школы должна соответствовать установленным нормам.
2.6. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.
2.7. В коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов школы должны присутствовать предписывающие и указательные знаки безопасности.
2.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы МОБУ СОШ с.Янгантау не должны быть перекрыты каким-либо оборудованием и предметами.
2.9. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы школы должны иметь уплотнения притворах, оборудованы специальными устройствами самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период нахождения людей в зданиях МОБУ СОШ с.Янгантау двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
2.10. В помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть надежно прикреплены к полу.
2.11.  Помещения школы должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре. 
2.12. Двери (люки) чердачных и технических помещений школы (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений образовательного учреждения должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
2.13. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания образовательного учреждения всегда должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту, не превышающую 2,5 м от уровня земли.
2.16. В зданиях школы проживание обслуживающего персонала и других лиц категорически запрещено.
2.14. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко воспламеняющихся материалов в зданиях МОБУ СОШ с.Янгантау, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях школы не допускается.
2.15. Приямки окон подвальных и цокольных помещений образовательного учреждения должны содержаться в надлежащей чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.
2.17. В зданиях МОБУ СОШ с.Янгантау запрещено:
а) совершать перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
б) применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, коридоров и т.п.) горючие материалы;
в) размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов;
г) снимать дверные полотна в проемах, которые соединяют коридоры с лестничными
клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е) использовать для отопления нестандартные нагревательные устройства;
ж) применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для
приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных для этого помещений;
з) размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
и) выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
к) оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
л) выполнять уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
м) совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с
использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;
н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды
использованные обтирочные материалы;
о) оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы.
2.18. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора МОБУ СОШ с.Янгантау. Эти работы должны производиться согласно требованиям правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.
2.19. Использование утюгов допускается только в специально отведенных помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау, под наблюдением учителя обслуживающего труда. Использование данных помещений для других целей, в том числе для хранения белья, строго запрещено. Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.
2.20.  Все здания и помещения школы согласно инструкции по мерам пожарной безопасности в школе должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
2.21. После завершения занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях МОБУ СОШ с.Янгантау учителя и другие сотрудники школы должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.
3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

3.1. Перед началом каждого отопительного сезона калориферные установки и другие приборы отопления, а также перед началом каждого учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать строго запрещено.
3.3. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов не разрешается.
3.4. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.
3.5. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:
а) отключать огнезадерживающие устройства;
б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
3.6. В местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в МОБУ СОШ с.Янгантау, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
4.2. Администрация школы обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1.
4.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
4.4.Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, подающей электропитание в места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются.
4.5. В производственных, складских и других помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
4.6. Переносные светильники должны быть оснащены защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо использовать гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, устойчивой к окружающей среде. Подключение переносных светильников к электросети необходимо предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
4.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов категорически запрещено.
4.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не меньше 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.
4.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли. Строго запрещено накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.
4.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.
4.11. Во время эксплуатации электроустановок строго запрещено:
а) использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными
окончаниями;
в) использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные
коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники,
подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
д) применять ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и другихпредметов;
е) использовать для прокладки электросетей телефонные провода;
ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители;
з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого типа.
4.12. Любые новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.
4.13. Во всех помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау (независимо от их назначения), которые после завершения работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться от электросети.
4.14. МОБУ СОШ с.Янгантау, согласно общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и на территории школы, должно быть обеспечено электрическими фонарями на случай внезапного или запланированного отключения электроэнергии.

5. Противопожарное водоснабжение.

5.1. Администрация МОБУ СОШ с.Янгантау обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями, приспособленных для забора воды на случай возникновения пожара).
5.2. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Два раза в год необходимо выполнять проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».
5.3. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:
буквенный индекс ПК;
порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.
5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосной станции, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров необходимо незамедлительно поставить в известность об этом пожарную охрану.
5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их следует регулярно очищать от грязи, льда и снега.

6. Установки пожарной автоматики.

6.1. Администрация МОБУ СОШ с.Янгантау должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на этот вид деятельности, с которой у образовательного учреждения должен быть заключен договор.
6.2. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль качества их выполнения осуществляет директор МОБУ СОШ с.Янгантау, который является ответственным лицом за эксплуатацию установок.
6.3. Установки пожарной автоматики согласно инструкции о мерах противопожарной безопасности в школе должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
6.4. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено:
а) преграждать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 
б) складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;

7. Первичные средства пожаротушения.

7.1. Образовательное учреждение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений школы установками пожаротушения и пожарными кранами.
7.2. Места расположения первичных средств пожаротушения в школе должны быть указаны в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.
7.3. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требованиям СП 9.13130.2009: 
а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.
б) путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды. 7.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
7.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.
7.6. Огнетушители, которые размещены вне помещений или в не отапливаемых помещениях, подлежат съёму на холодный период года. В этих случаях на пожарных стендах должна быть помещена информация о месте их расположения.
7.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда МОБУ СОШ с.Янгантау.
7.8. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
7.9. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении осуществляется сотрудниками, назначенными приказом директора МОБУ СОШ с.Янгантау.
7.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

8. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.

8.1. В учебных классах и кабинетах МОБУ СОШ с.Янгантау допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.
8.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях школы, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
8.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских МОБУ СОШ с.Янгантау учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, выполнение опытов и других видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается. 
8.4. Хранение пиломатериала, предназначенного для организации технического обучения в столярной мастерской, должно осуществляться из расчета одного учебного дня.
8.5. Для учебных кабинетов школы необходимо разработать инструкции по пожарной безопасности:
для учебного кабинета - инструкцию по пожарной безопасности в учебном кабинете; для кабинета физики - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете физики; для кабинета химии - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете химии;
для кабинета информатики - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете информатики;
для спортивного зала - инструкцию по пожарной безопасности в спортивном зале;
для кабинета технологии - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете технологии;
для школьной мастерской - инструкцию по пожарной безопасности в учебной мастерской.
8.6. Ежедневно после завершения учебных занятий следует проводить влажную уборку помещений мастерских технического труда.

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

9.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, новогодних вечеров и т.п.) в школе является директор МОБУ СОШ с.Янгантау.
9.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор школы должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям противопожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
9.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников образовательного учреждения и обучающихся старших классов.
9.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с учащимися должны неотлучно находиться дежурный преподаватель и классные руководители. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.
9.5. Культурно-массовые мероприятия в образовательном учреждении должны проводиться:
а) в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости — в помещениях любого этажа;
б) в зданиях 3-5 степени огнестойкости — только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях школы строго запрещено.
9.6. Этажи и помещения образовательного учреждения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
9.7. Количество мест в помещениях образовательного учреждения при проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не разрешается.
9.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:
	
	при односторонней эвакуации
	при двухсторонней эвакуации

	в зданиях 1, 2 и 3 степени огнестойкости
	30
	60

	в зданиях 4 и 5 степени огнестойкости
	15
	30


9.9. Расстояние между рядами должно быть:
	количество непрерывно установленных мест в ряду
	наименьшее расстояние между спинками сидений (м)
	ширина прохода между рядами в метрах

	при односторонней эвакуации
	при двусторонней эвакуации
	
	

	до 7
	до 15
	0,80
	0,35

	8-12
	16-25
	0,85
	0,40

	13-20
	26-40
	0,90
	0,45

	21-25
	41-45
	0,95
	0,50

	26-30
	51-60
	1,00
	0,55



9.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях школы для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места не допускается.
9.11. В помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и надежно прикреплены к полу. В помещениях, которые используются для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 60, крепление стульев к полу может не выполняться.
9.12. Эвакуационные выходы из помещений школы должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях МОБУ СОШ с.Янгантау световые указатели должны быть во включенном состоянии.
9.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов в актовом зале МОБУ СОШ с.Янгантау допускается только в строгом соответствии с действующими правилами противопожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений.
9.14. В помещениях школы, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
в) использовать горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков; 
г) хранить бензин, керосин и любые другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
д) хранить имущество, инвентарь и иные предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями, где проводятся культурно-массовые мероприятия; 
е) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, выполненное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); 
ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни ит.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание; 
з) размещать стулья, кресла и т.п., конструкции которых сделаны из пластмасс и других легковоспламеняющихся материалов;
и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
к) помещать на окна глухие решетки.
9.15. Полы помещений образовательного учреждения должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие пандусы.
9.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с последующим составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику (образовательному учреждению), а второй хранится в организации, производившей пропитку. 
9.17. Директор школы обязан проводить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия, осуществлять контроль соблюдения требований данной инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте школы.
9.18. Во время проведения новогоднего вечера елка должна быть установлена на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) таким образом, чтобы не затруднять выход из помещения. Ветки елки должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка помещения. 
9.19. Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным электриком.
9.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением всех требований правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны иметь мощность не больше 25 Вт. При этом электрические провода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.
9.21. В случае неисправности елочного освещения (сильное нагревание электропроводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена от электросети и не включаться до выявления всех неисправностей и их устранения.
9.22. Участие в новогоднем вечере учеников и взрослых, одетых в костюмы, изготовленных из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, непропитанных огнезащитным составом, строго запрещено.
9.23. В процессе оформления елки не разрешается:
а) применять для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки иукрашения;
б) использовать для иллюминации новогодней елки свечи, бенгальские огни, фейерверки ит.п.;
в) обкладывать подставку елки и украшать ветки ватой и игрушками, изготовленными из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара.

10.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников образовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.
10.2. Каждый сотрудник школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:
а) незамедлительно сообщить об этом по телефону «101» (при этом следует четко назвать адрес образовательного учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и имя);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре;
в) приступить самому и привлечь других лиц к экстренной эвакуации детей из здания школы в безопасное место согласно плану эвакуации;
г) оповестить о возникшем пожаре директора образовательного учреждения или заменяющего его сотрудника;
д) организовать встречу прибывших пожарных подразделений, принять меры по ликвидации пожара всеми имеющимися в образовательном учреждении средствами пожаротушения.
10.3. Секретарь директора школы или заменяющий его сотрудник в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности в школе обязан доложить о возникновении пожара в ближайшую пожарную часть и оповестить (информировать) руководство МОБУ СОШ с.Янгантау и дежурного администратора школы.
10.4. Директор МОБУ СОШ с.Янгантау или заменяющий его сотрудник, прибывший к месту пожара, обязан:
а) проверить, оповещена ли пожарная часть о возникновении пожара;
б) осуществлять руководство эвакуацией людей из здания школы и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае возникновения угрозы для жизни людей экстренно организовать мероприятия по их спасению, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
в) организовать проверку наличия учеников и сотрудников школы, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;
г) назначить для встречи пожарных подразделений работника образовательного учреждения, хорошо знающего расположение подъездных путей и источников воды;
д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
е) удалить из опасной зоны всех сотрудников школы и других лиц, не задействованных в эвакуации людей и ликвидации пожара;
ж) в случае необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
з) немедленно остановить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и тушению пожара;
и) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также осуществить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;
к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и ликвидации пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
л) оповестить начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании
МОБУ СОШ с.Янгантау.
10.5. Во время выполнения эвакуации и ликвидации пожара необходимо:
а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, которые обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону в самые кратчайшие сроки;
б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям и другим сотрудникам школы нельзя оставлять детей одних без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
в) эвакуацию детей необходимо начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных им помещений школы, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь; 
г) тщательно проверить все помещения образовательного учреждения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других труднодоступных местах; 
д) выставить посты безопасности на входах в здание школы, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар;
е) во время тушения пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
ж) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания оконных стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные с пожаром помещения. Покидая помещения или здание образовательного учреждения, необходимо закрывать за собой все двери и окна.
Порядок действий  при пожаре.

	Порядок и последовательность действий
	Содержание действия
	Исполнители

	1. 
	2. 
	3. 

	1.   Вызов и встреча пожарной команды.

	При обнаружении очага задымления или возгорания (пожара)
	По телефону
О1 вызвать пожарную команду.
	Первый обнаруживший очаг задымления или возгорания
( пожара)

	Встреча пожарной команды и спасателей МЧС, а также других экстренных служб города
	Открыть все (три) въездные ворота на территорию школы и организовать беспрепятственный проезд
к зданию школы.
Доложить директору школы.
	Завхоз,
уборщицы.

	2. Эвакуация  обучающихся

	Доклад любым способом директору школы или лицу его замещающему
о задымлении или  возгорании
	Обнаруживший очаг задымления или возгорания  лично,  или посыльным, или по телефону сообщает директору школы или лицу его замещающему о случившемся.
	Обнаруживший очаг задымления или возгорания
(пожара).

	Подача сигнала об эвакуации школы
	Тревожной кнопкой в здании школы подать сигнал об эвакуации  обучающихся, учителей и персонала.
	Техперсонал, дежурный на вахте.

	Эвакуация обучающихся, учителей и
персонала
	Эвакуация проводится согласно  Плана эвакуации школы. Учитель, который проводил урок, выводит обучающихся через эвакуа-ционный (запасной)  выход согласно плана. После вывода в безопасное место, проверяет обучающихся по классному журналу, и докладывает директору школы о количестве эвакуированных школьников
	Администрация, учителя школы.

	3. Тушение пожара и вынос имущества,
документации

	Отключение электроэнергии
( при  необходимости )
	При необходимости отключение электроэнергии:
- в электрощитовой;
- в столовой (варочные, водонагревательные котлы)
	Завхоз, электрик, повара, рабочий по ремонту

	Тушение очага возгорания до прибытия пожарной команды
	Тушение очага возгорания проводится нештатной пожарной командой школы
согласно пожарного расчёта.
	Нештатная  пожарная команда
школы.

	Вынос имущества и документации
школы
	Вынос имущества и документации осуществляется администрацией, учителями школы согласно  расчёта.
	Администрация
и учителя школы, секретарь.

	Доклад прибывшей пожарной команде
	
	Директор школы или лицо его замещающее информирует старшего пожарной команды о
сведениях необходимых для тушения пожара.



11. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

11.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются:
травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.
11.2. Строго запрещено: перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения; давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться; удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь; оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.
11.3. Необходимо:
как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар;
если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить; 
до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;
· случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую неотложную доврачебную помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».
11.4. Основные действия при оказании первой неотложной доврачебной помощи:
11.4.1. При травматическом шоке следует:
осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок; проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;
быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
дать пострадавшему обезболивающий препарат, а при его отсутствии – 50 – 70 г алкоголя; при угнетении дыхания и сердечной деятельности немедленно ввести адреналин, кордиамин, кофеин.
11.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:
переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации; снимать прилипшую к телу после ожога одежду;
давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе); оставлять пострадавшего одного без наблюдения.
11.4.3. При термическом ожоге необходимо:
аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани; не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.
11.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует:
на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;
немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10 – 15 минут.
на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т. п.).
11.4.5. При обширных ожогах необходимо:
после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем; ввести обезболивающие препараты; тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение.
Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды).
11.4.6. При ранении необходимо:
смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками;
наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилежащей к ране.
11.4.7. При сильном кровотечении следует:
пережать поврежденный сосуд пальцем;
сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;
при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго
забинтовать.
11.4.8. При переломах необходимо:
обеспечить покой травмированного места;
наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;
придать травмированной конечности возвышенное положение;
приложить к месту перелома холодный компресс;
ввести обезболивающие средства;
при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.
11.4.9. При удушье следует:
обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;
уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;
расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт;
при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
11.4.10. Приступая к оказанию первой неотложной доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.
___________________________________________________________________________
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' Unerpykums o mepax noxkapHoii 6esorracnocrn B MOBY COIII Ne] . Mautosns
1. Obmmue nonoskenus HHCTPYKIHH,

I.1. Jlannas uncrpykuus o Mepax  noxapHod 6e30macHOCTH B IIkone ycTaHaB/IMBaeT
rpeGoBatus nokapHoi Ge3onacHocTH JUIA 3/1aHUH, COOPYIKEHHH, TOMEIeH i 1 TEPPHUTOPHIi
00pasoBaTENLHOIO  yupeskienus, HOPMBI TIOBE/ICHHS. PabOTHHKOB B LeMsX obecredenus
110KapHoi GesonacHocTH.
1.2. Hacrosmas MHCTPYKIMA O Mepax I110XkapHOH Ge3omacHocTH B mKoJie paspaborana
coriacho:ITocranosnenuio Ilpasutensersa PP or 25 ampens 2012 r. Ne 390 «O
[IPOTHBOIIOIKAPHOM PEKUME» C U3MEHEHHSMH, COTIIACHO ocranonennsam Tlpasurensersa
PD o1 17.02.2014r. Nel13, 23 mions 2014 roza N 581, 6 mapra 20151 Ne 201. 10 HOs0pst
20150 Nel213, 6 anpens 2016 r. Ne275 «O Buecenuu u3MeHeHuit B Ilpasuna
[TPOTHBONOKAPHOIO pekuMa B Poccuiickoii Genepannmy: Hpukasy MUC Pd or 12.12. 2007
v No 645 (pen. ot 22.06.2010 r.) «O6 yrsepxieHnu HOpM 1okapHoi Ge3onacHocTr
«OGyuenne Mepam TOKApHOI Ge30nacHOCTH PaGoTHHKOB opranusanmity; dejepanbHomy
sakony Ne69-d3 or 21.12.1994r «O TOXKAPHOH 6e30MaCHOCTHY B pellakimu or 23 Mioms
2016 ronaa.
1.3. PyxoBoantemm, yuurens, Bocruratens ['TIJ1, obGcnyxmBarommuii NepcoHal u Jipyrue
corpyunkin MOBY COII Nel ¢. Masosiz, a Takoke obyuaromuecs o6s3aHb! 3HATH 1 CTporo
cobunoarh  npaBuia  noxkapHoii GesonacHocTH. a B Cilyuae BOSHHKHOBEHMs 1oxkapa
HPHHIMATDL BCE 3aBUCSLIHE OT HUX MEPhI K 3BAKYAIHH JHOJCH 1 JIMKBHJIALMY [10Kapa.
I.4. OtsetcrBennoCTh 3a 0Becreyenye T0XAPHON Ge30MaCHOCTH B MIKOJIE U BHITOJHE HE
HOBOH MHCTPYKIHK O Mepax noxkapHoi Gesonacnoctn B MOBY COLIL Nel ¢. Manoss Hecer
JUAPEKTOP IIKOJIBI. .
1.5, Jluna, we npouremmue [IPOTHBOMOXKAPHBIA  HHCTPYKTAX, a TakKe [0KA3aBIIHe
HEYAOB/ICTBOPUTENbHBIC 3HAHHSL, K paGote B MOBY COILI Nol c. Maitos3 He onyckarores.
1.6. Jlupexrop MOBY COIII Nel ¢. Mastoss o0s13aH:
) 00CCHEUnTh  BBITOTHEHHE JTAHHBIX TIPABHII W OCYIICCTBIIATL KOHTPOIIb COOIIOICHHS
YCTANOBICHHOTO B ITKOJIE IPOTHBONOKAPHOTO PeKHMA BCeMHU COTPYIHHKAMH, YYalUMHUCS, a
TAKKE NPHHUMATh HE3aMe UTHTENLHBIE MEphI 110 YCTPaHEHHIO BBISABICHHBIX HEA0CTATKOB:
0) opranusosarh M3yuenHe oGIcH MHCTPYKIHH O Mepax MOXKapHOH Ge3omnacHocTi Ha
00beKTe WKOJIBI U TPOBEIeHHE TPOTHBOIOKAPHOI0 MHCTPYKTakKa CO BCEMH COTPYTHUKAMH
00pasoBaTebHOrO  yupeskaenus., Onpenemits  cpoku, mecto u TOPSIZIOK  [POBE/IEHMUSI
HPOTHEOIOKAPHOTO  HHCTPYKTaXa, & Takke CHHCOK JOKHOCTHBIX JIHMI, Ha KOTOPBIX
BOBIIAIACTCS €10 [POBE/ICHHE.
B) obecneunTs pazpaborky i YTBEPIUTD [L1al 9BAKYALUHH U TIOPSAOK ONOBCIUEHHS TIO/CH.
YCTaHaBJIMBAIOIIME 00SI3aHHOCTH U JieliCcTBHS corpynnkos MOBY COIII Nel ¢. Majioss ua
CAyHall BOSHHKHOBEHMs noXapa. [Liam IIOPA/IOK HBAKYALMK JOJIKHBI CBOEBPEMEHHO
HICPECMATPHBATHCS C YYCTOM H3MEHSIFOIIHXCS YCIIOBHIA,
I') YCTAaHOBHTL [OPAIOK OCMOTpPa W 3aKPBITHS MOMELICHUH M 3JaHuil IKoJBl mocie
SABCPUICHHA YHEGHBIX 3aHATHIA 1 paGoThl 00pa3oBATEILHOrO YUPEIKJICHHS;
1) obecneunTh CBOEBPEMEHHOE HCIOJHEHME MEPONPUATHIT 110 IPOTHBOMOKAPHOIT
0C301ACHOCTH, TIPe/UIOKEHHbIX OpraHami rocyapeTBEHHOIO [105KapHOro Haa3opa u
HPC/LYCMOTPEHHBIX MPUKA3AMH H YKA3AHHAMH BbIIECTOSIIILIX OpraHoB.




image2.jpeg
Y TBEpXKIal0

nmupekrop-MOBY COII

©®. ®©. 'umpanoB/





