
Номинация «Швея»

Теоретическая часть

Тесты по технологии
Задание. Выберите правильный вариант ответа  и отметьте его.

1. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы:
а) двойной;
б) накладной;
в) шов вподгибку;
г) запошивочный.
2.   При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы:
а) двойной;
б) стачной;
в) шов вподгибку;
г) накладной.
3.Моделирование – это:
а) построение чертежа изделия;
б) создание фасонов изделия на основе базовой выкройки;
в) перевод рисунка на другую сторону;
г) нанесение на выкройку направление нити.
4.Отутюжить – это:
а) разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их утюгом;
б) удалить замины на ткани;
в) закрепить подогнутый край детали
 5.Боковые стороны наволочки можно обработать:
а) накладным швом;
б) двойным;
в) швом вподгибку с открытым срезом.
6.Вышивка- это:
а) отделка в швейном изделии;
б) карман в швейном изделии;
в) вид рукава в швейном изделии.
 7.   Выкройку, какого изделия удобнее использовать для изготовления выкройки отрезного платья?
а) блузки;
б) юбки;
в) цельнокроёного платья.
8.    Можно ли в платье обработать срез горловины долевой обтачкой?
а) да;  
б) нет;      
в) не знаю.
9.  Подкройные обтачки выкраивают:
а) по долевой нити;
б) по поперечной нити;
в)  по форме обрабатываемого среза.
10.  К какому виду белья относится наволочка?
а) к нательному белью
б) постельному белью
в) столовому белью
11. В каком цехе швейной фабрики занимаются разработкой моделей и конструированием изделий?
а) в швейном цехе
б) экспериментальном
в) отделочном.
12. Стрелка на листе выкроек означает:
а) направление поперечной нити;
б) направление кромки;
в) направление долевой нити;
г) направление ворса.
13.Смётывание -  это:
а) временное соединение деталей петельными стежками;
б) соединение деталей стежками временного назначения;
в) подшив нижнего среза;
г) соединение деталей стачным швом.
14.Обметать – это:
а) закрепить машинной строчкой подогнутый край детали;
б) прикрепить машинной строчкой меньшую деталь к большей;
в) обработать срезы шва, чтобы они не осыпались.
15.Какой обтачкой удобнее обработать закругленный срез в изделии?
а) поперечной;
б) косой;
в) долевой.
16.Что такое гладь?
а) это вышивка, при выполнении которой узор заполняется перекрещивающимися между собой стежками;
б) это вышивка, при выполнении которой узор заполняется стежками, плотно прилегающими друг к другу;
в) это отутюженное швейное изделие.
17.    Из отходов ткани при раскрое швейных изделий можно изготовить:
а) прихватки для кухни;
б) наволочку для подушки;
в) нижнее бельё.
18.     Какой из перечисленных ниже способов нельзя применять для обработки ниж- него среза в коротком рукаве платья?
а) использование окантовочного шва;
б) использование имитирующей манжеты;
в) использование запошивочного шва.
19.     Для выполнения влажно-тепловой обработки необходимы:
а) швейная машина;
б) швейная игла;
в) электрический утюг.
20. Какими не могут быть сборки по способу изготовления? 
а) косыми 
б) машинными 
в) ручными
21. Какие мерки после их снятия записывают полностью? 
а) мерки полуобхватов
б) мерки длин
в) все записываются полностью.
22.Стачивание – это:
а) соединение приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой;
б) соединение разных по величине деталей машинной строчкой;
в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.
23.В каких случаях накладывают заплату?
а) украсить одежду;
б) проносилась ткань;
в) чтобы дольше не проносилась ткань.
24.При пошиве постельного белья не применяют:
а) двойной шов;
б) накладной шов;
в) шов вподгибку с закрытым срезом.

25.Поперечные срезы наволочки можно обработать:
а) стачным швом;
б) запошивочным;
в) швом вподгибку с закрытым срезом.
26.   Как записывают мерки длины после измерения фигуры?
а) записывают полностью;
б) делят пополам.
27.   Каким швом нельзя соединить кокетку с основной деталью?
а) стачным швом;
б) запошивочным швом;
в) накладным швом.
28.    Для пошива наволочки с клапаном размером 70х70 необходимо ткани:
а) 90 см;
б) 170 см;
в) 140 см.
29.    Долевая нить в карманах проходит:
а) от верхнего среза к нижнему;
б) от правого верхнего угла к левому нижнему углу;
в) от бокового среза до бокового среза.
30. Что учитывают при раскладывании выкроек на ткани?
а) нить основы
б) нить утка
в)не нужно ничего учитывать
31. В каких случаях при раскрое не учитывается рисунок на ткани?
а) если рисунок мелкий
б) рисунок крупный
в) рисунок имеет направление

Тесты по материаловедению

Задание. Выберите правильный вариант ответа  и отметьте его.

1.     Долевая нить при растяжении:
а) не изменяет своей длины;
б) изменяет на 0,5 см;
в) изменяет свою длину;
г) изменяет на 10 см.
2.    Процесс получения ткани из ниток путем переплетения называется:
а) прядением;
б) отделкой;
в) ткачеством; 
г) декорированием;
3.    Какими по происхождению являются синтетические ткани:
а) химическими;
б) натуральными.
 4.    Теплозащитность – это:
а) способность ткани пропускать воздух;
б) способность ткани давать усадку;
в) способность ткани сохранять тепло.
5.    К гигиеническим свойствам тканей относятся:
а) прочность;
б) воздухопроницаемость;
в) усадка;
г) сминаемость.
6.    Волокна растительного происхождения относятся к волокнам:
а) натуральным;
б) искусственным;
в) синтетическим;
г) минеральным.
7.    Какими становятся натуральные ткани при добавлении к ним синтетических волокон:
а) сильно мнутся;
б) прочными;
в) дают большую усадку.
8. Ткань с рисунком – это: 
а) ткань, окрашенная в один цвет
б) ткань, выработанная из нитей разного цвета
в) ткань, имеющая печатный рисунок.
9.  Усадка ткани – это: 
а) способность ткани сохранять тепло
б) уменьшение ткани в размерах во время утюжки
в) способность ткани плохо пропускать воздух.
10.     Хлопчатобумажные ткани получают на ткацких фабриках путем:
а) накладыванием нитей друг на друга;
б) переплетением нитей между собой;
в) перекладывания нитей друг на друга;
г) прошиванием нитей между собой.
11.    Волокна, которые получают от животных, называются:
а) волокнами химического происхождения;
б) волокнами животного происхождения;
в) волокнами растительного происхождения.
12.    Наибольшей способностью к электризации обладают ткани:
а) хлопчатобумажные;
б) шерстяные;
 в) синтетические.
13. По какому признаку можно определить нить основы?
а) по ворсу
б) растяжению
в) лицевой стороне.
14.  Что такое ткачество? 
а) процесс получения ткани путём переплетения нитей
б) процесс получения пряжи путём скручивания волокон.

Тесты по машиноведению.

Задание. Выберите правильный вариант ответа  и отметьте его.

1.      В машинной игле ушко находится:
а) в середине иглы;
б) на колбе;
в) где и у швейной иглы;
г) рядом с острием.
2.     С помощью механизма зигзага игла может перемещается:
а) только с большими стежками вперед;
б) поперек строчки влево и вправо;
в) только влево маленькими стежками;
г) только вправо маленькими стежками.
3.     При работе на швейной машине ткань:
а) продвигается от работающего;
б) продвигается на работающего;
 в) находится на месте.
4.     Свободный ход на швейной машине нужен: 
а) для выполнения прямой строчки;
б) для выполнения строчки назад;
в) для наматывания нитки на шпульку.
5.  Универсальные швейные машины – это машины, предназначенные:
а) для выполнения зигзагообразной строчки;
б) выполнения только одной операции;
в) выполнения нескольких операций.
6.    Длинный желобок машинной иглы служит: 
а) для предохранения нити от перетирания;
б) для заправки верхней нити;
в) для образования петли;
г) для заправки нижней нити.
7.    Краеобметочная швейная машина предназначена:
а) для выполнения прямых машинных строчек;
б) обметывания срезов припусков швов;
в) выполнения зигзагообразных машинных строчек;
г) выполнения потайной строчки.
8.    От качества машинной иглы зависит:
а) качество машинной строчки;
б) работа швейной машины в целом;
в) работа регуляторов швейной машины.
9.    Краеобмёточная швейная машина относится:
а) к универсальным швейным машинам;
б) прямострочным  швейным машинам;
в) специальным швейным машинам.
10. При помощи чего устанавливается свободный ход на швейной машине?
а) педали
б) махового колеса
в) винта-разъединителя.
11.     В швейной машине прижимная лапка относится:
а) к механизму иглы;
б) к механизму двигателя ткани;
в) к механизму челнока;
 г) к механизму наматывания ниток.
12.     Свободный ход на швейной машине устанавливается при помощи:
а) махового колеса;
б) винта – разъединителя;
в) прижимной планки.
13.    Как называется деталь, которая прижимает ткань на швейной машине?
а) игла;
б) нитепритягиватель;
в) лапка.
14. Подготовка швейной машины к шитью заключается:
а) в соблюдении техники безопасности
б) проверке наличия иглы и шпульного колпачка
в) организация ручного рабочего места.
15. При пользовании электрическим утюгом нужно следить:
а) за положением шнура
б) стоящим рядом соседом
в) чтобы утюжильная доска стояла правильно.
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