Для обеспечения доступности территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья выполнено следующее:
В соответствии с п. 5.1.1. Свода правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения от 01.01.2013 г. (далее Свод правил) и ГОСТ Р 51261 предусмотрен входной путь, который оборудован пандусом. Пандус имеют двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 мс учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями 0,89м. В соответствии с п. 5.1.4. Свода правил оборудованы расширенные дверные проемы – 1,4 м.
Имеется табличка со шрифтом Брайля
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