Протокол выполнения заданий участниками конкурса в номинации «Швея»

	№
	Фамилия, имя, отчество участника
	Шов вподгибку с закрытым срезом
	Двойной шов
	Длина клапана
	Окончательная отделка
	Время 
	Итого баллов
	Рейтинг 

	
	
	[bookmark: _GoBack]Ширина шва в подгибку по всей длине одинакова и равна 10 мм
	Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба
	Влажно-тепловая обработка выполнена качественно
	Ширина двойного шва равна 7 мм
	Машинная строчка ровная
	Машинная закрепка выполнена в начале и конце шва
	Длина клапана равна 25 см
	Внешний вид соответствует образцу
	Влажно – тепловая обработка выполнена качественно
	Изделие сложено по стандарту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



