Тесты по технологии

Номинация «Швея»

Задание:  Выбери правильный вариант  ответа

1.Где не могут изготовлять одежду?
а)  на швейной  фабрике
б)  заводе
в) в ателье

2.  Что такое подборт?
а)  припуск ткани на застежку от линии середины полочки
б)  припуск ткани, подогнутый на изнаночную сторону полочки
в)  припуск ткани для обработки имитирующей манжеты

3.  Каким способом можно перенести линии с одной  детали выкройки на другую?
а)  перечертить карандашом
б)  копировальными стежками
в)  при помощи швейной машины

4.  Гладкокрашеная ткань-это:
а)  ткань, имеющая печатный рисунок
б)  ткань, окрашенная в один цвет
в)  ткань, выработанная из нитей разного цвета

5. Прилегающий силуэт в одежде – это:
а)  небольшое свободное пространство между фигурой и изделием
б)  изделие плотно облегает фигуру человека, расширение идёт от линии бёдер
в)  изделие не прилегает к фигуре  по линии талии и почти не имеет расширения книзу

6. какое волокно не является синтетическим?
а)  капрон
б) лавсан 
в)  ацетат

7.  Накладной шов относится:
а)  к отделочным швам
б)  краевым швам
в)  соединительным швам


8. Как получить косой срез ткани?
а)  разрезать ткань по долевой нити
б)  разрезать ткань по поперечной нити
в)  разрезать ткань по косому направлению

9. По какой линии платье не может быть отрезным?
а)  по линии бёдер
б)  линии груди
в)  линии талии

10. От чего зависит выбор ткани для блузки?
а) от фасона блузки  
б)  назначение блузки
в)  погоды

11. Какая служба имеет информацию о свободных рабочих местах?
а)  пенсионный фонд
б)  центр занятости
в)  жилищная контора

12. С чего начинается построение чертежей спинки и полочки в масштабе?
а)  с построения прямого угла
б)  с построения двух линий
в)  с построения острого угла

13. Что делают с концами машинных строчек?
а)  выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком
б)  выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками
в)  закрепляют обратным ходом машины

14. Что такое борт в изделии?
а)  припуск ткани на застежку от линии середины полочки
б)  припуск ткани, подогнутый на изнаночную сторону полочки
в)  припуск ткани для обработки имитирующей манжеты

15. Какой шов не используют при изготовлении наволочки?
а)  двойной шов
б)  шов в подгибку
в)  стачной шов

16. Излишнее количество масла, введённое при смазке машины, приводит:
а)  к увеличению скорости шитья
б)  загрязнению сшиваемой ткани
в)  уменьшению натяжения верхней нити

17. Блузка – это один из видов:
а)  женской верхней одежды
б)  мужской
в)  детской

18. При выполнении сборок машинным способом необходимо:
а)  ослабить натяжение верхней нити
б)  ослабить натяжение нижней нити
в)  регулятор длины стежка установить на середине шкалы

19. При установке рычага регулятора длины стежка на середине шкалы с делениями произойдёт следующее:
а)  машина будет продвигать ткань назад
б)  машина будет продвигать ткань вперед
в)  ткань двигаться не будет

20. Универсальные швейные машины- это машины, предназначенные:
а)  для выполнения зигзагообразной строчки
б)  выполнения только одной операции
в)  выполнения нескольких операций

21. Какова длина смёточного стежка?
а)  2 мм
б)  5-7 мм
в)  15 мм

22. Для построения чертежа выкройки фартука снимают:

а)  две мерки 
б)  три мерки
в)  четыре мерки

23. Свойства натурального шёлкового волокна зависят:
а)   от шерстяного волокна
б)   волокно, из которого оно изготовлено
в)   ацетатного волокна

24. Что такое борт в изделии?
а)  припуск ткани на обработку швов
б)  припуск ткани на обработку застёжки
в)  припуск ткани в изделии на свободу движения

25. В каком цехе  швейной фабрики занимаются разработкой моделей и конструированием изделий?
а)  в швейном цехе
б)  экспериментальном
в)  отделочном

26. Для ремонта белья в месте разрыва ткани можно применить:
а)  ручной стебельчатый стежок
б)  ручной стачной стежок
в)  ручной тамбурный стежок

27.  Приспособления для обработки застёжки называется:
а)  фурнитура
б)  конструирование
в)  моделирование

28. Какое свойство относится к волокнам хлопка?
а)  волокна жёсткие
б)  волокна мягкие
в)  волокна прямые

29. Какой стежок можно использовать для ручного обмётывания срезов?
а)  стебельчатый 
б)  стежок назад иголку 
в)  петельный

30. Какая из предложенным мерок делится пополам после измерения фигуры человека?
а)  высота груди 
б)  длина изделия
в)  полуобхват талии

31. Каким способом нельзя обработать горловину в платье?
а)  воротником
б)  подкройной обтачкой
в)  двойным швом

32. При выполнении мягких складок не учитывают:
а)  глубину складки
б)  длину складки
в)  ширину складки

33. Долевая нить:
а)  более тонкая, прочная
б)  толстая, менее прочная
в)  короткая, растягивается


34. Если машинная строчка петляет сверху, нужно:
а)  усилить натяжение нижней нити
б)  усилить натяжение верхней нити
в)  ослабить натяжение нижней нити

35. Какой ручной стежок относится к украшающим стежкам?
а)  тамбурный
б)  петельный
в)  косой

36. Соединение меньшей детали с большей называется:
а)  стачать
б)  застрочить
в)  притачать

37. Своевременный уход за швейной машиной необходим:
а)  для быстрого изнашивания механизмов
б)  хорошей работы швейной машины
в)  увеличения скорости швейной машины

38. Раскрой деталей швейного изделия производят:
а)  по линии обмеловки деталей выкройки
б)  по линии припусков
в)  отступив немного от линии обмеловки деталей выкройки

39.  Какую функцию выполняет регулятор натяжения нити?
а)  опускает и поднимает лапку
б)  регулирует натяжение нити
в)  направляет нить

40. Соединение заплаты с изделием можно выполнить:
а)  петельным стежком
б)  тамбурным стежком
в)  стебельчатым стежком

41. При каком переплетении нитей срезы ткани осыпаются сильнее?
а)  саржевом
б)  сатиновом
в)  полотняном

42. Каким швом нельзя соединить кокетку с основной деталью?
а)  стачным швом
б)  запошивочным швом
в)  накладным швом

43. Сметать – это:
а)  временно соединить две детали, равные по величине
б)  временно закрепить подогнутый край детали
в)  временно соединить меньшую деталь с большей

44. Регулятор строчки швейной машины нужен:
а)  для регулирования натяжения верхней нити
б)  регулирования длины стежка
в)  регулирования натяжения нижней нити

45. Окантовочный шов не может быть:
а)  с одним открытым срезом
б)  двумя закрытыми срезами
в)  двумя открытыми срезами

46. Выбери мерки, которые подходят для построения чертежа рукава.
а)  Др, Огол, Ди
б)  Сш, Ор, Ди
в)  Ор, Др, Озап

47. В полотняном переплетении  переплетение нитей происходит:
а)  через одну нить
б)  две нити
в)  четыре нити

48. Какое волокно не является искусственным шёлковым волокном?
а)  капрон
б)  вискоза
в)  ацетат

49. В швейной машине прижимная лапка относится:
а)  к механизму иглы 
б) механизму двигателя ткани 
в)  механизму челнока

50. На швейной фабрике готовые изделия отпаривают:
а)  паровоздушной камерой
б)  электрическим утюгом
в)  электрическим прессом

51. Временное соединение деталей изделия по вогнутому или выпуклому срезу называется:
а)  смётывание или стачивание
б)  вмётывание или втачивание
в)  замётывание или застрачивание
52. Какая мерка лишняя при построении чертежа выкройки юбки-брюк?
а)  высота сиденья (Вс)
б)  высота плеча косая (Впк)
в)  длина изделия (Ди)

53. Что такое рюши?
а)  это один из видов ажурной вышивки
б)  это полоска ткани для отделки, собранная в сборку по середине
в)  это полоска ткани, выкроенная по кругу или по спирали

54. Рисунок вышивки на ткань переводят с помощью:
а)  копировальных стежков
б)  фломастера
в)  копировальной бумаги

55. Горловину в блузке без воротника можно обработать:
а)  швом вподгибку с закрытым срезом
б)  двойным швом
в)  окантовочным швом

56. При выкраивании подкройной обтачки её долевую нить располагают:
а)  под углом 45 градусов
б)  поперек обтачки
в)  по направлению долевой нити основной детали

57. Подбор номера машинной иглы зависит:
а)  от толщины ткани
б)  толщины ниток
в)  вида швейной машины

58. Почему машина петляет сверху?
а)  слабое натяжение нижней нити
б)  тупая игла
в)  слабое натяжение верхней нити

59. Какое свойство синтетических тканей не учитывают при пошиве из них изделий?
а)  стягивание по шву
б)  износостойкость
в)  сильное нагревание утюгом

60. Где находится нитка при заправке в иглу?
а)  со стороны короткого желобка
б)  со стороны длинного желобка
в)  заправляется от работающего
