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Положение по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков 
1. [bookmark: _Toc457460673][bookmark: _Toc399400182][bookmark: _Toc364333709]НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. [bookmark: _Область_применения][bookmark: _Toc457460674]Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово.

[bookmark: _Toc399400183]2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
2.1. Владельцем настоящего документа является МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово. 
2.2. Настоящее положение устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово и процедурам управления профессиональными рисками.

[bookmark: _Toc457460675][bookmark: _Toc399142347][bookmark: _Toc399400184]3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".
3.2. Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда».
3.3. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска.
3.4. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».
3.5. Приказ Минтруда России № 796 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»
3.6. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей"
3.7.  ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению.
3.8.  Приказ Минтруда России № 926 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово.
4.2. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей деятельности в области безопасности и охраны труда. 

5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:
Приемлемый риск: Риск не требует принятия дополнительных мер управления (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления).
Допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, 
учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального здоровья и безопасности. 
Неприемлемый риск: Риск требует выработки и принятия дополнительных или совершенно новых мер управления.
Идентификация опасности: Процесс распознания существования опасности и определения её характеристик. 
Опасность: Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного. 
Оценка риска: Процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.
Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск): Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями). 

[bookmark: _Toc364333711][bookmark: _Toc364333717]6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА 
6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово возглавляет Заведующий.
6.2. Заведующий МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.
6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы. 
6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.
6.5. Специалист по охране труда МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.
6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется при:
· обучении работников по ОТ различных уровней;
· проведении всех видов инструктажей по ОТ;
· информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

7.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ 
7.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.
7.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.
При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую информацию:
– наименование должностей (профессий) работников;
– выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;
– места выполнения работ;
– используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материалы;
– возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выполнения работ;
– описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;
– вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте по результатам СОУТ.
Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.
7.3. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1. 
7.4. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.
7.5. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).
7.6. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:
· средства коллективной защиты – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
· административные меры управления – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
· организационные меры –  замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
· средства индивидуальной защиты.
7.7. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные опасности и связанные с ними риски не повторяют в оценке профессиональных рисков. Однако, следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения, отраженная блёскость и т. п.).

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА
8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019. 
Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска. Приложение 2.
8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:
· оценка тяжести последствий опасного события;
· оценка вероятности последствий опасного события;
· определение уровня риска.
8.2. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска:
1. Пренебрежимо малый – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.
2. Низкий – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней. 
3. Средний – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.
4. Высокий – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом.
5. Экстремальный – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания.
8.3. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска:
1. Пренебрежимо малая – Событие практически никогда не произойдет.
2. Низкая – Событие маловероятно.
3. Средняя – Вероятность события около 50%.
4. Высокая – Скорее всего событие произойдет.
5. Экстремальная – Событие почти обязательно произойдет.
8.4. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.
8.5. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события. 
8.6. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии с приложением 2.
8.7. В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, подразделены на три степени:
– низкие (величина риска находится в пределах Н1÷ Н4);
– средние (величина риска находится в пределах С5 ÷ С12);
– высокие (величина риска находится В15 ÷ В25).

9. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ
9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению. 
9.2. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют: 
– исключение опасной работы (процедуры); 
– замену опасной работы (процедуры); 
– технические методы ограничения воздействия опасностей на работников; 
– организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников; 
– средства коллективной и индивидуальной защиты
– страхование профессионального риска. 
9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих мест, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение. 
9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.
9.5. Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с приложением 3.
В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска. 
10.2. Перечень идентифицированных опасностей действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей согласно приложения 4.
Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня риска, рассчитываемая по формуле: ИОУпр = ∑ (ОУпр х ЧРрм), где ИОУпр – интегральная оценка уровня риска по отдельной опасности; ОУпр – оценка уровня профессионального риска по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один риск может встречаться на рабочем месте несколько раз); ЧРрм – численность работников на отдельном рабочем месте.
10.3. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Перечня мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с приложением 5.





Приложение № 1
к Положению по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков

Примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ

	 
	Опасность
	ID
	Опасное событие
	 
	Меры управления/контроля профессиональных рисков

	1
	Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях
	1.1.
	Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях
	1.1.1
	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ 

	2
	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов  
	2.1
	Травма  или  заболевание вследствие отсутствия защиты от  вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ
	2.1.1
	Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью

	
	
	
	
	2.1.2
	Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ.

	
	
	
	
	2.1.3
	Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации

	
	
	
	
	2.2.1
	Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности

	
	
	
	
	2.3.1
	Приобретение СИЗ в специализированных магазинах. Закупка СИЗ, имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия

	
	
	
	
	2.3.2
	Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в организацию. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
(Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; 
Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020)

	3.
	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности
	3.1
	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
	3.1.1
	Использование противоскользящих напольных покрытий

	
	
	
	
	3.1.2
	Использование противоскользящих покрытий для малых слоев грязи

	
	
	
	
	3.1.3
	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)

	
	
	
	
	3.1.4
	Исключение 
 применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению

	
	
	
	
	3.1.5
	Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха)

	
	
	
	
	3.1.6
	Предотвращение воздействия факторов, связанных с погодными условиями (Монтаж кровли на рабочих местах на открытом воздухе)

	
	
	
	
	3.1.7
	Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка)

	
	
	
	
	3.1.8
	Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь)

	
	
	
	
	3.1.9
	Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ)

	
	
	
	
	3.1.10
	Химическая обработка для увеличения шероховатости поверхности механическая и термическая последующая обработка (Шлифование, фрезерование, лазерно-техническое восстановление)

	
	
	
	
	3.1.11
	Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях

	
	
	
	
	3.1.12
	Выполнение инструкций по охране труда

	
	
	
	
	3.1.13
	Обеспечение специальной (рабочей) обувью

	4.
	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ
	4.3
	Заболевания кожи (дерматиты)
	4.3.1
	Механизация и автоматизация процессов

	
	
	
	
	4.3.2
	Изменение производственного процесса

	
	
	
	
	4.3.3
	Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса

	
	
	
	
	4.3.4
	Использование станков и инструмента для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления указанных веществ

	
	
	
	
	4.3.5
	Установка в рабочих помещениях гидрантов, фонтанчиков с автоматическим включением или душа для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз

	
	
	
	
	4.3.6
	Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда

	
	
	
	
	4.3.7
	Замена опасной работы (процедуры) менее опасной

	
	
	
	
	4.3.8
	Использование средств индивидуальной защиты

	
	
	
	
	4.3.9
	Герметизация технологического оборудования

	5.
	Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)
	5.8
	Тепловой удар от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру
	5.8.1
	Применение закрытых систем (ограждений) для холодных сред, установка изоляции, разделяющих защитных устройств, уменьшение площади контакта

	
	
	
	
	5.8.2
	Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах

	
	
	
	
	5.8.3
	Правильное применение СИЗ

	
	
	5.9
	Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру
	5.9.1
	Охлаждение нагретых материалов, изделий и передвижного оборудования непосредственно в рабочих помещениях на специальном участке, оборудованном устройством для местного удаления выделяемого тепла и защиты работающих от теплового облучения

	
	
	
	
	5.9.2
	Автоматизация или обеспечение устройствами дистанционного наблюдения производственных процессов и отдельных операций, сопровождающихся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами значений, или обеспечены СИЗ работников, занятых на данных производственных процессах

	
	
	
	
	5.9.3
	Организация воздушного душирования в случае невозможности применения местных укрытий и отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов 

	
	
	
	
	5.9.4
	Теплоизоляция горячих поверхностей.

	
	
	
	
	5.9.5
	Экранирование тепловых излучений.

	
	
	
	
	5.9.6
	Рациональное чередование режимов труда и отдыха

	
	
	
	
	5.9.7
	Применение вентиляции

	
	
	
	
	5.9.8
	Кондиционирование воздуха

	
	
	
	
	5.9.9
	Рациональное размещение оборудования

	
	
	
	
	5.9.10
	Работа с дистанционным управлением и наблюдением

	
	
	
	
	5.9.11
	Внедрение рациональных технологических процессов и оборудования

	
	
	
	
	5.9.12
	Использование рациональной тепловой изоляции оборудования различными видами теплоизоляционных материалов

	
	
	
	
	5.9.13
	Устройство защиты работающих различными видами экранов

	
	
	
	
	5.9.14
	Устройство рациональной вентиляции и отопления, лучистого обогрева постоянных рабочих мест и отдельных участков

	
	
	
	
	5.9.15
	Использование СИЗ: спецодежды, спецобуви, средств защиты рук и головных уборов.

	
	Прямое воздействие солнечных лучей
	5.10
	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы
	5.10.1
	Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах

	
	
	
	
	5.10.2
	Правильное применение СИЗ, прекращение выполнения работ при воздействии лучей солнца

	6.
	Охлажденная поверхность, охлаждённая жидкость или газ
	6.1
	Заболевания вследствие переохлаждения организма, обморожение мягких тканей из-за контакта с поверхностью, имеющую низкую температуру, с охлажденной жидкостью или газом
	6.1.1
	Ограждение участков технологического оборудования с использованием хладагентов, покрытие теплоизолирующим материалом металлических поверхностей ручных инструментов, металлических ручек и задвижек технологического оборудования с использованием хладагентов 

	
	
	
	
	6.1.2
	Использование СИЗ: спецодежды, спецобуви, средств защиты рук и головных уборов.

	
	
	
	
	6.1.3
	Рациональное чередование режимов труда и отдыха

	
	
	
	
	6.1.4
	Рациональное размещение оборудования

	
	
	
	
	6.1.5
	Работа с дистанционным управлением и наблюдением

	
	
	
	
	6.1.6
	Внедрение рациональных технологических процессов и оборудования

	
	
	
	
	6.1.7
	Создание комнат обогрева для работающих в условиях воздействия пониженных температур

	7.
	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°
	7.1.
	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	7.1.1
	Проведение инструктажа на рабочем месте

	
	
	
	
	7.1.2
	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя / сидя), чередование рабочих поз)

	
	
	
	
	7.1.3
	Применение механизированных, подручных средств 

	
	
	
	
	7.1.4
	Соблюдение требований государственных стандартов, исключение нарушений основных требований эргономики

	
	
	
	
	7.1.5
	Соблюдение режимов труда и отдыха

	
	
	
	
	7.1.6
	Организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека 

	8.
	Электрический ток
	8.1
	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением
	8.1.1.
	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

	
	
	8.2
	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования
	8.2.1.
	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности 

	
	
	8.3
	Нарушение правил эксплуатации и ремонта электрооборудования, неприменение СИЗ
	8.3.1.
	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

	
	
	8.4
	Воздействие электрической дуги
	8.4.1.
	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда

	9
	Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц
	9.1.
	Психофизическая нагрузка
	9.1.1
	Исключение нежелательных контактов при выполнении работ

	
	
	
	
	9.1.2
	Определение задач и ответственности

	
	
	
	
	9.1.3
	Учет, анализ и оценка инцидентов

	
	
	
	
	9.1.4
	Пространственное разделение 

	
	
	
	
	9.1.5
	Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение

	
	
	
	
	9.1.6
	Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации («тревожные кнопки»)

	
	
	
	
	9.1.7
	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций

	
	
	
	
	9.1.8
	Защита доступа к особо ценным вещам, документам, в том числе с применением темпокасс

	
	
	
	
	9.1.9
	Прохождение обучения по оказанию первой помощи

	
	
	
	
	9.1.10
	Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками
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Приложение № 2
к Положению по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков
Матрица определения уровня риска
	 
	Тяжесть

	Вероятность
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Незначительный
	Низкий
	Средний
	Высокий
	Экстремальный

	
	5
	С5
	С10
	В15
	В20
	В25

	
	Экстремальный
	
	
	
	
	

	
	4
	Н4
	С8
	С12
	В16
	В20

	
	Высокий
	
	
	
	
	

	
	3
	Н3
	С6
	С9
	С12
	В15

	
	Средний
	
	
	
	
	

	
	2
	Н2
	Н4
	С6
	С8
	С10

	
	Низкий
	
	
	
	
	

	
	1
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	С5

	
	Незначительный
	
	
	
	
	



Приложение № 3
к Положению по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков

	НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	ИНН, Адрес


КАРТА №
оценки профессиональных рисков
	 
	19479

	Наименование профессии (должности) работника
	Код ОК-016-94


Наименование структурного подразделения: 
Строка 010. Численность работающих:
	Всего работников
	 



Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:
	№
	Опасность
	Выполняемая работа
	Источник риска
	Меры управления риском
	Оценка уровня риска
	Отношение к риску

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:
1.
2.
Дата составления карты: _____
Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)


С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):
	
	
	
	
	
	

	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)


Приложение № 4
к Положению по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков
Утверждаю:


	Название предприятия

	ИНН, Адрес                     


Реестр опасностей предприятия
Опасности, действующие на работников предприятия

	№
	Опасность
	Количество работников/
Рабочих мест
	Распределение работников 
	Интегральная оценка уровня риска

	
	
	
	Низкий
	Средний
	Высокий
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	


Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)







Приложение № 5
к Положению по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков

Утверждаю:



	Название предприятия

	ИНН                        , Адрес                     



Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

	№
	Опасность
	Мероприятия
	Периодичность
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)




РАЗРАБОТАЛ:                                                                     
Специалист по охране труда
МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово
 ___________ Э.Д.Никитина
07.02.2022г.













