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Инструктаж по ТБ
при работе с ручным инструментом  
 в столярной мастерской
















Правила безопасной работы ручным столярным инструментом.
1. Инструменты должны быть плотно посажены на ручки.
2. Ручки молотков, киянок должны быть гладкими и расклиненными.
3. Работать всегда следует наточенным инструментом.
4. Клинья у строгальных инструментов нужно плотно подгонять и наглухо прижимать к ножу.
5. Воспрещается выбивать и устанавливать ножи рубанков без поддержания полотна ножей большим пальцем левой руки.
6. На верстаке нельзя укладывать инструмент лезвием вверх или вбок.
7. Инструменты, имеющие отточенное лезвие или острие (долото, стамески, ножи рубанков) передают другому лицу только рукояткой вперед.  
8. Пользоваться напильником и рашпилями без ручек воспрещается. Ручки для этих инструментов должны иметь кольца.
9. Опасно ставить палец или руку у пропила для направления движения пилы по линии – запил делать по брусочку. Материал должен быть прочно укреплен.    Оканчивать пропил следует осторожно, чтобы обрезанная часть не упала на ногу.
10.  При резании стамеской нельзя поддерживать обрабатываемую деталь или предмет рукой по направлению движения лезвия стамески, а также резать на весу и по направлению к себе.
11. После окончания работы инструмент ненобходимо очистить от стружек, опилок, пыли и убрать в инструментальный шкаф.









Журнал инструктажа по ТБ (столярная мастерская)

	№п/п
	Фамилия, имя
инструктируемого
	Дата
прове
дения
	Мотив посещения
	Содержание инструкции
	ФИО,
должность  проводившего
инструктаж
	Подписи
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