                                                              Приложение 1
                                                                                            к приказу №104 от 27.02.2026 г.

План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании МБОУ СОШ с. Шулганово
расположенного по адресу 452843, РБ, Татышлинский район, с. Шулганово, ул. Школьная, д. 16
	№
	Наименование мероприятия по обеспечению доступности
	Требование к установке
	Изображение, пример

	1
	2
	3
	4

	1
	Информационное обеспечение по основному входу
	
	

	1.1.
	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания
	Установить у входной двери
	

	1.2
	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении; Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; Провести инструктаж персонал по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте
	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м
	[image: C:\Users\User\Desktop\Доступная среда\Доступная среда-20170125T073803Z\Доступная среда\07. СИСТЕМА ВЫЗОВА ПУЛЬСАР-3\Фото\Кнопка универсальная (Аа)\_DSC4082.jpg]

	1.3
	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направление движений к ним
	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м
	[image: C:\Users\User\Desktop\Доступная среда\Доступная среда-20170125T073803Z\Доступная среда\12. МНЕМОСХЕМЫ ТАКТИЛЬНЫЕ \21964 мнемосхема 610х470\ФОТО\DSC_0197.JPG]

	1.4.
	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных
	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м
	[image: http://www.dos-sreda.ru/content/images/kat/110.jpg]

	1.5.
	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля
	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м
	[image: C:\Users\User\Desktop\Доступная среда\Доступная среда-20170125T073803Z\Доступная среда\10. ТАКТИЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ\21822 Инф - Тактильн знак 300 на 100\Фото\31412.jpg]

	1.6.
	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных
	Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)
	[image: C:\Users\User\Desktop\Доступная среда\Доступная среда-20170125T073803Z\Доступная среда\02. ЗВУК МАЯКИ\27339 Звуковой маяк Парус АпБч\ФОТО\парус.jpg]

	1.7.
	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов, и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.
С использованием указанных средств должны быть оснащены (5% общего числа, но не менее одной справочной всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах.
	П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.
	[image: C:\Users\User\Desktop\Доступная среда\Доступная среда-20170125T073803Z\Доступная среда\08. БЕГУЩИЕ СТРОКИ\21466 БС для улицы. Габариты зоны табло 1280x160 (габариты корпуса 1310x190x125)\Фото\4.jpg] [image: ]

	1.8.
	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м
	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.
	[image: C:\Users\User\Desktop\Доступная среда\Доступная среда-20170125T073803Z\Доступная среда\14. ПОЛОСЫ КОНТРАСТНЫЕ\20804 полоса контр. (50мм) 33м\ФОТО\sdfs546df1.jpg]

	2
	Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН
	
	

	2.1
	Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий, и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.
В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.
В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.
В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.
	СП 59.13330.2016 п. 6.1.5
	

	2.2
	Оборудовать здание пандусом/ привести имеющийся пандус в соответствие нормативным требованиям.
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).
Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.
	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
	[image: Картинки по запросу пандус для инвалидов]

	2.3
	Установить поручни, имеющие безопасную конструкцию.
Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.
Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.
	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	[image: Картинки по запросу поручни для инвалидов]



	
[image: Картинки по запросу поручни для инвалидов]

	3
	Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.
	
	

	3.1
	Установить тактильную плитку и цветовое обозначение перед началом лестницы и преград.
Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.
	П. 5.1.10 СП 59.13330.2016
	[image: nnn]

	3.2
	При наличии более чем одного этажа здания или подвала, к которому должен быть обеспечен доступ МГН, в ОСИ должен быть мобильный подъемник.
Пример: Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby"  PPP
	П. 5.2.13 СП 59.13330.2016
	[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\i.jpg]

	3.3
	На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.
	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016
	

	4
	Обеспечение доступной среды в зоне санитарно-гигиенических помещений
	
	

	4.1
	Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями.
Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.
Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м.
У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.
В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.
Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.
В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи.
Необходимо предусмотреть установку системы вызова помощника, кнопка вызова должна быть оборудована дополнительным шнурком.
	П. 6.3. СП 59.13330.2016
	[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ccc.jpg]

	5
	Парковка для МГН
	
	

	5.1
	Выделить место для парковки автотранспорта МГН.
На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест:
    - до 100 включительно... 5%, но не менее одного места;
    - от 101 до 200......... 5 мест и дополнительно 3% от количества мест
                             свыше 100;
    - от 201 до 500......... 8 мест и дополнительно 2% от количества мест
                             свыше 200;
    - 501 и более........... 14 мест и дополнительно 1% от количества мест
                             свыше 500.
Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.
Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
	П.5.2. СП 59.13330.2016
	[image: C:\Users\user\Desktop\ррр.jpg]
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