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1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками МОАУ «Башкирская гимназия» (далее – гимназии) и обучающимися. Работники гимназии допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным директором гимназии. 

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений гимназии возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в гимназии. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожа.

1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в гимназии.

1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей
2.1. Перед началом учебного года готовность гимназии принимает комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора. 
2.2. Территорию гимназии необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. 
2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда. 
2.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории гимназии не допускается.

2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание гимназии должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб. 
2.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления. 
2.7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 
2.8. По окончании учебных занятий работники гимназии должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ. 
2.9. Курение в здании гимназии и на прилегающей территории категорически запрещено.
2.10. В здании гимназии запрещается:

· производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; 

· увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах сверх их количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание; 

· использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы 

· устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

· снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 

· забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.; 

· применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы; 

· использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений); 

· устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 

· проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей; 

· обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; 

· применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

· производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

· сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 

· производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня; 

· хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы; 

· хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы; 

· оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы. 

3. Требования к системам отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха
3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гимназии должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж. 
3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

· отключать огнезадерживающие устройства; 

· выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества; 

· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

· проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. 

4. Требования к электроустановкам
4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в гимназии, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 
4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками. 
4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. 
4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

· использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

· оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; 

· пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами; 

· применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 
4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
5. Требования к противопожарному водоснабжению
5.1. Внутренние пожарные краны гимназии должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды. 
5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части. 5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением. 
5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану. 
5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега. 
6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики
6.1. Установки пожарной автоматики гимназии должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 
6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация гимназии должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану. 
6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается: 

· загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

· складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей; 

· наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия. 

7. Требования к первичным средствам пожаротушения
7.1. Гимназия оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение гимназии первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на ответственного по противопожарной безопасности, назначенного директором

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
7.3. Ручные огнетушители размещаются: 

· путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя; 

· путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды. 

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 
7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида. 
7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 
8. Требования к помещениям повышенной пожароопасности
8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности гимназии устанавливаются определенные требования. 
8.2. Требования пожарной безопасности для кабинета химии: 

· перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения; 

· во время работы запрещается ставить опыты, не связанные с учебным процессом, произвольно смешивать реактивы; 

· в кабинете запрещается работать одному; 

· после каждого опыта необходимо сразу вымыть посуду и убрать реактивы; 

· после окончания занятий следует убрать все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения; 

· перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода и перекрыты газовые линии. 

9. Требования к проведению массовых мероприятий
9.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия. 9.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников гимназии и обучающихся старших классов. 
9.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж. 
9.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. 
9.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека. 
9.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается: 

· применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

· украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

· проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

· уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 

· полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

· допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в гимназии.
9.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
9.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. 
10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений 
по окончании работы 
10.1. В помещениях гимназии необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.
10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан: 

· осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара; 

· обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения; 

· проверить закрытие окон и форточек; 

· закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей. 

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по безопасности для принятия соответствующих мер. 
Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние. 
10.3. Заместитель директора по безопасности по окончании учебных занятий должен осуществить обход здания гимназии, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений. 
10.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники гимназии обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении. 
11. Порядок действий в случае возникновения пожара
11.1. В случае возникновения пожара действия работников гимназии и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 
11.2. Каждый работник гимназии, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан: 

· немедленно сообщить об этом по телефонам "01", «112»; 

· задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

· при необходимости отключить энергоснабжение здания; 

· в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения; 

· по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

11.3. Все работники гимназии должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности. 
11.4. Директор гимназии в случае возникновения пожара при непосредственном участии ответственного за противопожарную безопасность обязан: 

· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство; 

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

· при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

· осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны; 

· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; 

· организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

· организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки. 

Инструкцию составил:

ответственная по охране труда _________________ Шилова Н.С.

С инструкцией ознакомлен(а)

«____»______________20___ г.

__________________ (_____________________________)

подпись
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