Практическое задание.

Обработка образца гладкого накладного кармана прямоугольной формы.    Пришивание готового накладного кармана к основной детали. (Размер кармана в готовом виде 16х19)
Технологическая карта
	№
п/п
	Последовательность 
выполнения работы
	Графическое изображение
	Оборудование и приспособления

	1
	[bookmark: _GoBack]Определить долевые нити на деталях кроя. Определитьсреднюю линию основной  детали и  кармана путём сложения, проложить контрольные  линии середины деталей строчкой прямых ручных стежков по изнаночной стороне детали.
	



	Линейка, карандаш, ручная швейная игла, ножницы.



	2
	С изнаночной стороны  верхнего среза кармана  отметить 4 см. Подвернуть срез припуска на 1см и приутюжить.
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	Линейка, карандаш, ручная швейная игла, гладильная доска электрический утюг.


	3

	Обработать верхний срез кармана швом вподгибку: на ширину 3 см наметать, от края подгиба на расстоянии 1-2 мм проложить машинную строчку.
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	Линейка, карандаш, булавки, ручная швейная игла, ножницы, распарыватель, швейная машина.


	4
	Заметать боковые и нижние срезы на изнаночную сторону ширина припуска10 мм, подгибая уголки при сгибе.
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	Линейка, карандаш, булавки, ручная швейная игла, ножницы, распарыватель.

	5
	Расположить карман в центре основной детали. Соединить карман с основной деталью согласно предложенной разметке, по контрольной линии.  Приколоть карман к основной детали, наметать. 
	


	Линейка, карандаш, булавки, ручная швейная игла, ножницы, распарыватель.


	6
	Верхний угол кармана закрепить строчкой в форме треугольника. Настрочить карман на  расстоянии 1-2 мм от края подгиба, поворачивая  деталь в углах на игле, выполнить закрепку. Удалить нитки строчек временного назначения, выполнить влажно-тепловую обработку.
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	Ножницы, распарыватель, швейная машина,  гладильная доска, электрический утюг.
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