
Протокол выполнения заданий участниками конкурса в номинации «Швея»

Школа__________________________________________________________________________________________________________________ 

Участник Ф.И.О__________________________________________________________________________________________________________

	Шов вподгибку с закрытым срезом
	Двойной шов
	Длина клапана
	Окончательная отделка
	Время 
	Итого баллов

	Ширина шва в подгибку по всей длине одинакова и равна 10 мм
	Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба
	Влажно-тепловая обработка выполнена качественно
	Ширина двойного шва равна 7 мм
	Машинная строчка ровная
	Машинная закрепка выполнена в начале и конце шва
	Длина клапана равна 25 см
	Внешний вид соответ-
ствует образцу
	Влажно – тепловая обработка выполнена качественно
	Изделие сложено по стандарту
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Учитель Ф.И.О________________________________________________________________________________
[bookmark: _GoBack] 
Критерии оценивания качества выполнения изделия
	№
	Деталь 
	Критерии 
	Баллы 

	1
	Шов вподгибку с закрытым срезом
	-ширина шва вподгибку по всей длине одинакова и равна 10мм
-машинная строчка равная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба
-влажно-тепловая обработка выполнена качественно
	1-2
1-3
1-2

	2
	Двойной шов
	-ширина двойного шва равна 7 мм
-машинная строчка равная
-машинная закрепка выполнена в начале и в конце шва
	1-3
1-3
1-2

	3
	Длина клапана
	-длина клапана равна 25 см
	1-3

	4
	Окончательная отделка 
	-внешний вид соответствия образцу
-влажно-тепловая обработка выполнена качественно
-изделие сложено по стандарту
	1-2

	
	Максимальное количество баллов
	20

	
	Минимальное количество баллов
	8




