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                                       1.Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета  (Технология) по профильному направлению «ПОРТНОЙ» для 10 класса составлена на основе адаптированной программы по профессиональной подготовке квалификации рабочего (служащего) 16909 «Портной», АООП УО (ИН) ВКШИ (вариант 1), Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599), учебного плана ГБОУ ВКШИ на 2024-2025 уч.год
 Рабочая  программа профессионального обучения  по квалификации рабочего «Портной» разработана в целях обеспечения права на профессиональное обучение лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся. Программа ориентирована на решение следующих задач:
создание условий, необходимых для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
повышение уровня доступности профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
повышение качества профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
формирование толерантной социокультурной среды.
Рабочая программа профессионального обучения по квалификации рабочего «Портной» направлена на получение трудовой функции, квалификации впервые. Результатом деятельности является освоение обучающимися приёмов, способов, путей решения профессиональных задач, ведения практической деятельности на рабочем месте. Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Основная цель вида профессиональной деятельности по квалификации рабочего «Портной» - предоставление услуг по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента, головных уборов, изделий текстильной галантереи с учётом пожеланий заказчика и тенденций моды.
Объектами профессиональной деятельности являются:
текстильные и прикладные материалы; полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп;
техническая и технологическая документация;
швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-тепловой обработки изделий;
подсобные лекала и инструменты.






2. Личностные и предметные результаты изучения учебного  предмета «Труд  (технология)» профиль «Портной»
Личностные результаты:
-  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
  - Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
- Работать в команде, использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Предметные результаты:
Обучающиеся по подготовке квалификации рабочего «Портной», готовятся к следующим видам деятельности:
Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности Программы подготовки по квалификации рабочего «Портной»:
	Трудовая функция
	Требования	к знаниям, умениям, практическому опыту

	ТФ.A/02.3
Изготовление изделий бытовой и специальной
одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке
материалов по индивидуальным заказам.
	Необходимые умения:
Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов индивидуально или с разделением труда. Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности. Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, оборудованием для влажно-тепловой обработки. Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов. Пользоваться инструментами специальными приспособлениями малой механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов. Выбирать технологическую последовательность обработки изделия. Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов.  
 Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и установленной в организации технологией обработки. Определять причины возникновения технологических дефектов при изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов, устранять их.
Необходимые знания:
Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи. Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых     для изготовления бытовой   и специальной   одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, их основные свойства. Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изделий из простых в обработке материалов. Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных неполадок и способы их устранения. Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Способы и приёмы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнеготекстиляитекстильнойгалантереиизпростыхвобработкематериалов. Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов, их причины, способы их устранения. Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, регламентирующие процесс изготовления швейных изделий. Требования охраны труда, пожарной безопасности.
Умения и знания практического опыта  в изготовлении   швейных   изделий;   работе    с эскизами; распознавании составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; определении свойств применяемых материалов; работе на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; поиске оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных    групп;    выполнении    влажно-тепловых работ; поиске информации нормативных документов.

	ТФ.A/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной
одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам
	Необходимые умения:
Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности. Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для влажно-тепловой обработки. Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой механизации и при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля к различным видам ремонта. Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответствии с государственными отраслевыми стандартами, техническими условиями. Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов.
Необходимые знания:
Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных материалов, их основные свойства. Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изделий из простых в обработке материалов. Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных неполадок и способы их устранения. Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий. Способы и приёмы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов.	Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов, их причины, способы устранения. Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, регламентирующие процесс ремонта швейных изделий. Требования охраны труда, пожарной безопасности. Умения и знания практического опыта: практический опыт в определении вида ремонта, подборе материалов и фурнитуры, выборе способа ремонта
















3.Содержание учебного предмета
           В содержание  рабочей программы  учебного предмета «Труд (технология)» 10класс включен  Общепрофессиональный цикл, часть Профессионального  цикла модуля  01 « Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам»  и  часть  учебной практики. Рабочая программа  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение  учебных  модулей, практики и  иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
            В 10 классе обучающиеся изучают:  - УД «Основы материаловедения»
                                                                          - УД«Оборудование швейного производства»
                                                                           -УД«Охрана труда»
                                                                            -УД«Основы конструирования»
   и  частично МП01 «Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам» и учебную практику.
                                                                                                                                                                                                                    
 На изучение учебного предмета «Труд (технология), в рамках которого обучающиеся осваиваю профессию рабочего (служащего) «Портоной» в учебном плане в 10 классе отводиться 18 часов в неделю (34 учебные недели).

УД «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»
Раздел 1. Волокнистые материалы
1. Классификация волокон
Классификация волокон. Натуральные, химические, неорганические волокна. Виды натуральных волокон растительного происхождения. Районы выращивания волокон. Виды хлопка, виды льна. Положительные и отрицательные свойства хлопка и льна. Применение растительных волокон. Виды натуральных волокон животного происхождения. Виды шерсти. Свойства. Применение. Натуральный шёлк. Его свойства и применение. Сырье для искусственных волокон.  Способы получения.  Вискозное, ацетатное, триацетатное волокна. Отделка искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Применение. Сырье для синтетических волокон. Способы получения. Полиамидное волокно - капрон. Полиэфирное волокно –лавсан. Полиакрилонитрильное волокно - нитрон. Полиуретановое волокно -спандекс. Отделка искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Применение. Натуральное неорганическое волокно–асбест. Химические неорганические волокна: стекловолокно, металлическое волокно. Свойства. Применение. Лабораторно–практическая работа: Распознавание волокон. Характерные признаки волокон. Их применение.
Раздел 2. Строение и свойства тканей
1. Волокнистый состав тканей
Характеристика однородных, смешанных и неоднородных тканей. Органолептический и лабораторные способы определения волокнистого состава.
2. Строение тканей
Переплетения тканей. Четыре группы переплетений: простые, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые. Графическое изображение, раппорт. Характер отделки тканей: суровая, отбелённая, гладкокрашеная. Набивная, пестротканая, меланжевая, мерсеризованная, отваренная. Плотность ткани: фактическая и относительная (линейная). Структура поверхности ткани: гладкая, ворсовая. Определение лицевой стороны ткани и направления долевой нити. Лабораторно-практическая работа: Определение вида переплетения.
Раздел 3. Классификация материалов для одежды
1. Общая характеристика ассортимента тканей
Группировка материалов по наиболее существенным признакам. Торговая классификация. Классификация по назначению (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид, подвид).
2. Классификация тканей и материалов
Хлопчатобумажные ткани. Льняные ткани. Ассортимент шерстяных тканей. Ассортимент шелковых тканей. Сортность тканей. Дефекты или порок и внешнего вида тканей. Допустимые отклонения для определения сортности тканей. Ассортимент основных материалов для белья, сорочек. Характеристика материалов. Волокнистый состав. Переплетения. Тканые, нетканые, трикотажные. Ассортимент основных материалов для платьев. Требования к материалам для платья. Хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные. Тканые нетканые и трикотажные. Ассортимент основных материалов для костюмов. Требования к материалам для костюмов. Хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные. Тканые нетканые и трикотажные материалы. Ассортимент основных материалов для пальто. Требования к материалам для пальто. Чистошерстяные и полушерстяные ткани. Хлопчатобумажные, шелковые, трикотажные. Лабораторно – практическая работа: определение ассортиментной группы материалов по образцу ткани.
3. Трикотажные полотна
Классификация по волокнистому составу, назначению, растяжимости. Главные трикотажные переплетения. Производные переплетения. Рисунчатые переплетения. Растяжимость, роспуск петли, закручивание срезов. Художественно-эстетические показатели.
4. Утепляющие материалы
Виды утепляющих материалов: натуральный, искусственный мех, ватин, синтепон, пенополиуретан (поролон). Состав, свойства.
5. Подкладочные материалы
Виды подкладочных материалов: ткань, трикотаж, искусственный мех, натуральный мех. Волокнистый состав, переплетения. Свойства.
6. Прокладочные материалы
Назначение. Формоустойчивые прокладочные материалы (неклеевые, термоклеевые, тканые, трикотажные, нетканые), предохраняющие от растяжения, ветрозащитные и утепляющие. Полотна для нижних воротников мужских костюмов, подокатников.
7. Отделочные материалы
Назначение: прикладные (ленты, тесьма) и декоративно – отделочные (ленты, тесьма, кружево, отделочные материалы). Внешний вид, способы производства, волокнистый состав, переплетение.
8. Фурнитура
Назначение. Виды: пуговицы, пряжки, застёжки – молнии, кнопки, крючки, петли.
9. Материалы для соединения деталей одежды
Ассортимент швейных ниток. Назначение. Волокнистый состав. Свойства. Ассортимент клеёв и клеевых материалов Назначение Виды клеёв, их характеристика. Виды клеевых материалов, их характеристика.
10 Выбор материалов для швейного изделия
Свойства тканей, влияющие на технологические процессы. Толщина ткани, растяжимость, жесткость, коэффициент тангенциального сопротивления, раздвижка нитей в ткани, осыпаемость ткани, прорубаемость, термостойкость, формовочная способность, усадка.
Ассортимент материалов для одежды. Анализ структуры и свойств. Обоснование выбора материалов. Соответствие материала художественному образу, силуэту, форме модели по пластике, фактуре поверхности, колориту. Этапы выбора материала: характеристика швейного изделия, требования к материалу, выбор материалов, рекомендации для конструкции изделия.
Лабораторно–практическая работа: Выбор материалов для швейного изделия. Итоговый контроль.

УД «ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1. Введение.
История изобретения швейных машин. Классификация швейного оборудования.
2. Общее устройство швейных машин.
Рабочие механизмы швейной машины. Устройство машинной иглы. Механизм иглы. Устройство челночного комплекта. Механизм челнока. Механизм нитепритягивателя. Механизм двигателя ткани и механизм лапки. Механизмы регулировки швейной машины. Регуляторы натяжения верхней и нижней ниток. Регулятор стежка и механизм обратного хода. Устройство электропривода. Правила безопасной работы на машине с электроприводом.
3. Челночный стежок.
Свойства челночного стежка. Принцип образования челночного переплетения.
4. Технические характеристики	и конструктивные особенности швейных машин.
Характеристика швейных машин BROTXER RS-40S, JAHOME 743C, family ilver line 3004. (назначение, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы). Заправка нитей в машину. Простейшие приёмы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Перевод регулятора строчки. Приёмы работы на швейных машинах. Промышленная швейная машина челночного стежка JUKI (Япония) для обработки тяжёлых материалов с фрикционным приводом, назначение, устройство, работа и регулировка механизмов. Правила и приёмы работы на швейной машине. Машины цепного стежка, их назначение, применение, технические характеристики. Характеристика промышленной специальной швейной машины цепного стежка TYPICAL (назначение, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы). Заправка нити в машину. Правила и приёмы работы на швейной машине Характеристика специальной бытовой, стачивающее – обмёточной швейной машины – Brother 3034D, её назначение, устройство, работа и регулировка механизмов. Правила и приёмы работы на швейной машине Швейные машины автоматы и полуавтоматы: характеристика, назначение.
5. Приспособления малой механизации для швейных машин. Приспособления малой механизации к швейным машинам.
Виды приспособлений, конструкции различных	приспособлений к машинам: ограничительная линейка; лапка с линейкой; лапка с направляющим бортиком; лапка–рубильник; лапка–запошиватель; лапка для пришивания «молнии»; линейка – окантовыватель и другие приспособления. Установка приспособлений на швейную машину. Выполнение пробных строчек с применением приспособлений малой механизации.
6. Оборудование для влажно-тепловой обработки.
Оборудование для влажно-тепловой обработки и клеевого соединения деталей: устройство, регулирование нагрева, способы увлажнения. Утюг TEFAL FL-5350, бытовой гладильный пресс. Правила безопасного труда при влажно-тепловой обработке. Приёмы ВТО.
7. Техническое обслуживание швейных машин.
Виды ремонта швейных машин. Уход за швейной машиной. Контроль за работой оборудования. Чистка и смазка швейных машин. Разборка и сборка челночного комплекта.
8. Виды неполадок в работе швейных машин.
Причины возникновения неполадок в работе швейных машин и способы устранения. Неполадки в работе швейной машины: обрыв верхней нитки; обрыв нижней нитки; петление снизу и сверху; неправильная строчка; поломка иглы; пропуск стежков; плохое продвижение ткани; косые стежки; тяжёлый ход швейной машины. Итоговый контроль.

 УД «ОХРАНА ТРУДА»
Раздел 1. Идентификация негативных факторов производственной среды, их воздействие на человека.
 1. Общие понятия и задачи охраны труда
Основные понятия и термины охраны труда. Негативные факторы. Опасности производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Основные задачи охраны труда.
2. Классификация источники негативных факторов.
Классификация ЧС природного и техногенного характера. Понятия вредный и опасный производственный фактор, их источники. Группы негативных факторов производственной среды (механические, физические, химические, биологические, психофизиологические).
3. Защита человека от физических негативных факторов.
Защита от вибрации, шума, инфра-и ультразвука. Защита от электромагнитного, лазерного, инфракрасного, ультрафиолетового, ионизирующего излучения. СИЗ.
4. Защита человека от химических и биологических негативных факторов.
Защита от загрязнения водной и воздушной среды. Методы и средства очистки воды, воздуха в рабочей зоне и окружающей среды. Обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
5. Защита человека от опасности механического травмирования.
Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментами: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного отключения; тормозные устройства. Т/б при работе с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъёмно-транспортного оборудования.
6. Защита человека от опасных факторов комплексного характера.
Пожарная защита на производственных объектах. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности герметических систем. СИЗ.
7. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
Параметры электрического тока. Причины поражения электрическим током. Электрическая проводка, ее назначение и виды. Малые напряжения. Классы помещений по электробезопасности. Действие электрического тока на человека, электротравмы. СИЗ.
Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
1. Микроклимат помещений.
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения
комфортных климатических условий в рабочих помещениях.
2. Освещение, виды, назначение.
Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Светотехнические характеристики. Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места и создание комфортных зрительных условий.
3. Вентиляция, виды, назначение.
Вентиляция. Назначение приточной, вытяжной, приточной–вытяжной вентиляции. Виды механической вентиляции. Кондиционирование воздуха. Климат-контроль.
4. Психофизиологические основы безопасности труда.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности: классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напряжённости. Классификация условий труда по факторам производственной среды. Основные технические причины травматизма.
5. Эргономические основы безопасности труда.
Антропометрические, сенсомоторные, биомеханические, психофизиологические и энергетические характеристики человека. Устойчивые и неустойчивые рабочие позы. Организация рабочего места.
Раздел 3. Управление безопасностью труда в РФ
1. Правовые нормативные и организационные основы безопасности.
Правовые и нормативные основы охраны труда: ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; Трудовой кодекс РФ; гигиенические нормативы; санитарные нормы и правила; правила безопасности. Организационные основы охраны труда: органы управления, надзор и контроль за безопасностью труда в РФ.
2. Обучение персонала основам безопасности труда.
Виды инструктажа. Назначение вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа. Проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
3. Классификация, расследование, оформление и учёт нестандартных и несчастных случаев на производстве.
Понятие несчастного случая на производстве. Несчастные случаи по степени тяжести. Комиссия по расследованию несчастных случаев, её функция. Порядок расследования и учёта несчастного случая. Нормативная документация.
4. Экономические механизмы управления безопасностью труда в РФ.
Социально-экономическое значение охраны труда. Экономические механизмы управления безопасностью туда. Источники финансирования охраны труда на предприятии. Экономические последствия от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению охраны и улучшению условий труда.
5. Ответственность должностных лиц за нарушения требований безопасных условий труда.
Виды ответственности должностных лиц за нарушения требований безопасных условий труда в РФ.
Раздел.4. Первая помощь при несчастных случаях.
1. Первая помощь при ранениях и травмах
Виды ран и общие правила оказания ПП. Способы обработки ран. Правила наложения давящей повязки и жгута. Борьба с болью. Виды кровотечения. Роль пальцевого прижатия. Виды бинтовых повязок.
ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. Переломы костей скелета. Понятия и симптомы ушиба, вывиха, растяжения связок – оказание ПП. Иммобилизация. Травмы груди, живота, таза, позвоночника, головы, особенности оказания ПП. Правила наложения шины.

УД «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

 1. Общие сведения об одежде.
Классификация современной одежды. Ассортимент лёгкого платья. Форма одежды. Симметричность фигуры. Силуэт.
 2. Разработка конструкции изделий. Конструкция одежды.
Покрой одежды. Основные детали кроя лёгкого платья. Характеристика формы тела человека. Основные точки и линии измерения. Правила измерения женской фигуры. Практическая работа: «Измерение женской фигуры». Прибавки, используемые при конструировании одежды. Моделирование. Принципы моделирования одежды. Правила пользования инструкционными картами для построения чертежей выкроек.
3. Построение чертежа фартука для работы.
Виды рабочей одежды. Ткани для изготовления рабочей одежды. Особенности моделирования рабочей одежды. Детали кроя фартука. Мерки для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4. Построение чертежа фартука в натуральную величину и изготовление выкройки.
 4. Построение чертежа женского и детского белья без плечевого шва.
Ночные сорочки. Ткани. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия деталей и контурных срезов. Снятие и запись мерок. Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4; построение сетки; построение рукава; построение боковой линии; построение линии низа; построение линии горловины спинки; построение линии горловины переда. Построение чертежа сорочки в натуральную величину Изготовление выкройки. Изготовление выкройки подкройной обтачки.
 5. Построение чертежа основы прямой юбки.
Виды поясных изделий. Виды юбок по конструкции. Разновидности юбок по силуэту. Виды прямых юбок. Измерения, необходимые для построения чертежа юбки. Мерки. Прибавки на свободное облегание. Снятие и запись мерок. Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4; построение сетки; определение положения вытачек на переднем и заднем полотнищах юбки; расчёт раствора вытачек; построение вытачек. Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину и изготовление выкройки.
6. Моделирование юбок со складками на основе выкройки прямой юбки.
Прямая юбка со складками. Виды складок. Изменение выкройки основы прямой юбки: прямая юбка с односторонней складкой; прямая юбка со встречной складкой; прямая юбка с двумя встречными складками; прямая юбка с четырьмя односторонними складками.
7. Клешёвые и клиньевые юбки.
Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешённой юбки. Припуск на верхний подгиб. Построение чертежа юбки-«солнце». Построение чертежа юбки–«полусолнце». Построение чертежа юбки из клиньев.
8. Построение чертежа основы цельнокроеного прямого платья. Платье. Снятие и запись мерок. Прибавки на свободное облегание.
Построение чертежа основы цельнокроеного платья вмасштабе 1:4; построение сетки; построение чертежа спинки; построение чертежа переда. Рукава. Снятие мерок. Прибавки. Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в масштабе 1: 4: построение сетки; построение линии окатарукава; построение линиини зарукава (короткогорукава); построение чертежа манжеты. Моделирование рукавов: прямой длинныйрукав, расширенный к низу; короткий рукав «крылышко»; короткий рукав «фонарик»; короткий рукав, зауженный книзу. Воротники. Фасоны воротников. Мерки. Построение чертежей воротников в масштабе 1:4: воротник на стойке; воротник - стойка; отложной воротник для изделий с застежкой доверха; отложной воротник дл яизделий с отворотами; Построение чертежа основы цельнокроеного платья, рукава и воротника в натуральную величину. Подборта. Изготовление выкройки подбортов. Перенос нагрудной вытачки. Кокетки в изделиях. Моделирование.
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	7.
	Технические условия на выполнение ручных работ

	
	8.
	Организация рабочего места для машинных работ

	
	9.
	Приспособления для машинных работ

	
	10.
	Классификация машинных швов

	
	11.
	Характеристика соединительных швов

	
	12.
	Характеристика краевых швов

	
	13.
	Характеристика отделочных швов

	
	14.
	Терминология машинных швов

	
	15.
	Технические условия на выполнение машинных швов

	
	16.
	Техническое обслуживание швейных машин

	
	Практические работы

	
	1.
	Выполнение ручных стежков и строчек: прямых стежков; косых стежков; петлеобразных стежков; крестообразных стежков; стежков для пришивания фурнитуры; петельных стежков.

	
	2.
	Выполнение работ по подготовке швейных машин к работе.

	
	3.
	Выполнение соединительных швов: стачных; накладных; настрачных; бельевых.

	
	4.
	Выполнение краевых швов: шов в кант; обтачных швов; вподгибку; окантовочных швов.

	Тема 1.2. Влажно-тепловые и клеевые методы обработки деталей одежды
	Содержание

	
	1.
	Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. Оборудование и приспособления для ВТО

	
	2.
	Терминология влажно-тепловых работ Технические условия для выполнения влажно-тепловых работ

	
	Практические работы

	
	1.
	Выполнение влажно-тепловых работ

	
	2.
	Выполнение работ с применением клеевых материалов

	
	Контрольная работа по темам 1.1 и 1.2.
Терминология ручных, машинных, влажно-тепловых работ

	Раздел 2.
	Обработка деталей и узлов швейных изделий.

	
	Содержание

	Тема 1.1.
Технология обработки мелких
деталей и узлов швейных изделий.
	1.
	Обработка клапанов

	
	2.
	Обработка листочек. Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок

	
	3.
	Обработка различных видов кокеток.

	
	4.
	Обработка застёжек: цельновыкроенным подбортом, отрезным подбортом, настрочной планкой.

	
	5.
	Обработка застёжек втачной планкой, супатной застежкой

	
	6.
	Виды карманов: обработка прорезных карманов в лёгкой одежде.

	
	8.
	Обработка прорезных карманов в верхней одежде.

	
	9.
	Обработка прорезного кармана с клапаном и с одной обтачкой.

	
	10.
	Обработка кармана в шве изделия

	
	11.
	Обработка кармана с листочкой втачными концами в лёгкой одежде.

	
	12.
	Обработка кармана с листочкой настрочными концами в лёгкой одежде.

	
	13.
	Обработка карманов с листочкой с втачными и настрочными концами в лёгкой и верхней одежде.

	
	14.
	Виды накладных карманов.Способы обработки простого накладного кармана.

	
	15.
	Соединение накладного кармана с изделием ручным способом

	
	16.
	Соединение накладного кармана с изделием отделочной строчкой

	
	17.
	Соединение накладного кармана настрочным швом

	
	18.
	Особенности обработки сложных накладных карманов и соединение их с изделием

	
	19.
	Разновидности карманов в рельефных швах. Обработка карманов в рельефных швах без отделочной строчки

	
	
	

	
	20.
	Особенности изготовления карманов в рельефном шве с отделочной строчкой.
Особенности обработки кармана с листочкой в рельефном шве.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	21.
	Обработка боковых и плечевых швов.Обработка горловины обтачкой.

	
	22.
	Обработка воротников различных водов.

	
	
	

	
	
	

	
	23.
	Соединение воротника отложного с изделием.

	
	
	

	
	24.
	Соединение английского воротника с изделием.
 

	
	
	

	
	25.
	Обработка воротника шаль.

	
	
	

	
	26
	Обработка рукав: обработка низа рукавов различными способами.

	
	27
	Обработка разрезов на рукаве. Обработка

	
	
	манжет. Соединение рукавов с манжетами.

	
	28
	Обработка проймы рукава.

	
	29
	Соединение рукава с проймой.

	
	Лабораторные работы

	
	1.
	Составление технологической последовательности обработки карманав рамку с клапаном.

	
	2
	Составление технологической последовательности обработки карманав листочку с настрочными концами и втачными концами.

	
	3.
	Составление технологической последовательности обработки простого накладного кармана.

	
	Практические работы

	
	1.
	Выполнение обработки кармана в шве изделия

	
	2.
	Выполнение обработки простого накладного кармана

	
	3.
	Выполнение обработки прорезных карманов в легкой одежде

	
	4.
	Выполнение работ по обработке кармана с листочкой настрочными и втачными концами.
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                  Учебная практика
                                                                                                                   
	Наименование тем
	Виды работ
	Объем часов

	
	10 класс
	107

	Поузловая
	Изучение квалификационной характеристики портного.
Повторение безопасных условий труда для портных. 
Выполнение ручных стежков.
Ручные работы: петли обтачные, мережки, буфы, обтягивание пуговиц, пришивание фурнитуры.
Организация рабочего места машинистки. Заправка, регулировка, пуск машины.
 Выполнение параллельных, ломаных, овальных строчек.
Выполнение соединительных и краевых машинных швов.
Выполнение складок, вытачек.
Приёмы влажно–тепловой обработки.
Обработка петель. Обработка кокеток.
Обработка клапана.
Обработка накладных карманов, карманов с клапаном.
Обработка кармана с отрезным бочком в шве.
Обработка кармана с настрочной листочкой
Обработка кармана с втачной листочкой.
Обработка шлицы.
Обработка застёжки с настрочной планкой.
Обработка застёжки с втачной планкой.
Обработка низа рукавов.
Обработка горловины и проймы обтачками.
Обработка воротников.
Обработка застёжки в изделиях без воротника.
	

	обработка
	
	

	деталей
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Изготовление
Постельного белья

	
Обработка пододеяльника. 
Обработка наволочек и простыней. 
Пошив постельного белья по индивидуальным заказам.
	




	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                               
	Наименование разделов и тем
	Кол-во часов

	Основы материаловедения 
	72

	Оборудование швейного производства
	84

	
	

	
	

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
	84

	 Общее устройство швейных машин
	43

	.Челночный стежок.
	4

	Технические характеристики и конструктивные особенности швейных машин
	18

	Приспособления малой механизации для швейных машин.
	7

	Оборудование для влажно-тепловой обработки
	7

	Техническое обслуживание швейных машин.
	6

	Виды неполадок в работе швейных машин. Причины их возникновения и способы устранения.
	5

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»
	

	Раздел 1.Идентификация негативных факторов производственной среды, их воздействие на человека.
	16

	Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.
	11

	Раздел 3. Управление безопасностью труда в РФ.
	7

	Раздел 4. Первая помощь при несчастных случаях.
	7

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ	ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»
	34

	1. Общие сведения об одежде.
	4

	 2.Разработка конструкции изделий. Конструкция одежды.
	16

	3.Построение чертежа фартука для работы.
	13

	 4.Построение чертежа женского и детского белья без плечевого шва.
	17

	 5.Построение чертежа основы прямой юбки
	25

	6.Моделирование юбок	со складками на основе выкройки прямой юбки.
	4

	7.Клешевые и клиньевые юбки.
	25

	8.Построение чертежа основы цельнокроеного прямого платья.
	

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
	108

	Раздел 1. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды
	44

	Раздел 2.Обработка деталей и узлов швейных изделий.
	64

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	107

	Поузловая обработка деталей
	100

	Практические работы. Изготовление постельного белья
	7

	Итоговые контрольные работы и зачёты
	10

	
	537


  

4. Тематическое планирование
                            
	Тема урока
	Тема урока
	Кол. час.
	Дата
	Основные виды деятельности обучающихся

	                                                                                                        1 четверть-140ч.

	
	Вводное занятие. Ознакомлением с планом работы Инструктаж по ТБ.
	1
	02.09
	Знакомство   с новым предметом.  Изучение понятий. Слушают, отвечают на вопросы..

	Модуль1.	«Основы материаловедения».

	1. Волокнистые материалы-12

	1.
	Классификация волокон
	12
	
	

	1
	 Классификация волокон. Натуральные, химические, неорганические волокна)
	2
	02.09
	Знакомство с классификацией волокон. Конспектирование.

	2
	 Виды натуральных волокон
растительного происхождения.
	2
	03.09
	 Актуализация знаний по видам натуральных волокон.Конспектирование..

	3.
	Виды натуральных волокон
животного происхождения.
	2
	03.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	4.
	 Сырьё для искусственных волокон
	2
	04.09
	Чтение текста. Нахождение ответа на вопросы в тексте учебника

	5.
	 Натуральное неорганическое волокно –асбест.
	2
	04.09
	Обобщение полученных знаний -натуральное неорганическое волокно .Конспектирование.

	6.
	 Практическая работа: Распознавание волокон
	2
	05.09  
	Выполнение заданий.

	 2.Строение и свойства тканей. -18

	
	Волокнистый состав .тканей 
	2
	
	

	1.
	Характеристика однородных, смешанных и неоднородных тканей
	1
1
	05.09
06.09
	 Знакомство по данной теме.Конспектирование.

	
	Строение тканей. 
	8
	
	

	1.
	Переплетения тканей.
	2
	06.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	2.
	Характер отделки тканей
	1
1
	06.09
09.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	3.
	Плотность ткани.
	2
	09.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	4.
	Практическая работа: Определение вида переплетения.
	2
	10.09
	Выполнение заданий.

	
	Свойства тканей.-8
	8
	
	

	1.
	Геометрические свойства.
	2
	10.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	2.
	Физические свойства.
	2
	11.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	3.
	Технологические свойства.
	2
	11.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	4.
	Практическая работа: Свойства ткани (по образцу).
	2
	12.09
	Выполнение заданий.

	3.Классификация материалов для одежды - 42

	
	Общая характеристика ассортимента тканей
	3
	
	

	1.
	Группировка материалов по наиболее существенным признаком.
	1
2
	12.09
13.09
	Актуализация знаний о группировке материалов по наиболее   
существенным признакам.

	
	Классификация тканей и материалов
	27
	
	

	1.
	Хлопчатобумажные ткани. Льняные ткани. Ассортимент шерстяных тканей.  Ассортимент шёлковых тканей
	2
	13.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	2.

	 Ассортимент основных материалов для белья, сорочек.
	3
	16.09
	 Актуализация знаний о свойствах материалов для нижнего белья.

	
	Ассортимент основных материалов для платьев.
	2
	17.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Ассортимент основных материалов для костюмов.
	2
	17.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Ассортимент основных материалов для плащей,пальто.
	2
	18.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Практическая работа: Определение ассортиментной группы материалов по образцу ткани.
	2
	18.09
	Выполнение заданий.

	3.
	 Трикотажные полотна
	3
	19.09
	Знакомство с  трикотажным полотном. Конспектирование.

	
	Утепляющие материалы
	2
	20.09
	Знакомство с  утепляющим материалом.
.Конспектирование.

	
	Подкладочный материал.
	2
	20.09
	Обобщение полученных знаний о подкладочных материалах.
 .Запись конспекта.

	
	Прокладочный материал.
	3
	23.09
	Обобщение полученных знаний о прокладочных материалах.

	
	Отделочные материалы
	2
	24.09
	Обобщение полученных знаний о декоративно – отделочных (ленты, тесьма, кружево) материалов. Конспектирование.

	
	. Фурнитура
	2
	24.09
	Обобщение полученных знаний по данной теме. Конспектирование.

	
	 Материалы для соединения деталей одежд 
	4
	
	 

	
	Ассортимент швейных ниток.
	2
	25.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Ассортимент клеев и клеевых материалов.
	2
	25.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Выбор материалов для швейного изделия
	8
	
	

	
	Свойства тканей, влияющие на технологические процессы.
	3
	26.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Ассортимент материалов для одежды.
	4
	27.09
	Слушание, беседа, запись конспекта

	
	Практическая работа: Выбор материалов для швейного изделия
	1
	30.09
	Выполнение практической работы

	
	 Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта
	2
	30.09
	Выполнение тестовых заданий по разделу. Анализ ошибок.

	
                                                           Модуль  2 «Оборудование швейного производства»-43

	1 .
	 Введение.  История изобретения швейных машин. Классификация швейного оборудования.
	2
	01.10
	Слушание, беседа, запись конспекта


	2.Общее устройство швейных машин-41

	
	Рабочие механизмы швейной машины.
	2
	01.10
	Слушание, беседа, запись конспекта

	.
	Устройство машинной иглы
	4
	02.10
	Знакомство с устройством машинной иглы. Работа на швейной
машине.

	
	 Механизм иглы.
	3
	03.10
	Ознакомление с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	
	 Устройство  челночного комплекта
	4
	04.10
	Ознакомление с новыми терминами. .Работа на швейной машине.

	
	 Механизм челнока
	3
	07.10
	Ознакомление с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	
	 Механизм нитепритягивателя
	4
	08.10
	Ознакомление с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	
	 Механизм двигателя ткани и механизм лапки
	4
	09.10
	Ознакомление с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	
	 Механизмы регулировки швейной машины.
	3
	10.10
	Знакомство с механизмами регулировки швейной машины. Работа на швейной машине.

	
	 Регуляторы натяжения верхней и нижней ниток.
	3
	14.10
	Знакомство с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	
	Регулятор стежка и	механизм обратного хода.
	4
	15.10
	Ознакомление с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	.
	 Устройство электропривода.
	4
	16.10
	Ознакомление с новыми терминами. Работа на швейной машине.

	
	 Правила безопасной работы на машине с электроприводом
	3
	17.10
	Знакомство с  основными правилами техники безопасности.

	                                                                        УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА-20ч.

	1.
	Изучение квалификационной
характеристики портного.
	4
	18.10
	Знакомство с  квалификационной характеристикой портного.

	2.
	Повторение безопасных условий
труда для портных
	3
	21.10
	Повторение безопасных условий труда для портных

	3.
	Организация рабочего места машинистки
	4
	22.10
	Выполнение  работы по организации рабочего места машинистки

	4.
	Заправка швейной  машины.
	4
	23.10
	Выполнение  работы   по заправке шв. машины

	
	Регулировка швейной  машины.
	3
	24.10
	Выполнение  работы по регулировке швейной  машины.

	
	Пуск швейной машины.
	2
	25.10
	Выполнение  пуска  швейной машины

	
	Итоговый контроль
	2
	25.10
	Выполнение  работы .

	                                                                                                        II. Четверть-144ч.

	
	Вводное занятие. Знакомство   с планом работы на 2 четверть. Инструктаж по  ТБ.
	2
	05.11
	Беседа, работа по вопросам. Инструктаж по  ТБ.

	                                                           Модуль  2 «Оборудование швейного производства»-41( продолжение)

	3.Челночный стежок-4

	

	

	Свойства челночного стежка
	2
	05.11
	Конспектирование. Работа с наглядностью.

	
	 Принцип образования челночного  переплетения
	2
	06.11
	Конспектирование. Работа с наглядностью.

	4.Технические характеристики и конструктивные особенности швейных машин-18

	1.
	 Характеристика швейных	машин BROTXER RS-40S, JAHOME743C, family silver line 3004. (назначение, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы).
	2
	06.11
	Ознакомление с новыми терминами. Слушание, беседа, запись
конспекта. Работа с наглядностью.

	2.
	 Заправка нитей в машину. Простейшие приёмы регулировки  натяжения верхней и нижней нитей
	3
	07.11
	 Выполнение заправки нитей в машину.

	3.
	 Перевод регулятора строчки.
Приёмы работы на швейных машинах
	2
	08.11
	Ознакомление с приёмами работы на швейных машинах.

	4.
	Промышленная швейная машина челночного стежка JUKI (Япония) для обработки тяжелых материалов с фрикционным приводом, её назначение, устройство, работа и регулировка механизмов. Правила и приёмы работы на швейной машине
	2
	08.11
	Конспектирование. Работа  с дополнительной литературой

	5.
	 Машины цепного стежка, их назначение, применение, технические характеристики.
	3
	11.11
	Обобщение полученных знаний по теме. Работа на швейной машине. Конспектирование.

	6.
	Характеристика промышленной специальной швейной машины цепного стежка TYPICAL (назначение, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы). Заправка нити в машину. Правила и приёмы работы на швейной машине
	2
	12.11
	Слушание, беседа, запись конспекта. Работа  с дополнительной
литературой. Конспектирование..

	7.
	 Характеристика специальной бытовой, стачивающее–обмёточной швейной машины–Brother3034D, её назначение, устройство, работа и регулировка механизмов.
	2
	12.11
	Слушание, беседа, запись конспекта .Работа  с дополнительной
литературой. Конспектирование.

	8.
	Швейные машины автоматы и полуавтоматы: характеристика, назначение
	2
	13.11
	Слушание, беседа, запись конспекта .Работа на швейной  машине. Конспектирование..

	5.Приспособления малой механизации для швейных машин -7

	1.
	 Приспособления малой механизации к   швейным машинам
	2
	13.11
	Конспектирование.Наглядная работа о приспособлениях малой механизации к
швейным машинам.

	2.
	1 Виды приспособлений, конструкции различных приспособлений к машинам:
	3
	14.11
	Ознакомление, демонстрация различных приспособлений,
конструкций к машинам.

	3.
	1 Установка приспособлений на швейную машину.
	2
	15.11
	Выполнение пробных строчек с применением приспособлений
  .

	6.Оборудование для влажно-тепловой обработки -7

	1.
	 Оборудование для влажно-тепловой обработки и клеевого соединения деталей: устройство, регулирование нагрева, способы увлажнения
	2
	15.11
	Работа с дополнительной литературой. Работа с наглядностью.
Конспектирование.

	2.
	 УтюгTEFAL  FL-5350, бытовойгладильный пресс
	3
	18.11
	Ознакомление по данной теме. Работа  с дополнительной
 литературой. Конспектирование.

	3.
	 Правила безопасного труда при влажно-тепловой обработке.	 Приёмы ВТО.
	2
	19.11
	Знакомство с  правилами безопасного труда при влажно-тепловой обработке. Конспектирование..

	7.Техническое обслуживание швейных машин.-6

	1.
	Виды ремонта швейных машин.
	2
	19.11
	Работа на швейной машине.

	2.
	 Уход за швейной машиной. Контроль за работой оборудования.
	2
	20.11
	Работа на швейной машине.

	3.
	 Чистка и смазка швейных машин. Разборка и сборка челночного комплекта
	2
	20.11
	Работа на швейной машине.

	 8.Виды неполадок в работе швейных машин. Причины их возникновения и способы устранения.-5

	1.
	Причины возникновения неполадок в работе швейных машин и способы устранения.
	3
	21.11
	Работа на швейной машине.

	2.
	Неполадки в работе швейной машины.
	2
	22.11
	Работа на швейной машине. Устранение неполадок в работе
швейной машины

	
	Итоговый контроль.
	2
	22.11
	Выполнение тестовых заданий по разделу. Анализ ошибок.

	Модуль 3 «Охрана труда»-39

	1. Идентификация негативных факторов производственной среды, их воздействие на человека. -16ч.

	1.
	Общие понятия и задачи охраны труда
	3
	25.11
	Ознакомление с основными понятиями и терминами по охране
труда. Изучение основных задач охраны труда.Конспектируют..

	2.
	Классификация и источник и негативных факторов.
	2
	26.11
	Изучение классификации ЧС природного и техногенного характера. Конспектируют..

	3.
	Защита человека от физических негативных факторов.
	2
	26.11
	Знакомство  с защитой человека от негативных факторов. Конспектируют..

	4.
	Защита человека от химических   и биологических негативных факторов
	2
	27.11
	Знакомство с  профилактикой  на производстве. Конспектируют.

	5.
	Защита человека от опасности механического травмирования.
	2
	27.11
	Знакомство с  профилактикой  на производстве. Конспектируют.

	6.
	Защита человека от опасных факторов комплексного характера
	3
	28.11
	Обобщение знаний о пожарной защите на производственных объектах. Конспектируют..

	7.
	Методы и средства обеспечения электробезопасности
	2
	29.11
	Обобщение знаний о методах и средствах обеспечения
электробезопасности. Конспектирование.

	2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности-11

	1.
	Микроклимат помещений.
	2
	29.11
	Знакомство с параметрами поддерживающие  требуемый микроклимат помещения. Конспектирование.

	2.
	Освещение, виды, назначение.
	3
	02.12
	Ознакомление по данной теме. Конспектирование.Конспектирование.

	3.
	Вентиляция, виды, назначение.
	2
	03.12
	Ознакомление по данной теме. Конспектирование

	4.
	Психофизиологические основы безопасности труда.
	2
	03.12
	Слушание, беседа, запись конспекта. Обобщение знаний о профилактике на производстве

	5.
	Эргономические основы безопасности труда.
	2
	04.12
	Обобщение знаний о профилактике на производстве Формирование представлений об основе безопасности труда

	3. Управление безопасностью труда в РФ.-7

	1.
	Правовые нормативные и организационные  3основы безопасности.
	2
	04.12
	Слушание, беседа, запись конспекта .

	2.
	 Обучение персонала основам безопасности труда.
	3
	05.12
	Ознакомление с видами инструктажа. Конспектирование..		


	3.
	Классификация, расследование, оформление и учёт нестандартных и несчастных случаев на производстве.
	2
	06.12
	Ознакомление с нормативной  документацией. Конспектирование..

	 4. Первая помощь при несчастных случаях-4

	

1.
2.
	Первая помощь при ранениях и травмах
Виды ран и общие правила оказания первой помощи.
.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
.
	

2


2


	

06.12


09.12
	
Ознакомление по данной теме. Конспектирование.             

Слушание, беседа, запись конспекта.     

	
	Итоговая аттестация в форме зачёта
	1
	09.12
	Выполнение  задания.

	                                                                             Модуль 4"Основы конструирования"-34

	
	1.Общие сведения об одежде         
	  4       
	
	

	1.
	Классификация современной одежды. Ассортимент легкого платья.                                                  
	2
	10.12
	Выполнение заданий.

	2.
	Форма одежды. Симметричность фигуры. Силуэт.
	2
	10.12
	Ознакомление по данной теме. Конспектирование

	
	2. Разработка конструкции изделий.
Конструкция одежды
	16
	
	

	1.
	Покрой одежды. Основные детали
кроя лёгкого платья
	2
	11.12
	Ознакомление с основными деталями кроя лёгкого платья. Конспектирование.


	2.
	Характеристика формы тела
человека. Основные точки и линии измерения.
	2
	11.12
	Слушание, беседа, запись конспекта
Работа с манекеном - показ точек и линий .

	3.
	Правила измерения	женской
фигуры.
	3
	12.12
	Работа с манекеном. Измерение.


	4.
	Практическая работа: «Измерение
женской фигуры».
	2
	13.12
	Ознакомление c основными точками и линиями измерения и с
правилами	измерения	женской фигуры.

	5.
	Прибавки, используемые при
конструировании одежды
	2
	13.12
	Знакомство с прибавкими, используемые при конструировании
одежды. Конспектирование

	6.
	Моделирование. Принципы
моделирования одежды.
	3
	16.12
	Конспектирование. Беседа о моделирование ,  о принципах моделирования одежды

	7.
	Правила пользования
инструкционными картами для построения чертежей выкроек
	2
	17.12
	Беседа о правилах пользования инструкционными картами для
построения чертежей выкроек Конспектирование..

	
	3. Построение чертежа фартука для работы

	
13

	

	
.

	1.

2.


	Виды рабочей одежды. Ткани для изготовления рабочей одежды.

Особенности	 моделирования
рабочей одежды.

Детали кроя фартука. Мерки для построения чертежа фартука.

Построение чертежа фартука с
нагрудником в масштабе 1:4.

Построение	чертежа фартука в натуральную	величину и изготовление выкройки.
	
2

2


2


3


4

             
	
17.12

18.12


18.12


19.12


20.12

	
Знакомство с особенностями моделирования рабочей одежды. 
Конспектирование..

Запись мерок для построения чертежа фартука.
                                                                                                                              

Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4.


Построение	чертежа фартука в натуральную	величину	
и изготовление выкройки.


	                                                                          УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА,-20

	
	Выполнение параллельных, ломаных строчек
	2
	23.12
	Выполнение параллельных, ломаных строчек

	
	Выполнение овальных строчек.
	1
	23.12
	Выполнение овальных строчек.

	
	Выполнение соединительных машинных швов.
	4
	24.12
	Выполнение соединительных машинных швов.

	
	Выполнение краевых машинных швов
	4
	25.12
	Выполнение краевых машинных швов

	
	Выполнение складок.
	3
	26.12
	Выполнение складок

	
	Выполнение вытачек.
	4
	27.12
	Выполнение вытачек.

	
	Приемы влажно–тепловой обработки.
	2
	28.12
	Выполнение заданий по данной теме.

	
	Итоговая аттестация в форме зачёта
	2
	28.12
	Выполнение задания

	IIIчетверть-198ч.

	                                                        Модуль 4"Основы конструирования"34+      (Продолжение)

	
	Вводное занятие. 
Знакомство с планом на 3четверть. Инструктаж по ТБ,
	1
	13.01
	Слушание, беседа, запись конспекта
Знакомство   с планом работы на 3 четверть.  Изучение понятий

	
	4.Построение чертежа женского и детского белья без плечевого шва.                                                                    
	17
	
	

	
	 Ночные сорочки. Ткани. Фасоны выреза горловины.

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия деталей и контурных срезов. Снятие и запись мерок.

Построение чертежа ночной сорочки в масштабе1:4; 

Построение	чертежа сорочки в натуральную величину. Изготовление выкройки.

Изготовление выкройки подкройной обтачки.
	2


4




4


3



4
	13.01


14.01




15.01


16.01



17.01
	Слушание, беседа, запись конспекта

Снятие и запись мерок.
Построение чертежа ночной сорочки в масштабе1:4; построение
 сетки; построение рукава; построение боковой линии; построение линии низа; построение линии горловины спинки; построение линии горловины переда.                                                      

Построение	чертежа	сорочки в натуральную величину.


Изготовление выкройки.
Изготовление выкройки подкройной обтачки.

	
	5.Построение чертежа основы прямой юбки                            
	25
	
	

	.
	Виды поясных изделий.
Виды юбок по конструкции, по силуэту и прямых.

Измерения, необходимые для построения чертежа юбки. 

Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4.

 Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину и изготовление выкройки.
	3


4


4
3


4
3
4
	20.01


21.01



22.01
23.01


24.01
27.01
28.01
	Слушание, беседа, запись конспекта

Снятие и запись мерок.
 Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4; построение сетки; определение положения вытачек на переднем и заднем полотнищах юбки; расчёт раствора вытачек; построение вытачек.
Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину и изготовление выкройки.

	
	6.Моделирование юбок со складками на основе выкройки прямой юбки.             
	4
	
	

	1.
	Моделирование юбок со складками на основе выкройки прямой юбки.             
	

4
	

29.01
	 Изменение выкройки основы прямой юбки: прямая юбка с  односторонней складкой; прямая юбка со встречной складкой; прямая юбка с двумя встречными складками; прямая юбка с четырьмя односторонними складками.Конспектируют..

	
	7.Клешевые и клиньевые юбки

	25
	
	

	
	Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

Построение	чертежа	юбки -	 «солнце».

Построение	чертежа юбки  -«полусолнце».

Построение	чертежа юбки из клиньев.
	3



4
3

4
4

3
4
	30.01



3101
03.02

04.02
05.02

06.02
07.02

	Слушание, беседа, запись конспекта



Построение	чертежа	юбки	-«солнце».

Построение	чертежа	юбки	–«полусолнце».
                                                                                                                           Построение	чертежа	юбки	из клиньев.

	
	8.Построение чертежа основы цельнокроеного прямого платья

	54
	
	

	
	Платье. Снятие и запись мерок. Построение чертежа основы цельнокроеного платья в масштабе 1:4.

Рукава. Снятие мерок.. Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в масштабе 1:4.


Моделирование рукавов:



Воротники. Фасоны воротников. Мерки. Построение чертежей воротников в масштабе 1:4


Построение чертежа основы цельнокроеного платья, рукава и воротника в натуральную величину.

Подборта. Изготовление выкройки подбортов.

Перенос нагрудной вытачки.

Кокетки в изделиях. Моделирование кокеток.
	3
4


4
3



4
3


4
4



3
4
3

4
4

3

3
	10.02
11.02


12.02
13.02



14.02
17.02


18.02
19.02



20.02
21.02
24.02

25.02
26.02

27.02

28.02



	Снятие мерок. Построение чертежа основы цельнокроеного платья в масштабе 1:4;построение сетки; построение чертежа спинки; построение чертежа переда.
Снятие мерок. Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в масштабе 1:4: построение сетки; построение линии оката рукава; построение линии низа рукава (короткого рукава); построение чертежа манжеты.
Моделирование рукавов: прямой длинный рукав, расширенный к низу; короткий рукав «крылышко»; короткий рукав «фонарик»; короткий рукав, зауженный к низу.
 Построение чертежей воротников в масштабе 1:4: воротник на стойке; воротник-стойка. Отложной воротник для изделий с застежкой доверха; отложной воротник для изделий с отворотами.
                                                                                                          Построение чертежа основы цельнокроеного платья, рукава и
воротника в натуральную величину.


 Изготовление выкройки подбортов.
                                                                                                                                           
Перенос нагрудной вытачки.
Знакомство с видами кокеток Моделирование кокеток.

	
	Дифференцированный зачёт
	1
	28.02
	Выполнение задания.

	Профессиональный модуль. Технология пошива швейных изделий текстильной галантереи по индивидуальным заказам.

	 1. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды

	1.
	Ручные  работы.
	14
	
	

	
	Организация рабочего места для ручных работ
	3
	03.02
	Слушание, беседа, запись конспекта
 Организация рабочего места

	
	Инструменты и приспособления для ручных работ

	2
	04.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	
	Технологические параметры элементов ниточных соединений
	2
	04.02
	Конспектируют.Слушают. Отвечают на вопросы

	
	Классификация и виды ручных стежков и строчек
	2
	05.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	
	Терминология ручных работ.
	2
	05.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	
	Технические условия на выполнение ручных работ
	3
	06.02
	Выполнение ручные стежки и строчки

	2.
	Машинные работы.

	22
	
	

	1.
	Организация рабочего места для машинных работ.
	2
	07.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	2.
	Приспособления для машинных работ

	2
	07.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	3.
	Классификация машинных швов
	3
	10.02
	Слушание, беседа, запись конспекта

	4.
	Классификация машинных швов
	2
	11.02
	Слушание, беседа, запись конспекта

	5.
	Характеристика соединительных швов
	2
	11.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	6.
	Характеристика краевых швов

	2
	12.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	7.
	Характеристика отделочных швов

	2
	12.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	8.
	Терминология машинных швов

	2
	12.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	9.
	Технические условия на выполнение машинных швов                                                 
	2
	12.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	10.
	Техническое обслуживание швейных машин
	3
	13.02
	Слушание, беседа, запись конспекта


	3.
	Практические работы -9
	
	
	

	1.
	Выполнение ручных стежков и строчек.
	2
	14.02
	Выполнение ручных стежков и строчек: прямых стежков; косых стежков; петлеобразных стежков; крестообразных стежков; стежков для пришивания фурнитуры; петельных стежков

	2.
	Выполнение работ по подготовке швейных машин к работе.
	2
	14.02
	Выполнение работ по подготовке швейных машин к работе

	3.
	Выполнение соединительных швов.
	3
	17.02
	Выполнение соединительных швов: стачных; накладных;
настрочных; бельевых

	4.
	Выполнение краевых швов.
	2
	18.02
	Выполнение краевых швов: шов в кант; обтачных швов;
вподгибку; окантовочных швов.

	4.
	Влажно-тепловые и клеевые методы обработки деталей одежды
	9
	
	

	 1.
	Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. Оборудование и приспособления для ВТО
	2
	18.02
	Знакомство с назначением и сущностью ВТО, оборудованием для ВТО, режимом ВТО по свойствам материаловКонспектируют..

	2.

	Терминология влажно-тепловых работ Технические условия для выполнения влажно-тепловых работ
	2
	19.02
	Конспектирование по данной теме.

	3.
	Практические работы.      Выполнение влажно-тепловых работ.                                                 Выполнение работ применением клеевых материалов
	
2

2
	
19.02

20.02
	
Выполнение влажно-тепловых работ

Выполнение работ с применением клеевых материалов

	4.
	Контрольная работа
	
	
	

	
	Терминология ручных, машинных
, влажно-тепловых работ
	1
	20.02
	Выполнение задания.

	
	УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА,
	22
	
	

	
	Обработка петель.
	2
	21.
	Выполнение задания.

	
	Обработка кокеток

	2
	21.
	Выполнение задания.

	
	Обработка клапана
	3
	24.
	Выполнение задания.

	
	Обработка накладных карманов

	4
	25.
	Выполнение задания.

	
	Обработка карманов с клапаном
	4
	26.
	Выполнение задания.

	
	Обработка накладных карманов,
карманов с клапаном.
	3
	27.
	Выполнение задания.

	
	Обработка кармана с отрезным
бочком и в шве.
	4
	28.
	Выполнение задания.

	                                                                                              IVчетверть-115ч.

	
	Вводное занятие.
Знакомство с планом на 4четверть.Инструктаж по ТБ.
	1
	07.04
	

	
	
	
	
	

	2.Обработка деталей и узлов швейных изделий.

	
	1. Технология обработки мелких деталей и узлов швейных изделий
	64
	
	

	1.
	Обработка клапанов		
	2
	07.04
	Выполнение задания по данной теме.

	2.
	Обработка листочек. Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок		
	2
	08.04
	Выполнение задания по данной теме.

	3.
	Обработка различных видов кокеток	
	2
	08.04
	Выполнение задания по данной теме.

	4.
	Обработка застежек: цельновыкроенным  подбортом, отрезным подбортом, настрочной планкой			
	2
	09.04
	Выполнение задания по данной теме

	5.
	Обработка застёжек втачной планкой, супатной застежкой		
	2
	09.04
	Выполнение задания по данной теме

	6.
	Виды карманов: обработка прорезных карманов в легкой одежде		
	3
	10.04
	Выполнение задания по данной теме

	7.
	Обработка прорезных карманов в верхней одежде.			
	2
	11.04
	Выполнение задания по данной теме

	8.
	Обработка прорезного кармана с клапаном и с одной обтачкой.	
	2
	11.04
	Выполнение задания по данной теме

	9.
	Обработка кармана в шве изделия	
	3
	14.04
	Выполнение задания по данной теме

	10.
	Обработка кармана с листочкой втачными концами в легкой одежде
	2
	15.04
	Выполнение задания по данной теме

	11.
	Обработка карманов с листочкой с втачными и настрочными концами в легкой и верхней одежде.		
	2
	15.04
	Выполнение задания по данной теме

	12.
	Виды накладных карманов. Способы обработки простого накладного кармана
	2
	16.04
	Выполнение задания по данной теме

	13.
	Соединение накладного кармана с изделием ручным способом	
	2
	16.04
	Выполнение задания по данной теме

	14.
	Соединение накладного кармана с изделием отделочной строчкой
	3
	17.04
	Выполнение задания по данной теме

	15.
	Соединение накладного кармана настрочным швом		
	2
	18.04
	Выполнение задания по данной теме

	16.
	Особенности обработки сложных накладных карманов и соединение их с изделием
	2
	18.04
	Выполнение задания по данной теме

	17.
	Обработка боковых и плечевых швов
	3
	21.04
	Выполнение задания по данной теме

	18.
	Обработка горловины обтачкой
	2
	22.04
	Выполнение задания по данной теме

	19.
	Обработка воротников различных видов
	2
2
	22.04
23.04
	Выполнение задания по данной теме

	20.
	Соединение воротника отложного с изделием.			
	2
	23.04
	Выполнение задания по данной теме

	21.
	Соединение английского воротника с изделием.			
	3
	24.04
	Выполнение задания по данной теме

	22.
	Обработка воротника шаль			
	2
	25.04
	Выполнение задания по данной теме

	23.
	Обработка рукав: обработка низа рукавовразличными способами
	2
	25.04
	Выполнение задания по данной теме

	24.
	Обработка разрезов на рукаве.
	3
	28.04
	Выполнение задания по данной теме

	25.
	Обработка манжет. 	
	2
	29.04
	Выполнение задания по данной теме

	
	Соединение рукавов с манжетами.		
	2
	29.04
	Выполнение задания по данной теме

	
	Обработка проймы рукава.			
	2
	30.04
	Выполнение задания по данной теме

	
	Соединение рукава с проймой			
	2
	30.04
	Выполнение задания по данной теме

	
	2.Практические работы

	5
	
	

	1.
	Составление технологической
последовательности обработки кармана в рамку с клапаном
	1
	05.05
	Конспектирование

	2.
	Составление технологической
последовательности обработки кармана в листочку с настрочными концами и втачными концами.

	2
	05.05
	Конспектирование.

	3.
	Составление технологической
последовательности обработки простого накладного кармана.			

	2
	06.05
	Конспектирование.

	
	УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА.
	38
	
	

	
	Обработка горловины обтачкой.
	2
	06.05
	Выполнение обработки горловины обтачкой

	
	Обработка воротников различных видов

	4
	07.05
	Выполнение обработки воротников различных видов


	
	Соединение воротника отложного с изделием
	3
	12.05
	Выполнение соединения воротника отложного с изделием

	
	Соединение английского воротника с изделием
	4
	13.05
	Выполнение соединения  английского воротника с изделием

	
	Обработка воротника шаль
	4
	14.05
	Выполнение обработки воротника шаль


	
	Обработка рукав: обработка низа рукавов различными способами
	3
	15.05
	Выполнение задания по данной теме

	
	Обработка разрезов на рукаве
	4
	16.05
	Выполнение обработки разрезов на рукаве

	
	Обработка манжет.

	3
	19.05
	Выполнение обработки манжет.


	
	Соединение рукавов с манжетами
	4
	20.05
	Выполнение соединения  рукавов с манжетами

	
	Обработка проймы рукава
	4
	21.05
	Выполнение обработки проймы рукава

	
	Соединение рукава с проймой	
	3
	22.05
	Выполнение соединения рукава с проймой

	
	Практические работы

	7
	
	

	
	Обработка пододеяльника

	4
	23.05
	Выполнение задания.

	
	Обработка наволочек и простыней

	3
	26.05
	Выполнение задания .

	
	Всего
	
	597
	



    
Приложение  № 1



График тестирования 

	Содержание ,время проведения тестирования по дисциплинам
	Дата проведения

	1 четверть
	22.09; 27.10

	Задания для оценки освоения МДК02.01 в тестовой форме
	

	2 четверть
	24.11; 28.12

	Задания для оценки освоения учебной дисциплины  «Основы Материаловедения
	

	3 четверть
	31.01; 28.02; 21.03

	Задания для оценки освоения учебной дисциплины «Основы конструирования»

	

	4 четверть
	25.04; 23.05

	Задания для оценки освоения учебной дисциплины «Оборудование швейного производства»

	








Приложение   №2 
                                                     Контрольно-измерительный материал
Задания для оценки освоения МДК02.01 в тестовой форме
Виды услуг по ремонту одежды:
а) обновление морально устаревших моделей;          б) перелицовка изделий;
в) перешивание одежды;             г) ремонтизделий.
Мелкий ремонт включает работы, не связанные с:
а) изменением конструкции;        б) изменением фасона изделия;
в) перекроем изделия;              г) изменениемдлиныизделия.
Крупный ремонт включает работы, связанные с:
а) изменением размера;              б) изменением длины изделия;
в) изменением фасона отдельных деталей;           г) изменением сменыдеталей.
Дополнительные отделочные материалы для восстановления одежды является:
а) натуральная и искусственная кожа и замша;    б) мех, бархат, вельвет;
в) гобелен, трикотаж
Методы ремонта одежды:
а) художественная штопка и штуковка;     б) вплетение или втачивание заплат;
в) перелицовка.
Под обновлением одежды понимают:
а) чистку одежды и ВТО;           б) изменение внешнего вида;
в) обновление устаревших моделей;              г) плотностьи фактуруткани.
Выбор способа ремонта швейного изделия зависит:
а) от степени износаизделия;         б) от свойства ткани, из которой изготовлено изделие;
в) отфасона изделия;        г) от квалификации портных;          д) отспецификацииателье.
К среднему ремонту одежды можно отнести:
а) обметывание петель;               б) перелицовка изделия;
в) замена деталей карманов;           г) изменение длины изделия и размера изделия.
Что такое строчка:
а) ряд однородно-повторяющихся стежков;             б) косые сметочные стежки;
в) расстояние между стежками;                         г) величина стежка;
д) прямые наметочные стежки?
Как называется величина от среза детали до строчки соединения нескольких или двух деталей изделия:
а) ширина шва;         б) строчка прямых стежков;                 в) длина стежка;
г) длина изделия;             д) срез детали?
От чего зависит высота петли копировального стежка швейного изделия:
а) от толщины ниток;                               б) номераиглы;
в) способа выполнения операции;        г) толщины ткани;               д) цветаниток?
Как правильно расположить инструменты и приспособления во время работы на рабочем столе:
а) в зависимости от того, какой рукой ими работают;
б) в зависимости от площади стола;               в) в зависимости от высоты стола;
г) в зависимости от размера инструментов;                   д) справа?
Как правильно следует удалять стежки временного назначения:
а) взять иглу и удалить;                 б) выдернуть с помощью зубов;
в) удалить с помощью ножниц;           г) удалить или оставить—неимеет значения;
д) необходимо разрезать строчку через каждые 10... 15 см и удалить с помощью колышка?
На что повлияет правильный выбор параметра длины стежка:
а) качество изготовляемого изделия;            б) производительность труда;
в) способ работы с инструментами;                   г) заработную плату;
д) правильный подбор номера иглы?
Какой цвет ниток следует подобрать для пришивания пуговиц с ножкой:
а) в цвет ткани;             б) в цвет пуговицы;              в) черногоцвета;               г) в зависимости от способа пришивания;
д) от вида изделия?
Как называется расстояние от края среза детали до прокладываемой строчки постоянного назначения:
а) срез детали;         б) ширина шва;         в) ряд повторяющихся стежков;            г) длина стежка;            д) обметывание?
Какие преимущества дает замена ручных операций машинными:
а) улучшение качествапродукции;             б) сокращение времени на выполнение операций;
в) применение специальных приспособлений;  
г) применение средств малой механизации;    д) увеличение производительности труда?
С какой стороны соединяют две детали на универсальной машине, один срез которых выкроен под углом 45° к нити основы, а другой — параллельно нити основы:
а) со стороны среза параллельного нитиосновы;           б) со стороны среза выкроенного под углом 45° к нити основы;
в) не имеет значения;          г) сначала сметывают, а потом соединяют;              д) по намеченной линии?
Как поступают с нижней деталью при стачивании деталей без посадки на универсальной машине:
а) подтягивают;              б) придерживают;
в) ослабляют натяжение строчки;                г) сметывают косыми сметочными стежками;
д) сметывают прямыми сметочными стежками двумя строчками с расстоянием между строчками 0,5 см?
Какая ширина шва допускается при стачивании соединительных швов:
а) 1см;         б) 2см;             в) неимеет значения;
г) сметывают детали прямыми сметочными стежками двумя строчками с расстоянием между ними 0,5 см, а затем стачивают;
д) уравнивают припуски на швы двух деталей швейного изделия?
Отделочные ткани и материалы должны гармонировать с основным материалом по:
а) цвету,                      б) плотности и фактуре;
в) по смене деталей;           г) законами правилам композиции одежды.
Виды отделки:
а) декоративными деталями;              б) тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками;
в) складки, защипы, аппликации;             г) строчки, вешалки.
В зависимости от степени изношенности деталей изделия вся восстанавливаемая одежда подвергается:
а) частичному и мелкому ремонту;              б) среднемуи крупному ремонту
Обновляют одежду с:
а) дублированием;                б) полным или частичным перекроем;                            в) прошиванием.
Способы установки заплат:
а) пришивной и машинный;              б) ручной или клеевой.
Практическая работа. Выполнить образец штуковки ручным способом.
Практическая работа. Выполнить образец художественной штопки.

Задания для оценки освоения учебной дисциплины  «Основы Материаловедения»
Назначение кромки
а) Определяет длину ткани                                      б) Предохраняет ткань от растяжения
в) Предохраняет края ткани от осыпания                  г) Определяет ширину ткани
Процесс получения тканей из ниток путем их переплетения называется
 а) Прядением              б) Ткачеством                       в) Отделкой
Укажите пряжу, которая имеет сердечник, обвитый по всей длине х/б, шерстяными, льняными или химическими волокнами.
а) Одинарная     б) Трощенная                  в) Армированная                    г) Крученая                              д) Фасонная
Методы определения волокнистого состава тканей
а) Осязательный, органолептический                          б) Органолептический, лабораторный
в) Лабораторный, метод цветных реакций                                  г) Теоретический, опытный
Простые переплетения:
а) Производные, комбинированные                     б) Полотняное, саржевое, сатиновое (атласное)
в) Репсовое, рогожка, комбинированное                     г) Трикотажное, полотняное, рогожка
Ткацкие переплетения
а) Шерстяные, шелковые, х/б                б) Простые, ткацкие, нетканые, сложные
в) Простые, мелкоузорчатые, сложные, крупноузорчатые                     г) Капроновые, нейлоновые, льняные
Число нитей основы или утка, приходящиеся на 100 мм ткани:
а) Размер ткани                                    б) Плотность ткани
в) Толщина ткани                      г) Линейная плотность ткани
Свойства тканей
а) Геометрические, механические, технологические            б) Механические, физические, технологические
в) Геометрические, механические, физические                  г) Гигиенические, функциональные, технологические
Способность ткани под воздействием изгиба и сжатия образовывать морщины и складки, которые устраняются только при ВТО
а) Драпируемость        б) Сминаемость                         в) Истираемость                                г) Пиллингуемость
Способность ткани пропускать через себя воздух
а) Воздухопроницаемость         б) Воздухоупорность            в) Паропроницаемость
г) Пылеемкость                          д) Драпируемость                       е) Прочность на разрыв
Свойство материалов образовывать на своей поверхности закатанные вкомочкиили косички концы волокон
а) Свойство ткани пропускать влагу             б) Способность ткани образовывать мягкие округлые складки.
Физические свойства
а) Прочность на разрыв, жесткость, драпируемость, сминаемость                     б) Длина, ширина, толщина, поверхностная плотность
в) Гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, воздухоупорность, пылеемкость
г) Химостойкость, пылеемкость, технологичность.
Выбрать верное определение: пряжей называется-
а) Длинная нить, у которой длина во много раз больше толщины.
Б) Длинная нить, полученная из волокон взаимноперпендикулярных систем.
В) Длинная нить, полученная из волокон короткой длины, путем скручивания.
Г) Длинная нить, полученная из нескольких элементарных волокон.
Указать, какой вид печатания описан ниже:
Если на белую ткань с помощью печатной машины наносят специальный состав в форме рисунка, затем ткань окрашивают в темный цвет; места, занятые спецсоставом, не окрашиваются.
а) Прямая печать                 б) Вытравная печать                                    в) Резервная печать.*
Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды
а) Воздухопроницаемость               б) Гигроскопичность
в) Паропроницаемость                         г) Пылеемкость.







Задания для оценки освоения учебной дисциплины «Основы конструирования»
Время выполнения заданий - 40 мин.
Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов:
К основным деталям плечевой одежды относятся:
а) спинка                б) подборт 
в) полочка                    г) воротник                     д) рукав
Размер женской фигуры определяют измерением:
а) ОгIII              б) Р              в) Об             г) Оп
Воротники бывают следующих видов:
а) стоячие                  б) отложные воротники для изделий с застежкой до верху
в) воротники-стойки для изделий с застежкой до верху                      г) шаль
д) плосколежащие воротники                              е) апаш
ж) втачные                          з) отложныеворотники для изделий с лацканами
К видам измерений относятся:
а) ширина                         б) высота                      г) обхват
д) диаметр          г) полуобхват              е) центр                 ж) радиус
К покроям рукава относятся:
а) реглан               б) втачной               в) цельновыкроенный               г) комбинированный
д) прямой                       е) рубашечный
К основным силуэтам одежды относятся:
а) прямой              б) рубашечный            в) прилегающий                    г) трапециевидный                      д) полуприлегающий
Застежкивплечевой одежде бывают:
а) напланке             б) двубортные                               в) встык
г) однобортные                       д) смещенные
К силуэтным линиям относятся:
а) плеча                 б) талии               в) таза                г) боковые                       д) средние                    е) горловина
Шов, проходящий по всей длине детали – это:
а) кокетка              б) вытачка                     в) рельеф                  г) пройма
Втачной рукав бывает:
а) одношовный           б) двухшовный                         в) рубашечный              г) трехшовный                   д) сластовицей
При построении прямой юбки используются следующие данные:
а) Ст               б) Дю                в) Сб               г) ДтпII                  д) Ди              е) Пт                  ж) Пг                з) Пб
При построении рукава используются
а) ширина рукава                         б) длина рукава                                в) высота оката             г) длина проймы
д) ширина рукава внизу             е) ширина плеча
Исходными данными для построения чертежей конструкции плечевой одежды являются:
а) припуски на швы                          б) описание модели
в) размерные признаки                                        г) особенности телосложения
д) свойства материалов                е) припуски на свободное облегание
Исходными данными для построения чертежа являются:
а) размерные признаки              б) конструктивные прибавки
в) фигура человека                         г) вертикальные линии
Показатели оценки усвоения знаний

Задания для оценки освоения учебной дисциплины «Оборудование швейного производства»
Работа состоит из 19 тестов. Задания расположены неповозрастанию сложности. На выполнение задания отводится 40 минут.
Содержание работы: Отметьте правильный ответ:
К какому типу машин относятся швейные машины:
А) транспортны                 Б) сельскохозяйственные
В) вычислительные                Г) технологические
Определите последовательность установки машинной иглы:
А) Ослабить винт иглодержателя.            Б) Ввести иглу в иглодержатель до упора.                   В) Закрепить винт иглодержателя.
Г) Поворотом махового колеса на себя поднять игловодитель в верхнее положение
Причиной пропуска стежков может быть:
А) Неправильная установка иглы.            Б) Сильное натяжение нижней нити.                В) Несоответствие номера иглы номеру нити.           
 Г) Погнутая или затупленная игла.                 Д) Сильное натяжение верхней нити.
Толщина лезвия в сотых долях миллиметра —это номер:
А) Винта.               Б) Челнока.             В) Лапки.                Г) Иглы.
Перечислите	основные	рабочие	механизмы	универсальной	швейной машины.
Назовите основное оборудование для влажно-тепловой обработки:
Расскажите об устройстве машинной иглы:
Длинный желобок машинной иглы предназначен:
А) для проколаткани                   Б) для предохранения нити от истирания и защемления в ткани
В) для закрепленияиглывигловодителе                               Г) для удлинения иглы            Д) длянатяжениянити
Какому номеру иглы соответствует номер ниток № 80?
А) 75-90             Б) 90-110               В) 120-130           Г) 150-160              Д) 50-60
Нитепритягиватель предназначен:
А) для прокалывания ткани              Б) для передвижения ткани
В) для подачи необходимого количества нитки к игле
Г) для натяжения нити                Д) для увеличения скорости машины
Определите	возможную	причину следующего дефекта строчки:	«петляние с низу»:
А) сильное натяжение верхней нити                 Б) слабый прижим лапки
В) слабое натяжение верхней нити                     Г) слабое натяжение нижней нити              Д) смещение зубчатой рейки
Если произошла поломка иглы, то необходимо:
А) заменить иглу          Б) отрегулировать прижим лапки
В) отрегулировать натяжение нитей           Г) снять игольную пластину и удалить грязь                Д) снять зубчатую рейку
Причиной обрыва верхней нити может быть:
А) слабый прижимлапки         Б) сильное натяжение верхней нити
В) слабая или неправильная намотка на шпуле
Г) маленькая скорость машины               Д) грязная зубчатая рейка
Машина, в которой часть операций выполняется без участия человека – это…(автомат)
Дополните предложение: Внедрение в технологический процесс машин автоматического и полуавтоматического действия позволяет… (выполнить операцию тезнологического процесса)	
Группа оборудования занимает большую долю в технологической классификации оборудования:
А) Оборудование ВТО             Б) Швейное оборудование
В) Оборудование подготовительного производства                       Г) Оборудование раскройного производства
Для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное служит механизм:
А) Эксцентриковый         Б) Кривошипно-шатунный         В) Реечный                     Г) Шарнирно-рычажный
При образовании двухниточной челночной строчки челнок совершает холостой ход для того, чтобы применение в швейном производстве стачивающе–обметочных машин позволяет
А) понизить производительность труда            Б) повысить производительность труда
В) увеличить срок службы машины                  Г) уменьшить расход ниток


ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК.01.01
Задания для оценки освоения МДК 01.01 в тестовой форме
Время выполнения заданий - 40мин.
Что такое ласы на поверхности изделия:
а) пожелтение поверхности деталей;        б) опаливание ворса;
в) *блеск на поверхности ткани деталей;          г) пятна от увлажнения;
д) проколы от иглы?
Отчего зависит температура нагрева утюга:
а) от толщины, структуры и волокнистого состава ткани;
б) переплетения ткани;            в) ворса на поверхности ткани; 
г) качества утка ткани;             д) толщины основы ткани?
Из какой ткани обрабатывают детали изделия без проутюжильника:
а) бархата;      б) льна;                  в) шерсти;
г) фланели;              д) хлопчатобумажной;                    е) шелка?
Для какой цели детали выкраивают цельнокроеными:
а) улучшения эстетических показателей одежды;          б)* создания модного силуэта;
в) снижения трудоёмкости изготовления;             г) из-за соблюдения рисунка ткани;
д) уменьшения процента межлекальных выпадов при раскрое?
Какую операцию необходимо выполнить перед началом обработки любого изделия:
а) проставить силки по меловым линиям;
б) проверить направление долевой нити в деталях кроя;
в) проверить наличие деталей кроя;
г) подготовить рабочее место для работы с кроем;
д) сделать влажно-тепловую обработку деталей кроя?
От чего зависит трудоёмкость изготовления изделий:
а) от применяемого оборудования и малой механизации;       б) объёма изделия;
в) фасона изделия;              г) направления нитей основы в деталях;
д) квалификации портного;   
е) применяемой технологии обработки деталей и узлов изделия?
Как назвать края, образующие контуры деталей швейных изделий:
а) швы;      б) срезы;          в) края;
г) место для обметывания детали;           д) направление долевой нити?
С какой стороны в детали следует приутюживать обтачные швы:
а) со стороны верхней детали;             б) нижней детали;
в) не имеет значения;         г) обтачные швы нужно постоянно разутюживать;
д) с лицевой стороны нижней детали после выметывания канта из верхней детали?
С какой стороны прокладывают строчку при обтачивании срезов обтачных деталей (клапанов, полочек и бортов или воротников):
а) согласно технологии обработки узла детали;
б) клапан обтачивают со стороны подкладки, борта — со стороны полочек, воротник—        со стороны нижнего воротника;
в) не имеет значения;             г) зависит от марки оборудования;
д) зависит от скорости вращения рабочих деталей швейной машины?
В чём сходство ВТО вертикальных вытачек и рельефов:
а) припуски на швы заутюживают в сторону середины спинки и полочки;
б) припуски на швы заутюживают в сторону боковых швов;
в) припуски на швы разутюживают;           г) припуски на швы приутюживают;
д) сутюживают слабину?
Какие	утюжильные	работы	применяют	для	соединения	кокетки с изделием накладным швом:
а) отутюжить;        б) оттянуть;             в) заутюжить;
г) приутюжить;            д) сутюжить?
Как называется операция соединения двух деталей, наложенных одна на другую:
а) вмётывание;        б) выметывание;
в) настрачивание;          г) намётывани            д) примётывание?
Какая должна быть толщина меловой линии при намелке детали для прокладывания ручных стежков:
а) до 0,1 см;        б) 2 см;          в) 0,5 см;            г) 1см;
д) не должно быть никакой линии?
Что необходимо учитывать при подборе инструментов и приспособлений для выполнения ручных работ на ткани:
а) цвет ниток;          б) ткань, из которой изготавливают изделие;
в) вид выполняемой работы;         г) длину строчки;
д) наименование стежков;            е) последовательность стежков?
Что должно находиться на рабочем месте во время выполнения ручных работ:
а) необходимые детали изделия и инструменты;           б) сумки с продуктами;
в) косметические товары;             г) одежда;                      д) стиральные порошки?
Какого цвета следует подобрать	нитки	для выполнения работ постоянного назначения:
а) белые;          б) черные;              в) в цвет ткани;
г) контрастные;            д) взависимостиотмодели?
 С какой стороны и на каком расстоянии при выполнении сметывания деталей располагают строчку стежков временного назначения относительно меловой линии:
а) по меловой линии прокладывают строчку;
б) отступая от меловой линии на 1 см в сторону шва;
в) на расстоянии 0,1...0,15 см в сторону детали;
г) на расстоянии 0,2 см в сторону шва;        д) в зависимости от вида работ?
Какого цвета следует использовать нитки для применения отделочных материалов:
а) в цвет отделочных материалов;           б) белого цвета;
в) черного цвета;             г) зависит от способа прикрепления отделки;
д) от модели изделия?
Какого цвета необходимо подобрать нитки для выполнения следующих ручных работ: пришить, подшить, соштуковать:
а) в зависимости от модели;          б) контрастные по отношению к ткани;
в) белого цвета;               г) черного цвета;
д) в цвет ткани, на которой выполняют работы?
К какой группе по своему	строению и назначению относятся копироваль ныестежки:
а) прямые, временные;         б) стегальные, постоянные;
в) подшивочные, постоянные;         г) сметочные, временные?
Выберите ширину шва для соединения плечевых срезов в изделиях легкой одежды:
а) 0,5...0,7 см;     б) 0,7...1 см;          в) 1...1,5 см;       г) 2 см;          д) 2,5 см.
Выберите ширину шва для обтачивания деталей женского легкого платья:
а) 0,7...1с м;    б) 0,5...0,7 см;      в) 0,3...0,5 см;             г)1...1,5 см;
д) в зависимости от ткани;              е) в зависимости от модели.
Какие швы относятся к группе краевых швов:
а) накладной;         б) окантовочный;              в) защипы;
г) стачной;               д) вподгибку;               е) настрочной?
Что необходимо учитывать при выборе ширины стачного шва:
а) соблюдение технологии согласно техническому описанию модели;
б) назначение шва и область применения;              в) цвет ткани;
г) структуру ткани;                    д) толщину ниток?
Какой вид шва используют для соединения отделочной тесьмы с изделием:
а) стачной;     б) притачной;
в) накладной;          г) втачной;           д) обтачной?










                                                                                                                                                                                            
     
 Приложение №3
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
Адаптированной программой профессиональной подготовки «Портной», утвержденной в установленном порядке;
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем школы, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководителем школы, осуществляющей образовательную деятельность.
При проведении учебных уроков используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. Учащиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, мультимедийные материалы. При проведении учебных уроков используются необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения, в том числе:
Операционные системы:
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Vista HB
Microsoft Windows 7 Pro
Microsoft Windows 8 Pro
Microsoft Windows 8.1 Pro
Антивирусныепрограммы:
Kaspersky Internet Security
Литература
ЩербаковаА.М. Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. - М: НЦЭНАС/: учеб. пособие/А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой. М.: Владос, 2006. –331с.
Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства/ А.Т.Труханова Учебник для профессиональных учебных заведений – 3-еизд. перераб. и доп., -М.:  Высшая школа, 2000. – 336с.
Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды/ А.Т.Труханова Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2000. –176с.
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