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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[bookmark: bookmark6]Данная рабочая программа разработана на основе АООП ГБОУ ВКШИ (вариант 1), ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19 декабря 2014года, учебным планом ГБОУ ВКШИ на 2024-2025учебный год, 
Учебный предмет «Труд (технология)»  (профиль «Швейное дело») относится к предметной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана.  Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»  в 5а классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 194 часа в год (6 часов в неделю).
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Труд (технология)» («Швейное дело»).
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
	Задачи обучения:
· [bookmark: _heading=h.3znysh7]развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности);
· обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
· расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
· расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;
· расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
· ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
· ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
· формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;
· ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся;
· формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;
· формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;
· совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
· коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
· коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
· коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;
· развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
· формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;
· формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.
Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»  по направлению «Швейное дело» в 5а  классе определяет следующие задачи:
· формирование знаний о санитарно - гигиенических требованиях к рабочим местам; оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 
· формирование умений выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, тамбурные стежки;
· формирование умений составить коллекцию тканей - гладкокрашеных, с печатным рисунком, с блестящей поверхностью, с ворсовой поверхностью, определять лицевую и изнаночную стороны тканей, долевое и поперечное направление нитей в ткани;
· формирование умений пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговицы, стачивать распоровшийся шов;
· формирование умения производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
· формирование умения работать на швейной машине;
· формирование умений выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом.
· формирование умений строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали.







2. Личностные и предметные результаты
Личностные результаты:
· сформированность начальных представлений о собственных возможностях;
· овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
· владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
· сформированность  начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уроках профильного труда;
· воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· сформированность установки на   бережное отношение к материальным  ценностям.
Предметные:

[bookmark: _heading=h.4d34og8]Минимальный уровень: 
· знать правила техники безопасности;
· понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
· знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту;
· иметь представления об основных свойствах используемых материалов;
· знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;
· уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы;
· иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее основных частей;
· владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье);
· читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия;
· заботливо и бережно относиться к общественному достоянию;
· уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»);
· выполнять прямые, косые стежки;
· пришивать плоские пуговицы;
· производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
· выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом;
· уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали;
· соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность.
Достаточный уровень:
· знать правила техники безопасности и соблюдать их;
· понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место;
· производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы;
· определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
· экономно расходовать материалы;
· планировать   предстоящую практическую работу;  
· знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
· осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
· соблюдать правила подготовки швейной машины к работе; 
· знать основные механизмы швейных машин с электроприводом; 
· знать приемы выполнения ручных и машинных работ;
· уметь определять хлопчатобумажные ткани, знать их свойства;
· выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, тамбурные стежки;
· пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, стачивать распоровшийся шов;
· производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
· выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом;
· уметь строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали;
· понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
[bookmark: _heading=h.f8b0ddgu2wnj]Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах:
· 0 баллов - нет фиксируемой динамики;
· 1 балл - минимальная динамика;
· [bookmark: _heading=h.wp32ghnfoakn]2 балла - удовлетворительная динамика;
· [bookmark: _heading=h.r1h2phwl6iri]3 балла - значительная динамика.
[bookmark: _heading=h.ha5t6xo5ig3n]Устный ответ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
· полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;
· умеет использовать таблицы, схемы;
· понимает и объясняет терминологию предмета;
· самостоятельно выстраивает ответ
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
· воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
· не может самостоятельно привести пример;
· отвечает на наводящие вопрос.
Оценка «3» ставится, если  обучающийся:
· обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, 
· демонстрирует несвязную монологическую речь;
· воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.
Оценка «2» не ставится

Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа

Оценка «5» ставится, если обучающийся:
· умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно выполняет операции на швейной машине;
· умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания;
· умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном;
· соблюдает правила техники безопасности
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
· последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности, но допускает 1–2   неточности:
· неаккуратно выполняет машинную строчку;
· незначительно нарушает пооперационную последовательность
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
· последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3–4   ошибки при выполнении, неточности при обработке:
· грубо нарушает пооперационную последовательность;
· нарушает правила техника безопасности;
· не умеет пользоваться технологической картой
Оценка «2» не ставится.




3. [bookmark: _Toc144152918]СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение прекдмету «Труд (технология)» в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций.
Программа  включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового. 
Обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые материалы и т.д.). 
В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д.
Преподавание урока труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности.


Содержание разделов
	№ 
	Название раздела
	Кол-во 
часов

	1. 
	Швейная машина с электрическим приводом
	16

	2. 
	Волокна и ткани
	14

	3. 
	Работа с тканью. Изготовление полотенца
	8

	4. 
	Ремонт одежды
	8

	5. 
	Построение чертежа салфетки
	10

	6. 
	Работа с тканью. Изготовление салфетки 
	20

	7. 
	Работа с бумагой
	14

	8. 
	Машинные швы. Стачной шов
	4

	9. 
	Работа с тканью. Изготовление мешочка для хранения работ
	22

	10. 
	Машинные швы. Двойной шов
	4

	11. 
	Работа с тканью. Изготовление наволочки
	22

	12. 
	Машинные швы. Накладной шов
	6

	13. 
	Работа с тканью. Изготовление сумки
	22

	14. 
	Практическое повторение
	24

	
	                                                                             Итого:
	194


 
 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

	№
	                  Тема урока
	Кол-во            часов
	Дата
	Основные виды учебной деятельности обучающихся

	Швейная машина с электрическим приводом – 16 часов

	1.
	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности.
	1
	04.09
	Знакомятся с учебником, его разделами, условными обозначениями. Читают вступительную статью. Отвечают на вопросы учителя. Называют профессии швейного производства. Повторяют инструктаж по технике безопасности.

	2.
	Вводное занятие. Инструменты и приспособления для швейных работ
	1
	04.09
	Называют и показывают рабочие инструменты и приспособления. Учатся правильно организовывать рабочее место. Повторяют правила безопасной работы швейными инструментами.

	3.
	Швейная машина с электрическим приводом

	1
	05.09
	Знакомятся с историей появления швейных машин. 
Называют основные части электрической швейной машины.  Называют различие в приводных и передаточных механизмах швейных машин. Выполняют задание в рабочей тетради.

	4.
	Правила безопасной работы на бытовой швейной машине с электроприводом  
	1
	05.09
	Читают и повторяют правила техники безопасности при работе на швейной машине с электроприводом.
Тренируются правильно сидеть за швейной машиной с электроприводом. 
Выполняют тренировочные упражнения по пуску и остановке швейной машины (без иглы).  

	5.
	Название деталей швейной машины

	2
	06.09
	Называют и показывают детали швейной машинки.
 Устанавливают рабочий и свободный ход на швейной машине. Повторяют правила техники безопасности при работе на электрической швейной машине. Выполняют пробные строчки на бумаге.

	7.
	Заправка верхней нити

	2
	11.09
	 Называют части и детали электрической швейной машины, через которые заправляется верхняя нить. Выполняют заправку верхней нити в швейной машинке.

	8.
	Заправка нижней нити

	2
	12.09
	Показывают и называют детали шпульного колпачка. Наматываю нитку на шпульку. Вставляют челнок в челночный комплект.  Заправляют нижнюю нить. Выполняют на ткани машинные строчки в разных направлениях.

	9.
	Регулятор длины стежка

	1
	13.09
	Показывают расположение регулятора длины стежка на швейной машине. Рассказывают о назначение регулятора длины стежка. Тренируются выставлять разную длину стежка. Выполняют машинные строчки.

	10.
	Машинная закрепка
	1
	13.09
	Рассказывают о назначение машинной закрепки и алгоритм её выполнения. Выполняют машинную закрепку. Выполняют машинные строчки в разных направлениях с разной длиной стежка и машинной закрепкой.   

	11.
	Машинная игла

	2
	18.09
	Знакомятся с устройством и названиями частей машинной иглы. Выполняют задание в рабочей тетради «Машинная игла».  Показывают и называют части машинной иглы. Сравнивают машинную иглу и иглу для ручных работ, ищут сходство и отличия. Выполняют машинные строчки разными видами машинных игл.

	12.
	Повторение
	1
	19.09
	Повторяют устройство швейной машинки с электроприводом. Самостоятельно заправляют верхнюю и нижнюю нити. 
Подбирают ткань под номер машинной иглы.

	13.
	Тестирование.  «Машина с электроприводом. Машинная игла». 
	1
	19.09
	Выполняют тест 


	
	Волокна и ткани-14 часов

	14.
	Сведения о ткани
	2
	20.09
	Определяют в ткани долевую и поперечную нить. Знакомятся со свойствами ткани. Определяют лицевую и изнаночную сторону ткани с помощью учителя, заполняют таблицу, приклеивая образцы тканей

	15.
	Полотняное переплетение в ткани
	1
	25.09
	Знакомятся с полотняным переплетением в ткани. Рассматривают на образцах ткани полотняное переплетение.  Зарисовывают в тетрадях схему полотняного переплетения.

	16.
	Изготовление макета полотняного переплетения
	1
	25.09
	Изготавливают макет полотняного переплетения из цветной бумаги

	17.
	Хлопчатобумажные волокна и ткани
	1
	26.09
	Знакомятся с производством хлопчатобумажных тканей.  Рассматривают коллекцию «Хлопок» и располагают карточки в том порядке, в каком происходит обработка волокон. Оформляют   в тетради коллекцию хлопчатобумажных тканей

	18.
	Свойства хлопчатобумажных тканей
	1
	26.09
	Выполняют лабораторную работу «Свойства хлопчатобумажных тканей». Заполняют таблицу «Свойства хлопчатобумажных тканей»

	19.
	Сведения о нитках
	1
	27.09
	Знакомятся с нитками для шитья и вышивания, оформляют коллекцию ниток для вышивания в тетради.  Рассматривают нитки на бобинах, определяют их номер, сравнивают нитки по толщине

	20.
	Подготовка к выполнения ручных швейных работ
	1
	27.09
	Отмеряют нити нужной длины. 
Выполняют узелок на конце нити. 
Вдевают нитку в ушко иглы, завязывают узелок. Выполняют упражнения по закреплению нитки в ткани в начале и в конце работы. Выполняют на образце прямой стежок 


	21.
	Стебельчатый стежок
	2
	02.10
	Знакомятся с техникой выполнения стебельчатого стежка. Подготавливают ткань для выполнения стебельчатого стежка: определяют середину кроя, продёргивают посередине нить. Закрепляют нить. Выполняют на образце стебельчатый стежок по продёрнутой нити

	22.
	Тамбурный стежок
	2
	03.10
	Знакомятся с техникой выполнения тамбурного стежка. Подготавливают ткань для выполнения тамбурного стежка: определяют середину кроя, продёргивают посередине нить. Закрепляют нить. Выполняют на образце тамбурный стежок по продёрнутой нити

	23.
	Крестообразный стежок
	2
	04.10
	Знакомятся с техникой выполнения крестообразного стежка. Подготавливают ткань для выполнения   крестообразного стежка: определяют середину кроя, продёргивают посередине нить. Закрепляют нить. Выполняют на образце крестообразный   стежок по продёрнутой нити

	
	Работа с тканью. Изготовление полотенца-8 часов

	24.
	Шов вподгибку с закрытым срезом
	1
	09.10
	Рассматривают образец шва вподгибку с закрытым срезом. Рассказывают о применение шва вподгибку с закрытым срезом в швейных изделиях. Знакомятся с последовательностью выполнения шва вподгибку с закрытым срезом


	25.
	Полотенце. Анализ образца
	1
	09.10
	Называют, какие бывают полотенца и для чего они используются. Рассматривают образец изделия. Анализируют швейное изделие (полотенце) по плану

	26.
	Обработка долевых срезов полотенца
	2
	10.10
	Повторяют правила техники безопасности при работе на электрической швейной машине. Обрабатывают    долевые срезы швом вподгибку с закрытым срезом

	27.
	Обработка поперечных срезов полотенца
	2
	16.10
	Повторяют правила техники безопасности при работе на электрической швейной машине. Обрабатывают   поперечные срезы швом вподгибку с закрытым срезом

	28.
	Обработка углов и утюжка изделия.
	2
	17.10
	Повторяют правила техники безопасности при работе с иглой.   Обрабатываю углы изделия косыми стежками.
Сравнивают готовое изделие с образцом.
Рассказывают последовательность пошива изделия (полотенца). Знакомятся с понятием «влажно-тепловая обработка». Называют правила проведения влажно-тепловой обработки хлопчатобумажных тканей.    Выполняют влажно-тепловую обработку изделия

	
	Ремонт одежды-8 часов

	29.
	Пришивание оторванных пуговиц со сквозными отверстиями

	1
	18.10

	Рассматривают коллекцию пуговиц, классифицируют пуговицы по форме, цвету, материалу изготовления, количеству и форме отверстий. Определяют места оторванной пуговицы. Пришивают пуговицу со сквозными отверстиями на образце. Выполняют задание в рабочей тетради

	30.
	Пришивание оторванных пуговиц на стойке
	1
	18.10
	Знакомятся с технологией пришивания пуговиц на стойке. Определяют места оторванной пуговицы. Соблюдают технологические требования для выполнения данной операции. Пришивают пуговицу на стойке на образце

	31.
	Ремонт белья по распоровшемуся шву
	2
	23.10
	Выбирают одежду для ремонта. Готовят одежду к ремонту. Подбирают нитки в соответствии с тканью, по цвету, толщине и качеству. Называют шов, который используется при ремонте одежды по распоровшемуся шву. Выполняют ремонт одежды по распоровшемуся шву. Сравнивают выполненную работу с образцом. Делают вывод о качестве выполненной работы.

	32.
	Ремонт белья по разорванному месту
	2
	24.10
	Соблюдают технологические требования для выполнения данной операции. 
Производят ремонт одежды и белья по разорванному месту  

	33.
	Контрольная работа. 
«Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом». Тест
	2
	25.10
	Повторяют последовательность изготовления шва вподгибку с закрытым срезом.   
Выполняют на образце шов вподгибку с закрытым срезом. Выполняют тест с выбором из 4-х вариантов ответов

	
	Построение чертежа салфетки квадратной формы-10 часов

	34.
	Электроутюги, Знакомство с их устройством
	1
	06.11
	Знакомятся с историей утюга, устройством электроутюга, правилами техники безопасности при работе с электроутюгом. Заполняют карточку по устройству электроутюга в тетради. Настраивают утюг в зависимости от вида ткани  

	35.
	Инструменты и материалы для изготовления выкроек.
	1
	06.11
	Знакомятся с инструментами и материалами для изготовления выкроек, линии при выполнении чертежа, видами карандашей, устройством линейки закройщика.   
Строят   линии чертежа в тетради.

	36.
	Салфетки. Анализ образца
	1
	07.11
	Знакомятся с салфетками: виды, формы, отделка, виды тканей. Анализируют объект труда. Зарисовывают салфетку в тетрадь.

	37.
	Составление плана пошива салфетки
	1
	07.11
	Знакомятся с планом пошива салфетки. 
Знакомятся с тканями для изготовления салфетки.
Составляют коллекцию тканей для изготовления салфетки.

	38.
	Построение чертежа салфетки
	2
	08.11
	Знакомятся с правилами построения чертежа салфетки, линии и точки чертежа салфетки. Пользуются линейкой закройщика.  Строят чертеж салфетки. Изготавливают выкройку салфетки.   

	39.
	Подготовка ткани к раскрою
	1
	13.11
	Знакомятся с правилами подготовки ткани к раскрою, декатируют ткань. Определяют направление нитей в ткани, дефекты ткани. Готовят ткань к раскрою.     

	40.
	Раскладка выкройки на ткани
	1
	13.11
	 Знакомятся с правилами размещения выкройки на ткани. Размещают выкройку на ткани с учетом направления ниток.  

	41.
	Раскрой салфетки
	1
	14.11
	Знакомятся с положением деталей при раскрое, технологическими требованиями при выполнении данной операции. Знакомятся с правилами техники безопасности при раскрое, видами ножниц. Кроят салфетку.

	42.
	Подготовка кроя салфетки к обработке.
Тест
	1
	14.11
	Знакомятся с копировальными стежками, их назначением, правилами прокладывания копировальных стежков. 
Готовят крой салфетки к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии.  

	
	Работа с тканью. Изготовление салфетки-20 часов

	43.
	Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом в углах изделия (на образце)
	2
	15.11
	Знакомятся с правилами выполнения шва вподгибку с закрытым срезом в углах изделия (на образце). 

	44.
	Обработка края салфетки швом вподгибку с закрытым срезом (наметывание)
	2
	20.11
	Обрабатывают края салфетки швом вподгибку с закрытым срезом (наметывание).

	45.
	Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную
	2
	21.11
	Знакомятся с техникой выполнения косого стежка, правила выполнения подгиба угла по диагонали. Подгибают угол по диагонали и обрабатывают косыми стежками вручную  

	46.
	Закрепление шва вподгибку с закрытым срезом салфетки машинным швом
	2
	22.11
	Закрепление шва вподгибку с закрытым срезом салфетки машинным швом.

	47.
	Отделка салфетки вышивкой
	8
	27.11
28.11
29.11
04.12
	Повторяют правила безопасной работы ручными швейными инструментами. Выполняют вышивку салфетки.

	48.
	Окончательная отделка и утюжка салфетки
	2
	05.12
	Повторяют правила техника безопасности при работе с утюгом. Выполняют окончательную отделку и утюжат салфетку

	49.
	Проверочная  работа. Обработка срезов салфетки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	06.12
	Выполняют обработку срезов салфетки швом вподгибку с закрытым срезом. Анализируют выполненную работу.

	
	Работа с бумагой-14 часов

	50.
	Изготовление снежинок
	4
	11.12
12.12
	Работают с предметно-технологической картой.  Изготавливают снежинки из двух видов бумаги.

	51.
	Изготовление объемных елочных игрушек
	6
	13.12
18.12
19.12
	Знакомятся с видами объемных игрушек, техникой изготовления объемных игрушек: фонари, шар, звезда.       
Анализируют объект труда. Делают объемные елочные игрушки из бумаги.

	52
	Изготовление новогодней гирлянды
	4
	20.12
25.12
	Знакомятся с видами гирлянд, техникой изготовления новогодней гирлянды. Анализируют объект труда. Делают новогоднюю гирлянду из бумаги.


	
	Машинные швы. Стачной шов-4 часа

	
	Стачной шов взаутюжку на образце
	4
	26.1227.12
	Рассказывают о применении стачного шва вразутюжку в изготовлении швейных изделий. Выполняют на образце стачной шов вразутюжку с опорой на предметно-технологическую карту.


	
	Работа с тканью. Изготовление мешочка для хранения работ-22 часа

	53.
	Мешочек для хранения работ. Анализ образца
	1
	15.01
	Рассказывают о назначении мешочка для хранения работ. Знакомятся с тканями, применяемыми для изготовления мешочка для хранения работ. Анализируют объект труда: называют машинные швы, которые используются для пошива мешочка и виды отделки мешочка. Выполняют эскиз мешочка для хранения работ в тетради.

	54.
	Построение выкройки мешочка для хранения работ
	1
	15.01
	Называют правила построения выкройки изделия.
Строят выкройку мешочка для хранения работ.

	55.
	Подготовка ткани к раскрою
	1
	16.01
	Дают определение понятию «декатирование». Называют правила подготовки ткани к раскрою. Готовят ткань к раскрою. Декатируют ткань. Определяют направление нитей в ткани, дефекты ткани.

	56.
	Раскрой мешочка
	1
	16.01
	Повторяют правила размещение выкройки на ткани с учетом направления ниток, технику безопасности при раскрое. Раскладывают выкройку на ткани. Кроят мешочек для хранения работ.

	57.
	Подготовка деталей мешочка для хранения работ к обработке
	1
	17.01
	Повторяют копировальные стежки, их назначение, правила прокладывания копировальных стежков.
Готовят крой мешочка для хранения работ к обработке.
Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии.

	
58.
	Отделка кроя мешочка для хранения работ аппликацией.
	5
	17.01
22.01
23.01
	Знакомятся: виды аппликаций, техника выполнения, правила выполнения аппликаций зигзагообразной машинной строчкой. Выполняют отделку кроя мешочка для хранения работ аппликацией.


	59.
	Соединение боковых срезов мешочка стачным швом
	2
	24.01
	Повторяют технологию выполнения стачного шва.
Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. Самостоятельно работают с предметно-технологической картой. Соединяют боковые срезы мешочка стачным швом.

	60.
	Обработка срезов стачного шва мешочка петельным стежком
	2
	29.01
	Знакомятся с правилами выполнения петельного шва, областью применения. Выполняют обработку срезов стачного шва мешочка петельным стежком.

	61.
	Обработка кулиски мешочка для хранения работ
	2
	30.01
	Знакомятся с кулиской: область применения, виды, материалы, правила обработки кулиски. Выполняют обработку кулиски мешочка для хранения работ.


	62
	Притачивание кулиски к мешочку для хранения работ
	2
	31.01
	Знакомятся с правилами притачивания кулиски к мешочку. 
Притачивают кулиску к мешочку для хранения работ.

	63
	Обработка верхнего среза мешочка для хранения работ
	2
	05.02
	Повторяют правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Выполняют обработку верхнего среза мешочка для хранения работ. Стачивают верхний срез мешочка.

	64
	Окончательная отделка и утюжка мешочка для хранения работ. Тест
	2
	06.02
	Выполняют окончательную отделку и утюжку мешочка для хранения работ. Продергивают шнур. 

	
	Машинные швы. Двойной шов-4 часа

	65.
	Соединительные швы
	2
	07.02
	Знакомятся с соединительными машинными швами: виды, область применения. Выполняют стачной шов на образце

	66.
	Двойной шов
	2
	12.02
	Знакомятся с областью применение двойного шва.
Выполняют двойной шов на образце.

	
	Работа с тканью. Наволочка с клапаном-22 часа

	67.
	Наволочка с клапаном. Анализ образца
	2

	13.02
	Знакомятся постельным бельем: наволочка, виды, область применения, ткани для изготовления постельного белья. Анализируют объект труда. Выполняют расчет количества ткани на наволочку и записывают в тетрадь

	68.
	Построение чертежа наволочки в натуральную величину
	2
	14.02

	Знакомятся с правилами построения выкройки наволочки. Строят выкройку наволочки.

	
69.
	Подготовка ткани к раскрою
	2
	19.02
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. 
Декатируют ткань.
Определяют направление нитей в ткани, дефекты ткани.
Готовят ткань к раскрою

	
70.
	Раскрой наволочки
	2
	20.02
	Размещают выкройки на ткани с учетом направления ниток.
Повторяют правила техники безопасности при раскрое.
Раскладывают выкройку на ткани.
Кроят наволочку

	
71.
	Составление плана пошива наволочки
	2
	21.02
	Знакомятся с планом пошива наволочки.
Составляют план пошива наволочки в ходе коллективного обсуждения и записывают его в тетради

	72.
	Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом
	4
	26.02
27.02
	Обрабатывают поперечные срезы наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. Заметывают поперечные срезы.

	73.
	Соединение боковых срезов наволочки двойным швом
	4
	28.02
05.03
	Соединяют боковые срезы наволочки двойным швом.
Стачивают боковые срезы наволочки

	
74.
	Окончательная отделка и утюжка наволочки
	2
	06.03
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей, правила утюжки наволочки с клапаном, технологические требования к выполнению операции
Производят окончательную отделку и утюжку наволочки

	
75.
	Проверочная работа. Изготовление носового платка. 
Тест
	2
	07.03
	Соблюдают последовательность изготовления изделия, технологические требования к качеству операции.
Анализируют объект труда. Обрабатывают срезы носового платка швом вподгибку с закрытым срезом

	Машинные швы. Накладной шов-6 часов

	76.
	Накладной шов с двумя открытыми срезами (настрачивание тесьмы на ткань)
	2
	12.03
	Рассматривают образцы накладных швов. Знакомятся с накладными швами: виды, применение.  Получают представление об использовании накладных швов в изделиях. Знакомятся с приемами настрачивания тесьмы на ткань. Работают с предметно-технологической картой. 
Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. Выполняют накладной шов с двумя открытыми срезами (настрачивание тесьмы на ткань) на образце.

	77.
	Накладной шов с одним закрытым срезом
	2
	13.03
	Знакомятся с областью применения накладного шва с одним закрытым срезом. Выполняют накладной шов с одним закрытым срезом на образце.


	78.
	Накладной шов с двумя закрытыми срезами
	2
	14.03
	Знакомство с областью применения накладного шва с двумя закрытыми срезами. Выполняют накладной шов с двумя закрытыми срезами на образце.

	
	Работа с тканью. Изготовление сумки хозяйственной-22 часа

	79.
	Сведения о волокнах хлопка. Получение хлопчатобумажной пряжи
	2
	19.03
	Знакомятся со сведениями о хлопчатобумажной ткани: сырье, выращивании, сборе, обработке хлопка, получении пряжи. Составляют коллекцию хлопчатобумажных тканей и оформляют в тетради

	80.
	Сумка хозяйственная. Анализ образца
	1
	20.03
	Знакомятся с сумкой хозяйственной: фасоны, формы, отделка, виды тканей. 
Анализируют объект труда. 
Производят расчет расхода ткани на хозяйственную сумку и оформляют в тетради

	81.
	Построение чертежа хозяйственной сумки в М 1:4
	1
	20.03
	Знакомятся с правилами построения чертежа хозяйственной сумки в масштабе. 
Повторяют правила построения прямого угла. 
Строят чертеж хозяйственной сумки в М 1:4

	82.
	Построение выкройки сумки в натуральную величину
	2
	21.03
	Повторяют правила построения выкройки хозяйственной сумки. Повторяют правила обозначения контурных линий на выкройке. Строят выкройку сумки в натуральную величину

	83.
	Подготовка ткани к раскрою
	1
	26.03
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. 
Декатируют ткани. 
Определяют направление нитей в ткани, дефекты ткани. 
Готовят ткань к раскрою.

	84.
	Раскрой хозяйственной сумки
	1
	26.03
	Повторяют положение деталей при раскрое. Соблюдают технологические требования для выполнения данной операции. Повторяют технику безопасности при раскрое.
Приемы выполнения данной операции. Обмеляют детали. 
Раскраивают хозяйственную сумку

	85.
	Подготовка кроя сумки хозяйственной к обработке
	1
	27.03
	Повторяют копировальные стежки, их назначение. Повторяют правила прокладывания копировальных стежков. Готовят крой сумки к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии

	86.
	Составление плана пошива сумки хозяйственной
	1
	27.03
	Знакомятся с планом пошива сумки хозяйственной. 
Составляют план пошива сумки хозяйственной коллективной беседе и записывают его в тетради

	87.
	Отделка сумки хозяйственной тесьмой
	2
	28.03
	Знакомятся с видами отделок. Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. Работают с предметно-технологической картой. Выбирают отделку для сумки. Выполняют отделку сумки тесьмой

	88.
	Обработка ручек хозяйственной сумки

	2
	09.04
	Применяют накладной шов с двумя закрытыми срезами для обработки ручек хозяйственной сумки.  Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. Работают с предметно-технологической картой
Обрабатывают ручки хозяйственной сумки накладным швом с двумя закрытыми срезами

	89.
	Обработка верхнего среза хозяйственной сумки с одновременным втачиванием ручек
	2
	10.04
	Определяют места притачивания ручек хозяйственной сумки. Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. Восстанавливают последовательность выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Обрабатывают верхний срез хозяйственной сумки с одновременным втачиванием ручек

	90.
	Обработка боковых срезов хозяйственной сумки
	2
	11.04
	Повторяют правила выполнения двойного шва. Обрабатывают боковые срезы хозяйственной сумки.

	91.
	Образование дна хозяйственной сумки
	2
	16.04
	Знакомятся с правилами складывания сумки для образования дна. Образовывают дно сумки хозяйственной и застрачивают углы.

	92.
	Окончательная отделка и утюжка хозяйственной сумки
	2
	17.04
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Проводят окончательную отделку и утюжку хозяйственной сумки.

	
	Практическое повторение. Пошив сумкихозяйственной-24 часов

	93.
	Сумка хозяйственная. Анализ образца
	1
	18.04
	Повторяют фасоны, формы, отделка, виды тканей сумки хозяйственной. 
Анализируют объект труда. 
Производят расчет расхода ткани на хозяйственную сумку и оформляют в тетради

	94.
	Построение чертежа хозяйственной сумки в М 1:4
	1
	18.04
	Повторяют правила построения чертежа хозяйственной сумки в масштабе. 
Повторяют правила построения прямого угла. 
Строят чертеж хозяйственной сумки в М 1:4

	95.
	Построение выкройки сумки в натуральную величину
	2
	23.04
	Повторяют правила построения выкройки хозяйственной сумки.  
Строят выкройку сумки в натуральную величину

	96.
	Подготовка ткани к раскрою
	1
	24.04
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. 
Декатируют ткани. 
Определяют направление нитей в ткани, дефекты ткани. 
Готовят ткань к раскрою

	97.
	Раскрой хозяйственной сумки
	1
	24.04
	Повторяют положение деталей при раскрое. 
Соблюдают технологические требования для выполнения данной операции. 
Повторяют технику безопасности при раскрое.
Приемы выполнения данной операции. 
Обмеляют детали. 
Раскраивают хозяйственную сумку

	98.
	Подготовка кроя сумки хозяйственной к обработке
	1
	25.04
	Повторяют копировальные стежки, их назначение. 
Повторяют правила прокладывания копировальных стежков. 
Готовят крой сумки к обработке. 
Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии

	99.
	Составление плана пошива сумки хозяйственной
	1
	25.04
	Знакомятся с планом пошива сумки хозяйственной. 
Составляют план пошива сумки хозяйственной коллективной беседе и записывают его в тетради

	100.
	Отделка сумки хозяйственной 
	4
	30.04
07.05
	Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. 
Работают с предметно-технологической картой. 
Отделывают хозяйственную сумку вышивкой стебельчатым, тамбурным, крестообразным швом.

	101.
	Обработка ручек хозяйственной сумки
	2
	14.05
	Знакомятся с применением накладного шва с двумя закрытыми срезами для обработки ручек хозяйственной сумки. 
Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции.
Обрабатывают ручки хозяйственной сумки

	102.
	Обработка верхнего среза хозяйственной сумки с одновременным втачиванием ручек
	2
	15.05
	Определяют места притачивания ручек хозяйственной сумки. Соблюдают технологические требования к выполнению данной операции. Обрабатывают верхний срез хозяйственной сумки с одновременным втачиванием ручек.

	103.
	Обработка боковых срезов хозяйственной сумки
	2
	16.05
	Повторяют правила выполнения двойного шва. 
Обрабатывают боковые срезы хозяйственной сумки.

	104.
	Образование дна хозяйственной сумки
	2
	21.05
	Знакомятся с правилами складывания сумки для образования дна. Образовывают дно сумки хозяйственной и застрачивают углы.

	105.
	Окончательная отделка и утюжка хозяйственной сумки
	2
	22.05
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей. Проводят окончательную отделку и утюжку хозяйственной сумки. 

	
106.
	Проверочная работа.
Пошив наволочки в масштабе 1:2 по готовому крою. 
Тест
	2
	[bookmark: _GoBack]23.05
	Шьют наволочку по готовому крою.
Выполняют тест
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График  контрольного тестирования

	1 четверть
	
19.09
25.10

	2 четверть
	
06.12
26.12

	3 четверть
	06.02
07.03


	4 четверть
	17.04
23.05
























Тестовые задания «Машина с электроприводом. Машинная игла»

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько)
1.В машинной игле ушко находится:
а) в середине иглы;
б) рядом с острием;
в) там же, где у иглы для ручного шитья.        

2.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность заправки нижней нити швейной машины:
А. Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка
Б. Вставить шпульный колпачок в челночное устройство
В. Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной ластине
Г. Намотать нить на шпульку
Д. Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка
Е. вставить шпульку в шпульный колпачок 

3.Игла и прижимная лапка по окончании работы швейной машины должны быть оставлены в следующем положении:
а) игла и лапка – в верхнем положении;
б) игла и лапка – в нижнем положении;
в) игла – в нижнем, лапка – в верхнем положении;
г) лапка – в нижнем, игла – в верхнем;
д) не имеет значения.

4.В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка;
б) ширины стежка;
в) ширины зигзага;
г) натяжения верхней нити.


5. Обрыв верхней нити может произойти по причине:
а) неправильного положения прижимной лапки;
б) слишком большого натяжения верхней нити;
в) неправильной заправки верхней нити;
г) неправильной установки иглы;
д) вставленного не до упора челночного устройства шпульного колпачка.

Практическая работа «Подготовка швейной машины к работе»
Задание: подготовьте швейную машину к работе (заправьте верхнюю и нижнюю нитки).
Работу выполняют, пользуясь инструкцией к модели швейной машины.
Данные для контроля и хода результатов практической работы:
Материалы, инструменты и оборудование: швейная машина, учебные пособия, таблицы, нитки хлопчатобумажные.
Порядок выполнения работы:
1.Установите рычаг нитепритягивателя и игловодитель в крайнее верхнее положение, повернув для этого винт махового колеса.
2.Поднимите лапку.
3.Поставьте катушку с нитками на катушечный стержень.
4.Заправьте верхнюю нить.
5.Откройте задвижную пластинку на платформе машины. Достаньте шпульный колпачок со шпулькой из челночного устройства машины.
6.Если на шпульке нити отсутствуют:
а) намотайте несколько витков нитей на шпульку вручную;
б) установите шпульку на стержень моталки, совместив паз шпульки со штифтом стержня моталки:
в) переключите машину на холостой ход, повернув винт махового колеса на себя;
г) намотайте нить на шпульку, плавно приводя в движение маховое колесо с помощью привода швейной машины.
д) вставьте намотанную шпульку в шпульный колпачок, заправив при этом нить в прорезь и под пластинчатую пружину. Оставьте свободный конец нити – 10 – 15 см.
е) переключите машину на рабочий ход.
ж) поверните маховое колесо на себя так, чтобы игла с заправленной верхней нитью опустилась вниз, левой рукой в это время придерживайте конец нити. Как только верхняя нить захватит нижнюю, заправьте их под лапку. 
 	



Тестовые задания «выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом»
1.Шов в подгибку с закрытым срезом относится:
а) к соединительным швам;
б) к краевым швам.

2. Найди ошибку в тексте:
Требования к выполнению шва в подгибку с закрытым срезом.
Первый подгиб имеет ширину 1-2 мм.
Длина второго подгиба равна размерам, указанным в задании.
Машинная строчка проложена на 1-2 мм от края внутреннего подгиба.
Концы строчек закреплены.

3.Укажи цифрами ход выполнения шва в подгибку с закрытым срезом:
[image: https://urok.1sept.ru/articles/609480/img1.jpg]

4.Выполни шов в подгибку с закрытым срезом ширина шва 1 см.
Технологические требования к выполнению шва в подгибку с закрытым срезом.
Первый подгиб имеет ширину 5-7 мм.
Ширина второго подгиба равна 1 см.
Машинная строчка проложена на 1-2 мм от края внутреннего подгиба.
Концы строчек закреплены.

Тестовые задания «Подготовка кроя салфетки к обработке»
1. крой салфетки состоит из:
а) одно детали;
б) двух деталей;
в) трех деталей.

2.какую форм имеет салфетка?
а) овальную;
б) треугольную;
в)квадратную.

3.Отделка салфетки служит:
а) вышивка;
б) кружево;
в)аппликация.

4.Определите последовательность:
а) выполнить отделку изделия;
б) обработать долевые и поперечные срезы;
в) отутюжить готовое изделие.
 
5.Каким швом обрабатывают срезы салфетки?
а) краевым швом; «Шов в подгибку с закрытым срезом»
б) соединительным швом; «Стачной шов на ребро»
в) бельевым швом; « Двойной шов»

Практическое  задание «Обработка срезов салфетки швом вподгибку с закрытым срезом»
1. Подогнуть сначала поперечные, потом долевые срезы на изнаночную сторону на 10 мм, заметать.
2. Заложить углы, заколоть.
3. Перегнуть подогнутые края на изнаночную сторону по контрольным линиям (проложенным строчкам прямых стежков), заметать по сгибу.
4. Обработать углы салфетки косыми стежками, приутюжить подгиб.
5. Застрочить на расстоянии 1 – 2 мм от края внутреннего подгиба, делая в углах поворот детали на игле. Удалить нитки строчек временного назначения.
	

Тестовые задания «Окончательная отделка и утюжка мешочка для хранения работ»
Задание: выбери единственно правильный ответ и отметь его +
1.Мешочек для хранения работ имеет:
   круглую форму;
   квадратную форму;
   прямоугольную форму.
2.Крой мешочка состоит:
   из одной детали;
   из двух деталей;
   из трех деталей
3.Боковые срезы мешочка обработаны:
   швом вподгибку с закрытым срезом;
   стачным швом взаутюжку;
   стачным швом вразутюжку;
4.Верхний срез мешочка можно обработать:	
   стачным швом вразутюжку;
   швом вподгибку с открытым срезом;
   швом вподгибку с закрытым срезом
5.Для изготовления используют ткань:
   гладкокрашеную;
   с рисунком
   пестротканую
6.варианты отделки мешочка:
   аппликация
   заплата
   вышивка
7.горячая подошва утюга:
   должна касаться утюга;
   не должна касаться шнура и частей тела работающего с утюгом человека;
   должна быть опробована ладошкой перед началом утюжки 
8.после окончания работы утюг ставят:
   на край стола;
   на специальную подставку;
   подошвой на стол.            


Тестовые задания «Изготовление носового платка»
1.Что такое «Носовой платок»?
а) Комплект нательного белья для сна
б) Полоска ткани для обработки срезов
в) Швейное изделие, применяемое в быту

2. Из какой ткани по окраске шьют носовой платок?
а) Хлопчатобумажной ткани
б) Длинной ткани
в) Гладкокрашенной, с печатным рисунком


3.Чем украшают носовой платок?
а) Воланом, оборкой
б) Вышивкой, кружевом, аппликацией
в) Пуговицами, кнопками


4. деталей надо для пошива носового платка?
а) одна деталь
б) две детали
в)  много деталей

                                                                                                                                                                              

5.Какая мерка нужна для построения чертежа носового платка?
а) Ош (обхват шеи)
б) Др (длина рукава)
в) Ди (длина издедия)	

6.Каким швом обрабатывают срезы носового платка?
а) Краевым швом; «Шов в подгибку с закрытым срезом»
б) Соединительным швом; «Стачной шов на ребро»
в) Бельевым швом; « Двойной шов»


7.План пошива носового платка написан правильно?
1 - подготовка детали к работе
2 - замётывание срезов носового платка
3 - прокладывание отделочной строчки
4 - украшение носового платка
5 - проутюживание готовой работы
6 - проверка качества готовой работы
А- Да
Б- Нет
В- Не знаю


8.Как называется работа на рисунке?
[image: https://documents.infourok.ru/cfd0f8cf-c339-4546-9e12-e2d510c72f93/0/image002.jpg]
а) застрачивание
б) замётывание
в) заутюживание


9.Что такое приутюживание?
а) соединение двух деталей машинной строчкой с последующим вывёртыванием их на лицевую сторону
б) соединение двух примерно равных деталей машинной строчкой
в) уменьшение толщины шва, края или сгиба детали с помощью утюга

Тестовые задания «Пошив наволочки в масштабе 1:2 по готовому крою»

1. Какой шов является краевым: 
а) стачной,
б) двойной,
в) вподгибку с закрытым срезом,
г) вподгибку с открытым срезом.
 
2.
Ширина 1 строчки двойного шва составляет __________;
Ширина шва в готовом виде составляет _____________.
 
3. Какие ткани используют для пошива наволочек?
а) шерстяные;
б) хлопчатобумажные;
в) синтетические.
 
4. Напиши правильную последовательность по плану пошива наволочки:
№ _____Обработать боковые срезы.
№ ______ Обработать поперечные срезы.
№ ______Отутюжить готовое изделие, сложить.
№ ______ Выполнить разметку для клапана

5.От чего зависит размер наволочки:
а) от размера и формы;
б) от формы и красоты;
в) от размера.


                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    Приложение 3
Описание материально-технических ресурсов, учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.

Материально-техническое обеспечение.

· Компьютер
· Мультимедийныйпроектор
· Интерактивная доска
· Интернет-ресурсы:
· http://school–collection.edu.ru
· https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
· Компьютерные презентации к урокам
· Учебник технология «Швейное дело» 5 класс Г.Б.Картушина. Г.Г.Мозговая.
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