









Инструктаж по ТБ
 при работе с ручным инструментом  и 
оборудованием в швейной мастерской


















При работе с иглой:

1. Храни иглу в игольнице.
2. Не допускай потери иглы.
3. Не бери иглу в рот, не вкалывай её в одежду.
4. Сломанную иглу сдай учителю.

При работе с ножницами:

1. Храни ножницы в определённом месте.
2.Не держи ножницы острыми концами вверх.
3. Передавай ножницы кольцами вперёд.
4. Не оставляй ножницы раскрытыми.
5. Не клади ножницы около вращающихся частей машины.

При работе с утюгом:

1. Перед началом работы проверить изоляцию шнура.
2. Работай стоя на резиновом коврике.
3. Включай и выключай утюг сухими руками, берясь за корпус
вилки.
4. Следи, чтобы подошва  утюга не касалась шнура.
5.Следи за правильной установкой указателя терморегулятора.
6. После окончания работы поставь утюг на подставку и выключи.

При работе на электрической  швейной машине:

1.Спрячь волосы под косынку.
2. Перед работой убери с платформы посторонние предметы.
3. Проверь, нет ли булавок в изделии.
4. Не подводи руки близко к игле и вращающимся частям машины.
5. Не наклоняй голову близко к игловодителю.
6. Включай машину с разрешения учителя.
7. Не клади руку на маховое колесо.
8. Не оставляй машину, включенную в электросеть, без присмотра.
9. По окончании работы отключить машину от электросети. 












Журнал инструктажа по ТБ (швейная мастерская)
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