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1. Оперативно-тактическая характеристика объекта

 1.1 Оперативно-тактическая характеристика здания
	Геометрические размеры
(м)


	Конструктивные элементы
	Предел Огнестойкости строительной конструкции (час)

	Количество выходов


	Характеристика лестничных клеток


	Энергетическое обеспечение
	Системы извещения и тушения пожара



	
	Стены
	Перекрытия
	Перегородки
	Кровля
	
	
	
	Напряжение в сети
	Где и кем отключается
	Отопление
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	34х23

	кирпичные
	железобетонные
	кирпичные

	Металлическая по деревянной обрешётке
	1
	11
	железобетонные предназначенные для эвакуации внутренние

	220/ 380V

	1-м этаже обслуживающим персоналом
	центральное водяное

	Система тушения пожара отсутствует «Соната-К» 120М.РИП-12 и РИП-24 АПС-Струна-5


 1.2 Наличие и характеристика установок пожаротушения
	№ п/п
	Наименование помещений, защищаемых установками пожаротушения
	Вид и характеристика установки
	Наличие и места автоматического и ручного пуска установок пожаротушения
	Порядок включения и рекомендации по использованию при тушении пожара

	1
	2
	3
	4
	5

	
	нет
	нет
	нет
	нет





  1.3. Наличие и характеристика системы дымоудаления и подпора воздуха
	№ 
п/п
	Наименование помещений, защищаемых установками пожаротушения
	Вид и характеристика установки
	Наличие и места автоматического и ручного пуска установок дымоудаления и подпора воздуха
	Порядок включения и рекомендации по использованию при тушении пожара

	1
	2
	3
	4
	5

	
	нет
	нет
	нет
	нет


 1.4. Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в производстве и меры защиты личного состава
	№ п/п
	Наименования помещения, технического оборудования
	Наименование горючих (взрывчатых) веществ
	Количество (объем) в помещении (кг, л, м3)
	Краткая характеристика пожарной опасности
	Средства тушения
	Рекомендации по мерам защиты л/с
	Дополнительные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


  1.5. Наличие АХОВ радиоактивных веществ в помещениях, технологических установках (аппаратах)
	№
п/п
	Наименования помещения, технического оборудования
	Наименование вещества и его количества
	Краткая характеристика
	Огнетушащее средство
	Средства защиты л/с
	Рекомендации по обеспечению безопасной работы л/с
	Дополнительные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет



      

 1.6 Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения
	Вид
	Место расположения
	Расстояние по маршруту прокладки рукавной линии или по маршруту следования, м
	Характеристика (тип сети, диаметр, напор, расход, объём, условия забора-для естественных источников)

	1
	2
	3
	4

	ПГ
	по ул. З.Биишевой д.115
	20
	ПГ-22; К-150

	ПГ
	ул. З.Биишевой д.117 территория школы СОШ№1
	120
	ПГ-23; К-150


        


 






1.7 Сведения об источниках внутреннего противопожарного водоснабжения
2-х этажное здание с подвалом:
ПК 6 шт; установлены на внутреннем противопожарном водопроводе диаметром 50 мм., ПК расположены на каждом этаже по 3 ПК, в тамбурах лестничных маршей. Насосы повысители отсутствуют
                                    2. Прогноз развития пожара
2.1 Возможные места возникновения пожара
Местами наиболее возможного возникновения пожара являются: кабинеты, электрощитовая, столовая, игровые, групповые, музыкальный зал, подвальное помещения. Возникновение пожара в подвальном помещении, где хранится хозяйственный инвентарь и складируется имущество объекта, дым может распространиться по всему зданию, что может повлиять на эвакуацию детей и возникновении паники. Возникновение пожара на кухне, т.к. там установлены электрические плиты с питанием 380В которые применяются для приготовления пищи 
2.2 Возможные пути распространения пожара
путями распространения пожара являются горючая отделка, мебель, напольные покрытия. 
2.3 Возможные места обрушения
  При затяжном пожаре, из-за длительного интенсивного воздействия пламени на строительные конструкции в зданиях, возможны деформации и обрушения несущих элементов. Характеристика строительных конструкций и элементов приведены в разделе «Оперативно-тактическая характеристика объекта». Лестничные проемы в местах длительного воздействия высокой температуры пламени.
Кровля в местах длительного воздействия высокой температуры пламени.
2.4 Возможные зоны задымления
     При возникновении пожара продукты горения быстро распространятся по этажам и общим коридорам тем самым заблокируют эвакуационные пути и выходы, дым заполнит общий объем здания.
3. Действия обслуживающего персонала
(работников) объекта до прибытия пожарных подразделений
3.1. Табель пожарного расчета
	Номер пожарного расчета
	Должность
	Действия номера пожарного расчета при пожаре

	1
	2
	3

	1
	Охранник 
	Вызов пожарной охраны. Контроль включения системы оповещения. При обнаружении пожара (возгорания) немедленно вызывает пожарную охрану по телефону 01,101,112 сообщает адрес, что горит и свою фамилию. Контролирует включение системы оповещения, при необходимости производит ручное включение на посту.

	2
	Персонал 
	Эвакуируют детей, сотрудников, проводят проверку, ликвидируют очаги возгорания с помощью огнетушителей, отключают электропитание 


                               4. Организация работ по спасению людей
4.1 Способы спасения
        Исходя из складывающейся обстановки спасательные работы рекомендуется проводить следующими способами:
- вывод людей по имеющимся лестничным маршам до ближайшей безопасной зоны;
	- спасение людей с использованием, ручных пожарных лестниц, технических спасательных устройств (спасательные веревки, индивидуальные спасательные устройства).
Наличие лифтов, функционирующих в режиме «Перевозка пожарных подразделений», на объекте защиты не предусмотрено.
4.2 Сведения о количестве людей
	2-х этажное здание

	Этаж
	Возможное количество людей (проектное)
	Количество людей не способных самостоятельно передвигаться / из них, спасение которых необходимо осуществлять в «Особом порядке».

	1
	77
	не предусмотрено

	2
	82
	


4.3 «Особый порядок» спасения людей 
	На объекте защиты нахождение людей, спасение которых необходимо осуществлять в «особом порядке», не предусмотрено.
5. Расчёт необходимых сил и средств для тушения пожаров
и проведения АСР по двум наиболее сложным вариантам развития возможного пожара в организации.
5.1. Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара
	Вариант тушения
	Прогноз развития пожара (площадь пожара, фронт пожара линейная скорость распространения, площадь тушения, объем тушения и т.п.
	Требуемый расход
огнетушащих веществ, л. с-1
	Количество приборов подачи огнетушащих веществ, шт.
	Необходимый запас огнетушащих веществ, л
	Количество пожарных машин, основных/специальных шт.
	Предельные расстояния для подачи воды,
м
	Численность личного состава, количество звеньев ГДЗС чел/шт.

	1. Пожар в подвальном помещении, размером 8х12 м, 
	Sп = 56 м2
Sт = Sп
Vл = 1.5 м/мин
	Qтр. туш. = 4 л/с

	1 ствол РСК-70    2ствола «РСК-50»
	-
	7
	Lпред = 40 м.
	27/8

	2.  Пожар в столовой, размерами 5.7х5.9м, на первом    этаже
	Sп = 42.14 м2
Sт = Sп
Vл= 1,5 м/мин
	Qтр. туш. = 1,77 л/с

	3 ствола «РС-50»
	-
	7
	Lпред = 40м.
	27/8



6. Организация тушения пожара и проведения АСР 
подразделениями гарнизона
вариант № 1
	Время от начала развития пожара, мин.
	Возможная обстановка пожара
	QТР Л/С
	Введено приборов на тушение и защиту
	Qф Л/С
	Рекомендации РТП

	
	
	
	РС-50
	РС-70
	ПЛС
	ГПС, СВП и т.д.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ч+8.5
	Загорание подвального помещения дет.сада, сильное задымление
Sп= 56 м2
Sт = 40 м2
На пожар прибыл караул 84 ПСЧ в составе 2 АЦ и 
	4
	-
	1
	-
	-
	7.4
	РТП-1 уточнить информацию об отключении     эл. энергии, эвакуации людей, определить место сбора людей для их подсчета.
  АЦ-6,0-40(5557) подъехать с северной стороны здания садика, звеном ГДЗС подаёт 1ств. РСК-50 на тушение пожара в кухонное помещение.   Установить АЦ-5,8-40(5557) на ПГ№22 на перекачку воды к АЦ

	Ч+18
	Прибывает  резерв АЦ 84 ПСЧ и АЦ НПС Мраково 
Есть  угроза распространения  огня  на   помещение   2-го этажа,  смежного помещения. Сильное задымление
На  пожар  прибывает  руководство  части оперативная группа.

	4
	1
	-
	-
	-
	11,1
	 АЦ устанавливаем с южной  стороны здания, от АЦ звеном ГДЗС  подают 1 ствола РСК-50 на защиту  помещений находящихся над горящим помещением ВПК НПС установить на перекачку воды к АЦ 84 ПСЧ. 
РТП 2 уточняет информацию, создает штаб, передает необходимую информацию на ПСЧ

	Ч+10
	На место прибывает резервное отделение 84 ПСЧ
	4
	-
	-
	-
	-
	14.8
	Техника определяется в резерв, создается звено ГДЗС подача ствола РСК-50 на защиту смежного помещения первого этажа и в окно горящего помещения, 1 ствол РСК-50 на тушение через оконный проем и защиту второго этажа.

	Ч+35
	Прибывает отделение ОП84 ПСЧ с.Юмагузино
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	Техника ставится в резерв, личный состав прокладывает резервную магистральную линию от ПГ к АЦ, создает резервное звено ГДЗС и поступает в распоряжение начальника КПП

	Ч+40
	Прибывает отделение ППС РБ ПЧ д.Таваканово

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Техника в резерв, личный состав задействовать в эвакуации материальных ценностей и дымоудаления из здания путем открывания оконных форточек.

	Ч+
	Вся остальная прибывающая техника ставится в резерв, личный состав поступает в распоряжении РТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	




вариант № 2
	Время от начала развития пожара, мин.
	Возможная 
обстановка пожара
	QТР Л/С
	Введено приборов на тушение и защиту
	Qф Л/С
	Рекомендации РТП

	
	
	
	РС-50
	РС-70
	ПЛС
	ГПС, СВП и т.д.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ч+8,5
	Загорание столовой Sп= 38,5 м2
Sтуш.= Sп
На пожар прибыл караул 50 ПСЧ в составе 2 АЦ и 1 АЛ
	1,77
	1
	-
	-
	-
	3.7
	РТП-1 уточнить информацию об отключении     эл. энергии, эвакуации людей, определить место сбора людей для их подсчета.
  АЦ-6,0-40(5557) подъехать с северной стороны здания садика, звеном ГДЗС подаёт 1ств. РСК-50 на тушение пожара в кухонное помещение.   Установить АЦ-5,8-40(5557) на ПГ№22 на перекачку воды к АЦ

	Ч+18
	Прибывает резерв АЦ 84 ПСЧ и АЦ НПС Мраково 
Есть угроза распространения огня на   помещение   2-го этажа, смежного помещения. Сильное задымление
На пожар прибывает руководство части оперативная группа
	1,77
	1
	-
	-
	-
	7,4
	АЦ устанавливаем с южной  стороны здания, от АЦ звеном ГДЗС  подают 1 ствола РСК-50 на защиту  помещений находящихся над горящим помещением ВПК НПС установить на перекачку воды к АЦ 84 ПСЧ. 
РТП 2 уточняет информацию, создает штаб, передает необходимую информацию на ПСЧ

	Ч+20
	На место прибывает резервное отделение 84 ПСЧ
	1,77
	2
	-
	-
	-
	14,8
	АЦ в резерв, помощь при эвакуации.

	Ч+35
	Прибывает отделение ОП84 ПСЧ с.Юмагузино
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Техника ставится в резерв, личный состав прокладывает резервную магистральную линию от ПГ к АЦ, создает резервное звено ГДЗС и поступает в распоряжение начальника КПП

	Ч+35
	Прибывает отделение ППС РБ ПЧ д.Таваканово

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Техника в резерв, личный состав задействовать в эвакуации материальных ценностей и дымоудаления из здания путем открывания оконных форточек.

	Ч+
	Вся остальная прибывающая техника ставится в резерв, личный состав поступает в распоряжении РТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	





7. Организация взаимодействия подразделений гарнизона со службами жизнеобеспечения организации, города, населенного пункта (района), закрытого административно-территориального образования

	№ п/п
	Содержание задач
	Ответственная служба
	Привлекаемые должностные лица различных служб

	1
	2
	3
	4

	1
	Обеспечение охраны общественного порядка на месте пожара, материальных ценностей, регулирования дорожного движения.
Оказание помощи сотрудникам ГПС в эвакуации пострадавших, материальных ценностей,
выявлении и задержании подозреваемых. 
	Подразделения МВД


	Старший оперативный группы МВД

	2
	Принятие мер по отключению электроэнергии, по распоряжению РТП, в целях безопасной работы личного состава подразделений ГПС. 
	Баш РЭС
	Старший оперативно-выездной бригады

	3
	Обеспечение работ по повышению давления на участках водопровода, где предусмотрена установка пожарных автоцистерн на пожарные гидранты.
	МУП «Теплосеть»

	Старший аварийной бригады

	4
	Оказание медицинской помощи пострадавшим на пожаре, их госпитализация
	скорая помощь

	Старший бригады скорой помощи



8. Требования правил охраны труда
	При тушении пожара на данном объекте выполнять требования охраны труда, установленные Правилами охраны труда в подразделениях пожарной охраны. Иных требований охраны труда для подразделений пожарной охраны на данном объекте защиты нет.



9. Учет использования ПТП
Сведения о применении ПТП на пожарах, при проведении занятий с личным составом, а также отметки об отработке и корректировке.

	№№ 
п/п
	Дата и время 

	С какими подразделениями (караул, смена) проведены занятия, ПТУ, тушение пожара и т.п.
	Проведенное мероприятие (отработка; корректировка; переработка; отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре;
иное.)
	Руководитель
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






10. Учет вносимых изменений в ПТП 
	№
 п/п
	Дата и время 

	В ходе какого мероприятия выявлено несоответствие (отработка, корректировка, переработка; отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре, иное)
	Выявленное несоответствие
	Кем выявлено
	Резолюция (поручения к устранению) начальника подразделения (дата, подпись, Ф.И.О. начальника подразделения)

	Отметка о выполнения (дата, подпись, Ф.И.О. начальника подразделения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






ДОПУСК
на проведение тушения пожара
______________________________________________________
(наименование объекта)

  1. Дата и время выдачи допуска
  ______________________________________________________________
  
  2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены

  3. Место проведения тушения пожара что разрешается тушить (наименование помещений, открытой установки и т.п.)__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  4. Допуск выдал _______________________________   ___________
                           (должность, ФИО представителя энергопредприятия)      (подпись)

  5. Допуск получил _______________________________   ___________
                                (должность, ФИО представителя пожарной охраны)      (подпись)


   Примечание:
Допуск оформляется в 2 экземплярах: 1-й экземпляр вручается руководителю тушения пожара, 2-ой остается на энергопредприятии).






ДОПУСК
на проведение тушения пожара
______________________________________________________
(наименование объекта)

  1. Дата и время выдачи допуска
______________________________________________________________
  
  2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены

  3. Место проведения тушения пожара что разрешается тушить (наименование помещений, открытой установки и т.п.)___________________________________________________________________________________________________________________________

  4. Допуск выдал _______________________________   ___________
                           (должность, ФИО представителя энергопредприятия)      (подпись)

  5. Допуск получил _______________________________   ___________
                                (должность, ФИО представителя пожарной охраны)      (подпись)


   Примечание:
Допуск оформляется в 2 экземплярах: 1-й экземпляр вручается руководителю тушения пожара, 2-ой остается на энергопредприятии).
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Приложение №2



Приложение №3
План первого этажа детский сад «Родничок» с.Мраково помещение
(Масштаб 1:200)

[bookmark: _MON_1645343426]



Приложение №3
План второго этажа, правое крыло детский сад «Родничок» с.Мраково
(Масштаб 1:200)




Приложение №3

План подвального помещения, детский сад «Родничок» с.Мраково
(Масштаб 1:200)






Приложение №3


План чердачного помещения, детский сад «Родничок» с.Мраково
(Масштаб 1:200)
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