Алгоритм действий при ложном срабатывании АПС

1.Определить месторасположение сработавшего извещателя и убедиться, что срабатывание ложное, осуществить сброс сигнала!

2.Незамедлительно позвонить по телефону 8(34766) 2-29-19, 

01,010 ( по мобильной связи 112)

и сообщить  о ложном срабатывании АПС.

3.Оперативно проверить в помещении срабатывания  извещателей: не является ли причиной срабатывания человеческий фактор.

4. Вызвать представителя подрядной организации, обслуживающей АПС, и определить техническую неисправность ложного срабатывания АПС.

5. Устранить неисправность.
