
Пояснительная записка

    Рабочая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению заданий по изготовлению изделий в соответствии с уровнем обучения в 4-9 классах. 

    В 4 классе на уроках швейного дела девочки знакомятся с правилами поведения в мастерской, закрепляют навыки работы с бумагой, знакомятся с различными видами ручных швов, выполняя их; знакомятся со швейной машиной с ручным приводом и выполняют простые операции на ней (шитье на бумаге прямых  и зигзагообразных строчек). 
    В 5 классе девочки знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных швов и строчек проводится и по другим разделам рабочей программы, для чего специально выделяется время на занятиях. Учащиеся уже шьют носовые платочки, салфетки, учатся шить наволочки и хозяйственные сумки. Также в 5 классе девочки учатся выполнять простейший ремонт белья и одежды: пришивать оторвавшиеся пуговицы, вешалки, зашивать мелкие дырочки. 
    В 6 классе у девочек усложняются выполнение изделий. Здесь продолжается обучение школьников построению чертежей изделий. Они шьют косынки для работ, различных конструкций фартуки, ночную сорочку. Знакомятся и овладевают навыками работы на швейной машине с электрическим приводом, учатся выполнять простейший ремонт швейной машины (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Учатся штопать и пришивать заплаты. 
    В 7 классе не уроке «Швейное дело» изучается технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин.  учащиеся шьют ночную сорочку без плечевого шва, пижаму, прямую юбку и юбку полусолнце.  Необходимо учесть, что выкройки на данные изделия девочки выполняют сами. 
    В 8-9 классе девушки учатся построению основы платья, воротников, рукавов, соответственно шьют блузки без рукавов и воротников, также с воротником и рукавами, халаты, шорты. Занимаются ремонтом постельного белья и одежды. Также в 8-9 классах мальчики и девочки знакомятся с трудовым законодательством.
5класс
	№п/п


	Тема, раздел
	Кол-во часов
	Тип урока
	Словарь 
	Объект труда
	Наглядность, оборудование
	Практическая работа
	Повторение, 

Примечание, дом. задания
	Дата проведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Факт 

	1 четверть  

	I.
	Швейная машина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Вводное занятие. Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планированием на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской.
	
	Комбинированный 
	Швея 
	
	
	
	
	
	

	2.
	Санитарно- гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов.
	
	Комбинированный
	Рабочее место, гигиена.
	
	
	Организация рабочего места
	Стр.154
	
	

	3.
	Швейная машина: виды, скорости, виды выполняемых работ. Основные механизмы. Заправка верхней и нижней нитей.
	
	Комбинированный
	Марка, скорости, шпулька
	Швейная машина
	Швейная машина
	Заправка верхней и нижней нитей
	Стр.68, 72, 75, 80 -82
	
	

	4.
	Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места.
	
	Комбинированный
	Безопасность 
	
	
	
	ТБ, стр. 69
	
	

	5.
	Швейная машина с ножным приводом: назначение и устройство.
	
	Комбинированный
	Ножной привод
	Швейная машина
	Табл. « Швейная машина»
	
	Стр.73-74
	
	

	6.
	Регулятор строчки: устройство, назначение. Машинная закрепка.
	
	Комбинированный
	Регулятор строчки
	Швейная машина
	Табл.: « Регулятор строчки»
	
	Стр. 84 -86
	
	

	7.
	Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани. Правила установки иглы.
	
	Комбинированный
	Игла, желобок, лыска, колба, лезвие
	Машинная игла
	Табл.: « Игла»
	Разобрать устройство машинной иглы
	Стр.77
	
	

	8.
	Работа на швейной машине с ножным приводом. Пуск и остановка машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. 
	
	Комбинированный
	Шпулька, шпульный колпачок
	Швейная машина, шпулька, нитки
	Швейная машина, шпулька, нитки
	Наматывание нитки на шпульку, строчка на бумаге 
	ТБ
	
	

	9.
	Электрические утюги: устройство, правила безопасной работы
	
	Комбинированный
	Утюг 
	Электрический утюг 
	Электрический утюг
	Разобрать строение утюга
	Стр.26-28
	
	

	II
	Работа с тканью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Носовой платок, обработанный краевым швом в подгибку с закрытым срезом
	
	
	
	
	

	10.
	 Получение ткани. Лицевая и изнаночная стороны. Долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для швейных работ. 
	
	Комбинированный
	Х\б волокно 
	Волокно, ткань
	Кусочки ткани, коллекция «Волокна»
	Определение лицевой и изнаночной стороны, долевой и поперечной нитей.
	Стр.15-19
	
	

	11.
	Виды волокон. Хлопчатобумажное волокно.  Название ткани для пошива ( изготовления) платка (батист, ситец).
	
	Комбинированный
	Натуральные и искусственные волокна, пряжа
	Волокна 
	Коллекция « Волокна»
	Сравнить волокна
	Стр. 13-14,  20-21
	
	

	12.
	Ручные и машинные работы при пошиве платка: ручные: конструкция, применение. Правила техники безопасности при рабте с иглой и ножницами.
	
	Комбинированный
	Шов 
	Носовой платок
	Образец 
	
	ТБ, стр. 22-26, 29-49
	
	

	
	2 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Машинные работы при изготовлении платка: (краевой – шов в подгибку с закрытым срезом) конструкция, применение.
	
	Комбинированный
	Шов 
	Носовой платок
	Образец 
	
	Стр. 96-99
	
	

	14.
	Изготовление носового платка
	
	Комбинированный
	Заметать 
	Образец
	Образец
	Изготовление носового платка
	ТБ, стр.105 - 109
	
	

	III
	Ремонт одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Пуговица на стойке, ремонт распоровшегося шва, вешалка к одежде, заплате в виде аппликации 
	
	
	
	

	15.
	Виды пуговиц. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы и ниток
	
	Комбинированный
	Пуговица 
	Пуговицы 
	Образец
	Пришивание пуговиц
	ТБ, стр.50-56
	
	

	16.
	Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы применяемые для ремонта белья и одежды. 

Обработка распоровшегося шва ручными стежками ( стачными).
	
	Комбинированный
	Ремонт 
	Образец
	Образец
	Подготовка вещей к ремонту. Ремонт распоровшегося шва.
	ТБ, стр. 57-58
	
	

	17.
	Ремонт одежды в месте разрыва ткани частыми косыми стежками  (обметывание). Приутюживание.
	
	Комбинированный
	Разрыв
	Образец
	Образец
	Ремонт одежды в месте разрыва ткани.
	ТБ, стр.  58-59
	
	

	18.
	Выполнение вешалки и пришивание её к изделию.
	
	Комбинированный
	Вешалка 
	Образец
	Образец
	Изготовление вешалки
	ТБ, стр.59-64
	
	

	19.
	Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты – аппликации.
	
	Комбинированный
	Заплата 
	Образец
	Образец
	Раскрой заплаты
	ТБ, 65-67
	
	

	
	3 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Загибание и заметывание срезов заплаты. Наметывание заплаты с лицевой стороны, наметывание и пришивание вручную косыми стежками. Приутюживание.
	
	Комбинированный
	
	Образец
	Игла, нитки
	Выполнение заплаты
	ТБ
	
	

	IV
	Работа с тканью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Мешочек для хранения работ
	
	
	
	
	

	21.
	Название тканей используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы: конструкция и применение. Раскрой. 
	
	Комбинированный
	Шов в подгибку с закрытым срезом
	Образец
	Образец
	
	Стр. 110-112
	
	

	22.


	Отделка  мешочка: отделочными стежками, аппликацией.
	
	Комбинированный
	Отделка, аппликация
	Образец 
	Нитки, игла, шв. машина
	Выполнение вышивки, аппликации
	ТБ, стр.112-113
	
	

	23.
	Сборка мешочка: обработка боковых срезов стачным швом, обработка верхнего среза краевым швом в подгибку с закрытым срезом. Продевание шнура. 
	
	Комбинированный
	
	Мешочек 
	Нитки, игла, шв. машина
	Изготовление мешочка
	ТБ, стр. 113-116
	
	

	V
	Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: салфетка квадратной формы, обработанная швом в подгибку с закрытым срезом.
	
	
	
	
	
	

	24.
	Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. Понятие прямая и кривая линии, прямой угол.

Линии для выполнения чертежей выкройки( сплошная основная, штриховая- вспомогательная); назначение. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров).
	
	Комбинированный
	Линейка, угольник, лекало, сантиметровая лента
	Инструменты и приспособления
	Инструменты и приспособления
	
	Стр.102-103
	
	

	25.
	Ткани, применяемые для изготовления салфеток: название, виды ( гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нитей. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 
	
	Комбинированный
	Ситец, батист, кромка, срез
	Ткань: кусочек, рулон
	Ткани 
	Определение долевой и поперечной нитей
	Стр.116-118
	
	

	26.
	Построение чертежа и раскрой салфетки. Проверка выкройки: измерение сложением сторон и углов
	
	Комбинированный
	Чертеж, сторона, угол
	
	Выкройка 
	Построение чертежа
	Стр. 119-120
	
	

	27.
	Размещение выкройки на ткани с учетом лицевой и изнаночной стороны, долевой и уточной нитей. Закрепление выкройки на ткани. Раскрой.
	
	Комбинированный
	
	Ткань, выкройка
	Крой
	Раскрой салфетки
	ТБ с ножницами, стр.120 -122
	
	

	28.
	Подготовка кроя к обработке на швейной машине
	
	Комбинированный
	Заметывание 
	Крой
	Образец 
	Заметывание срезов
	ТБ с иглой, стр.123-124
	
	

	29.
	Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. ВТО
	
	Комбинированный
	Застрачивание 
	Крой 
	Крой 
	Застрачивание срезов
	ТБ
	
	

	VI.
	Двойной шов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Соединительные швы. Двойной шов: конструкция, применение.
	
	Комбинированный
	Двойной, бельевой шов
	Образец 
	Образец 
	
	Стр.90-92
	
	

	31.
	Выполнение двойного шва
	
	Комбинированный
	
	Образец 
	Образец 
	Выполнение двойного шва
	ТБ
	
	

	VII.
	Построение чертежа по заданным размерам. Пошив одно детального изделия с применением двойного шва.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: наволочка без клапана
	
	
	
	
	

	32.
	Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры. Соответствие размера наволочка размеру подушки. Чертеж наволочки.
	
	Комбинированный
	Наволочка, постельное белье.
	Образец 
	
	Построение чертежа наволочки
	Стр.125-128
	
	

	
	4 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Подготовка ткани к раскрою. Раскрой.
	
	Комбинированный
	
	Ткань 
	Образец 
	Раскрой 
	ТБ, подготовка  ткани к раскрою, стр. 128-129 
	
	

	34.
	Обработка поперечных срезов швом в подгибку с закрытым срезом.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	
	Обработка поперечных срезов
	ТБ, стр. 130-132
	
	

	35.
	Обработка боковых срезов двойным швом. ВТО.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Наволочка 
	Обработка боковых срезов
	ТБ, стр.133
	
	

	VIII.
	Накладной шов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	Соединительный швы. Накладной шов с открытым срезом, с закрытым срезом: применение, ширина шва в разных изделиях. Место измерения ширины шва.
	
	Комбинированный
	Накладной шов, ширина шва.
	Образец
	Образец
	
	Стр. 92-93
	
	

	37.
	Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, с одним закрытым срезом.
	
	Комбинированный
	Открытый срез, закрытый срез.
	Образец
	Образец
	Выполнение накладных швов
	ТБ, стр.94 -96
	
	

	IX.
	Изготовление и построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам с применением двойного  и накладных швов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: сумка хозяйственная
	
	
	
	
	

	38.
	Сумки: фасоны, размеры, ткани , применяемые для пошива.
	
	Комбинированный
	Сумка 
	Образец
	Образец
	
	Стр.134-136
	
	

	39.
	Построение чертежа сумки и ручек в натуральную величину. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Раскрой сумки
	ТБ с ножницами, стр. 137-141
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами.
	
	Комбинированный
	
	Ручки сумки
	Образец
	Обработка ручек сумки
	ТБ, стр.142
	
	

	41.
	Обработка верхнего среза сумки швом в подгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка верхнего среза сумки
	ТБ, стр.143-144 
	
	

	42.
	Образование дна и боковых сторон сумки путем растрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка. ВТО.
	
	Комбинированный
	Дно, отделка.
	Сумка 
	Образец 
	Обработка сумки
	ТБ, стр.144 -145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 класс



	№п/п
	Тема, раздел
1 четверть                                   
	Кол-во часов
	Тип урока
	Словарь 
	Объект труда
	Наглядность, оборудование
	Практическая работа
	Повторение, 

Примечание, дом. задания
	Дата 
проведения

	I.
	Вводное занятие.
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт

	1.
	Сведения о швейных  изделиях  и отделочных материалах.  Задачи обучения и план работы на год. Правила работы в мастерской.
	
	Комбинированны
	Швея- мотористка
	
	
	
	Стр. 4-6
	
	

	II.
	Бытовая швейная машина с электро приводом
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, скорости, виды выполняемых работ
	
	Комбинированный
	Электропривод
	Швейная машина с электроприводом
	Швейная машина с электроприво
	
	Стр.91-94
	
	

	3.
	ПТБ на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины: челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ручным приводом и  электрическим приводом
	
	Комбинированный
	Челночный комплект
	Челночный комплект
	Швейная машина
	Работа на швейной машине
	ТБ 

Стр. 95-103
	
	

	III.
	Обработка долевой обтачки косого среза ткани.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Косынка для работ
	
	
	
	
	

	4.
	Косой срез ткани: свойства, (растяжимость, сыпучесть); учет свойств при обработке
	
	Комбинированный
	Косой срез ткани
	Образец
	Образец
	
	Стр.24-25
	
	

	IV.
	Обработка обтачкой закругленного среза ткани
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья: правила соединения.
	
	Комбинированный
	Обтачка 
	Образец
	Образец обработки обтачкой
	
	Стр. 25-28
	
	

	6.
	Обработка закругленного среза с помощью обтачки
	
	Комбинированный
	Обтачка 
	Образец
	Образец
	
	Терминология выполнения
	
	

	7.
	Раскрой косынки и обтачек. Соединение долевой обтачки.
	
	Комбинированный
	Обтачка 
	Образец 
	Образец 
	Раскрой 
	ТБ с ножницами, стр.35-38
	
	

	8.
	Обработка косынки
	
	Комбинированный
	Косынка 
	
	
	Обработка 
	Стр.3940
	
	

	V.
	Обработка сборок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье. Правила припуска ткани на сборку.
	
	Комбинированный
	Сборка 
	Образец 
	Образец
	Расчет припуска ткани на сборку
	Стр.41-43
	
	

	10.
	Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборки. Выполнение сборки.
	
	Комбинированный
	Сборка 
	Образец
	Образец
	Выполнение сборки
	ТБ
Стр.43
	
	

	VI.
	Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Фартук с закругленным срезом на поясе
	
	
	
	
	

	11.
	Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажных тканей.
	
	Комбинированный
	Полотняное переплетение
	Образец
	Образец
	Выполнение полотняного переплетения из бумаги
	ТБ с ножницами
Стр. 7-13
	
	

	12.
	Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.
	
	Комбинированный
	Переплетение нитей, сатин, саржа.
	Образец
	Образец
	Выполнение переплетений из цветной бумаги 
	ТБ при работе с ножницами
	
	

	13.
	Фартук: ткани для пошива; детали, название контурных срезов, швы, виды отделки.
	
	Комбинированный
	Фартук 
	Фартук 
	Образец, таблица « Виды фартуков»
	
	Стр. 62-64
	
	

	14.
	Построение чертежа фартука по заданным размерам
	
	Комбинированный
	Размер 
	
	Таблица « Построение чертежа фартука»
	Построение чертежа фартука.
	Стр.64-67
	
	

	15.
	Раскрой фартука. Прокладывание контрольных линий на основной детали. Определение размера и изготовление косой обтачки. 
	
	Комбинированный
	Контрольная линия, обтачка.
	Фартук 
	 Образец
	Раскрой 
	Подготовка  ткани к раскрою. Стр.68-71
	
	

	
	2  четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Обработка закругленного среза основной детали фартука двойной косой обтачкой.
	
	Комбинированный
	
	Фартук 
	
	Обработка нижней части фартука
	ТБ. Стр. 71-72
	
	

	17.
	Обработка верхнего среза фартука: образование сборок. Приметывание и соединения пояса с основной деталью фартука. ВТО.
	
	Комбинированный
	Пояс, приметать.
	Фартук 
	
	Обработка верхнего среза фартука.
	ТБ. Стр.73-75

	
	

	VII.
	Ремонт одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Штопка, заплата.
	
	
	
	
	

	18.
	Эстетика одежды: определение вида ремонта. Подбор ниток для штопки. ТВО 
	
	Комбинированный
	Штопка 
	Образец
	Образец
	
	
	
	

	19.
	Подготовка изделия под штопку. Выполнение штопки. ВТО
	
	Комбинированный
	
	Образец
	Образец
	Выполнение штопки
	Стр.165- 166ТБ
	
	

	20.
	Заплата: формы, способы пришивания. Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком. Подготовка изделия к ремонту.
	
	Комбинированный
	Заплата 
	Образец
	Образец
	
	Стр.160-164
	
	

	21.
	Раскрой заплаты с припуском на швы. Приметывание заплаты. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную 
	
	Комбинированный
	Припуск, приметывание, косой стежок
	Образец
	Образец
	Раскрой, подшивание заплаты
	ТБ
	
	

	VIII.
	Запошивочный шов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Соединительные швы: запошивочный шов: конструкция, применение
	
	Комбинированный
	Запошивочный шов
	Образец
	Образец
	
	Стр.48-50
	
	

	23.
	Выполнение запошивочного шва на образце
	
	Комбинированный
	застрачивание
	Образец
	Образец
	Выполнение шва
	ТБ. Стр.51-52
	
	

	IX.
	Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого изделия с закругленным вырезом горловины.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: ночная сорочка с круглым вырезом горловины.
	
	
	
	
	

	24.
	Понятие масштаб. Масштабная линейка: применение. Приемы работы. Сантиметровая лента. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделий.
	
	Комбинированный
	Масштаб, линейка, мерки.
	Образец
	Образец линейки, см. ленты
	Определение масштаба на линейке, см ленте.
	Межпредметные связи: география. 
Правила снятия мерок. Стр. 58-61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Мерки для построения чертежа плечевого бельевого женского изделия. Построение чертежа ночной сорочки. Оформление готового чертежа ночной сорочки: название деталей и контурных срезов.
	
	Комбинированный
	Ночная сорочка
	Чертеж 
	
	Построение чертежа ночной сорочки
	Стр. 54-56
	
	

	X.
	Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Ночная сорочка: ткани для пошива, детали, швы. Определение  середины детали путем сложения. 

Раскрой.  

2 четверть                                                
	
	Комбинированный
	Сатин, ситец.
	Ночная сорочка
	Ткани для пошива ночной сорочк
	Раскрой.
	ТБ. Стр.77-85
	
	

	27.
	Обработка сорочки: сметывание плечевых и боковых срезов; обработка запошивочным швом боковых и плечевых срезов.
	
	Комбинированный
	Запошивочный шов
	Ночная сорочка
	Образец
	Обработка плечевых и боковых срезов
	ТБ. Стр.85-90
	
	

	28.
	Обработка горловины и проймы ночной сорочки. ВТО.
	
	Комбинированный
	Горловина, пройма
	Ночная сорочка
	Образец
	Обработка 
	ТБ. Стр.89-90
	
	

	XI.
	Обработка мелких складок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: образец: отделка изделий: мягкие складочки
	
	
	
	
	

	29.
	Значение мелких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев  или шитья
	
	Комбинированный
	Мелкие складочки
	Образец
	Образец
	
	Стр. 44-45

	
	

	30.
	Выполнение мелких не заутюженных складок на образце
	
	Комбинированный
	
	Образец
	Образец
	Выполнение складок
	ТБ. Стр.45-47
	
	

	XII.
	Обработка и соединение накладных карманов с основной деталью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: накладной карман
	
	
	
	
	

	31.
	Карман: назначение, фасоны, отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот
	
	Комбинированный
	Карман, отворот
	Образец
	Таблица 
	
	Стр.107-108
	
	

	32.
	Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом в подгибку с закрытым срезом.
	
	Комбинированный
	Шов в подгибку с закрытым срезом
	Образец
	Крой 
	Обработка верхнего среза кармана швом в подгибку с закрытым срезом
	ТБ. Стр. 108-109
	
	

	33.
	Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и настрачивание кармана на основную деталь отделочной строчкой. Выполнение закрепки в отделочной строчке. ВТО
	
	Комбинированный
	Настрачивание 
	Карман 
	Образец
	Настрачивание кармана
	ТБстр.109-111
	
	

	XIII.
	Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Угол в швейном изделии (прямой- карман, острый- воротник, тупой- кокетка), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачка из отделочной ткани.
	
	Комбинированный
	Угол 
	
	Таблица


	
	Стр. стр.104-105
	
	

	35.
	Выполнение обработки угла подкройной обтачкой из отделочной ткани на лицевую сторону.
	
	Комбинированный
	
	Образец
	Образец
	Обработка угла
	ТБ. Стр.105-106
	
	

	XIV.
	Построение чертежа и раскрой фартука для работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: фартук с нагрудником и бретельками, накладными карманами и мягкими складками по поясу 
	
	
	
	
	

	36.
	Растительные волокна: лен. Обработка стеблей льна и получение льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Свойства льняного волокна. 
	
	Комбинированный
	Лен. Волокно.
	Образец
	Коллекция.
	Сравнение с хлопком
	Зарисовать лен.стр.19-22
	
	

	37.
	Фартук: фасоны, назначение, ткани для пошива. Правила экономного расходования ткани при раскрое. Мерки для построения чертежа фартука
	
	Комбинированный
	Мерки 
	Фартук 
	Таблица: « Виды фартуков»
	
	Правила снятия мерок. Стр.114-116
	
	

	38.
	Снятие мерок. Изготовление выкройки с учетом складок по линии талии. Обозначение мест настрачивания карманов.
	
	Комбинированный
	Мерки 
	
	
	Построение чертежа
	Стр.117-121
	
	

	39. 
	Одинарные и парные детали в фартуке.

Раскладка и закрепление  выкройки на ткань с учетом рисунка, нити основы, припусков на швы. Раскрой.
	
	Комбинированный
	Парные, одинарные
	Образец
	Образец
	Раскрой 
	ТБ. Стр.122 – 125
	
	

	XV.
	Соединение деталей фартука с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фартук с нагрудником, карманами и складками
	
	
	
	
	

	40.
	Настрачивание карманов
	
	Комбинированный
	Настрачивание 
	Образец
	Крой 
	Настрачивание карманов
	Терминология. Стр. 126 -134
	
	

	41.
	Обработка парных деталей: бретелей, нагрудника с одновременным втачиванием бретелей
	
	Комбинированный
	Бретель 
	Фартук 
	Крой 
	Обработка нагрудника и бретелей
	ТБ. Стр.126-127
	
	

	
	4 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	Закладывание мелких складок. Обработка нижней части фартука
	
	Комбинированный
	Складки 
	Фартук 
	Крой 
	Обработка нижней части фартука
	ТБ. Стр. 128-130
	
	

	43.
	Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука
	
	Комбинированный
	Притачивание 
	Фартук 
	Крой 
	Притачивание 
	ТБ. Стр.131-132
	
	

	44.
	Выполнение отделочных строчек. ВТО.
	
	Комбинированный
	Отделка 
	
	
	Отделка фартука и ВТО
	ТБ. Стр. 133-134
	
	

	XVI.
	Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей головного убора
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Кепи, Берет
	
	
	
	

	45.
	Кепи и берет: назначение и фасоны. Мерки для построения чертежа основной детали (клин). Количество клиньев в зависимости от формы изделия.
	
	Комбинированный
	Кепи, берет
	
	Таблица: « Летние головные уборы», буклет « Головные уборы»
	
	Стр.148-151
	
	

	46.
	Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Построение чертежа клина и козырька.
	
	Комбинированный
	Клин, козырек
	Образец
	Образец
	Построение чертежа клина и козырька
	Стр. 152-154
	
	

	47.
	Вырезание выкройки, раскладка выкройки на ткань. Раскрой.
	
	Комбинированный
	
	Чертеж, ткань
	
	Раскрой 
	ТБ. Стр.154-157
	
	

	XVII.
	Пошив летнего головного убора 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кепи из х/б ткани ( берет)
	
	
	
	
	

	48.
	Ткани для изготовления летнего головного убора. Материалы для отделки (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма)
	
	Комбинированный
	Отделка 
	Кепи (берет)
	Виды отделки
	
	
	
	

	49.
	Стачивание деталей головки, подкладки, козырька.
	
	Комбинированный
	Головка, козырек
	Кепи 
	Образец
	Обработка кепи (берета
	ТБстр.157-158
	
	

	50.
	Настрочной и растрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головного убора.
	
	Комбинированный
	Настрачивание, растрачивание
	Кепи 
	
	Обработка 
	Терминология. Стр. 53
	
	

	51.
	Отстрачивание козырька с ориентированием на лапку. Вкладывание подкладки в головку.
	
	Комбинированный
	Отстрачивание 
	Козырек 
	Образец
	Обработка 
	Терминология. Стр.159 
	
	

	52.
	Обработка козырька. ВТО
	
	Комбинированный
	
	Кепи 
	Кепи 
	
	ТБ. Стр.159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 класс



	№п/п
	Тема, раздел
	Кол-во часов
	Тип урока 
	Словарь 
	Объект труда
	Наглядность, оборудование
	Практическая работа
	Повторение, 

Примечание, дом. задания
	Дата проведения

	I.
	Вводное занятие
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт

	1.
	Задачи учебного года, план работы на год. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Правила безопасной работы.
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Промышленная швейная машина 22 класса –А, ПМЗ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Промышленная швейная машина 22 класса- А ПМЗ. Назначение, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы.
	
	Комбинированный
	Швейная машина
	
	
	
	Стр.96-98( 5-6)
	
	

	3.
	Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы. Одновременная и последовательная работа обеими руками.
	
	Комбинированный
	
	Швейная машина
	Швейная машина
	Работа на швейной машине
	ТБ, стр.99-103 (5-6)
	
	

	4.
	Неполадки в работе швейной машины: виды, слабая строчка, петляет сверху и снизу. Устранение.
	
	Комбинированный
	Неполадки 
	Швейная машина
	Швейная машина
	Устранение неполадок
	Стр. 104-196(5-6)
	
	

	5.
	Краеобметочная швейная машина 51 класса –А ПМЗ: назначение, устройство, работа.
	
	Комбинированный
	Краеобметочная 
	Швейная машина
	
	
	ТБ. Стр.13-14 (7-8)
	
	

	III.
	Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: ночная сорочка без плечевого шва с прямоугольным (круглым, V-образным)  вырезом горловины. Обработанным подкройной обтачкой.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства.
	
	Комбинированный
	Льняное волокно, прядение.
	Образец
	Коллекция

 « Волокна»
	Сравнение льняного и хлопчатобумажного  волокна 
	Стр. 107-108(5-6)
	
	

	7.
	Льняная ткань: изготовление, свойства, отношение к воде, теплу. Правила ВТО льняной ткани.
	
	Комбинированный
	Льняная ткань
	Ткани 
	Ткани 
	
	Терминология ВТО, стр.108-116(5-6)
	
	

	8.
	Ткани для пошива ночной сорочки. Фасоны выреза горловины 
	
	Комбинированный
	Фасоны 
	Образец
	Таблица « Вырезы горловины»
	
	Стр.167-168 (5-6)
	
	

	9.
	Мерки для построения чертежа выкройки ночной сорочки. Посторенние чертежа в м 1:4, на себя
	
	Комбинированный
	Мерки, чертеж
	Чертеж 
	Чертеж 
	Снятие мерок, построение чертежа
	Правила снятия мерок. Стр. 169-173(5-6)
	
	

	10.
	Название деталей и контурных срезов. Расход ткани на изделие
	
	Комбинированный
	Контурные срезы
	Чертеж 
	Чертеж 
	Подготовка выкройки к раскрою
	Стр.174-175(5-6)
	
	

	11.
	Особенности складывания ткани при раскрое белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (в разворот). Раскрой ночной сорочки
	
	Комбинированный
	Разворот 
	Образец
	Образец
	Раскрой 
	ТБ с ножницами, стр.176-178 (5-6)
	
	

	IV.
	Обработка ночной сорочки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Обработка горловины подкройной обтачкой
	
	Практических знаний
	Обтачка 
	Крой 
	Образец
	Обработка горловины
	ТБ, стр.179 (5-6)
	
	

	13.
	Обработка проймы рукава швом в подгибку с закрытым срезом
	
	Практических знаний
	Пройма 
	Крой 
	Образец
	Обработка проймы рукавов
	ТБ, стр.180(5-6)
	
	

	14.
	Обработка боковых срезов двойным швом
	
	Практических знаний
	Двойной шов
	Крой 
	Изделие 
	Обработка боковых срезов
	ТБ, стр.180 (5-6)
	
	

	15.
	Обработка нижнего среза ночной сорочки швом в подгибку с закрытым срезом. ВТО.
	
	Практических знаний
	Нижний срез
	Изделие 
	Изделие 
	Обработка ночной сорочки
	ТБ, стр. 180-181(5-6)
	
	

	V.
	Пошив одно детального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. Бригадный метод пошива постельного белья.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Основные стандартные размеры наволочек, простыней, пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья.
	
	Комбинированный
	Стандартный размер
	Образец
	Образец
	
	Стр.119-120, 122 (5-6)
	
	

	17.

18.
	Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья.

Швы, используемые при фабричном пошиве постельного белья: наволочки.
	
	Комбинированный
	Разделение труда
	Образец
	Образец
	
	Стр.118
	
	

	19.
	Изготовление наволочки с клапаном.1. Обработка поперечного среза швом в подгибку с закрытым срезом. 2. Обработка боковых срезов двойным швом одновременно с клапаном. ВТО.
	
	Практических знаний
	Шов в подгибку, двойной шов
	Крой 
	Образец 
	Изготовление наволочки
	ТБ, стр.120-121 (5-6)
	
	

	
	2четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI.
	Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: пододеяльник
	
	
	
	
	

	20.

21.
	Пододеяльник: назначение, стандартные размеры, ткани для пошива.

Название деталей, срезов, швы для обработки и соединения деталей 1
	
	Комбинированный
	Пододеяльник 
	Образец


	Образец
	Раскрой 
	Стр.122-123(5-6)
ТБ с ножницами
	
	

	22.
	Обработка пододеяльника
	
	Практических знаний
	
	Изделие 
	Изделие 
	Обработка пододеяльника
	ТБ, стр.124-128 (5-6)
	
	

	VII.
	Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: брюки пижамные
	
	
	
	
	

	23.
	Пижама: назначение, ткань для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Снятие мерок.
	
	Комбинированный
	Пижама, брюки
	Образец 
	
	Снятие мерок
	Стр.84(5-6),43
	
	

	24.
	Построение чертежа пижамных брюк
	
	Практических знаний
	
	
	Технологическая карта
	Построение чертежа
	Стр.44-46(5-6)
	
	

	25.
	Название деталей и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани.
	
	Комбинированный
	Парные детали
	
	
	Подготовка ткани к раскрою
	Стр.43(5-6)
	
	

	VIII.
	Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины
	
	
	
	
	

	26.
	Пижамная сорочка: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва
	
	Комбинированный
	Сорочка 
	Образец
	Таблица: «Пижама»
	
	Зарисовать, стр.86(5-6)
	
	

	27.
	Моделирование пижамной сорочки
	
	Комбинированный
	Моделирование 
	Цветная бумага, ножницы, клей
	 Таблица: «Виды выреза горловины»
	Моделирование 
	ТБ, стр.86-87(5-6)
	
	

	28.
	Раскрой пижамных брюк и сорочки
	
	Комбинированный
	
	Выкройка 
	Выкройка
	Раскрой 
	ТБ с ножницами, стр.90 (5-6)
	
	

	IX.
	Соединение основных деталей в изделиях поясного белья
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: пижама детская
	
	
	
	
	

	29.
	Швы, применяемые при пошиве детской пижамы
	
	Комбинированный
	Запошивочный шов
	Образец
	Образец
	
	Стр.92
	
	

	30.
	Подготовка кроя к обработке
	
	Комбинированный
	Копировальный стежок
	Крой 
	Образец
	Выполнение копировальных стежков
	ТБ с иглой
	
	

	31.
	Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей, боковых срезов брюк.
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка пижамных брюк
	ТБ, стр.92-93 (5-6)
	
	

	32.
	Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки.
	
	Практических знаний
	Косая обтачка
	Крой 
	Крой 
	Обработка горловины
	ТБ
	
	

	
	3 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Обработка срезов рукава швом в подгибку с закрытым срезом
	
	Практических знаний
	Шов в подгибку
	Крой 
	Крой 
	Обработка срезов рукава
	ТБ
	
	

	34.
	Обработка швом в подгибку с закрытым срезом верхнего среза брюк и нижнего среза сорочки. ВТО
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Изделие 
	Обработка пижамы. ВТО
	ТБ, терминология
	
	

	X.
	Ремонт одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Заплата
	
	
	
	
	

	35.
	Эстетика одежды. Определение вида ремонта. Подбор ниток и ткани.
	
	Комбинированный
	Эстетика 
	Заплата 
	Образец
	Определение вида ремонта
	
	
	

	36.  
	Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты.
	
	Комбинированный
	Заплата 
	
	Образец
	Раскрой заплаты
	ТБ с ножницами, стр.229-230(5-6)
	
	

	37.
	Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине.
	
	Практических знаний
	Настрачивание 
	Заплата 
	Швейная машина 
	Настрачивание заплаты
	ТБ
	
	

	XI.
	Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи
	
	Комбинированный
	Волокно 
	
	Коллекция « Волокна»
	
	Уметь различать волокна.стр.49-50 (7-8)
	
	

	39.
	Пряжа чистошерстяная и полушерстяная; свойства чистошерстяной пряжи
	
	Комбинированный
	
	Волокно 
	
	
	Терминология
	
	

	40.
	Получение ткани из шерстяной пряжи. Правила ВТО шерстяной ткани
	
	Комбинированный
	Шерсть 
	Ткань 
	Коллекция « Шерсть»
	
	Знать правила ВТО, стр.51-53 (7-8)
	
	

	41.
	Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны. Мерки для построения чертежа юбки.
	
	Комбинированный
	Юбка 
	
	
	Снятие мерок 
	Правила снятия мерок, стр.53-56(7-8)
	
	

	42.
	Посторенние чертежа прямой юбки. Название деталей и контурных срезов
	
	Комбинированный
	Юбка 
	
	
	Построение чертежа юбки
	Стр.56-58 (7-8)
	
	

	XII.
	Обработка складок в поясном изделии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая); назначение, конструкция, применение, ширина и глубина
	
	Комбинированный
	Складка, глубина, ширина
	Образец
	Образец
	
	Стр.59-60 (7-8)
	
	

	44.
	Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.
	
	Комбинированный
	
	Образец
	Образец
	Расчет ширины ткани
	Стр. 61-63 (7-8)
	
	

	45.
	Обработка складок на образце
	
	Практических знаний
	
	Образец
	Образец
	Обработка складок
	ТБ, стр. 64-65 (7-8)
	
	

	XIII.
	Обработка застежки в боковом шве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки из разных тканей. Петли из ниток.
	
	Комбинированный
	Застежка 
	Образец
	Образец
	Выполнение петли
	ТБ с иглой, стр.33 (7-8)
	
	

	47.
	Обработка на образце застежки тесьмой « молния»
	
	Практических знаний
	Тесьма 
	
	
	Обработка застежки
	ТБ
	
	

	XIV.
	Обработка низа прямой  юбки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	Обработка низа юбки: виды,  в зависимости от фасона и ткани. Ширина подгиба.
	
	Комбинированный
	Низ юбки
	Образец
	Образец
	
	Стр.72 (7-8)
	
	

	49.
	Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой
	
	Практических знаний
	Зигзаг 
	Образец
	Образец
	Обработка среза зигзагом
	ТБ
	
	

	50.
	Обработка низа изделия швом в подгибку с закрытым срезом
	
	Практических знаний
	
	Образец
	Образец
	Обработка низа изделия швом в подгибку с закрытым срезом
	ТБ
	
	

	51.
	Обработка среза тесьмой
	
	Практических знаний
	Тесьма 
	Образец
	Образец
	Обработка тесьмой
	ТБ
	
	

	XV.
	Обработка притачным поясом или корсажной лентой верхнего среза юбки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: юбка двух шовная, прямая со складками или без них. 
	
	
	
	
	

	52.
	Виды обработки верхнего среза юбки (пояс, корсажная лента). Способы застегивания пояса (пуговка, крючок). Зависимость диаметра петли от диаметра пуговки.
	
	Комбинированный
	Срез 
	Образец
	Образец
	
	Стр.72 (7-8)
	
	

	53.
	Виды обработки срезов и швов на юбке. Разутюженные и заутюженные вытачки.
	
	Комбинированный
	Вытачка, срез
	Образец
	Образец
	
	Стр.70-71 (7-8)
	
	

	54.
	Подготовка деталей кроя к раскрою. Раскрой.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Раскрой 
	ТБ
	
	

	55.
	Сметывание основных деталей, подготовка юбки к примерке. Примерка.
	
	Практических знаний
	Примерка 
	Крой 
	
	Сметывание основных деталей
	ТБ
	
	

	
	4 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	Обработка вытачек, складок. Стачивание боковых срезов
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка юбки
	ТБ
	
	

	57.
	Обработка застежки
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка застежки
	ТБ
	
	

	58.
	Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обработка петель.
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка 
	ТБ
	
	

	59.
	Обработка низа изделия потайными подшивочными стежками
	
	Практических знаний
	Потайной стежок
	Крой 
	Крой 
	Обработка низа изделия
	ТБ
	
	

	60.
	Изготовление и втачивание вешалки. ВТО юбки
	
	Практических знаний
	ВТО
	Изделие 
	
	ВТО
	Правила ВТО
	
	

	XVI.
	Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: юбка « солнце» с оборками
	
	
	
	
	

	61.
	Юбка: фасоны, ткани для пошива. Ткани с рисунком, в клетку, линию. 
	
	Комбинированный
	«Солнце», 

«Полусолнце»
	Образец
	Образец
	
	Зарисовать юбку, стр.77-79 (7-8)
	
	

	62.
	Мерки для построения чертежей юбки «солнце» и юбки из клиньев
	
	Комбинированный
	Клин 
	
	Таблица 
	Снятие мерок
	Правила снятия мерок,стр.80 (7-8)
	
	

	63.
	Построение чертежей: юбка «солнце», юбка из клиньев. Название деталей и контурных срезов.
	
	Комбинированный
	
	
	
	Построение чертежей
	Стр.80-83 (7-8)
	
	

	64.
	Направление нити основы в ткани при раскрое юбки «солнце». Припуск на верхний подгиб. Раскладка выкройки на ткань. Раскрой юбки.
	
	Комбинированный
	Оборка 
	Образец
	Образец
	Раскрой юбки
	ТБ, стр. 84 (7-8)
	
	

	XVII.
	Обработка оборок.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	Оборка: назначение, правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборки. Раскрой.
	
	Комбинированный
	Оборка 
	Образец
	Образец
	Раскрой оборки
	ТБ
	
	

	66.
	Виды обработки отлетного среза оборки.
	
	Комбинированный
	Отлетный срез
	Крой 
	Крой 
	Обработка оборки на шв. Машине 142 кл.М
	ТБ
	
	

	67.
	Соединение оборки с изделием стачным швом
	
	Практических знаний
	
	
	
	Соединение оборки с изделием
	ТБ
	
	

	XVIII.
	Обработка верхнего среза расклешённой юбки: шов в подгибку с вкладыванием эластичной тесьмы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68.
	Обработка верхнего среза юбки «солнце» швом в подгибку. Вкладывание эластичной тесьмы. ВТО
	
	Практических знаний
	Тесьма 
	Крой 
	Крой 
	Обработка верхнего среза
	ТБ, стр.86 (7-8)
	
	

	XIX.
	Обработка юбки из клиньев
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: юбка из четырех клиньев
	
	
	
	
	

	69.
	Направление нити основы в раскрое юбки из клиньев. Раскладка выкройки на ткань. Раскрой.
	
	Комбинированный
	Клин, нить основы
	Образец
	Образец
	Раскрой 
	ТБ, стр.87-89(7-8)
	
	

	70.
	Обработка клиньев: стачивание клиньев между собой.
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка клиньев
	ТБ, стр.90-91 (7-8)
	
	

	71.
	Обработка нижнего среза юбки из клиньев швом в подгибку с открытым срезом
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка нижнего среза юбки
	ТБ
	
	

	72.
	Обработка верхнего среза юбки из клиньев обтачкой под эластичную тесьму. Вкладывание эластичной тесьмы. ВТО.
	
	Практических знаний 102
	
	Изделие 
	Изделие 
	Обработка юбки
	ТБ
	
	

	8 класс



	№п/п
	Тема, раздел
	Кол-во часов
	Тип урока 
	Словарь 
	Объект труда
	Наглядность, оборудование
	Практическая работа
	Повторение,

Примечание, дом. задания
	Дата 

проведения

	I.
	Вводное занятие
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт

	1.
	План работы и задачи на учебный год. Профессия швеи- мотористки. ТБ при работе в швейной мастерской.
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Вышивание гладью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Применение вышивки для украшения швейных изделий. Виды вышивки: гладь. Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.
	
	Комбинированный
	Гладь 
	Образец
	Образец
	
	Зарисовать 
	
	

	3.
	Выбор рисунка и подбор ниток. Выполнение гладьевых стежков.
	
	Комбинированный
	Стежок 
	Образец
	Журналы по вышиванию
	Выполнение гладьевых стежков
	ТБ с иглой
	
	

	III.
	Материаловедение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шёлка. Свойства волокон шёлка.
	
	Комбинированный
	Шелк 
	Образец
	Коллекция «Волокна»
	Распознавание видав шелка
	ТБ со спичками
	
	

	5.
	Свойства ткани из натурального и искусственного шелка (прочность, сминаемость, гигроскопичность), отношение к теплу и воде. Правила ВТО.
	
	Комбинированный
	
	Образец
	Коллекция « Волокна»
	
	Запомнить виды тканей
	
	

	6.
	Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетических волокон (капрон, нитрон, лавсан). Получение пряжи из синтетических волокон
	
	Комбинированный
	Лавсан, капрон, нитрон
	Образец
	Коллекция «Волокна»
	Определение свойств волокон
	ТБ со спичками
	
	

	7.
	Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства: крашение, печатанье рисунка
	
	Комбинированный
	Дефект, крашение
	Ткань с дефектом
	Образец
	Определить дефект ткани
	Знать виды дефектов ткацкого производства
	
	

	8.
	Общее представление о нетканых материалах: виды, получение, применение
	
	Комбинированный
	Нетканые материалы
	Образец
	Образец
	
	
	
	

	IV.
	Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: блузка без воротника и рукавов
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов, с коротким цельнокроеным воротником. Виды мерок для построения чертежа основы блузки.
	
	Комбинированный
	Фасон 
	Образец
	Таблица 
	Описание фасона блузки
	Правила снятия мерок
	
	

	10.
	Мерки для построения чертежа основы блузки. Снятие мерок.
	
	Комбинированный
	Мерки, манекен
	
	См лента. манекен
	Снятие мерок
	Знать виды мерок
	
	

	11.
	Построение чертежа основы блузки в масштабе 1 : 4
	
	Комбинированный
	Чертеж 
	
	Масштабная линейка
	Построение чертежа
	Записать инструкционную карту
	
	

	12.
	Название деталей и контурных срезов. Припуск на обработку срезов.
	
	Комбинированный
	
	Чертеж 
	Чертеж 
	Подготовка выкройки к раскрою
	
	
	

	13.
	Простейшее моделирование: перенос нагрудной вытачки
	
	Комбинированный
	Моделирование 
	Образец
	Цветная бумага, ножницы, клей, шаблоны
	Перевод вытачек
	ТБ с ножницами
	
	

	14.
	Правила раскладки выкройки на ткань. Расчет расхода ткани на блузку. Раскрой с припуском на швы.
	
	Комбинированный
	Расход ткани
	Выкройка 
	
	Раскрой 
	ТБ с ножницами
	
	

	15.
	Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки
	
	Комбинированный
	Копировальный стежок
	Образец
	Образец
	Прокладывание копировальных стежков
	ТБ
	
	

	V.
	Соединение основных деталей плечевого изделия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Способы обработки горловины, пойм рукавов, низа блузки  в зависимости от назначения.
	
	Комбинированный
	Шов 
	Крой 
	Крой 
	
	
	
	

	17.
	Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов
	
	Комбинированный
	Срез 
	Крой
	Крой
	Сметывание 
	ТБ
	
	

	18.
	Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений после примерки . Стачивание.
	
	Комбинированный
	Дефект 
	Крой
	Крой
	Стачивание 
	ТБ
	
	

	19.
	Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины.
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Обработка пройм рукавов.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка пройм
	ТБ
	
	

	21.
	Обработка нижнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. ВТО.
	
	Комбинированный
	ВТО
	Изделие
	Изделие 
	Обработка нижнего среза 
	ТБ, ВТО
	
	

	VI.
	Изготовление выкройки платья цельнокроеного на основе выкройки блузки и раскрой.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие : Платье цельнокроеное, прямое с коротким цельнокроеным рукавом.
	
	
	
	
	
	

	22.
	Понятие силуэт в одежде. Фасоны цельнокроеного платья. Описание фасона.
	
	Комбинированный
	Силуэт, фасон
	
	
	Журналы мод, описание фасона
	Зарисовать платье
	
	

	23.
	Виды выреза горловины в платье без воротника. Моделирование выреза горловины.
	
	Комбинированный
	Каре, V- образный, фигурный
	
	Цветная бумага, ножницы, клей, шаблоны
	Моделирование горловины
	ТБ
	
	

	24.
	Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Снятие мерок ДИ. Изменение выкройки  основы блузки. 1
	
	Комбинированный
	ДИ
	Выкройка 
	
	Снятие мерки ДИ, изменение выкройки 
	
	
	

	25.
	Подготовка выкройки к раскрою. Название деталей и контурных срезов. Раскрой.
	
	Практических знаний
	Контур 
	Образец 
	
	Подготовка выкройки к раскрою, раскрой
	ТБ
	
	

	VII.
	Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам горловины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Сметывание деталей. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов
	
	Комбинированный
	Сметывание, стачивание
	Крой 
	Крой
	Сметывание, стачивание
	ТБ
	
	

	27.
	Виды обтачек (долевая, поперечная, косая, подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной.
	
	Комбинированный
	Подкройная обтачка
	Крой
	Крой
	
	Виды обтачек
	
	

	28.
	Раскрой обтачки. Приметывание и обтачивание горловины. Обработка отлетного среза обтачки.
	
	Практических знаний
	Обтачка 
	Крой
	Крой
	Обработка горловина
	ТБ
	
	

	29.
	Стачивание и обработка боковых срезов. Обработка швом в подгибку с закрытым срезом низа цельнокроеного рукава.
	
	Практических знаний
	Шов в подгибку
	Крой
	Крой
	Обработка платья
	ТБ
	
	

	30.
	Обработка нижнего среза платья швом в подгибку с закрытым срезом.
	
	Практических знаний
	
	Крой
	Крой
	Обработка платья
	ТБ
	
	

	31.
	Швейная машина: чистка, смазка. Частичная разборка челночного комплекта.
	
	Комбинированный
	Челночный комплект
	Швейная машина
	Швейная машина
	Чистка и смазка
	Зарисовать шв.машину
	
	

	32.
	Приспособления к бытовым шв. машинам. Линейка  для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек: лапка с направляющим бортиком.
	
	Комбинированный
	Лапка 
	Швейная машина
	Швейная машина, лапка
	
	Запомнить приспособления
	
	

	33.
	Неполадки в работе шв. машины: виды (слабая строчка, петляет с верху и снизу). Исправление неполадок.
	
	Комбинированный
	Неполадки 
	Образец 
	
	Исправление неполадок
	Знать виды неполадок
	
	

	VIII.
	Ремонт одежды.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Заплата в виде аппликации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткань, форма и виды повреждений), степень износа. Определение способа ремонта. Подбор ткани и ниток для заплаты.
	
	Комбинированный
	Заплата 
	Образец
	Образец
	Определение вида ремонта
	
	
	

	35.
	Соединение заплаты с изделием накладным швом при соблюдении нити основы. Использование зигзагообразной строчки для закрепления заплаты в виде аппликации.
	
	Практических знаний
	Аппликация 
	Образец
	Образец
	Настрачивание заплаты
	ТБ
	
	

	IX.
	Отделка легкой одежды.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Отделка на изделии: Рюш, Волан Мелкая складка и защип, Мережка.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами, воланами. Правила раскроя отделочных деталей.
	
	Комбинированный
	Рюш, волан, складка, защип, мережка
	Образец 
	Образец 
	
	
	
	

	37.
	Раскрой рюш. Обработка на швейной машине 142 кл.М зигзагообразной строчкой обрезных срезов рюш.
	
	Практических знаний
	Рюш 
	Крой 
	Образец 
	Обработка рюш
	ТБ
	
	

	38.
	Настрачивание рюш
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Рюш 
	Настрачивание рюш
	ТБ
	
	

	39.
	Раскрой воланов. Обработка  на швейной машине142 кл. М зигзагообразной строчкой обрезных срезов воланов
	
	Практических знаний
	Волан 
	Крой  
	Образец 
	Обработка воланов
	ТБ
	
	

	40.
	Соединение воланов с изделием: притачивание, втачивание на образце
	
	Практических знаний
	Притачивание, втачивание 
	Крой 
	Крой 
	Соединение воланов
	ТБ
	
	

	41.
	Мелкие складочки: раскрой и застрачивание, применение, соединение с изделием
	
	Практических знаний
	Складки 
	Крой 
	Образец 
	Выполнение мелких складок
	ТБ
	
	

	42.
	Мережка, как вид отделки. Мережка столбиком и пучком. Способ применения и выполнения.
	
	Комбинированный
	Мережка 
	Образец 
	Образец 
	
	
	
	

	43.
	Выполнение мережки
	
	Практических знаний
	
	
	
	Выполнение мережки
	ТБ
	
	

	X.
	Построение чертежа основы платья.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: выкройка основы платья
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	Основные свойства тканей с примесью лавсана и капрона: стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость.
	
	Комбинированный
	Лавсан, капрон
	
	Коллекция 
	
	Свойства тканей
	
	

	45.
	Мерки для построения чертежа платья, правила снятия мерок (повторение). Основные условные линии фигуры. Снятие мерок. 1
	
	Практических знаний
	Манекен 
	
	См лента, манекен
	Снятие мерок для платья
	
	
	

	46.
	Построение (дополнение) чертежа основы платья. Детали платья. Название контурных срезов выкройки.
	
	Практических знаний
	
	Чертеж 
	
	Построение чертежа
	
	
	

	XI.
	Построение основы чертежа втачного длинного рукава и воротника
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.
	Мерки и расчеты для построения прямого длинного рукава
	
	Комбинированный
	Рукав, ОР
	См лента
	
	Снятие мерок
	
	
	

	48.
	Построение чертежа рукава
	
	Практических знаний
	
	
	
	Построение 
	
	
	

	49.
	Нанесение линии короткого рукава. Название контурных срезов. Высшая точка оката рукава
	
	Практических знаний
	Окат 
	Чертеж 
	
	Нанесение линии короткого рукава
	
	
	

	50.
	Моделирование рукава. Виды обработки короткого рукава.
	
	Практических знаний
	Моделирование 
	
	
	Моделирование 
	ТБ с ножницами и клеем
	
	

	51.
	Фасоны воротников: виды, применение
	
	Комбинированный
	Воротник, стойка
	Образец 
	Образец 
	Зарисовать фасоны 
	
	
	

	52.
	Мерки и расчеты для построения чертежа воротников. Построение чертежа воротников
	
	Практических знаний
	Ош, Сш
	Чертеж 
	Образец 
	Построение 
	
	
	

	53.
	Ход обработки воротника. Раскрой воротника.
	
	Практических знаний
	Воротник 
	Образец 
	
	Раскрой 
	ТБ
	
	

	54.
	Обработка воротника 
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка 
	ТБ
	
	

	XII.
	Обработка деталей с кокетками
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	Кокетка: виды, соединение с деталью притачным м накладным способами;  обработка нижнего среза. Отделка.
	
	Комбинированный
	Кокетка 
	Образец 
	Образец 
	
	
	
	

	56.
	Моделирование кокеток.
	
	Практических знаний
	Моделирование 
	Образцы 
	Образцы 
	Моделирование 
	ТБ
	
	

	57.
	Раскрой кокеток. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом
	
	Практических знаний
	Притачивание 
	
	
	Обработка кокеток
	ТБ
	
	

	58.
	Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезами, зигзагообразный срез
	
	Практических знаний
	Накладной шов
	Образец 
	
	Обработка кокеток
	ТБ
	
	

	59.
	Обработка углов кокеток отделочной строчкой при настрачивании. ВТО
	
	Практических знаний
	Настрачивание 
	Образец 
	
	Обработка кокеток
	ТБ
	
	

	XIII.
	Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой до верху
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: блузка с воротником, короткими рукавами и застежкой до верху
	
	
	
	
	

	60.
	Особенности конструкции блузки с рукавами и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание
	
	Комбинированный
	Конструкция блузки
	
	Таблица 
	
	
	
	

	61.
	Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки.
	
	Комбинированный
	
	Лекало 
	
	Изменение выкройки
	
	
	

	62.
	Припуск на обработку застежки в середине полочки. Раскладка выкройки на ткань с учетом припуска на обработку застежки. 
	
	Комбинированный
	Припуск 
	
	Выкройка 
	Раскладка выкройки на ткань
	
	
	

	63.
	Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом
	
	Практических знаний
	
	Образец 
	
	Раскрой 
	ТБ
	
	

	64.
	Прокладывание копировальных стежков по контурным срезам и контрольным линиям
	
	Практических знаний
	Стежок 
	Крой 
	Крой 
	Прокладывание копировальных стежков
	ТБ
	
	

	XIV.
	Соединение воротника с горловиной и рукава с проймой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	Сметывание, примерка. Возможные исправления после примерки. Стачивание деталей.
	
	Практических знаний
	Примерка 
	Крой 
	Крой 
	Обработка 
	ТБ
	
	

	66.
	Обработка  рукавов. Обработка нижнего среза рукавов. Распределение посадки
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка рукавов
	ТБ
	
	

	67.
	Вметывание и втачивание рукавов
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Втачивание рукавов
	ТБ
	
	

	68.
	Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной.
	
	Практических знаний
	Отлет 
	Крой 
	Крой 
	Обработка воротника
	ТБ
	
	

	69.
	Разметка и обработка петель
	
	Практических знаний
	Петля 
	Крой 
	Крой 
	Обработка петель
	ТБ
	
	

	70.
	Обработка низа блузки. ВТО.
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка низа
	ТБ
	
	

	XV.
	Изготовление выкройки халата на основе платья. Раскрой.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и рукавом 3 / 4  на манжете
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71.
	Выкройка подборта, манжеты, отложного воротника
	
	Комбинированный
	Подборт, манжета
	Образец
	Образец 
	
	
	
	

	72.
	Фасоны халатов: назначение ткани для пошива. Выбор и описание фасона
	
	Комбинированный
	Фасон 
	
	Таблица 
	Описание фасонов
	
	
	

	73.
	Особенности выкройки халата на основе платья. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта, манжеты, рукавов
	
	Комбинированный
	Борт, подборт
	
	Таблица 
	Изготовление выкройки халата
	
	
	

	74.
	Виды манжет. Воротник и подборт. Подборт: виды, назначение.
	
	Комбинированный
	
	Образец 
	Образец 
	
	
	
	

	75.
	Раскладка выкройки на ткань с учетом рисунка и припуска на швы. Раскрой деталей изделия.
	
	Практических знаний
	
	Выкройка 
	Крой 
	Раскрой 
	ТБ с ножницами
	
	

	76.
	Прокладывание копировальных стежков
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Прокладывание стежков
	ТБ
	
	

	XVI.
	Обработка бортов подбортами в легком женском платье.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие:  Халат домашний из х/ б ткани с воротником и рукавами
	
	
	
	
	

	77.
	Сравнение льняных, хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей по техническим свойствам
	
	Комбинированный
	
	
	Коллекция 
	Пр.работа стр.99
	
	
	

	78.
	Сметывание и примерка халата
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Сметывание 
	ТБ
	
	

	79.
	Обнаружение и исправление дефектов после примерки. Обработка вытачек.
	
	Практических знаний
	Вытачка 
	Крой 
	Крой 
	Обработка вытачек
	ТБ
	
	

	80.
	Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта
	
	Практических знаний
	Подборт 
	Крой 
	Крой 
	Обработка халата
	ТБ
	
	

	81.
	Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка халата
	ТБ
	
	

	82.
	Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь; обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу по линии подгиба. Подгибание в углах халата.
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка халата
	ТБ
	
	

	83.
	Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворота до 1-й петли со стороны  полочки и от 1-й петли до низа
	
	Практических знаний
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка халата
	ТБ
	
	

	84.
	Обработка рукава и соединение его с проймой
	
	Практических знаний
	Пройма 
	Крой 
	Крой 
	Обработка халата
	ТБ
	
	

	85.
	ВТО и складывание изделия
	
	
	
	Изделие
	
	
	ТБ
	
	

	XVII.
	Массовое производство швейных изделий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86.
	Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий
	
	Комбинированный
	Разделение труда
	
	
	
	
	
	

	87.
	Содержание работ на отдельных рабочих местах при пооперационном разделении труда
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	


9 класс

	№п/п
	Тема, раздел
	Кол-во часов
	Тип урока 
	Словарь 
	Объект труда
	Наглядность, оборудование
	Практическая работа
	Повторение,

Примечание, дом. задания
	Дата 

проведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт

	I.
	Вводное занятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ответственность обучения в швейной мастерской. ТБ при пользовании инструментами и оборудованием. Закрепление рабочих мест.
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	ТБ
	
	

	II.
	Трудовое законодательство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	КЗоТ. Основные права и обязанности рабочих и служащих
	
	Комбинированный
	КЗОТ
	КЗоТ
	КЗоТ
	
	Что такое КЗоТ
	
	

	3.
	Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора.
	
	Комбинированный
	Трудовой договор
	
	Договор 
	Заполнение трудового договора
	
	
	

	4.
	Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина.
	
	Комбинированный
	Дисциплина 
	КЗоТ
	
	Расчет з\платы
	
	
	

	5.
	Охрана труда
	
	Комбинированный
	
	
	КЗоТ
	
	
	
	

	6.
	Труд молодежи
	
	Комбинированный
	
	
	КЗоТ
	
	
	
	

	III.
	Особенности обработки изделий из синтетических тканей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ассортимент тканей из  синтетических волокон и нитей
	
	Комбинированный
	Волокно 
	Синтетическое волокно
	Коллекция 
	Распознование синтетических тканей
	Виды тканей
	
	

	8.
	Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве
	
	Комбинированный
	Синтетические ткани
	
	
	ВТО синтетических тканей
	
	
	

	9.
	Особенности ВТО синтетических тканей.  Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей
	
	Комбинированный
	ВТО
	
	
	ВТО синтетических тканей
	
	
	

	IV.
	Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья отрезного по линии талии или по линии бедер.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: платье отрезное по линии бедер с рукавом
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Платье отрезное по линии бедер или по линии талии и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья.
	
	Комбинированный
	Отрезное, цельнокроеное
	Образец 
	Таблица 
	
	Зарисовать платье
	
	

	11.
	Детали платья отрезного по линии бедер
	
	Комбинированный
	
	Образец 
	Образец 
	
	Зарисовать детали платья
	
	

	12.
	Использование выкроек основ платья, юбки для изготовления выкройки отрезного платья
	
	Комбинированный
	
	Выкройка 
	Выкройка 
	
	Виды выкроек
	
	

	13.
	Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкройки рукавов «фонарик» и «крылышко»
	
	Комбинированный
	Моделирование 
	Выкройка прямого рукава
	
	
	Моделирование рукавов
	
	

	V.
	Соединение лифа с юбкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Ткани, используемые для пошива отрезного платья
	
	Комбинированный
	
	Виды тканей
	Образцы 
	
	Виды тканей
	
	

	15.
	Детали платья отрезного по линии бедер: - раскрой;  - подготовка платья к примерке;

- примерка;

- внесение изменений после примерки.
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Раскрой , подготовка к обработке
	ТБ
	
	

	16.
	Правила соединения лифа с юбкой
	
	Комбинированный
	Лиф 
	Крой 
	Крой 
	
	ТБ
	
	

	17.
	Обработка юбки: низа и мягких складок
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка низа изделия
	ТБ
	
	

	18.
	Соединения лифа с юбкой притачным швом
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка изделия
	ТБ
	
	

	19.
	Обметывание срезов в ручную
	
	Комбинированный
	
	Крой 
	Крой 
	Обработка изделия
	ТБ
	
	

	
	2 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	ВТО изделия
	
	Комбинированный
	
	Изделие 
	Изделие 
	ВТО 
	ТБ
	
	

	VI.
	ВТО изделия на швейной фабрике
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Оборудование отделочного цеха: виды; утюги; прессы; паровоздушные манекены. Назначение.
	
	Комбинированный
	Пресс, манекен
	
	
	
	Виды цехов
	
	

	22.
	Общее представление о прессах. Назначение паровоздушного манекена.
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	Зарисовать прессы
	
	

	23.
	Требования к ВТО изделия. Организация рабочего места при ВТО. Техника безопасности на рабочем месте.
	
	Комбинированный
	ВТО
	
	
	
	ТБ
	
	

	VII
	Технология пошива поясных изделий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: Юбка, брюки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Ассортимент поясных изделий в индивидуальном производстве и на швейной фабрике
	
	
	Ассортимент 
	
	Образцы 
	Стр.143-146
	Зарисовать 
	
	

	25.
	Ткани, используемые для пошива поясных швейных изделий. Лекало, используемое на швейной фабрике при раскрое поясных изделий.
	
	
	Джинса, шелк
	
	Образцы 
	Стр.146-149
	
	
	

	VIII.
	Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Последовательность обработки поясных швейных изделий
	
	
	
	
	
	Стр.149-151
	Зарисовать 
	
	

	27.
	Обработка мелких деталей: шлевка, карман
	
	
	Шлевка, карман
	Образец
	Образец
	Стр.152-159
	ТБ
	
	

	28.
	Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом»
	
	
	Джинсовый шов
	Образец 
	
	Стр.159-160
	ТБ
	
	

	
	2четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Производственный способ обработки застежки в поясном изделии. 

Обработка застежки в среднем шве.
	
	
	Средний шов
	Образец 
	
	Стр.160-163
	ТБ


	
	

	30.
	Технология обработки пояса. Обработка притачным поясом
	
	
	Притачной пояс
	
	Образец 
	Стр.163-170
	ТБ
	
	

	31.
	Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резинку
	
	
	Кулиска 
	
	Образец 
	Стр.170-172
	ТБ
	
	

	32.
	Современный способ обработки низа поясного изделия.
	
	
	Низ изделия
	
	Образец 
	Стр.172-178
	
	
	

	IX.
	Изготовление поясного изделия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: короткие брюки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Изготовление выкройки коротких брюк
	
	
	Выкройка 
	
	
	Стр.191-193
	ТБ
	
	

	34.
	Раскрой коротких брюк. Подготовка деталей кроя к обработке.
	
	
	Брюки 
	
	
	Стр.182-184
	ТБ
	
	

	35.
	Подготовка коротких брюк к примерке. Проведение примерки.
	
	
	Примерка 
	
	
	Стр.184-186
	
	
	

	36.
	Практические работы по пошиву коротких прямых брюк.

1.обработка накладных карманов.-1

2.обработка боковых срезов-2.

3.соединение накладных карманов с основной деталью изделия-1

4.обработка шаговых срезов-1

5.обработка среднего среза -2

6.обработа верхнего среза-2

7.обработка нижнего среза -2

8.окончательная обработка-1 
	
	
	
	Крой 
	Крой 
	Стр.194-196
	ТБ
	
	

	Х.
	Готовая выкройка и чертеж изделия в масштабе и натуральную величину
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертеже в натуральную величину. Цифровые обозначения на чертеже в масштабе.
	
	Комбинированный
	Масштаб 
	
	Журналы мод
	Работа с журналами мод
	
	
	

	38.
	Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа.
	
	Комбинированный
	Миллиметровая бумага
	
	Журналы мод
	
	Виды переводов
	
	

	39.
	Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из журналов мод
	
	Комбинированный
	Резец, калька
	
	
	
	
	
	

	40.
	Изменение стандартной выкройки на свой размер
	
	Комбинированный
	
	
	Журналы мод
	Изменение на свой размер
	
	
	

	41.
	Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкций к выкройке
	
	Комбинированный
	
	
	Журналы мод
	Описание фасона
	
	
	

	XI.
	Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: платье, сарафан, блузка, юбка ( по выбору)
	
	
	
	
	

	42.
	Готовая выкройка: название деталей, контрольные обозначения, описание к выкройке
	
	Комбинированный
	
	Выкройка 
	Выкройка 
	Описание модели
	
	
	

	43.
	 Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток, фурнитуры.
	
	Комбинированный
	Фурнитура   
	
	
	Описание фасона, ткани, фурнитуры
	
	
	

	44.
	Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при её разной ширине
	
	Комбинированный
	
	Ткань 
	
	Подготовка ткани к раскрою
	
	
	

	45.
	Раскладка выкройки на ткань с учетом рисунка и экономного использования ткани и припусков на швы
3 четверть
	
	Комбинированный
	
	Ткань 
	Выкройка 
	Раскладка выкройки на ткань
	
	
	

	46.
	Раскрой изделия
	
	Практических знаний
	
	Ткань, выкройка
	
	Раскрой 
	ТБ с ножницами
	
	

	47.
	Пошив изделия в зависимости от выбранного фасона.  (1. обработка  вытачек и плеч.швов, 2. примерка,3. исправление дефектов после прим.,4. обработка горлов.,5 обработка пройм рукавов., 6. обработка низа изд.)
	
	Практических знаний
	
	Изделие 
	
	Пошив 
	ТБ
	
	

	48.
	Отделка изделия. ВТО.
	
	Комбинированный
	
	
	
	ВТО
	ТБ
	
	

	XII.
	Оборудование швейного цеха.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	Универсальная швейная машина: модели, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы.
	
	Комбинированный
	Механизмы 
	Швейная машина
	
	
	
	
	

	50.

	Приспособления к универсальным швейным машинам (лапки)
	
	Практических знаний
	
	Швейная машина
	
	Разобрать приспособления
	
	
	

	51.
	Заправка нитей в машине. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулирования натяжения верхних и нижних ниток
	
	Практических знаний
	
	Швейная машина
	
	Регулирование верхней и нижней нитей
	
	
	

	52.
	Специальная швейная машина: виды: краеобметочная, для пришивания пуговиц и т.д.; характеристика, назначение
	
	Комбинированный
	Краеобметочная  швейная машина
	
	
	
	
	
	

	53.
	Швейные машины- автоматы и полуавтоматы: характеристика, назначение
	 
	Комбинированный
	Автоматы и полуавтоматы
	
	
	
	
	
	

	
	3 четверть
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII.
	Самостоятельная работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	Пошив прихваток (1. разработка фасонов, 2. раскрой, 3. отделка, 4. обтачивание)
	
	Практических знаний
	Прихватка 
	
	
	Пошив прихваток
	ТБ
	
	

	XIV.
	Организация труда и производства на швейной фабрике
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности
	
	Комбинированный
	Промышленность 
	
	
	
	
	
	

	56.
	Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства
	
	Практических знаний
	производства
	
	
	Разработка модели рабочего халата
	
	
	

	57.
	Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный, швейный
	
	Практических знаний
	Цеха 
	
	
	Разобрать виды цехов
	
	
	

	58.
	Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике
	
	Комбинированный
	Организация труда
	
	
	
	
	
	

	59.
	Норма времени (время необходимое для выполнения данной операции) и  норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда
	
	Комбинированный
	Норма времени, норма труда
	
	Тарифная сетка
	
	
	
	

	60.
	Оплата труда швеи – мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке
	
	Комбинированный
	Тарификация 
	
	
	
	(стр.200, 9-10кл)
	
	

	61.
	Правила безопасной работы на швейной фабрике
	
	Комбинированный
	ТБ
	
	
	
	
	
	

	62.
	Законодательство по охране труда
	
	Комбинированный
	КЗоТ
	
	КЗоТ
	
	
	
	

	63.
	Безопасность труда на швейной фабрике в швейном цехе, на рабочем месте швеи мотористки, в других цехах
	
	Комбинированный
	Цеха 
	
	
	
	
	
	

	64.
	Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах
	
	Комбинированный
	Инструкция 
	
	
	Разобрать инструкцию 
	
	
	

	XV.
	Технология пошива простейших изделий на швейной фабрике
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	Ассортимент простейших изделий на швейной фабрике
	
	Комбинированный
	Ассортимент 
	
	
	
	
	
	

	66.
	Ткани, используемые для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства
	
	Практических знаний
	Ткани 
	
	
	Образцы тканей
	
	
	

	67.
	Основные детали изделия, название срезов. 

Халат для работ.

Виды швов, используемые при пошиве халата
	
	Комбинированный
	Срез 
	
	Образец изделия – халат
	
	
	
	

	68.
	Последовательность обработки изделия. Технологические условия на готовое изделие.
	
	Комбинированный
	
	
	
	Определить последовательность обработки
	
	
	

	69.
	Пооперационное разделение труда при пошиве халата. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия на  производстве 
	
	Комбинированный
	Разделение труда
	
	
	
	
	
	

	70.
	Изготовление халата: 1.выбор модели и описание фасона; 2.раскрой и подготовка кроя к обработке;3. стачивание и обработка плечевых срезов; 4.обработка горловины; 5.обработка пройм рукавов; 6.обработка боковых срезов; 7.отделка, обработка н.ч.; 8.ВТО
4 четверть 
	
	Практических знаний
	
	
	
	Обработка халата
	ТБ
	
	

	XVI.
	Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей , обрабатываемых на обметочной машине
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71.
	Универсальная швейная машина, используемая для выполнения закрепок как отдельных операций: характеристика, подготовка к работе
	2
	Комбинированный
	Закрепка 
	
	
	
	
	
	

	72.
	Подготовка деталей и изделия к выполнению на них закрепки
	2
	Комбинированный
	
	
	
	Подготовка деталей
	
	
	

	73.
	Пробное выполнение машинной закрепки
	2
	Практических знаний
	
	
	Образец 
	Выполнение закрепки
	ТБ
	
	

	XVII.
	Технология пошива прямого цельнокроеного платья (полу платья) используемого в массовом производстве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделие: прямое цельнокроеное полу платье (платье) с несложной отделкой 
	
	
	
	
	

	74.
	Технология пошива прямого цельнокроеного платья (полу платья), используемая в массовом производстве 
	
	Практических знаний
	Технология 
	
	
	
	Стр.120(7-8)
	
	

	75.
	Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя
	
	Комбинированный
	Крой, маркировка
	
	
	Разобрать работу цехов
	
	
	

	76.
	Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей
	
	Комбинированный
	Лекало 
	
	
	
	
	
	

	77.
	Последовательность  пошива прямого цельнокроеного платья (полу платья) на швейной фабрике. 1. разработка модели; 2.настил и раскрой; 3. соединение и обработка плечевых срезов; 4. обработка горловины; 5,6. втачивание рукавов;. 7. соединение боковых срезов и обработка; 8. обработка низа изделия. 
	
	Практических знаний
	
	
	
	Обработка платья (полу платья)
	ТБ
	
	

	78.
	Отделка, ВТО
	
	Практических знаний
	
	
	
	ВТО
	ТБ
	
	

	XVIII.
	Практическое повторение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79.
	Обметывание срезов в изделии на универсальной швейной машине 142 класса М
	
	Практических знаний
	
	
	
	Вышивка на шв. машине
	ТБ
	
	

	XIX.
	Самостоятельная работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80.
	Выполнение отдельных операций по пошиву без предварительного сметывания изделия
	
	Практических знаний
	
	
	
	Вышивка на швейной машине, пошив прихваток
	ТБ
	
	

	XX.
	Новые швейные материалы, используемые при пошиве и на швейных предприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81.
	Новые ткани из натуральных волокон с добавлением искусственных и синтетических волокон
	
	Комбинированный
	Лайкра. Стрейч 
	
	Образцы 
	
	
	
	

	82.
	Ткани с пропиткой, блестящим покрытием, с применением металлических  и метализированых нитей 
	
	Комбинированный
	Люрикс 
	
	Образцы 
	
	
	
	

	83.
	Нетканые материалы
	
	Комбинированный
	Фетр, сукно, войлок
	
	Образцы 
	
	
	
	

	
	4четверть 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85.
	Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине), влаго проницаемость (намачивание водой), сушка (наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемость, изменение внешнего вида и  качества при ВТО с различным температурным режимом
	
	Практических знаний
	
	
	
	Изучение свойств войлока
	ТБ
	
	

	XXI.
	Обработка окантовочным швом срезов мелких деталей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86.
	Приспособления к универсальным швейным машинам для выполнения окантовочного шва 
	
	Комбинированный
	Приспособление 
	
	Таблица 
	
	
	
	

	87.
	Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом
	
	Комбинированный
	Окантовочный шов
	
	Образец 
	
	
	
	

	88.
	Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей; закругленный край детали
	
	Практических знаний
	
	
	Образец 
	Обработка окантовочным швом
	ТБ
	
	

	89.
	Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовочного шва (окантовки); искривленный край детали
	
	Комбинированный
	Дефект 
	
	
	
	
	
	

	90.
	Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва
	
	Практических знаний
	Причина дефекта
	
	
	Выявление причины дефекта
	
	
	

	XXII.
	Практическое повторение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91.
	Пошив прихваток в форме рукавички
	
	Практических знаний
	Прихватка 
	
	
	
	ТБ
	
	



