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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  детский сад  

комбинированного вида №38 «Золушка» 

с. Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

                                                  с. Аксаково, 

                                                      2020 г.
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1. Obmue cnenenns o6 obnexcre

1.1, Haveonansie (i) 06veka _MynumNmATL oS anTomowioe fomkormoe ofpasonstexsnoe
il enme _percxuii oMb} HHOTO B N 38 3oayum €. _Axcakoso
‘Mymuumnasbuoro paiiona BeneGeencuii paiion PecnryGamkn Bamxoprocran

1.2. Anpec obexra 452020, Pecnv6amka Bamkoprocran, BeeGeesciuii paiion, ¢. Akeakoso,
ya. Yanaesa, a.la

1.3. Cesenns o pasmenienin oGhexTa:
- oTesHo Crosuee suanme 2 sraskeil, 1799,5 kB

- HATHY9HE PHIETAIONIErO 3EMEIbHOO yHacTKa (1a, ner); na, 3937,79 ke.m

1.4. Ton noctpoiik 3nanns 1990r, NOCIEHETO KANHTATHHOTO PEMOHTA HYAKIAETCH
pestonre.

1.5. Jlata Npe/CTOSNAX TUIAHOBBIX PEMOHTHEIX PaGOT: TEKYIIEro— Mo HeOGXOAMMOCTH, KANHTATLHOIO
HYAABETER B KAMNTATLHOM pevonTE.
CBE/ICHHS 06 OPraHM3AIMH, PACTIONOKEHHOH Ha ofBeKTe
1.6. Hassanwe opraswsatmn (yupexicins), (IOTHOE IOPHINHECKOE HAHMEHOBANHE — COIIACHO YeTany,
KPATKOE HANMCHORAIIIC) MYHMIIANATEOE ABTOHOMHOE J0MKOALHOE OFpHIORATEILOE VPR CHHE
Ne 38 «oaymka» c.AKCAKOBO MYHHUMIAILHOIO paiic

Beaebeencuii paiion Pecny6amkn Bamkoprocran

Kparkoe naumenoBane: [OY Ne 38 c.Akecakoso

1.7 IOpwmmseckuii anpec oprammsamwmn (yupeszenns) 452020, PeemyGumka Bamioproeran.
Beacbeencuuii paiion, ¢ Axcaxono, v Hanaena. 1.1a
Texeson: (34786) 2-34-23, E-mail: ds38-aksakovo@mail.ru

1.8. OcHoBasise /U1s O/530BaHKS 0GHEKTOM ONEPATHBHOE YIPABICHNE

1.9. Gopwa cobeTBeRHOCTH MYHUIHIATLHAR

1.10. TeppHTOpHATS HAS NPHRAIIEAHOCTE MYRMIHIANLHAS

L1, Bumecromas opramsawes  Mymmmnaswnoe _kasennoe _yupexzenne _Yupanaenne
(o6pazopanns wynuumnaLuoro paiiona BeaeGeenciuii paiion Pecnybanku Bamkoprocran

1.12. Anpec mumecrosuei opramaiii, Apyrie Koopunars: 452001, rBexebeis, v Conerexas,
10,

KamTATLHOM

2. XapaKTEpHETHI AEHTETLHOCTH OprANMSAILAN 1a 0GTeKTE
(no obcayxcusanuio nacenenus)
2.1 Cipepa nesrensocrn  oBpasosame
2.2 B! OKAJSIBAEEIX YCAYT JOWIKDTEROE 0 DAI0BANNE, TONO.IHATE O 06DAsOBAMHE,
2.3 @opwa oxasas yCiyr 1a obbexte
2.4 Kateropim o6CTy AACMOTO HACEICHNS 110 BOTpACTY: disIMECKNE AWNA B BOYDACTE 10 8 JET,
2.5 KaTeropi 0GCTyAHBIEM5IX HHBATHIOB:  UHSGTUO, NEpEOGUZIOUUECA Ha KOIACKE HEMms; uH6auudbt
€ HapywenwL OnOpHO-DauamEIBO20 GNNGPAMA HeMS; ¢ NpYWCNUSMY SPEIS, HEMS NPy
Cayxa Hem; napywenusu yNcmsen020 passums; pem.





2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 автобусы № 110,110А до остановки «железнодорожный вокзал, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  165 м

3.2.2 время движения (пешком)  5  мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет
3.2.6  перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№
п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ВНД

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	 ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ

	2
	Вход (входы) в здание
	ВНД

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ВНД

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ВНД

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	-


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны объекта ВНД. Входная группа не соответствует нормативным требованиям по доступной среде для МГН. Отсутствует   информационная поддержка на всех путях движения МГН. Отсутствует специально-оборудованное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение. Отсутствует автостоянка для инвалидного транспорта.
4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№

п \п
	Основные 

структурно-

функциональные 

зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, 

прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт (капитальный). Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания:

-Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; 
-Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; 

-Размер парковочного места;
-Трафареты для разметки;

-Разметка, нанесённая на асфальт;
-Ограничительный столбик;

-Ширина пешеходной дорожки;

-Тактильная предупредительная разметка;
-Удерживающие ограждения тротуара;
-Покрытие и ширину пешеходного пути привести в соответствие нормам;
-Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности.

	2
	Вход (входы) в здание
	 Ремонт (капитальный). 

- Монтаж  входной группы. Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери, крыльца,  навеса,  приведение бетонированного пандуса в соответствие с нормативными требованиями, «обустройство поручней.         
-Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. 

Установка:
-Светового маяка габаритов входной двери;
-Беспроводной  кнопки  вызова помощи;

-Радио - звукового маяка со световой индикацией;

-Тактильной информационной таблички;
-Системы «Доступный вход»;

-Отбойника для инвалидной коляски;
-Визуального акустического табло для МГН;
-Кнопки управления дверью «Доступный вход»;
-Боковых опорных поручней для лестницы;

-Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами.
-Тактильного грязезащитного покрытия;
-Контрастной маркировки ступеней лестничного марша;

-Информационного тактильного указателя на поручнях;

-Контрастной маркировки габаритов дверного проема;

-Тактильной предупредительной разметки перед дверью;

-Тактильной предупредительной разметки перед лестницами;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;

-Тактильной направляющей разметки – вектора направления; 

-Эргономичной ручки.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	 Ремонт (капитальный).  Установка:

- Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; 

-Информационной тактильно-сенсорного терминала;        

 -Тактильно-звуковой мнемосхемы;
-Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; 
-Настенных опорных поручней;

-Тактильной предупредительной разметки -перед дверью, перед препятствием;
-Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;
-Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик);

-Эргономичной ручки;

 -Системы «Доступный вход»;

 -Табличек названия помещений; 

-Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; 

-Визуально-акустического табло (системы); 

-Контрастного сочетания при отделке помещения;
-Расширение дверных проемов.

	4
	Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
	 Ремонт (капитальный). 

-Установка розеток в соответствии со СНиП.

-Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот.

-Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски.
-Устройство тактильных дорожек.

- Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты

- Оборудование информационными и тактильными табличками, досками.
-Оборудование рабочего места индукционной портативной системой.

Зальная форма обслуживания: 

-Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников;

-Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; 

-Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.

	5
	Санитарно-гигиенические 

помещения
	Ремонт (капитальный). Обустройство внутреннего пространства санузла. Установка: 

-Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем);
-Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением;
-Беспроводной кнопки вызова помощи;
-Крючка для костылей;

-Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями;
-Сенсорного смесителя воды;

-Поворотного зеркала для МГН;
-Системы «Доступный вход»;

-Опорного поручня раковины;
-Сенсорного дозатора жидкого мыла;
-Тактильной мнемосхемы санузла;
-Тактильных пиктограмм на путях движения;
-Система обеспечивающее механическое управление дверью (-применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью);
-Тактильной - звуковой таблички;
-Отбойников для инвалидной коляски;
-Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»;

-Визуально-акустического табло (системы);
-Сушки для рук;

 -Крючков для сумки, одежды.

 -Демонтаж порогов.

 -Расширение дверных проемов. Контрастная маркировка габаритов дверного проема

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Ремонт (текущий). Установка: 

Визуальных средств с отображением информации;

Тактильно - визуальные средства отображения информации;

Специализированные средства отображения информации.

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	-

	8
	Все зоны и участки
	Организация  доступной среды в соответствии с действующим законодательством.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования.
в рамках исполнения «Программы по доступной среде Республики Башкортостан на 2018-2021»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП - В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
100% доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с обществом инвалидов,_с отделом архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата https://ds38aksakovo.edu-rb.ru/
(наименование сайта, портала)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД.
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» октября 2020г.,

2. Акта обследования объекта: № 1акт  от «14» октября 2020 г.

3. Решения Комиссии МАДОУ детский сад № 38 с. Аксаково от «14» октября 2020 г.

                                                           УТВЕРЖДАЮ:

                                                       Заведующий

МАДОУ детский сад 

                                                               № 38 с. Аксаково

                      ______   Е. А. Крюкова

«14 »  октября  2020г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, 
с. Аксаково, ул. Чапаева, д.1а
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажей,   1799,5 кв.м

 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да,  3937,79 кв.м

1.4. Год постройки здания 1990г, последнего капитального ремонта нуждается в капитальном ремонте.   

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего– по необходимости, капитального нуждается в капитальном ремонте.    

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан_

Краткое наименование: МАДОУ № 38 с. Аксаково
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Аксаково, ул. Чапаева, д.1а.
Телефон: (34786) 2-34-23, Е-mail: ds38-aksakovo@mail.ru 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  

1.9. Форма собственности  муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация  Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  452001, г.Белебей, ул. Советская, д.10.
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности   образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, дополнительное образование. 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте до 8 лет.   

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске нет; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет; с нарушениями зрения, нет; нарушениями слуха нет; нарушениями умственного развития; нет.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 автобусы № 110,110А до остановки «железнодорожный вокзал, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  165 м

3.2.2 время движения (пешком)  5  мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет
3.2.6  перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ВНД

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ

	2
	Вход (входы) в здание
	ВНД

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ВНД

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ВНД

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	-


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Входная группа не соответствует нормативным требованиям по доступной среде для МГН. Отсутствует   информационная поддержка на всех путях движения МГН. Отсутствует специально-оборудованное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение. Отсутствует автостоянка для инвалидного транспорта
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№

п \п
	Основные 

структурно-

функциональные 

зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, 

прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт (капитальный). Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания:

-Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; 
-Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; 

-Размер парковочного места;
-Трафареты для разметки;

-Разметка, нанесённая на асфальт;
-Ограничительный столбик;

-Ширина пешеходной дорожки;

-Тактильная предупредительная разметка;
-Удерживающие ограждения тротуара;
-Покрытие и ширину пешеходного пути привести в соответствие нормам;
-Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности, расширение  входной калитки.

	2
	Вход (входы) в здание
	 Ремонт (капитальный). 

- Монтаж  входной группы. Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери, крыльца,  навеса,  приведение бетонированного пандуса в соответствие с нормативными требованиями, обустройство поручней.        
-Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. 

Установка:
-Светового маяка габаритов входной двери;
-Беспроводной  кнопки  вызова помощи;

-Радио - звукового маяка со световой индикацией;

-Тактильной информационной таблички;
-Системы «Доступный вход»;

-Отбойника для инвалидной коляски;
-Визуального акустического табло для МГН;
-Кнопки управления дверью «Доступный вход»;
-Боковых опорных поручней для лестницы;

-Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами.
-Тактильного грязезащитного покрытия;
-Контрастной маркировки ступеней лестничного марша;

-Информационного тактильного указателя на поручнях;

-Контрастной маркировки габаритов дверного проема;

-Тактильной предупредительной разметки перед дверью;

-Тактильной предупредительной разметки перед лестницами;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;

-Тактильной направляющей разметки – вектора направления; 

-Эргономичной ручки.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	 Ремонт (капитальный).  Установка:

- Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; 

-Информационной тактильно-сенсорного терминала;        

 -Тактильно-звуковой мнемосхемы;
-Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; 
-Настенных опорных поручней;

-Тактильной предупредительной разметки -перед дверью, перед препятствием;
-Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;
-Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик);

-Эргономичной ручки;

 -Системы «Доступный вход»;

 -Табличек названия помещений; 

-Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; 

-Визуально-акустического табло (системы); 

-Контрастного сочетания при отделке помещения;

 -Расширение дверных проемов.

	4
	Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
	 Ремонт (капитальный). 

-Установка розеток в соответствии со СНиП.

-Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот.

-Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски.
-Устройство тактильных дорожек.

- Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты

- Оборудование информационными и тактильными табличками, досками.
-Оборудование рабочего места индукционной портативной системой.

Зальная форма обслуживания: 

-Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников;

-Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; 

-Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.

	5
	Санитарно-гигиенические 

помещения
	Ремонт (капитальный). Обустройство внутреннего пространства санузла. Установка: 

-Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем);
-Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением;
-Беспроводной кнопки вызова помощи;
-Крючка для костылей;

-Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями;
-Сенсорного смесителя воды;

-Поворотного зеркала для МГН;
-Системы «Доступный вход»;

-Опорного поручня раковины;
-Сенсорного дозатора жидкого мыла;
-Тактильной мнемосхемы санузла;
-Тактильных пиктограмм на путях движения;
-Система обеспечивающее механическое управление дверью (-применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью);
-Тактильной - звуковой таблички;
-Отбойников для инвалидной коляски;
-Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»;

-Визуально-акустического табло (системы);
-Сушки для рук;

 -Крючков для сумки, одежды.

 -Демонтаж порогов.

 -Расширение дверных проемов. Контрастная маркировка габаритов дверного проема

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Ремонт (текущий). Установка: 

Визуальных средств с отображением информации;

Тактильно - визуальные средства отображения информации;

Специализированные средства отображения информации.

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	-

	8
	Все зоны и участки
	Организация  доступной среды в соответствии с действующим законодательством.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена на сайте ДОУ: https:// ds38aksakovo.edu-rb.ru/
                                                   Заведующий МАДОУ _______Е.А.Крюкова

                                                                           (подпись, Ф.И.О., должность)

 ds38-aksakovo@mail.ru 8 (34786)2-34-23

                                    (координаты для связи уполномоченного представителя объекта).
                                                        УТВЕРЖДАЮ:

                                                       Заведующий

МАДОУ детский сад 

                                                               № 38 с. Аксаково

                      ______   Е. А. Крюкова

«14 » октября     2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажей,   1799,5 кв.м

 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да,  3937,79 кв.м

1.4. Год постройки здания 1990г, последнего капитального ремонта нуждается в капитальном ремонте.   

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего– по необходимости, капитального нуждается в капитальном ремонте.    

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан_

Краткое наименование: МАДОУ № 38 с.Аксаково
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а
Телефон: (34786) 2-34-23, Е-mail: ds38-aksakovo@mail.ru 
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  

 1.9. Форма собственности  муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация  Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  452001, г.Белебей, ул. Советская, д.10.
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности   образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, дополнительное образование. 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте до 8 лет.   

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске нет; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет; с нарушениями зрения, нет; нарушениями слуха нет; нарушениями умственного развития; нет.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 автобусы № 110,110А до остановки «железнодорожный вокзал, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  165 м

3.2.2 время движения (пешком)  5  мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет
3.2.6  перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ВНД

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ

	2
	Вход (входы) в здание
	ВНД

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ВНД

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ВНД

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	-


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Входная группа не соответствует нормативным требованиям по доступной среде для МГН. Отсутствует   информационная поддержка на всех путях движения МГН. Отсутствует специально-оборудованное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение. Отсутствует автостоянка для инвалидного транспорта.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№

п \п
	Основные 

структурно-

функциональные 

зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, 

прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт (капитальный). Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания:

-Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; 
-Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; 

-Размер парковочного места;
-Трафареты для разметки;

-Разметка, нанесённая на асфальт;
-Ограничительный столбик;

-Ширина пешеходной дорожки;

-Тактильная предупредительная разметка;
-Удерживающие ограждения тротуара;
-Покрытие и ширину пешеходного пути привести в соответствие нормам;
-Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности.

	2
	Вход (входы) в здание
	 Ремонт (капитальный). 

- Монтаж  входной группы. Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери, крыльца,  навеса,  приведение бетонированного  пандуса в соответствие с нормативными требованиями, обустройство поручней.         
-Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. 

Установка:
-Светового маятника габаритов входной двери;
-Беспроводной  кнопки  вызова помощи;

-Радио - звукового маяка со световой индикацией;

-Тактильной информационной таблички;
-Системы «Доступный вход»;

-Отбойника для инвалидной коляски;
-Визуального акустического табло для МГН;
-Кнопки управления дверью «Доступный вход»;
-Боковых опорных поручней для лестницы;

-Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами.
-Тактильного грязезащитного покрытия;
-Контрастной маркировки ступеней лестничного марша;

-Информационного тактильного указателя на поручнях;

-Контрастной маркировки габаритов дверного проема;

-Тактильной предупредительной разметки перед дверью;

-Тактильной предупредительной разметки перед лестницами;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;

-Тактильной направляющей разметки – вектора направления; 

-Эргономичной ручки.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	 Ремонт (капитальный).  Установка:

- Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; 

-Информационной тактильно-сенсорного терминала;        

 -Тактильно-звуковой мнемосхемы;
-Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; 
-Настенных опорных поручней;

-Тактильной предупредительной разметки -перед дверью, перед препятствием;
-Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;
-Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик);

-Эргономичной ручки;

 -Системы «Доступный вход»;

 -Табличек названия помещений; 

-Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; 

-Визуально-акустического табло (системы); 

-Контрастного сочетания при отделке помещения;
-Расширение дверных проемов.

	4
	Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
	 Ремонт (капитальный). 

-Установка розеток в соответствии со СНиП.

-Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот.

-Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски.
-Устройство тактильных дорожек.

- Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты

- Оборудование информационными и тактильными табличками, досками.
-Оборудование рабочего места индукционной портативной системой.

Зальная форма обслуживания: 

-Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников;

-Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; 

-Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.

	5
	Санитарно-гигиенические 

помещения
	Ремонт (капитальный). Обустройство внутреннего пространства санузла. Установка: 

-Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем);
-Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением;
-Беспроводной кнопки вызова помощи;
-Крючка для костылей;

-Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями;
-Сенсорного смесителя воды;

-Поворотного зеркала для МГН;
-Системы «Доступный вход»;

-Опорного поручня раковины;
-Сенсорного дозатора жидкого мыла;
-Тактильной мнемосхемы санузла;
-Тактильных пиктограмм на путях движения;
-Система обеспечивающее механическое управление дверью (-применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью);
-Тактильной - звуковой таблички;
-Отбойников для инвалидной коляски;
-Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»;

-Визуально-акустического табло (системы);
-Сушки для рук;

 -Крючков для сумки, одежды.

 -Демонтаж порогов.

 -Расширение дверных проемов. Контрастная маркировка габаритов дверного проема

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Ремонт (текущий). Установка: 

Визуальных средств с отображением информации;

Тактильно - визуальные средства отображения информации;

Специализированные средства отображения информации.

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	-

	8
	Все зоны и участки
	Организация  доступной среды в соответствии с действующим законодательством.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения « Программы по доступной среде республики Башкортостан на 2018-2021»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

ДП - В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
 ___________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии  не требуется;
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
[image: image2.png]18
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	Приложение 01                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту   доступности                                                 ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14 » октября 2020г.



Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные 

нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	1
	1
	да
	все
	Расширение  входной калитки.                                                Установить информацию на входе.
	ТР, ТСР

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	2
	2
	да
	все
	Устройство путей движения до здания:

Ширина пешеходной дорожки;

Тактильная предупредительная разметка;
Удерживающие ограждения тротуара;
Покрытие и ширина пешеходного пути;
Доступный заезд на бордюрный камень;

Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности;

Установить информацию на входе
	ТР, ТСР

	1.3
	Лестница (наружная)
	есть
	-
	-
	-
	все
	Приобретение и установка
	КР

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	-
	-
	-
	все
	Приобретение и установка
	КР

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	-
	-
	-
	все
	Устройство парковочных мест:

-Выравнивание и асфальтирование места для стоянки;

-Оборудование пешеходных дорожек в зоне безопасности;

Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; 
Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; 

Выделение необходимого размера парковочного места;
Трафареты для разметки;
Ограничительный столбик.
	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	да
	
	
	


Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние 

доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№

 фото
	

	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ
	1,2
	1,2
	капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, информационная поддержка на всех путях движения МГН. 

	
	
	Приложение 02                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.




Результаты обследования входа (входов) в здание

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница 

(наружная)
	есть
	-


	-
	-
	все
	Устройство лестницы.
	КР

	2.2
	Пандус 

(наружный)
	нет
	-
	-
	-
	все
	Устройство пандуса.
	КР

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	3
	3
	да
	все
	-Монтаж  входной группы: крыльца,  навеса,  устройство пандуса, либо подъемника.         
-Установка: Тактильной пиктограммы доступности;

-Радио - звукового маяка со световой индикацией;

-Тактильной информационной таблички;
-Визуального акустического табло для МГН;
-Боковых опорных поручней для лестницы;

-Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами.
-Тактильного грязезащитного покрытия;
-Контрастной маркировки ступеней лестничного марша;

-Информационного тактильного указателя на поручнях;

-Тактильной предупредительной разметки перед дверью,

перед лестницами;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;

-Тактильной направляющей разметки – вектора направления
	КР

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	3
	3
	да
	все
	-Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери.         
-Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. 

Установка: -Беспроводной  кнопки  вызова помощи;

-Контрастной маркировки прозрачных дверей;

-Тактильной информационной таблички;
Системы «Доступный вход»;

-Отбойника для инвалидной коляски;
-Кнопки управления дверью «Доступный вход»;
-Контрастной маркировки габаритов дверного проема;

-Эргономичной ручки.
	КР

	2.5
	Тамбур
	есть
	4
	4
	да
	все
	Расширение дверного проема и тамбура (ширина не менее 1,2 м) установка двери
	КР

	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	да
	
	
	


Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние 

доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ 

фото
	

	Вход (входы) в здание
	ВНД
	3,4
	3,4
	капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании входной группой, пандусом (либо подъемником), требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН. 
	
	
	Приложение 03                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.



Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	№ п/п
	Наименование 

функционально-планировочного 

элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (зона ожидания)
	есть
	5
	5
	да
	все
	Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; 

-Информационной тактильно-сенсорного терминала;         -Тактильно-звуковой мнемосхемы;
-Светового маяка;

-Настенных опорных поручней;

-Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием;
-Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения;

-Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой;

-Табличек названия кабинетов; 

-Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; 

-Визуально-акустического табло (системы); 

-Контрастного сочетания при отделке помещения.
-Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов.
	КР

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	6
	6
	да
	все
	Приобретение и установка откидного пандуса.
	КР

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	-
	-
	-
	все
	Нет необходимости устанавливать пандус внутри здания.
	КР

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Дверь
	есть
	7
	7
	да
	все
	Установка: 

-Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема;

-Тактильной предупредительной разметки перед дверью;
-Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик);

-Эргономичной ручки;

 -Системы «Доступный вход»;

- Расширение дверных проемов.
	КР

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	8
	8
	да
	все
	Установка: 

 -Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»

-Расширение дверных проемов.
	КР

	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	да
	
	
	


     Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние 

доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ 

фото
	

	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
	ВНД
	5,6,7,8
	5,6,7,8
	капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН. 

	
	
	Приложение 04(I)                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.


	
	
	


Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	№ п/п
	Наименование

 функционально-планировочного 

элемента
	Наличие 

элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для 

инвалида 

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	11
	11
	да
	все
	-Установка розеток в соответствии со СНиП.

-Расширение дверных проемов, демонтаж порогов.

-Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски.
-Устройство тактильных дорожек.

- Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты.

- Оборудование информационными и тактильными табличками, досками.
-Оборудование кабинета индукционной портативной системой.
	КР

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	10
	10
	да
	все
	-Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников;

-Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; 

-Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.
	КР

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	да
	
	
	


 Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние 

доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ 

фото
	

	Зона целевого назначения здания
	ВНД
	-


	-


	капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: кабинетная и зальная форма обслуживания будет доступна после проведения капитального ремонта. 
	
	
	Приложение  04 (II)                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.




Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда.

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие 

элемента
	Выявленные 

нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для 

инвалида (категория)
	Содержание
	Виды 

работ

	Место 

приложения труда
	нет
	-


	-


	-
	-
	-
	-


Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние 

доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ 

фото
	

	Зона целевого назначения здания 
	-
	-
	-
	-


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

	
	
	Приложение 04(III)                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.




Результаты обследования: Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	Наименование 

функционально-планировочного

 элемента
	Наличие 

элемента
	Выявленные 

нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для 

инвалида 

(категория)
	Содержание
	ВВиды работ

	Жилые помещения
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной

 зоны
	Состояние 

доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Жилые помещения
	-
	-
	-
	-


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: - .
	
	
	Приложение 05                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.




Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	
№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие 

элемента
	Выявленные 

нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная

 комната для персонала; туалетная комната для воспитан-

ников 
	есть
	9
	9


	да
	все
	-Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны).

Установка:- Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем);
-Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением;
-Беспроводной кнопки вызова помощи;
-Крючка для костылей;

-Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями;
-Сенсорного смесителя воды;

-Поворотного зеркала для МГН;
-Системы «Доступный вход»;

-Опорного поручня раковины;
-Сенсорного дозатора жидкого мыла;
-Тактильной мнемосхемы санузла;
-Тактильных пиктограмм на путях движения;
-Система обеспечивающее механическое управление дверью ( применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью);
-Тактильно - звуковой таблички;
-Отбойников для инвалидной коляски;
-Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»;

-Визуально-акустического табло (системы);
-Сушки для рук;

- Крючков для сумки, одежды.

- Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов.
	КР

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	да
	
	
	


Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние 

доступности*

 (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ 

фото
	

	Санитарно-гигиенические 

помещения
	ВНД
	9
	9
	капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетная комната: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН; 

Душевая/ ванная комната, Бытовая комната (гардеробная): технические решения невозможны.
	
	
	Приложение 06                                                                          к Акту обследования ОСИ к паспорту  доступности                                                  ОСИ № 01                                                                                                                                                                 от «14» октября 2020 г.




Результаты обследования системы информации на объекте

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевсий район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452020, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Аксаково, ул.Чапаева, д.1а

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие 

элемента
	Выявленные 

нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для

 инвалида 

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	 нет
	--
	-
	-
	  всем
	Установка: 

-Визуальных средств с отображением информации;

-Тактильно - визуальные средства отображения информации;

-Специализированные средства отображения информации.
	ТР

	6.2
	Акустические средства
	нет
	-
	-
	-
	всем
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	-
	-
	-
	всем
	
	

	ОБЩИЕ требования к зоне
	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения
	
	


 Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной 

зоны
	Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ 

фото
	

	Система 

информации 

на объекте
	ВНД
	-
	-
	текущий  ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка: визуальных, тактильно - визуальных средств, специализированных средств отображения информации, индивидуальное решение с ТСР


