Таблица 1 
Критерии оценивания сформированности умений и навыков

	№
	Критерии 
	Количество баллов

	
	
	2
	1,5
	1
	0- 0,5

	1
	Умение применять полученные знания и навыки на практике
	
	
	
	

	2
	Умение пользоваться технологическими и инструкционными картами
	
	
	
	

	3
	Навык владения инструментами и приспособлениями
	
	
	
	

	4
	Организация рабочего места
	
	
	
	

	5
	Выполнение правил техники безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований
	
	
	
	

	
	Максимальное количество баллов
	
	
	
	






































Таблица 2 
Критерии оценивания качества выполнения изделия

	№
	Деталь 
	Критерии 
	Баллы 

	1
	Шов вподгибку с закрытым срезом
	-ширина шва вподгибку по всей длине одинакова и равна 10мм
-машинная строчка равная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба
-влажно-тепловая обработка выполнена качественно
	1-2

1-3


1-2

	2
	Двойной шов
	-ширина двойного шва равна 7 мм
-машинная строчка равная
-машинная закрепка выполнена в начале и в конце шва
	1-3
1-3
1-2

	3
	Длина клапана
	-длина клапана равна 25 см
	1-3

	4
	Окончательная отделка 
	-внешний вид соответствия образцу
-влажно-тепловая обработка выполнена качественно
-изделие сложено по стандарту
	1-2

	
	Максимальное количество баллов
	20

	
	Минимальное количество баллов
	8
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